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[bookmark: __RefHeading___Toc8237_2541170438][bookmark: _Toc181179529][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc8239_2541170438][bookmark: _Toc181179530][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	Заказчик
	ООО «РГЦР»

	Группа РусГидро
	Российский энергетический холдинг

	Участник
	Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке

	Производитель
	Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя

	Поставщик
	Победитель закупочной процедуры - Участник, получивший право заключения договора

	Товар
	Номенклатурная единица поставки

	ЗТР
	Защита от термических рисков электрической дуги

	ИТР
	Инженерно-технический работник

	ОПЗ
	Общие производственные загрязнения

	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты


1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc8241_2541170438][bookmark: _Toc181179531][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКДП2 14.12.30.190 Поставка специальных средств защиты труда в корпоративном стиле Группы РусГидро на территории Российской Федерации для нужд ООО «РГЦР» (лот № 0001-ЭКСП ПРОД-2027-РГЦР).
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc8243_2541170438][bookmark: _Toc181179532][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc46743508]Обеспечение работников ООО «РГЦР» в 2027 г. комплектами защиты от ОПЗ и ЗТР, согласно утвержденным нормам и требованиям.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc8245_2541170438][bookmark: _Toc181179533][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc46743508_Копия_1][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1 [bookmark: _Hlk48209761]Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по изготовлению, заводским испытаниям, доставке, страхованию груза и транспортировке до места поставки и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара до складов/получателей – работников Покупателя по соответствующим Приложению № 3 к Техническим требования адресам подразделений Покупателя.
1.4.2 На СИЗ устанавливается гарантийный срок, равный сроку, установленному заводом - изготовителем и исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
1.4.3 Товар без сопроводительных документов (товарная накладная, счет-фактура) не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет.
[bookmark: __RefHeading___Toc8247_2541170438][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc181179534][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]Требования к продукции
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc8249_2541170438][bookmark: _Toc181179535]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: __RefHeading___Toc8251_2541170438][bookmark: _Toc181179536]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc8253_2541170438][bookmark: _Toc181179537][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество*

	1
	2
	3
	4

	1 
	ОКДП2 14.12.30.190 Поставка специальных средств защиты труда в корпоративном стиле Группы РусГидро на территории Российской Федерации для нужд ООО «РГЦР», а именно:

	1.1 
	Поставка специальной корпоративной одежды, в том числе:

	1.1.1 
	Костюм летний для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка/брюки) корпоративный мужской 
	компл.
	45

	1.1.2 
	Костюм летний для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка/брюки) корпоративный женский 
	компл.
	3

	1.1.3 
	Куртка утепленная для защиты от ОПЗ для ИТР корпоративная мужская 
	шт.
	8

	1.1.4 
	Куртка утепленная для защиты от ОПЗ для ИТР корпоративная женская
	шт.
	1

	1.1.5 
	Белье нательное (футболка)
	шт.
	96

	1.1.6 
	Белье нательное, мужское
	компл.
	8

	1.1.7 
	Белье нательное, женское
	компл.
	1

	1.1.8 
	Куртка демисезонная корпоративная (унисекс)
	шт.
	48

	1.1.9 
	Костюм летний для защиты от термических рисков электрической дуги корпоративный
	компл.
	5

	1.1.10 
	Белье нательное для защиты от термических рисков
	компл.
	5

	1.1.11 
	Жилет сигнальный
	шт.
	10

	1.2 
	Поставка рабочей (специальной) обуви, в том числе:

	1.2.1 
	Полуботинки кожаные 
	пара[footnoteRef:2] [2: 	 Пара – 2 штуки] 

	48

	1.2.2 
	Ботинки кожаные утепленные, мужские
	пара
	8

	1.2.3 
	Ботинки кожаные утепленные, женские
	пара
	1

	1.3 
	Поставка специальных корпоративных средств индивидуальной защиты, в том числе:

	1.3.1 
	Каска защитная с храповиком корпоративная
	шт.
	48

	1.3.2 
	Подшлемник под каску (шапка)
	шт.
	9

	1.3.3 
	Перчатки с полимерным покрытием  
	шт.
	480

	1.3.4 
	Очки защитные
	шт.
	48

	1.3.5 
	Наушники противошумные 
	шт.
	48

	1.3.6 
	Самоспасатель
	шт.
	30

	1.4 
	Поставка дерматологических средств индивидуальной защиты, в том числе:

	1.4.1 
	Очищающее средство (мыло жидкое), 250 мл.
	шт.
	10

	1.4.2 
	Средство защиты кожи (спрей для защиты ног от потоотделения и грибковых заболеваний), 100 мл.
	шт.
	10


*Информация о количестве Товара носит информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объёма Товара. Указание количества Товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению Товара в полном объёме, указанном в настоящих Технических требованиях.
[bookmark: __RefHeading___Toc8255_2541170438][bookmark: _Toc181179538]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1 
	ОКДП2 14.12.30.190 Поставка специальных средств защиты труда в корпоративном стиле Группы РусГидро на территории Российской Федерации для нужд ООО «РГЦР», а именно:

	1.1 
	Оказание услуги по брендированию поставляемого Товара в корпоративном стиле Группы РусГидро
	усл. ед.
	1


[bookmark: __RefHeading___Toc8257_2541170438][bookmark: _Toc181179539][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc8259_2541170438][bookmark: _Toc181179540][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1 
	ОКДП2 14.12.30.190 Поставка специальных средств защиты труда в корпоративном стиле Группы РусГидро на территории Российской Федерации для нужд ООО «РГЦР», а именно:

	1.1 
	Поставка специальной корпоративной одежды
	дата, следующей за датой подписания договора
	в течение
12 календарных месяцев*

	1.2 
	Поставка рабочей (специальной) обуви
	
	

	1.3 
	Поставка специальных корпоративных средств индивидуальной защиты
	
	

	1.4 
	Оказание услуги по брендированию поставляемого Товара в корпоративном стиле Группы РусГидро
	
	


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]*Поставка осуществляется партиями в соответствии с заявками на поставку Товара Покупателя по форме Приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям (далее – «Заявка») в течение всего срока действия договора.
Срок поставки товара определяется в Заявках, но не может быть менее 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставленной письменной Заявки Заказчика. В Заявках указываются данные по наименованию и количеству необходимого Товара.


Услуги оказываются в отношении каждой партии поставляемого Товара

2
1.6. [bookmark: __RefHeading___Toc8263_2541170438][bookmark: _Toc181179542][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc51339698_Копия_1]Наименование продукции (позиции № 1.1., 1.2., 1.3. Таблицы 1.1):
ОКДП2 14.12.30.190 Поставка специальных средств защиты труда в корпоративном стиле Группы РусГидро на территории Российской Федерации для нужд ООО «РГЦР» (лот № 0001-ЭКСП ПРОД-2027-РГЦР)
[bookmark: __RefHeading___Toc8265_2541170438][bookmark: _Toc181179543]Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1 
	Общие требования
	1.1.1 Спецодежда является индивидуальным средством защиты тела, верхних и нижних конечностей, работающих от вредных и опасных факторов, основными из которых являются: общие производственные загрязнения, пониженная и повышенная температура, контакт с химическим и веществами, вредные биологические факторы.
1.1.2 СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем.
1.1.3 Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Материалы СИЗ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) (далее – ТР ТС 019/2011) и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) (далее – ТР ТС 017/2011) (для белья нательного хлопчатобумажного).
1.1.4 Материалы, которые применяются в изготовлении средств индивидуальной защиты, должны быть новыми, ранее не использованными и произведенными не ранее 2023 года.
1.1.5 Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.
1.1.6 Химчистка или стирка спецодежды должна производиться в соответствии с рекомендациями производителя по уходу за изделием.
1.1.7 Размер предоставляемых СИЗ должен соответствовать антропометрическим измерениям работников, в соответствии с размерами, приведенными в Приложении № 2 к Техническим требованиям. Спецодежда должна быть удобной при эксплуатации.
1.1.8 Поставляемые костюмы и обувь должны быть новыми и ранее не использованными и изготовлены не ранее года, предшествующего году поставки.
1.1.9 Все СИЗ должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту.
В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия.
Срок эксплуатации средств индивидуальной одежды должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам.

	1.2 
	Требования к маркированию
	Маркировка СИЗ должна соответствовать следующим требованиям:
1.2.1 Каждая единица СИЗ, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.
Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку.
1) Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:
1) Наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула).
2) Наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии).
3) Защитные свойства.
4) Размер (при наличии).
5) Обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ.
6) Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
7) Дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена.
8) Сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011 и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости).
9) Сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗ.
10) Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ.
11) Другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.
Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения СИЗ. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.
2) Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать:
1) Наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула).
2) Наименование страны-изготовителя.
3) Наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя.
4) Обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ.
5) Размер (при наличии).
6) Защитные свойства изделия.
7) Способы ухода за изделием (при необходимости).
8) Дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены.
9) Срок хранения для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения.
10) Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
11) Сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011, и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости).
12) Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ.
13) Другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.
1.2.2 Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном(ых) языке(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Допускается одновременное использование нескольких языков государств – членов Таможенного союза. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.
1.2.3 Маркировка СИЗ должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов.
1.2.4 Обувь должна быть промаркирована средством идентификации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров».

	1.3 
	Требования к содержанию эксплуатационной документации
	Указания по эксплуатации СИЗ включаются в эксплуатационную документацию на СИЗ и должны содержать:
1.3.1 Область применения.
1.3.2 Ограничения применения СИЗ по факторам воздействия.
1.3.3 Вид СИЗ согласно приложению 1 к ТР ТС 019/2011.
1.3.4 Наименование СИЗ.
1.3.5 Показатели защитных и эксплуатационных свойств СИЗ согласно требованиям, к информации для приобретателя (пользователя) и условия, при которых эти показатели достигаются.
1.3.6 Ведения о способах безопасного применения СИЗ.
1.3.7 Информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в государствах – членах Таможенного союза (при наличии).
1.3.8 Правила, условия и сроки хранения СИЗ.
1.3.9 Требования к безопасной транспортировке СИЗ (при наличии таких требований).
1.3.10 Требования по утилизации СИЗ (при наличии таких требований).
1.3.11 Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
1.3.12 Обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ.
1.3.13 Наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес.
1.3.14 Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ.
1.3.15 Дату изготовления и / или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения.
1.3.16 Гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению.

	1.4 
	Требования к брендированию в корпоративном стиле Группы РусГидро
	1.4.1 Одежда от общих производственных загрязнений должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:
1) Основной цвет костюмов – василек, цвет канта под световозвращающей лентой и на карманах – оранжевый. 
2) Основной цвет курток-рубашек – василек.
3) Основной цвет плащей – темно-синий.
4) Световозвращающая лента шириной от 25 до 50 мм – серая.
1.4.2 Виды и способы брендирования:

	
	
	Наименование
	Размер
	Цвета
	Способ нанесения
	Место размещения
	Вид изделия для нанесения

	
	
	Логотип на спину
[image: ]
	242х69 мм
	Синий (Pantone 300C)
Оранжевый (Pantone 165C)
Белый
	Термопечать
	На спине под кокеткой
	1. Куртка, утепленная для защиты от ОПЗ для ИТР.
2. Костюм летний для защиты от термических рисков электрической дуги

	
	
	Логотип на спину
[image: ]
	242х69 мм
	Синий (Pantone 300C)
Оранжевый (Pantone 165C)
Белый
	Нашивка
	На спине под кокеткой
	1. Костюм летний для защиты от ОПЗ для ИТР

	
	
	Логотип на грудь
[image: ]
	90х30 мм
	Синий (Pantone 300C)
Оранжевый (Pantone 165C)
	Термопечать
	Слева на груди над карманом (согласно эскизу), или в этой же зоне, даже если карман конструктивно отсутствует
	1. Куртка, утепленная для защиты от ОПЗ для ИТР
2. Белье нательное (футболка)
3. Костюм летний для защиты от термических рисков электрической дуги
4. Куртка демисезонная (унисекс)

	
	
	Логотип на грудь
[image: ]
	90х30 мм
	Синий (Pantone 300C)
Оранжевый (Pantone 165C)
	Нашивка
	Слева на груди над карманом (согласно эскизу), или в этой же зоне, даже если карман конструктивно отсутствует
	1. Костюм летний для защиты от ОПЗ для ИТР

	
	
	Именной логотип на грудь.
Образец именного логотипа на грудь, на примере сотрудника ЖУКОВА Дмитрия Андреевича:
[image: ]
	90х45 мм
	Синий (Pantone 300C)
Оранжевый (Pantone 165C)
	Нашивка
	Справа на груди над карманом, или в этой же зоне, даже если карман конструктивно отсутствует, наносится с противоположной стороны от логотипа «Цифровые решения», при этом размер шрифта и тип шрифта должен быть как у нагрудного логотипа «Цифровые решения»
	1. Костюм летний для защиты от ОПЗ для ИТР
2. Список 14 сотрудников, для которых необходимо изготовить именные логотипы на грудь:
ЖУКОВ
Дмитрий Андреевич
КАШИН
Владимир Леонидович
ГРАФОВ
Артём Сергеевич
ЭСАУЛОВ
Андрей Сергеевич
ХИБИН
Александр Александрович
СОСНИН
Николай Алексеевич
ШЕЛАМОВ
Павел Сергеевич
ГАВРИЛОВ
Антон Николаевич
КАРПУНИН
Юрий Николаевич
КАЧАЛОВ
Алексей Юрьевич
БОРОДАЙ
Константин Анатольевич
КАТАЙЦЕВ
Андрей Александрович
ДЕРЕВЕНЦЕВ
Кирилл Александрович
ДУДИН
Сергей Геннадьевич

	
	
	Шеврон
[image: шарик на рукав]
	Диаметр 60 мм
	Синий (Pantone 300C)
Оранжевый (Pantone 165C)
	Нашивка
	На левом рукаве
	1. Костюм летний для защиты от ОПЗ для ИТР
2. Куртка, утепленная для защиты от ОПЗ для ИТР

	
	
	Наклейка
[image: ]
	70х50 мм
	Синий (Pantone 300C)
Оранжевый (Pantone 165C)
	Наклейка
	Лицевая часть каски
	1. Каска защитная с храповиком

	2 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	2.1 
	Требования к конструкции спецодежды для защиты от общих производственных загрязнений

	2.1.1 
	Костюм летний для защиты от общих производственных загрязнений для ИТР корпоративный (мужской/женский)
	2.1.1.1 Функциональные характеристики:
1) Должен состоять из куртки и брюк, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З.
2) Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014.
3) Должен быть выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, с отделкой голубого и флуоресцентной красной.
4) Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012 и ТР ТС 019/2011.
5) Содержание маркировки должно соответствовать требованиям, изложенным в п. 1.2.1. данной таблицы.
6) Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.
7) Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	
	
	Внешний вид модели и наименование
	Описание

	
	
	Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-«молнию»
[image: ]

	2.1.1.2 Модель должна соответствовать следующим требованиям:
1) Силуэт прямой с центральной застежкой на тесьму-«молнию».
2) Полочки с должны быть с притачными кокетками, вверху которых нанесены световозвращающие термопринты в виде треугольников с флуоресцентным красным кантом и световозвращающим кантом внизу кокеток, с рельефами от проймы до шва притачивания пояса, с карманами внизу рельефных швов с застежкой на тесьму - молнию, вход в которые отстрочен двойными строчками, имитирующими листочку. Полочки с накладными нагрудными карманами с клапанами со скошенными уголками, с фиксацией на потайные кнопки (справа на 2 кнопки по краям, слева – кнопка по центру);
3) На куртке должны присутствовать элементы повышенной видимости: 
- световозвращающий кант должен проходить по швам притачивания кокеток полочек и спинки, по передним и локтевым швам рукавов в верхней части.
- световозвращающий сегментированный принт должен быть нанесен: вверху кокеток полочек и вверху спинки.
- световозвращающая термоактивная сегментированная лента шириной 45 мм нанесена внизу средней части рукавов.
4) Спинка должна быть с кокеткой, переходящей в сторону полочек, с отделочным кантом флуоресцентного красного цвета внизу и декоративной шлевкой на кокетке, с рельефными швами от проймы до шва притачивания пояса со световозвращающими кантами, с фигурными складками от шва кокетки до рельефных швов, с трикотажной сеткой под складками (вставки), для воздухообмена. Вверху спинки должен быть нанесен световозвращающий термопринт в виде треугольника.
5) Рукава должны состоять из передней, средней и локтевой деталей с поперечным членением ниже уровня локтя, с притачными манжетами и патой с фиксацией на потайную кнопку с двумя ответными частями, установленными на отделочную тесьму голубого цвета. Передние и локтевые швы должны быть с световозвращающими кантами, низ средней части со световозвращающей термоактивной сегментированной лентой. Локтевая часть рукава с двумя вытачками со стороны нижнего шва. Вверху левого рукава накладной карман с вертикальной застежкой на молнию со стороны переднего шва и с объемом со стороны локтевого шва. Воротник требуется отложной, с притачной стойкой из отделочной ткани: внутренняя стойка - василькового цвета, внешняя стойка - оранжевого цвета. 
6) Низ карманов выполнен, как навесной.
7) По швам соединения полочек и спинки с кокетками, по продольным швам средней верхней части рукава проходят фигурные вставки из световозвращающего материала.
8) С внутренней стороны куртки наличие ленты ФИО, для определения принадлежности изделия.
9) Защитные свойства:
1) Ми - защита от механических воздействий (истирания);
2) З - защита от общих производственных загрязнений;
3) Мп - защита от механических воздействий (проколов и порезов).
2.1.1.3 Применяемые материалы:
1) Ткань верха:
Малосминаемая смесовая ткань с содержанием хлопковых волокон 30-50% полиэфир 50-70% плотностью не менее 240 г/кв.м.
2) Основной цвет: темно-синий.
3) Отделочный цвет: голубой и флуоресцентный красный
4) Предусмотрены элементы повышенной видимости серого цвета.
2.1.1.4 Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
2.1.1.5 На куртке обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.

	
	
	Брюки прямого силуэта с передней застежкой-молнией.
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	2.1.1.6 Модель должна соответствовать следующим требованиям:
1) Брюки мужские должны быть выполнены из ткани темно-синего цвета с отделкой голубого и флуоресцентного красного цвета, с элементами повышенной видимости серого цвета. Брюки должны быть с застежкой гульфика на тесьму–молнию, с притачным «раздвижным» поясом со шлевками, с застежкой спереди на прорезную петлю и джинсовую пуговицу. Брюки должны быть с ластовицей по шаговым швам;  
2) Передние половинки должны быть с поперечным членением выше линии колена. Верхние части с боковыми карманами с закругленным входом и отрезным бочком. На бочке правого кармана должен быть расположен малый накладной карман для часов. Нижний срез верхней части должен быть обработан обтачкой, имитирующей складку. Нижние части брюк должны быть  с усилительными наколенниками с 2-мя вытачками для объема со стороны боковых швов и с трикотажными надставками вверху, закрытыми складкой верхней части брюк. Задние половинки брюк должны быть с отрезной кокеткой, с поперечным членением под коленом, с накладными карманами со скошенными уголками. Низ карманов должен быть выполнен, как навесной.
3) Должен быть притачной «раздвижной» пояс с 5-ю шлевками: шлевка из отделочной тесьмы флуоресцентного красно-голубого цвета на правой передней половинке с полукольцом, средняя шлевка на задней половинке широкая и фигурная. «Раздвижной» пояс с кулиской с эластичной тесьмой, для регулирования объема. По боковым швам, над наколенниками должны быть расположены накладные карманы с вертикальными складками для объема и с клапанами со скошенными уголками, который фиксируются на потайную кнопку по краям клапана. Клапаны спереди должны быть с флажками-держателями из отделочной тесьмы флуоресцентного красно-голубого цвета. Низ кармана должен быть выполнен, как навесной. Боковые швы должны быть смещены в сторону передних половинок в области наколенников с переходом на задние половинки. По швам стачивания боковых швов должен проходить световозвращающий кант. Низ брюк должен быть обработан швам в подгибку с закрытым срезом.
4) Элементы повышенной видимости: световозвращающий кант должен проходить по швам стачивания смещенных боковых швов;  световозвращающий сегментированный принт должен быть нанесен на клапаны накладных карманов.
2.1.1.7 Применяемые материалы:
1) Ткань верха:
Состав сырья 30-50% хлопок, 50-70% полиэфир с малосминаемой отделкой, поверхностная плотность не менее 240 г/кв.м., цвет темно-синий.
2) Сигнальные элементы:
Световозвращающие вставки, световозвращающие канты.
3) Все отделочные строчки выполнены белыми нитками.
2.1.1.8 Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
2.1.1.9 На брюках обязательно должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.

	2.1.2 
	Куртка утепленная для защиты от общих производственных загрязнений для ИТР корпоративная (мужская/женская) с капюшоном
	Куртка утепленная предназначена для защиты от пониженных температур и соответствует 4 классу защиты от пониженных температур воздуха и ветра, предназначена для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах. Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) – Тнв. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011.
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	2.1.2.1 Модель должна соответствовать следующим требованиям:
1) Куртка должна быть выполнена из ткани темно-синего цвета с отделкой голубого и флуоресцентного красного цвета, с элементами повышенной видимости серого цвета. Прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + 3 слоя утеплителя + спандбонд + подкладка), с втачными рукавами, с воротником – стойка, со съемным утепленным капюшоном, с центральной бортовой застежкой на двухзамковую тесьму-молнию, с планкой под молнию с мягким трикотажем в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на шесть потайных кнопок. На нижнюю часть ветрозащитного клапана, в области установки кнопок, настрочена отделочная тесьма флуоресцентного красного цвета.
2) Полочки с кокетками, вверху которых должны быть нанесены световозвращающие термопринты в виде треугольников с кантами по швам притачивания кокеток: двумя кантам вверху кокеток - световозвращающим и голубым, внизу кокеток – с световозвращающим кантом. Полочки с рельефами от проймы до низа, с вертикальными прорезными карманами внизу рельефных швов с застежкой на тесьму- молнию с листочками, со световозвращающим кантом по шву притачивания и кантом красного цвета по верхнему шву. Правая полочка с нагрудным накладным карманом с объемом внизу и с клапаном, который фиксируется на контактную ленту посередине. Верхний срез клапана входит в шов притачивания кокетки, под клапаном расположена петля для крепления бейджа.  В нижний шов настрачивания правого кармана вставлена шлевка из отделочной тесьмы флуоресцентного красно-голубого цвета с полукольцом. Левая полочка с вертикальным нагрудным прорезным карманом, застегивающимся на молнию красно-голубого цвета с втачной деталью (тоннель) вверху кармана, закрывающей замок. В левом борте между швом притачивания молнии и швом настрачивания ветрозащитного клапана расположен прорезной карман для документов формата А 4 с застежкой молнией. Внизу правой полочки нанесены пиктограммы, обозначающие назначение куртки и характеристику ткани.
3) Для удобства пользования молниями центральной застежки и прорезных карманов должны быть предусмотрены слайдеры флуоресцентного красного цвета. Спинка, удлиненная с двумя вертикальными рельефами от проймы до отрезной части спинки, с притачной кокеткой, переходящей в сторону полочек. По нижнему шву притачивания кокетки проходят два канта шириной 3 мм: световозвращающий и голубой. Вверху спинки нанесен световозвращающий термопринт в виде треугольника. Нижняя часть спинки с фигурной линией низа. Рукава втачные состоят из передней, средней и локтевой деталей с поперечным членением ниже уровня локтя. Нижняя отрезная передняя и локтевая часть рукавов должна быть выполнена из ткани темно-синего цвета, как место наиболее подверженное загрязнению. Передние и локтевые швы со световозвращающими кантами, низ средней части со световозвращающей термоактивной сегментированной лентой. Внизу передней части левого рукава расположен прорезной карман с листочкой с втачными концами с застежкой на молнию с внутренней обтачкой голубого цвета. Низ рукава должен регулироваться по ширине патами с потайной кнопкой и двумя ответными частями, установленными на отделочную тесьму голубого цвета.
4) Съемный утепленный капюшон (ткань верха + 1 слой утеплителя + спанбонд + подкладка из флиса) двухшовный, с козырьком и световозвращающим кантом по краю. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. Средняя часть капюшона с вертикальной кулисой с фиксатором для регулирования высоты капюшона, фиксатор и кольцо-ограничитель скрыт под горизонтальной складкой. Капюшон пристегивается к горловине куртки на тесьму-молнию и к стойке воротника - на контактную ленту, которая пришита на «ушки» капюшона. Капюшон надевается на каску.  Воротник-стойка утепленный, со вставкой из отделочной ткани голубого цвета по отлету, с планкой и молнией для крепления капюшона по горловине. Внутренний воротник выполнен из мягкого трикотажного полотна. По концам внешнего воротника предусмотрены карманы с контактной лентой для заправки и фиксации «ушек» капюшона.  Внутренняя стойка воротника и верхняя часть планки под молнию выполнены из флиса с постоянными антипиллинговыми свойствами. Притачная утепляющая подкладка с нагрудными прорезными карманами «в рамку» с двумя отделочными кантами голубого и красного цвета, с застежкой на молнию, обработанными на усилителях из основной ткани.
5) От горловины спинки до верха боковых швов должна быть расположена резинка в качестве лямок. Кулиса по талии, стянута шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов около подбортов и фиксаторы с кольцами-ограничителями, с ветрозащитной юбкой по шву настрачивания кулисы. Низ юбки стягивается латексной резинкой и фиксируется на две кнопки, установленные на обтачках по краям юбки. В нижнем шве кулисы расположены паты из отделочной тесьмы флуоресцентного красно-голубого цвета с ответной частью кнопки для крепления ветрозащитной юбки, когда она расстегнута.
6) Рукава подкладки с трикотажными напульсниками с отверстием для большого пальца. Верхняя часть подкладки полочек и спинки выполнена из подкладки серебристого цвета, средняя часть спинки – из объемной 3D сетки с панелькой по горловине из основной ткани по центру, в нижний шов которой вставлена размерная этикетка. Швы стачивания средней части спинки оформлены отделочным кантом флуоресцентного красного цвета. По шву горловины спинки расположена удлиненная вешалка из отделочной тесьмы флуоресцентного красно-голубого цвета.
7) Низ куртки обработан широкой фигурной обтачкой. Внизу проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и петельки из эластичной резинки в боковых швах по низу подкладки с двумя фиксаторами и кольцами-ограничителями. На кулисах капюшона предусмотрены кольца-ограничители флуоресцентного красного цвета. Отделочные канты с наполнителем голубого и флуоресцентного красного цвета шириной 3мм.
8) Элементы повышенной видимости: световозвращающий кант шир. 3 мм. проходит по швам притачивания кокеток полочек и спинки, по передним и локтевым швам рукавов в верхней части; световозвращающий сегментированный принт нанесен: вверху кокеток полочек и вверху спинки; световозвращающая термоактивная сегментированная лента шириной 45 мм нанесена внизу средней части рукавов.
9) С внутренней стороны куртки предусмотрено наличие ленты ФИО, для определения принадлежности изделия.
10) Защитные свойства:
1) Тн - защита от пониженных температур.
2) Класс защиты 3(4);
3) Ми - защита от механических воздействий (истирания);
4) З - защита от общих производственных загрязнений.
5) Мп - защита от механических воздействий (проколов и порезов).
2.1.2.2 Применяемые материалы:
1) Утепляющий пакет куртки выглядит следующим образом:
Ткань верха + 3 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка.
2) Ткань верха:
100% полиэфир, мембранная ткань, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 140 г/кв.м. ; (водоупорность 6000 мм вод.ст.)
3) Основной цвет — темно-синий.
4) Отделочный цвет - флуоресцентный красный и голубой.
5) Утеплитель:
«Шелтер Микро» или соответствующий по своим качествам эквивалент, состав сырья 100% полиэфир, плотностью не менее 140 г/кв.м.
Спанбонд необходим для предотвращения миграции утеплителя.
6) Ткань подкладки:
100% полиэфир, плотность не менее 60 г/кв.м.
2.1.2.3 Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011.
2.1.2.4 Содержание маркировки должно соответствовать требованиям, изложенным в п. 1.2.1. данной таблицы.
2.1.2.5 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	2.1.3 
	Белье нательное (мужское/женское) + футболка
	Белье трикотажное должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ 31408-2009 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия» и ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».
[image: ]
	2.1.3.1 Модель должна соответствовать следующим требованиям:
1) Белье состоит из фуфайки и кальсон.
2) Фуфайка выполнена с боковыми и плечевыми швами, с длинными рукавами. Внизу рукавов расположена притачная манжета. Вырез горловины обработан притачной обтачкой из основного трикотажного полотна. Низ фуфайки подогнут и застрочен.
3) Кальсоны выполнены с двойной ластовицей и шаговыми швами. Передний разрез обработан полоской из основного трикотажного полотна. Верхний срез кальсон застрочен и стянут эластичной тесьмой. Низ кальсон имеет притачную манжету.
2.1.3.2 Применяемые материалы:
1) Ткань:
Трикотажное полотно из хлопчатобумажной пряжи 100% хлопок, плотность не менее 180 г/кв.м.
2.1.3.3 Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
2.1.3.4 Обязательно наличие маркировки, соответствующей ТР ТС 017/2011. Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.
2.1.3.5 Содержание маркировки должно соответствовать требованиям, изложенным в п. 1.2.1. данной таблицы.
2.1.3.6 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	
	
	Футболка должна быть изготовлена в соответствии с ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» и ГОСТ 31408-2009 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия».
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	2.1.3.7 Модель должна соответствовать следующим требованиям:
Футболка классического кроя с коротким рукавом. Вырез горловины выполняется круглой формы. Горловина обрабатывается бейкой-рибаной, втачанной в горловину. Вырез усилен тесьмой от плеча до плеча для лучшего сохранения формы. Низ изделия и низки рукавов обрабатываются швом в подгибку. Рукав короткий. Пройма футболки углублена для свободы движения.
2.1.3.8 Применяемые материалы:
1) Ткань:
Трикотажное полотно, содержащее не менее 50% хлопковой пряжи с длинными и средними волокнами, плотностью не менее 180 г/кв. м.
2) Цвет: темно-синий.

	2.1.4 
	Куртка демисезонная (унисекс)
	Куртка изготовлена в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
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	2.1.4.1 Функциональные характеристики:
1) Куртка - ветровка выполнена из тканей двух цветов: флуоресцентного желтого и темно-синего, с световозвращающими термоактивными полосами и   кантом, с притачной подкладкой, с проклеенными герметичными швами на ткани верха.
2.1.4.2 Модель должна соответствовать следующим требованиям:
1) [bookmark: _GoBack]Куртка - ветровка удлиненная, прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на двухзамковую тесьму-молнию до верха воротника, с планкой под молнию справа, огибающей замок вверху, с ветрозащитным клапаном, который фиксируется на пять потайных пластмассовых кнопок, в т.ч. на воротнике-стойке, с втачными рукавами, со съемным капюшоном, с кулисой по низу.
2) Полочки состоят из наклонных кокеток, средних и нижних частей. В верхней части кокеток полочек расположены шлевки для крепления рации. Средняя часть полочек с накладными карманами с клапанами со скошенными уголками, которые фиксируются на контактную ленту по краям входа в карман. Карманы объемные со стороны проймы и низа. На кармане слева предусмотрен съёмный навесной универсальный карман для пропуска из пленки ПВХ (пропуск можно вставлять как вертикально, так и горизонтально), который фиксируется на тесьму с кнопкой, выходящей из шва кокетки. Нижние части полочек с боковыми наклонными прорезными карманами с застежкой на молнию, закрытые клапаном (имитация листочки). 
3) Верхние срезы клапанов входят в шов стачивания частей полочки, нижние срезы клапанов настрочные. Вход в карманы выполнен снизу (со стороны борта).  Для удобства пользования молниями центральной застежки и карманов предусмотрены слайдеры. Спинка удлиненная, с кокеткой со смещенными плечевыми швами в сторону полочек, средней и нижней частями, с фигурной линией низа.  Рукава двухшовные с локтевым швом и отрезной нижней частью. Низ рукава обработан швом в подгибку с закрытым срезом и регулируется по ширине патами с фиксацией на контактную ленту.  Воротник-стойка с планкой и молнией, с ответными частями кнопок для крепления капюшона по горловине.
4) Съемный капюшон на подкладке двухшовный, с козырьком. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. Средняя часть капюшона стачная с патой, фиксирующейся на контактную ленту. Капюшон пристегивается к горловине куртки на тесьму-молнию и кнопки по краям. Капюшон надевается на каску.  Притачная подкладка с нагрудным накладным карманом с застежкой на молнию, на левой полочке, обработанным на усилителе из основной ткани в верхней части. По шву горловины спинки расположена вешалка с фирменной символикой.
5) Низ куртки обработан широкой фигурной обтачкой. Внизу проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и петельки в боковых швах по низу подкладки и двумя фиксаторами с кольцами-ограничителями. Все отделочные строчки и автоматические закрепки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.
6) Световозвращающие термоактивные сегментированные полосы шириной 60мм серого цвета расположены:
1) две охватывающие полосы вокруг торса (на полочках и спинке);
2) две охватывающие полосы на рукавах, на том же уровне, что и на торсе.
7) Куртка относится к 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости в соответствии с ГОСТ:
- площадь фонового материала составляет 0,54 кв.м при норме 0,50 кв.м;
- площадь световозвращающего материала 0,21 кв.м при норме 0,13 кв.м.
8) Элементы повышенной видимости:
1) вертикальные термоактивные сегментированные полосы шириной 60 мм, проходящие через плечи по кокетке спинки (площадь не учитывается).
2) плоский СВ кант шир. 3 мм проходит по швам притачивания кокеток полочек, по шву притачивания козырька капюшона куртки.
9) Защитные свойства:
1) Ми - защита от механических воздействий (истирания);
2) З - защита от общих производственных загрязнений.
3) Мп - защита от механических воздействий: проколов, порезов
4) Вн - защита от механических воздействий: воды (водонепроницаемая)
5) Эс - защита от воздействия статического электричества
6) Со - одежда специальная сигнальная повышенной видимости
2.1.4.3 Применяемые материалы:
1) Фоновая ткань: 100% полиэфир, Вид отделки: НМВО
2) Ткань верха: 100% полиэфир, Вид отделки: НМВО
3) Подкладка: 100% полиэфир, Плотность: 51 г/кв.м
2.1.4.4 Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ ЕN 340 – 2012 и ТР ТС 019/2011.
2.1.4.5 Содержание маркировки должно соответствовать требованиям, изложенным в п. 1.2.1. данной таблицы.
2.1.4.6 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	2.2 
	Требования к конструкции спецодежды для защиты от термических рисков электрической дуги

	2.2.1 
	Костюм летний для защиты от термических рисков электрической дуги корпоративный
	Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
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	2.2.1.1 Функциональные характеристики:
1) Костюм однослойный выполнен из тканей трех цветов: основной цвет васильковый, отделочный – темно-синий и красный. Элементы повышенной видимости из огнестойкого световозвращающего материала.
2) Защитные свойства спецодежды:
1) от термических рисков электрической дуги в зависимости от значения электродугового термического воздействия, ГОСТ Р 12.4.234-2012:
ЗЭТВ до 18 кал/см² (2 уровень);
2) от теплового излучения, кратковременного воздействия открытого пламени и конвективной теплоты, ГОСТ ISO 11612-2015:
ТиТоТт (А1+А2, В1, С1);
3) от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений:
Ми З.
2.2.1.2 Куртка - модель должна соответствовать следующим требованиям:
1) Выполнена в прямом силуэте на притачном поясе.
2) Куртка имеет центральную потайную застежку.
3) Средняя часть полочки с накладными нагрудными карманами с объемом со стороны проймы, с клапанами с отделочным кантом красного цвета, выполненным из нижнего клапана, на котором посередине расположена текстильная контактная лента для фиксации с карманом. Одна сторона клапанов входит в шов проймы, другая – в шов притачивания планки. Боковая часть полочки выполнена с накладными боковыми карманами с объемом со стороны борта, с клапанами. Со стороны борта клапаны боковых карманов фиксируются на текстильную контактную ленту.
4) Рукава втачные, состоящие из передней, локтевой и верхней частей, с застегивающимися манжетами.
5) Воротник, типа «стойка» застегивается на текстильную контактную ленту. 
6) Притачной пояс регулируется по ширине при помощи пат с прорезной петлей и двумя ответными пуговицами, расположенными в области боковых швов.
7) На куртке предусмотрены элементы повышенной видимости из световозвращающего материала шириной не менее 50 мм.
2.2.1.3 Брюки - модель должна соответствовать следующим требованиям:
1) Выполнены с застежкой-молнией.
2) Брюки имеют притачной пояс, который застегивается на сквозную петлю и пуговицу.
3) На уровне бедра, по боковым швам, расположены накладные карманы с объемом по боковым сторонам.
4) Пояс притачной. В области боковых швов расположены паты для регулирования объема талии с петлей и двумя ответными пуговицами, пришитыми на пояс.
5) Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
6) На брюках предусмотрены элементы повышенной видимости из световозвращающего материала шириной 50 мм.
2.2.1.4 Применяемые материалы:
1) Ткань верха:
Ткань арамидная, не менее 93% мета-арамид; 5% пара-арамид; 2% антистатическое волокно, термоогнестойкая антиэлектростатическая с нефтемасловодоотталкивающей отделкой, поверхностная плотность 220 г/м.кв., цвет васильковый.
2) Ткань отделки:
Ткань арамидная, не менее 93% мета-арамид; 5% пара-арамид; 2% антистатическое волокно, термоогнестойкая антиэлектростатическая с нефтемасловодоотталкивающей отделкой, поверхностная плотность 220 г/м.кв., цвет красный.
Ткань арамидная, не менее 93% мета-арамид; 5% пара-арамид; 2% антистатическое волокно, термоогнестойкая антиэлектростатическая с нефтемасловодоотталкивающей отделкой, поверхностная плотность не менее 220 г/м.кв., цвет тёмно-синий.
3) Сигнальные элементы:
Световозвращающие вставки.
Световозвращающие огнестойкие полосы, ширина 50 мм.
4) Отделочные строчки выполнены огнестойкими нитками белого цвета.
2.2.1.5 Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011.
2.2.1.6 Содержание маркировки должно соответствовать требованиям, изложенным в п. 1.2.1. данной таблицы.
2.2.1.7 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	2.2.2 
	Белье нательное для защиты от термических рисков
	Белье нательное термостойкое мужское для защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты.
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	2.2.2.1 Функциональные характеристики:
1) Белье нательное термостойкое мужское для защиты от рисков электрической дуги (фуфайка/кальсоны) (далее комплект белья) состоит из фуфайки и кальсон и предназначено в качестве дополнительного защитного слоя к специальной одежде с огнезащитными свойствами и для защиты от термических рисков электрической дуги.
2) ТоТтТи - от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1+А2, В1С1 класса.
2.2.2.2 Технические характеристики:
1) Комплект белья выполнен из трикотажного полотна с огне-термостойкими, антистатическими свойствами.
2.2.2.3 Модель должна соответствовать следующим требованиям:
1) Фуфайка выполнена прямого силуэта с удлиненной спинкой с боковыми швами, с длинными втачными одношовными рукавами. Горловина обработана бейкой. Низ рукавов обработан двойными манжетами. Низ изделия обработан швом в подгибку.
2) Кальсоны выполнены без боковых швов с двойной ластовицей и гульфиком. Открытые срезы гульфика подогнуты и обработаны плоским швом. Пояс цельнокроеный выполнен с широкой эластичной тесьмой. Низ кальсон обработаны двойными манжетами из основного полотна.
2.2.2.4 Применяемые материалы:
Ткань верха: не менее 55% модакрил, не менее 35% хлопка, не менее 2% антистатичной нити; трикотажное полотно ластичное переплетение (ластик 1:1), цвет серый, плотность не менее 220г/м2.
2.2.2.5 Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011.
2.2.2.6 Содержание маркировки должно соответствовать требованиям, изложенным в п. 1.2.1. данной таблицы.
2.2.2.7 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	2.2.3 
	Жилет сигнальный
	Жилет сигнальный, 2-го класса защиты, в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты.
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	2.2.3.1 Соответствии с требованиями:
1) ГОСТ 12.4.281-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования».
2) ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
2.2.3.2 Функциональные характеристики:
Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103 2020) – Со.
2.2.3.3 Технические характеристики:
1) Соответствует 2му классу сигнальной одежды повышенной видимости. Жилет сигнальный прямого силуэта с центральной застежкой на ленту-липучку. Все срезы жилета (проймы, горловина, борт, низ) окантованы износостойкой трикотажной тесьмой. На уровне груди левой полочки настрочена шлевка для крепления бейджа.
2) Жилет содержит сигнальные элементы необходимой площади, изготовленные из фонового материала и световозвращающего материала, для соответствия сигнальной одежде повышенной видимости 2 класса: площадь фонового материала – 0,55 м2, площадь световозвращающего материала – 0,2 м2.
3) Две горизонтальные световозвращающие полосы шириной 50мм. расположены вокруг торса и две вертикальные, соединяющиеся с верхней горизонтальной спереди и сзади через плечи.
2.2.3.4 Применяемые материалы:
1) Фоновый материал:
Трикотажное полотно 100% полиэфир, плотность 120 г/кв. м, соответствует европейскому стандарту EN 20471 для сигнальной одежды повышенной видимости.
2) Световозвращающий материал:
1) Полосы шириной 50мм.
2) Цвет: флуоресцентный оранжевый.
2.2.3.5 Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011.
2.2.3.6 Содержание маркировки должно соответствовать требованиям, изложенным в п. 1.2.1. данной таблицы.
2.2.3.7 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	2.3 
	Требования к специальной обуви

	2.3.1 
	Общие требования
	2.3.1.1 Функциональные характеристики:
1) Спецобувь должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами, а также нести две основные функции: защитную и снижающую усталость. Комфортная обувь должна иметь широкую колодку, малый вес, гибкую подошву.
2) Все ботинки, полуботинки и сапоги должны иметь жесткий защитный подносок из поликарбоната/металла c резиновым / полиуретановым уплотнителем.
3) Обувь специальная кожаная должна защищать от механических повреждений, иметь высокую степень износоустойчивости, соответствовать установленным гигиеническим нормам, сохранять защитные свойства на протяжении всего срока эксплуатации. Обувь специальная должна соответствовать требованиям национальных стандартов и других нормативных документов в зависимости от ее назначения.

	2.3.2 
	Ботинки / полуботинки кожаные
	Полуботинки кожаные с композитным носком должны быть изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Мун 200, Нм, Щ 20, Сж, З, У.
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	2.3.2.1 Модель должна соответствовать следующим требованиям:
1) Полуботинки должны быть изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви.
2) Верх из натуральной кожи, толщиной 1,8 – 2,0 мм, с текстильной отделкой. Полуботинки должны завязываться на шнурки и иметь полуглухой клапан-язык из текстильного полотна, стойкого к истиранию. Предусмотрено наличие мягкого канта для защиты от боковых ударов.
3) Подкладка полуботинок из тканей, стойких к истиранию и способных абсорбировать и отводить влагу от стопы. Стелька вкладная из материала, который обладает свойствами впитывания влаги. В носочной части стопы расположен внутренний защитный носок из композитного материала ударной прочностью 200 Дж., а также прокладка из полиуретана, препятствующая надавливанию верхнего края на стопу.
4) Подошва двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефтепродукты). Верхний слой выполнен из полиуретана, нижний слой из термопластичного полиуретана, который имеет свойства износостойкости, термостойкости (выдерживает температуру +100°С), морозостойкости (выдерживает температуру -40°С). Ботинки обеспечивают амортизацию при длительном нахождении в положении стоя, что препятствует сдавливанию тканей ступни и накоплению усталости. Двухслойная подошва с толстым промежуточным слоем из вспененного полиуретана, обеспечивает энергопоглощение в пяточной зоне не менее 20 Дж, что соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ЕН ИСО 20347-2013 (пп 6.2.4). Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы составляет не менее 3,0 мм. 
5) На полуботинках выполнены отделочные детали из световозвращающего материала.
6) Полнота полуботинок 9.
7) Высота полуботинок составляет 82±5 мм.
8) Цвет: черный.
9) Защитные свойства:
1) Нм – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;
2) Мун 200 – Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж;
3) См – Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;
4) Сж – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям;
5) Ми – Защита от механических воздействий: от истирания;
6) З – Защита от общих производственных загрязнений;
7) У – Защита от статических нагрузок (от утомляемости).
2.3.2.2 Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 7296-81; ТР ТС 019/2011.
2.3.2.3 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	2.3.3 
	Ботинки кожаные утепленные
	Ботинки мужские утепленные в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
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	2.3.3.1 Модель должна соответствовать следующим требованиям:
1) Ботинки должны быть изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.
2) Материал верха обуви выполнен из натуральной кожи, толщиной не менее 1,8 – не более 2,0 мм. Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь снега, мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из кожи натуральной и текстильного материала, стойкого к истиранию и обладающего водоотталкивающими свойствами.
3) Обувь имеет манжету (мягкий кант) из материала с водоотталкивающими свойствами для создания комфорта и удобства в носке. Подкладка и вкладная стелька выполнена из натурального меха, высота ворса не менее 14 мм.  Отделка на обуви из световозвращающего материала.
4) Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), оборудованные прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.
5) Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%). Верхний слой подошвы выполнен из полиуретана и обладает, амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
6) Нижний слой подошвы изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностью до +300°С), морозостойкой (-45°С) нитрильной резины стойкой к деформациям, истиранию.
7) Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы не менее 5 мм и элементы подошвы обеспечивают защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Колодка обуви обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталость в течение всего рабочего дня.
8) Защитные свойства:
1) Нм – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;
2) Мун 200 – Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж;
3) См – Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;
4) Тн40 – Защита от пониженных температур до минус 40 градусов;
5) Тп - Защита от контакта с нагретыми поверхностями;
6) Сж – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям;
7) Ми – Защита от механических воздействий: от истирания;
8) З – Защита от общих производственных загрязнений;
9) У – Защита от статических нагрузок (от утомляемости).
2.3.3.2 Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 7296-81; ТР ТС 019/2011.
2.3.3.3 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	2.4 
	Требования к специальной корпоративным средствам индивидуальной защиты

	2.4.1 
	Каска защитная с храповиком
	Каска защитная с храповиком должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и EN 397 «Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний»
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	2.4.1.1 Функциональные характеристики:
Каска защитная предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг металла.
2.4.1.2 Технические характеристики:
1) Корпус каски выполнен из ударопрочного материала Termotrek или эквивалента.
2) Каска оснащена козырьком и водосточным желобком с двумя пазами для крепления противошумных наушников.
3) Каска имеет амортизаторы из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках, подбородочным ремнем и обтюратором из натуральной кожи.
4) Каска имеет конструкцию внутренней оснастки, которая позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья от 51 до 65 см, что позволяет надежно фиксировать каску на голове пользователя.
5) Цвет: Белый.
6) Масса: не более 390 г.
7) Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой.
2.4.1.3 Маркировка должна соответствовать ТР ТС 019/2011.
2.4.1.4 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	2.4.2 
	Подшлемник под каску (шапка)
	Подшлемник под каску (шапка)
[image: ]
	2.4.2.1 Технические характеристики:
1) Шапка выполнена с подворотом.
2) Шапка должна быть выполнена из трикотажного полотна (100% ПАН).
3) Утеплитель: Тинсулейт или эквивалент.
4) Подкладка: Флис (100% полиэфир).
5) Цвет: темно-синий.
2.4.2.2 Обязательно наличие маркировки, соответствующей ТР ТС 017/2011.
2.4.2.3 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 017/2011.

	2.4.3 
	Перчаткии с полимерным покрытием
	Перчатки изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
[image: ]
	2.4.3.1 Функциональные характеристики:
1) Перчатки защищают руки от порезов, ушибов, царапин.
2) Дышащая способность обеспечивает комфорт во время работы.
3) Модель имеет анатомическую форму, которая снижает усталость рук.
2.4.3.2 Технические характеристики:
1) Защитные свойства:
Ми – Защита от механических воздействий: от истирания;
2) Защитные свойства по ГОСТ EN 388:
1) Стойкость к истиранию: уровень 3 (не менее 2000 циклов);
2) Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2);
3) Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н);
4) Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н).
2.4.3.3 Обязательно наличие маркировки, соответствующей ТР ТС 019/2011.
2.4.3.4 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	2.4.4 
	Очки защитные
	Очки изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
[image: C:\Users\KanukaEA\Downloads\1.jpg]
	2.4.4.1 Технические характеристики:
1) Очки, открытые обтекаемой охватывающей конструкции, обеспечивают плотное прилегание и увеличенный панорамный обзор.
2) Очки выполнены из поликарбоната и защищают глаза спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом (скоростью 45 м/с), устойчивы к воздействию химических веществ при экстремальных температурах.
3) Очки обеспечивают защиту от УФ-излучения и соответствуют 1 оптическому классу.
4) Линза имеет прозрачный цвет. Линза выполнена с двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к царапанию.
2.4.4.2 Обязательно наличие маркировки, соответствующей ТР ТС 019/2011.
2.4.4.3 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	2.4.5 
	Наушники противошумные
	Наушники с креплением на каску изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
[image: ]
	2.4.5.1 Функциональные характеристики:
Наушники выполнены с функцией пассивной защиты. Подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности.
2.4.5.2 Технические характеристики:
1) Наушники способствуют снижению уровня шума, среднее значение соответствует 27 дБ. Наушники осуществляют избирательное поглощение шума: защищают от воздействия шума до 107 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности.
2) Наушники изготовлены из прочных пластмассовых чашек с повышенным шумопоглощением, вкладышей. Звукопоглощающие вкладыши выполнены из вспененного полиуретана и обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки.
3) Наушники имеют мягкие широкие амортизаторы, которые обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове.
4) Наушники имеют регулируемые по высоте держатели с адаптерами для крепления к каске. Адаптеры позволяют одновременное ношение щитков защитных лицевых (типа КБТ). В основании держателей напряженная сталь, за счет этого обеспечивается стабильный уровень прижатия к голове. Держатели имеют 2 точки крепления к чашке.
5) У наушников должно быть предусмотрено 8-ступенчатое устройство регулировки высоты ношения.
6) Масса: не более 189 г.
2.4.5.3 Обязательно наличие маркировки, соответствующей ТР ТС 019/2011.
2.4.5.4 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	2.4.6 
	Самоспасатель
	Самоспасатель изготовлен в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
[image: ]
	2.4.6.1 Функциональные и технические характеристики:
1) Фильтрующий самоспасатель предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы взрослых и детей (от 7 лет) от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ при эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного, а также из зон химического заражения.
2) Самоспасатель применяется при объемной доле кислорода в воздухе не менее 17%, относительной влажности воздуха до 98% и температуре воздуха, не превышающей 600°С.
3) Самоспасатель имеет защитные свойства по парам и газам следующих опасных химических веществ:
1) А - ацетонитрил, акрилонитрил, бензол и его производные, метилакрилат, метилбромид, метилмеркаптан, этилмеркаптан, этиленсульфид хлорпикрин, циклогексан, фосфорорганические вещества;
2) АХ - акролеин;
3) В - хлор, сероводород, сероуглерод, синильная кислота, фосген;
4) Е - диоксид серы, хлористый водород, водород бромистый;
5) К - аммиак, диметиламин, триметиламин;
6) СО - монооксид углеродавзрослых.
4) Самоспасатель поставляется следующей комплектации:
1) Самоспасатель в пакете вакуумном из ламинированной алюминиевой фольги; упаковочный футляр; паспорт изделия с руководством по применению.
2) Габаритные размеры, мм - 380х475.
5) Сопротивление воздушному потоку фильтрующе-поглощающего элемента (ФПЭ) - не более 284 Па.
6) Коэффициент проницаемости ФПЭ - не более 1 %.
7) Коэффициент подсоса по полосе обтюрации в зону дыхания и глаз: масляного тумана; гексафторида серы - не более 1%.
8) Материалы фильтрующего самоспасателя не воспламеняются и не горят после воздействия температуры 800±50°С.
9) Сохранение работоспособности:
1) после воздействия вибронагрузки и падения с высоты 1,5 м;
2) после воздействия температуры плюс 60 ± 3°С - в течение 24 часов;
3) после воздействия температуры минус 20 ± 3°С - в течение 24 часов;
4) после воздействия температуры плюс 200°С в течении - 60±5 сек.;
5) после воздействия теплового потока плотностью 8,5±0,5 кВт/м2 - в течение 3-х мин.
10) Соединение лицевой части самоспасателя с фильтрующе-поглощающим элементом выдерживает растяжение 50Н в течение 10с.
11) Срок хранения - 5 лет.
2.4.6.2 Обязательно наличие маркировки, соответствующей ТР ТС 019/2011.
2.4.6.3 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	2.5 
	Требования к дерматологическим средствам индивидуальной защиты

	2.5.1 
	Очищающее средство (мыло жидкое), 250 мл.
	2.5.1.1 Крем-мыло с помпой-дозатором изготовлено в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
2.5.1.2 ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия».
2.5.1.3 Функциональные и технические характеристики:
1) Очищающее крем-мыло мягкого действия. Применяется для удаления легких производственных загрязнений и защитных кремов с кожи рук и лица. Эффективно очищает, но не сушит кожу. Не содержит абразива и растворителей. Подходит для ежедневного применения.
2) Температура хранения от 0 до +25 °С.
3) Упаковка: пластиковый флакон с прикручивающейся помпой.
4) Необходимый объем 250мл.
5) Срок хранения 30 месяцев.
2.5.1.4 Крем-мыло должно иметь маркировку, соответствующую ТР ТС 019/2011.

	2.5.2 
	Средство защиты кожи (спрей для защиты ног от потоотделения и грибковых заболеваний), 100 мл
	2.5.2.1 Спрей для защиты ног от потоотделения с дезодорирования и антибактериальным эффектом в соответствии с требованиями:
1) ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
2) ГОСТ 31679-2012 «Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия».
2.5.2.2 Функциональные и технические характеристики:
1) Спрей предназначен для ежедневной защиты кожи ног при использовании защитной обуви, а также для профилактики повышенного потоотделения, грибковых заболеваний, зуда, шелушений и растрескивания кожи.
2) Содержит увлажняющие и питательные компоненты. Не содержит силикона и вредных веществ.
3) Время действия: 12 часов (что подтверждается заключением независимой аккредитованной лабораторией в соответствии с п.23 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»).
4) Объем: 100 мл. Упаковка выполнена в виде пластикового флакона с крышкой-спреем.
5) Температура хранения: от −20 до +25 °С.
2.5.2.3 Спрей должен иметь маркировку, соответствующую ТР ТС 019/2011.
2.5.2.4 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

	2.6 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.6.1 
	Места поставки
	В ходе исполнения договора Поставщик самостоятельно и за свой счет обеспечивает доставку товара по адресу:
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83, к3 - БЦ «Антарес», офис 110.

	2.6.2 
	Порядок извещения Покупателя о поставке
	При любом способе поставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде не позднее 14.00 ч. дня, предшествующего дню поставки дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ.

	2.6.3 
	Упаковка
	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

	2.6.4 
	Порядок приемки Товара
	2.6.4.1 При приемке поставляемых СИЗ входной контроль будет выполняться Покупателем с целью оценки их соответствия Техническим требованиям, определения уровня качества поставляемых СИЗ, руководствуясь следующими требованиями:
2.6.4.2 Нитки на изделиях (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков.
2.6.4.3 Качественно пришитый утеплитель, локальное прилегание утеплителя.
2.6.4.4 Отсутствие вспучиваний полимерных покрытий.
2.6.4.5 Товар без сопроводительных документов (товарная накладная, счет-фактура) не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет.

	3 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1 
	Документы, передаваемые вместе с Товаром
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
3.1.1 Технические паспорта.
3.1.2 Инструкцию (руководство) по эксплуатации, оформленную в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011.
3.1.3 Упаковочные листы, упаковочные ярлыки.
3.1.4 Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т.
3.1.5 Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
3.1.6 Сертификаты качества, сертификаты соответствия тканей, используемых в производстве спецодежды для защиты от термических рисков электрической дуги (костюмов, плащей, рубашек, курток-накидок).
3.1.7 Протоколы санитарно-гигиенических исследований, санитарно-химических и токсикологических исследований.
3.1.8 Протоколы испытаний и заключения, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства.
3.1.9 Протоколы сертификационных испытаний должны быть выданы лабораториями, аккредитованными на проведение испытаний на соответствие техническому регламенту Таможенного союза, распространяющемуся на данный вид продукции.
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[bookmark: __RefHeading___Toc8267_2541170438][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc170504720][bookmark: _Toc181179544][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc195805085][bookmark: _Toc222913104]Требования к документации по ценообразованию на этапе определения цены на закупаемую продукцию
3.1. Участник процедуры мониторинга рынка должен предоставить технико-коммерческое предложение по форме Приложений №№ 3, 4 к Техническим требованиям, учитывающее полноту согласия с требованиями Заказчика в части объема и сроков поставки.
[bookmark: _Toc222913105]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
4.1. По результатам проведения закупки заключается договор с предельной стоимостью (без указания объемов поставки, с фиксированной стоимостью за единицу продукции (товары).
4.2. В ходе участия в закупочной процедуре Участник должен:
4.2.1. Ознакомиться с формами, содержащимися в Приложениях №№ 1-8 к Техническим требованиям.
4.2.2. Сформировать и представить Заказчику заполненные формы Приложений № 4, 5
к Техническим требованиям, с учетом того, что ориентировочный объем поставки, указанный в Технических требованиях и в Приложении № 1 к Технико-коммерческому предложению, служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по ценовому (стоимостному) критерию оценки «Цена». 
4.2.3. Стоимость за единицу товара должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара.
4.2.4. В случае признания Участника Победителем закупочной процедуры он должен представить комплект документов для заключения договора, указанных в Приложении № 6
к Техническим требованиям, а также заполненные формы Приложений №№ 7, 8
к Техническим требованиям.
4. [bookmark: _Toc195805085]Приложения
(Приложения доступны к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)
	№№
	Ссылки на документ
	Наименование документа

	№ 1. [bookmark: _MON_1820338058_Копия_1][bookmark: _MON_1790670567_Копия_1_Копия_1][bookmark: _MON_1790670567][bookmark: _MON_1820338058][bookmark: _MON_1790670567_Копия_1][bookmark: _MON_1820338058_Копия_1][bookmark: _MON_1790670567_Копия_1_Копия_1][bookmark: _MON_1790670567][bookmark: _MON_1820338058][bookmark: _MON_1790670567_Копия_1]
	
[bookmark: _MON_1820338058_Копия_1][bookmark: _MON_1790670567_Копия_1_Копия_1][bookmark: _MON_1850647384]
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ЗАЯВКИ

	№ 2. [bookmark: _MON_1820338065_Копия_1][bookmark: _MON_1790668901_Копия_1_Копия_1][bookmark: _MON_1790668901][bookmark: _MON_1820338065][bookmark: _MON_1790668901_Копия_1][bookmark: _MON_1820338065_Копия_1][bookmark: _MON_1790668901_Копия_1_Копия_1][bookmark: _MON_1790668901][bookmark: _MON_1820338065][bookmark: _MON_1790668901_Копия_1]
	
[bookmark: _MON_1820338065_Копия_1][bookmark: _MON_1790668901_Копия_1_Копия_1][bookmark: _MON_1850647407]
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАЗМЕРНАЯ СЕТКА

	№ 3. [bookmark: _MON_1840631505][bookmark: _MON_1840631505]
	
[bookmark: _MON_1840631505]
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ФОРМА ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЫНКА

	№ 4. [bookmark: _MON_1850648657][bookmark: _MON_1850648657]
	
[bookmark: _MON_1850648657]
	[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ТКП - АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ С ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ

	№ 5. [bookmark: _MON_1840631534][bookmark: _MON_1840631534]
	
[bookmark: _MON_1840631534]
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
ФОРМА ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ

	№ 6. [bookmark: _MON_1820385969][bookmark: _MON_1831555267][bookmark: _MON_1790672124_Копия_1][bookmark: _MON_1790672124][bookmark: _MON_1820385969][bookmark: _MON_1831555267][bookmark: _MON_1790672124_Копия_1][bookmark: _MON_1790672124]
	
[bookmark: _MON_1820385969][bookmark: _MON_1831555267][bookmark: _MON_1790672124_Копия_1][bookmark: _MON_1820338093]
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

	№ 7. [bookmark: _MON_1831557045][bookmark: _MON_1831557045]
	
[bookmark: _MON_1831557045]
	ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

	№ 8. [bookmark: _MON_1831556774][bookmark: _MON_1831556774]
	
[bookmark: _MON_1831556774]
	[bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc170504720][bookmark: _Toc181179544][bookmark: _Toc53393312]ПРИЛОЖЕНИЕ 8.
СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)
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Приложение № 1
к Техническим требованиям



		 Заявка (форма)

начало формы







Заявка №___

на поставку Товара 

по Договору поставки №______________ от «____» _____202_ г. 



		№ п/п

		Наименование Товара

		Ед. изм.

		Кол-во

		Размер

		Цена за единицу,

 без НДС,

руб. коп. 

		Стоимость, без НДС, руб. коп. 

		НДС (___%), руб. коп.

		Стоимость, с НДС,

 руб. коп.



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1. 

		Поставка специальной корпоративной одежды, в том числе:



		1.1. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.3. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.4. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. 

		Поставка рабочей (специальной) обуви, в том числе:



		2.1. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.3. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		Поставка специальных корпоративных средств индивидуальной защиты, в том числе:



		3.1. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.2. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.3. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		ИТОГО:

		

		

		



		1. 

		Место поставки:

		



		2. 

		Дата поставки:

		







		Покупатель:

		Поставщик:



		

		

		

		

		

		



		Должность

		Подпись

		ФИО

		Должность

		Подпись

		ФИО









		конец формы
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Приложение № 2
к Техническим требованиям

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА

Определение размера мужской спецодежды

		 Маркировка размера на изделии

		Соответствие обхвату груди человека в см



		88 – 92

		от 86,0 до 93,9



		96 – 100

		от 94,0 до 101,9



		104 – 108

		от 102,0 до 109,9



		112 – 116

		от 110,0 до 117,9



		120 – 124

		от 118,0 до 123,9



		128 – 132

		от 126,0 до 133,9







		Маркировка роста на изделии

		 Соответствующий рост человека в см



		158 – 164

		от 155,0 до 166,9



		170 – 176

		от 167,0 до 178,9



		182 – 188

		от 179,0 до 191,0





Определение размера женской спецодежды

		 Маркировка размера на изделии

		Соответствие обхвату груди человека в см.



		80 – 84

		от 86,0 до 93,9



		96 – 100

		от 94,0 до 101,9



		104 – 108

		от 102,0 до 109,9



		112 – 116

		от 110,0 до 117,9



		120 – 124

		от 118,0 до 123,9



		128 – 132

		от 126,0 до 133,9







		Маркировка роста на изделии

		 Соответствующий рост человека в см.



		146 – 152

		от 143,0 до 154,9



		158 – 164

		от 155,0 до 166,9



		170 – 176

		от 167,0 до 178,0






[image: Размеры спецодежды] Рост
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Приложение № 1
к Техническим требованиям

		Форма «Технико-коммерческое предложение»

начало формы





На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

		Исходящий №

		



		от

		



		

		(дата)







		В рамках проведения закупочной процедуры на право заключения договора по: 



		Лоту №

		0001-ЭКСП ПРОД-2027-РГЦР



		Наименование лота

		ОКДП2 14.12.30.190 Поставка специальных средств защиты труда в корпоративном стиле Группы РусГидро на территории Российской Федерации для нужд ООО «РГЦР»



		



		(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)

		



		

		,



		(юридический адрес)

		



		

		,



		(почтовый адрес)

		







		



		(должность)



		

		



		(подпись)

		(расшифровка подписи)

М..П.







		конец формы







0
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Лист1

																								Приложение № 1
к Техническим требованиям

				Приложение № 1 к исходящему письму
от _______________ № ______________


		АССОРТМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ



		Данные Заказчика										Предложение Участника

		№ п/п		Наименование продукции		Единица измерения		Количество*		Начальная максимальная цена за ед. товара, руб. без учета НДС		Характеристики: материал, состав, фасон, защита и т.д.		ГОСТ		Страна происхождения		Единица измерения		Цена за единицу без учета НДС, руб. коп.		Стоимость без учета НДС, руб. коп.		НДС, руб. коп. [2]		Стоимость с НДС,
руб. коп.

																								22%

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		1		ОКДП2 14.12.30.190 Поставка специальных средств защиты труда в корпоративном стиле Группы РусГидро на территории Российской Федерации для нужд ООО «РГЦР», а именно:

		1.1.		Поставка специальной корпоративной одежды, в том числе:																		0.00		0.00		0.00

		1.1.1.     		Костюм летний для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка/брюки) корпоративный мужской 		компл.		45										компл.				0.00		0.00		0.00

		1.1.2.      		Костюм летний для защиты от ОПЗ для ИТР (куртка/брюки) корпоративный женский 		компл.		3										компл.				0.00		0.00		0.00

		1.1.3.      		Куртка утепленная для защиты от ОПЗ для ИТР корпоративная мужская 		шт.		8										шт.				0.00		0.00		0.00

		1.1.4.     		Куртка утепленная для защиты от ОПЗ для ИТР корпоративная женская		шт.		1										шт.				0.00		0.00		0.00

		1.1.5.		Белье нательное (футболка)		шт.		96										шт.				0.00		0.00		0.00

		1.1.6.		Белье нательное, мужское		компл.		8										компл.				0.00		0.00		0.00

		1.1.7.		Белье нательное, женское		компл.		1										компл.				0.00		0.00		0.00

		1.1.8.		Куртка демисезонная корпоративная (унисекс)		шт.		48										шт.				0.00		0.00		0.00

		1.1.9.		Костюм летний для защиты от термических рисков электрической дуги корпоративный		компл.		5										компл.				0.00		0.00		0.00

		1.1.10.		Белье нательное для защиты от термических рисков		компл.		5										компл.				0.00		0.00		0.00

		1.1.11.		Жилет сигнальный		шт.		10

		1.2.		Поставка рабочей (специальной) обуви, в том числе:																		0.00		0.00		0.00

		1.2.1.		Полуботинки кожаные 		пара[1]		48										пара				0.00		0.00		0.00

		1.2.2.		Ботинки кожаные утепленные, мужские		пара		8										пара				0.00		0.00		0.00

		1.2.3.		Ботинки кожаные утепленные, женские		пара		1										пара				0.00		0.00		0.00

		1.3.		Поставка специальных корпоративных средств индивидуальной защиты, в том числе:																		0.00		0.00		0.00

		1.3.1.		Каска защитная с храповиком корпоративная		шт.		48										шт.				0.00		0.00		0.00

		1.3.2.		Подшлемник под каску/шапка		шт.		9										шт.				0.00		0.00		0.00

		1.3.3.		Перчатки с полимерным покрытием  		шт.		480										шт.				0.00		0.00		0.00

		1.3.4.		Очки защитные		шт.		48										шт.				0.00		0.00		0.00

		1.3.5.		Наушники противошумные 		шт.		48										шт.				0.00		0.00		0.00

		1.3.6.		Самоспасатель		шт.		30										шт.				0.00		0.00		0.00

		1.4.		Поставка дерматологических средств индивидуальной защиты, в том числе:																		0.00		0.00		0.00

		1.4.1.		Очищающее средство (мыло жидкое), 250 мл.		шт.		10										шт.				0.00		0.00		0.00

		1.4.2.		Средство защиты кожи (спрей для защиты ног от потоотделения и грибковых заболеваний), 100 мл.		шт.		10										шт.				0.00		0.00		0.00

		ИТОГО:																				0.00		0.00		0.00

		[1] Пара – 2 штуки

		[2] Самостоятельно установить значение НДС, выделенное красным цветом в соответствии с применяемой системой налогообложения и действующими нормами Налогового кодекса Российской Федерации

				__________________________________
(подпись, М.П.)
__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Приложение № 1
к Техническим требованиям

		Форма «Технико-коммерческое предложение»

начало формы





На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

		Исходящий №

		



		от

		



		

		(дата)







		В рамках проведения закупочной процедуры на право заключения договора по: 



		Лоту №

		0001-ЭКСП ПРОД-2027-РГЦР



		Наименование лота

		ОКДП2 14.12.30.190 Поставка специальных средств защиты труда в корпоративном стиле Группы РусГидро на территории Российской Федерации для нужд ООО «РГЦР»



		



		(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)

		



		

		,



		(юридический адрес)

		



		

		,



		(почтовый адрес)

		





изучив Технические требования на оказание услуг ООО «РГЦР»[footnoteRef:2] сообщаем, что: [2:  Далее - Заказчик] 


1. Подтверждаем готовность оказать услуги в полном соответствии с требованиями Покупателя в части объема и сроков поставки.

1. Организация/ФИО (указываются данные Участника закупки – краткое наименование) обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличием регистрации и отсутствием банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности.

2. Ознакомились с содержанием проекта договора и выражаем согласие на заключение договора по данной форме.

3. При выборе нас Победителем закупочной процедуры согласны на представление Покупателю пакета документов в полном соответствии с перечнем документов для заключения договора и заполненных форм «Заверения об обстоятельствах» и «Сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

		



		(должность)



		

		



		(подпись)

		(расшифровка подписи)

М..П.







		конец формы








Приложение № 2
к Технико-коммерческому предложению

		Приложение № 2 к исходящему письму



		от

		

		№

		





АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

		№ п/п

		Наименование

		Сведения об Участнике 
(заполняется Участником)



		1. 

		Полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы

		



		1. 

		Сокращенное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы

		



		2. 

		Принадлежность к субъектам МСП

		



		3. 

		Свидетельство о постановке на налоговый учет

		



		4. 

		Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

		



		5. 

		ИНН Участника

		



		6. 

		КПП Участника

		



		7. 

		ОГРН Участника

		



		8. 

		ОКПО Участника

		



		9. 

		ОКТМО Участника

		



		10. 

		Место нахождения

		



		11. 

		Почтовый адрес

		



		12. 

		Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса

		



		13. 

		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		14. 

		Телефоны Участника (с указанием кода города)

		



		15. 

		Адрес электронной почты Участника

		



		16. 

		Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности, контактного телефона 

		



		17. 

		Ф.И.О. главного бухгалтера Участника или лица, исполняющего его функции, с указанием должности, контактного телефона

		



		18. 

		Ф.И.О. ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона, а также адреса электронной почты

		







		



		(должность)



		

		



		(подпись)

		(расшифровка подписи)



		М.П.









0
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[bookmark: _GoBack]Приложение № 3
к Техническим требованиям

[bookmark: _Toc143774648][bookmark: _Toc140673556][bookmark: _Toc138867102]Перечень документов для заключения договора

1. Для юридических лиц:

· Учредительные документы (Устав, Положение и т.п.).

· Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;

· Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

· Выписка из ЕГРПО (коды Росстата).

· Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение учредителя/акционера, протокол общего собрания акционеров/участников, приказ о назначении).

· Документ, подтверждающий полномочия представителя, в том числе доверенность;

· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (после даты последних изменений).

· Карточка организации.

· Свидетельство УСН (если есть).

1. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

· Учредительные документы (Устав, Положение)-копия нотариально заверенная.

· Учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании-копия, заверенная компанией.

· Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц-нотариально заверенная копия.

· Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица-нотариально заверенная копия.

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе-нотариально заверенная копия;

· Выписка из ЕГРПО (коды Росстата)-нотариально заверенная копия.

· Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение учредителя/акционера, протокол общего собрания акционеров/участников, приказ о назначении)-копия, заверенная компанией.

· Лицензия на право осуществления соответствующего вида лицензируемой деятельности (если такое лицензирование предусмотрено действующим законодательством)-нотариально заверенная копия.

· Документы квартальной бухгалтерской отчетности (формы 1,2) контрагента, составленные на последнюю отчетную дату, с отметкой о принятии указанных документов налоговым органом-копия, заверенная компанией.

· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не позднее 1 (Одного) месяца)-оригинал из налоговой.

· Свидетельство УСН (если есть) -нотариально заверенная копия.

· Решение (протокол) о приеме новых участников-копия, заверенная компанией.

· Карточка контрагента (Реквизиты организации)-оригинал.

· Согласия на передачу персональных данных по форме Приложения- оригинал.

· Реестр заключенных договоров, содержащий информацию в отношении всей цепочки собственников контрагента (в том числе конечных бенефициаров) по форме Приложения-оригинал.

2. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме Индивидуальный предприниматель:

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе-нотариально заверенная копия.

· Свидетельство о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя-нотариально заверенная копия.

· Копия паспорта-копия, заверенная компанией.

· Налоговая декларация за отчетный период с отметкой о принятии-копия, заверенная компанией.

· Карточка контрагента (Банковские реквизиты)-оригинал.

· Выписка из ЕГРИП не позднее 1 (Одного) месяца-оригинал.

· Лицензия на право осуществления соответствующего вида лицензируемой деятельности (если такое лицензирование предусмотрено действующим законодательством)-нотариально заверенная копия.

· Реестр заключенных договоров, содержащий информацию в отношении всей цепочки собственников контрагента (в том числе конечных бенефициаров). (Приложение №1).

· Согласие на передачу персональных и иных охраняемых законом данных (Приложение № 2 к Справке о цепочке собственников, включая бенефициаров).
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Приложение № 4
к Техническим требованиям

ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

ВАРИАНТ 1:

		В настоящий момент

		



		

		(далее – Общество)



		планирует заключение договора

		



		

		(соглашения, контракта, иного вида сделки)[footnoteRef:2] [2:  Указать точное наименование совершаемой сделки, включая дополнительные соглашения.] 




		

		(далее – сделка) с



		

		(далее – Заказчик).





Общество в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ подтверждает, что для заключения данной сделки не требуется получение согласий органов управления / одобрение сделки органами управления Общества в соответствии с законодательством РФ, Уставом, внутренними документами и отдельными решениями органов управления Общества (Заверение об обстоятельствах). 

Общество исходит из того, что:

· Заказчик полагается на все Заверения об обстоятельствах Общества при заключении и будет полагаться на все Заверения об обстоятельствах Общества при исполнении или прекращении Договора;

· недостоверность, неточность Заверения об обстоятельствах Общества являются предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.

		По состоянию на

		«__» _________20__

		года балансовая стоимость активов Общества



		составляет

		

		рублей.







		Цена работ/услуг/имущества по сделке:

		

		(___ рублей[footnoteRef:3]) [3:  В совокупности с ранее совершенными сделками, являющимися взаимосвязанными.] 






и составляет ___% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

[footnoteRef:4]Данная сделка не является крупной, так как не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, поскольку заключение сделки не приводит к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов. [4:  Данная оговорка включается в текст письма, если стоимость имущества, услуг или работ по сделке превышает порог, установленный федеральными законами Российской Федерации для ее отнесения к крупной, но указанная сделка совершается в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества.] 


		В состав

		

		[footnoteRef:5] Общества входят следующие лица: [5:  Единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган (при наличии), Совет директоров (при наличии)] 




		1. 

		

		;



		1. 

		

		;



		2. 

		

		.





Контролирующим лицом Общества[footnoteRef:6] либо лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания, являются: [6:  Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.] 


		1. 

		

		.







		



		(подпись, М.П.)



		

		[footnoteRef:7] [7:  Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченный представитель Общества).] 




		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)






ВАРИАНТ 2

		В настоящий момент

		



		

		(далее – Общество)



		планирует заключение договора

		



		

		(соглашения, контракта, иного вида сделки)[footnoteRef:8] [8:  Указать точное наименование совершаемой сделки, включая дополнительные соглашения.] 




		

		(далее – сделка) с



		

		(далее – Заказчик).





Общество в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ подтверждает, что все согласия / одобрения, необходимые для заключения Обществом Договора (и иных договоров и соглашений, предусмотренных Договором), предусмотренные законодательством РФ, Уставом, внутренними документами и отдельными решениями органов управления Общества были получены, вступили в действие, соответствуют законодательству РФ, Уставу, внутренним документам и отдельным решениям органов управления Общества (Заверение об обстоятельствах), и прилагаются к настоящему письму. Иных согласий / одобрений для заключения сделки, кроме представленных, не требуется.

Общество исходит из того, что:

· Заказчик полагается на все Заверения об обстоятельствах Общества при заключении и будет полагаться на все Заверения об обстоятельствах Общества при исполнении или прекращении Договора;

· недостоверность, неточность Заверения об обстоятельствах Общества являются предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.

· 

		По состоянию на

		«__» _________20__

		года балансовая стоимость активов Общества



		составляет

		

		рублей.







		Цена работ/услуг/имущества по сделке:

		

		(___ рублей[footnoteRef:9]) [9:  В совокупности с ранее совершенными сделками, являющимися взаимосвязанными.] 






и составляет ___% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

		В состав

		

		[footnoteRef:10] Общества входят следующие лица: [10:  Единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган (при наличии), Совет директоров (при наличии)] 




		1. 

		

		;



		1. 

		

		;



		2. 

		

		.





Контролирующим лицом Общества[footnoteRef:11] либо лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания, являются: [11:  Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.] 


		1. 

		

		.







Приложение:

1.	Копия решения органов управления Общества о согласии на совершение сделки / об одобрении сделки в 1 экз. на __ л.

		



		(подпись, М.П.)



		

		[footnoteRef:12] [12:  Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченный представитель Общества).] 




		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Приложение № 5
к Техническим требованиям

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) *

		

		Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

		



		

		ИНН

		ОГРН

		Наименование краткое

		Код ОКВЭД

		Фамилия, Имя, Отчество руководителя

		Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

		



		

		7734567890

		1044567890123

		ООО "Ромашка"

		45.xx.xx

		Иванов Иван Степанович

		серия 5003 №143877

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) **

		Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)



		№

		ИНН

		ОГРН

		Наименование / ФИО

		Адрес регистрации

		Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)

		Руководитель / участник / акционер / бенефициар

		



		1.1

		7754467990

		108 323 232 323 232

		ЗАО "Свет 1"

		Москва, ул. Лубянка, 3

		

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2008



		1.1.0

		111222333444

		

		Петрова Анна Ивановна

		Москва, ул. Щепкина, 33

		44 55 666777

		Руководитель

		устав, приказ №45-л/с от 22.03.10



		1.1.1

		333222444555

		

		Сидоров Пётр Иванович

		Саратов, ул. Ленина, 45-34

		55 66 777888

		Участник

		договор об учреждении от 12.03.2004



		1.1.2

		6277777777

		104 567 567 567 436

		ООО "Черепашка"

		Саратов, ул. Ленина, 45

		

		Участник

		договор об учреждении от 12.03.2004



		1.1.2.0

		74956728576

		

		Мухов Амир Мазиевич

		Саратов, ул. Ленина, 45

		66 78 455434

		Руководитель

		устав, приказ №77-л/с от 22.05.11



		1.1.2.1

		84623895734

		

		Мазаева Инна Львовна

		Саратов, ул. К.Маркса, 5-34

		67 03 000444

		Бенефициар

		договор об учреждении от 12.03.2004



		1.2

		7754456890

		107 656 565 656 565

		ООО "Свет 2"

		Смоленск, ул. Титова, 34

		

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2008



		1.2.0

		6665557444

		

		Антонов Иван Игоревич

		Смоленск, ул. Титова, 34

		66 55 444333

		Руководитель

		устав, приказ №56-л/с от 22.05.09



		1.2.1

		8887776655

		

		Ивлев Дмитрий Степанович

		Смоленск, ул. Чапаева, 34-72

		77 55 333444

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2006



		1.2.2

		33388844455

		

		Степанов Игорь Дмитриевич

		Смоленск, ул. Гагарина, 2-

		66 77 223344

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2006



		1.3

		ASU66-54

		

		Игуана лтд (Iguana LTD)

		США, штат Виржиния, 533

		

		Участник

		договор об учреждении от 23.01.2008



		

		

		

		Ruan Max Amer

		Кипр, Лимассол, 24-75

		776AE 6654

		Руководитель

		



		1.4

		12345678902

		

		Иванов Иван Иванович

		Тула, ул. Пионеров, 56-89

		11 22 334455

		Участник

		договор об учреждении о 23.01.2008



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		подпись, МП

		



		

		

		

		

		

		

		ФИО подписавшего, должность

		





*	Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы.

**	1. В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, информация и подтверждающие документы предоставляются в отношении собственников, владеющих более 5% (процентами) уставного капитала. Допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном порядке раскрыта соответствующая информация.

	2. В отношении контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, информация и подтверждающие документы предоставляются в отношении бенефициаров (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% (процентами) акций. Допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5% (процентов), допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.


0

Приложение 1
к Справке о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)

Перечень подтверждающих документов

1. Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации, нотариально заверенные копии / оригинал / электронные выписки с усиленной ЭЦП следующих документов:

· выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты предоставления документов о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, либо копия выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, подписанная собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенная печатью налогового органа, либо копия выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, заверенная нотариально;

· корпоративный договор либо иное соглашение, на основании которого лицо получило право распоряжаться голосами в высшем органе управления юридического лица или давать обязательные для исполнения указания юридическому лицу, либо документ, подтверждающий отсутствие данных договоров (соглашений).

2. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ[footnoteRef:2]: [2: 	Для юридических лиц, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.] 


· выписка из реестра акционеров на дату не ранее 1 (одного) месяца до даты окончания подачи заявок на участие в закупке / согласования Договора;

· список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;

· ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.

3. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

· учредительный договор / договор об учреждении (создании) / решение единственного учредителя о создании;

· решение (протокол) о приеме новых участников (при наличии);

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности;

· устав и изменения к нему.

4. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений):

· учредительный договор или положение; 

· решение о создании;

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности;

· устав и изменения к нему.

5. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:

· документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности;

· решение о создании;

· устав и изменения к нему.

6. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:

· решение и договор о создании.

7. Для иных организационно-правовых форм юридических лиц – документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

8. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств[footnoteRef:3]: [3: 	Для организаций, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).] 


· выписка из торгового реестра страны инкорпорации;

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности (предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица).

Документы предоставляются в виде оригинала на иностранном языке и в виде нотариально заверенного перевода на русский язык.

9. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками:

· документы, служащие основанием прав таких лиц;

· список состава коллегиального руководящего органа, члены которого на основании устава уполномочены принимать решения в процессе управления организацией без доверенности.

Документы предоставляются в виде оригинала на иностранном языке и в виде нотариально заверенного перевода на русский язык.

10. Для всех физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, чьи персональные данные раскрываются в цепочке собственников:

· оригинал Согласия на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных по форме Приложения 2 к Справке о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), подписанный субъектом персональных данных.


Приложение 2
к Справке о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)

Согласие на обработку и передачу
персональных и иных охраняемых законом данных

		Я,

		



		

		(полностью фамилия, имя, отчество)



		



		(дата, месяц, год и место рождения)



		



		(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))



		



		(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи,
выдавшего органа, кода подразделения)



		



		(зарегистрированный по адресу)





в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку и передачу Заказчиком Обществом с ограниченной ответственностью «РусГидро Цифровые решения» (сокращенное наименование: ООО «РГЦР», место нахождения: 660017, регион 24, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ИНН: 2466296773, Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (сокращенное наименование: АО «РГС», место нахождения: 660058, Красноярский край, , г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15, ИНН: 1510012774), Публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (сокращенное наименование: ПАО «РусГидро», место нахождения: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1, ИНН: 2460066195) в Министерство энергетики Российской Федерации (адрес: 107996, город Москва, ГСП-6, улица Щепкина, дом 42) следующих своих данных:

· персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН);

		

		.



		(указать каких)





· иных охраняемых законом данных:

На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в Министерство энергетики Российской Федерации, распространяются:

· запрет на разглашение указанных сведений;

· требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;

· ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.

Доступ к персональным и иным охраняемым законом данным в органе, в который такие данные поступили от Минэнерго России, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность указанных сведений.

		

		

		



		(дата)

		

		(подпись)
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