

















ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку радиоэлектронных средств защиты































Москва, 2026 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение 
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»)

	2
	Грузополучатель
	1. УФПС Белгородской области: 
адрес: 308009, г. Белгород, Соборная пл., д. 3
2. УФПС Брянской области:
адрес: 241050, г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 9
3. УФПС Курской области:
адрес: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8

	3
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	4
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар, в соответствии с заключенным договором

	5
	Товар
	Товар в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к ТЗ)

	6
	ТЗ
	Техническое задание

	7
	РЭБ
	Радиоэлектронная борьба

	8
	Дрон
	Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)

	9
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	10
	УПД
	Универсальный передаточный документ


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Предмет закупки: Поставка радиоэлектронных средств защиты.
Цель закупки: закупка осуществляется в целях сохранности жизни и здоровья работников Общества при исполнении ими рабочих обязанностей в ходе решения социально-значимых задач, возложенных на Общество, в районах, граничащих с районами боевых действий, на основании Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176 «О почтовой связи».
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1.	Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге.
3.2.	Спецификация поставляемого Товара
Спецификация поставляемого Товара приведена в Приложении № 1 к ТЗ.
Перечень адресов поставки и распределение Товара приведено в Приложении № 3 к ТЗ.
3.3.	Основные характеристики Товара
Товар должен соответствовать техническим и качественным характеристикам, указанным в ТЗ, не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.
Товар должен соответствовать требованиям действующих регламентов, стандартов, нормативов, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Технические характеристики Товара приведены в Приложении № 2 к ТЗ. 
3.4.	Комплектность Товара
Товар, состоящий из нескольких предметов, поставляется единым комплектом. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией производителя. Комплектность Товара изложена в Приложении № 2 к ТЗ.
3.5.	Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»;
- ГОСТ 30429-96 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 50829-95 «Безопасность радиостанций радиоэлектронной аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний»;
- ГОСТ 16019-2001 «Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. Требования по стойкости к воздействию механических и климатических факторов и методы испытаний»;
- ГОСТ 23088-80 «Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний»;
и прочим стандартам, установленным для данного вида Товара (в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне).
Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
3.6.	Объем гарантий и гарантийный срок
Срок гарантии на Товар – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД. Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
Поставщик обязан гарантировать, что поставляемый Товар соответствует требованиям нормативных документов, указанных в п. 3.5 ТЗ.
Поставщик выполняет требования Покупателя об устранении недостатков Товара, о замене Товара, о доукомплектовании Товара, о затаривании и/или упаковке Товара, о замене ненадлежащей тары и/или упаковки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя и акта об установленном расхождении по количеству и качеству Товара при его приемке по форме ТОРГ-2. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом.
При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара. Все сопутствующие мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) в период гарантийного срока осуществляются силами Поставщика.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Транспортная маркировка Товара – согласно ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».
Товар должен иметь следующую маркировку:
- наименование или обозначение типа (вида, модели);
- идентификационный (серийный/ заводской) номер;
- месяц и год изготовления;
- наименование и (или) товарный знак производителя.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества Товара. Дата изготовления Товара должна быть отчетливо видна на упаковке Товара либо быть отражена в товаросопроводительных документах.
Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товару, связанный с ненадлежащей маркировкой.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений или порчи, от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении. Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки и соответствовать установленным законодательством Российской Федерации стандартам и/или техническим условиям.
Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой.
6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1.	Срок и место поставки товара
Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.
Адреса поставки Товара приведены в Приложении № 3 к ТЗ.
6.2.	Условия поставки
Поставка Товара осуществляется по адресам поставки и в количестве в соответствии с Приложением № 3 к ТЗ.
Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в договоре, не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45.
Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления о поставке подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара. 
Доставка, разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Условия сдачи и приемки Товара
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем принято решение о проведении экспертизы Товара.
Покупатель осуществляет приемку Товара на соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, проверяет наличие сопроводительных документов на Товар, указанных в п. 7.2 ТЗ.
Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Покупателя. Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель вправе на свое усмотрение осуществить приемку Товара без участия Поставщика, либо повторно вызвать Поставщика на приемку.
7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество Товара документов, передаваемых Покупателю при поставке Товара
При поставке Товара Поставщик передает Покупателю Товар с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:
- товарная накладная по форме ТОРГ-12 / УПД;
- сертификат соответствия / декларация о соответствии;
- паспорт;
- руководство пользователя;
- гарантийный талон.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
Транспортировка Товара осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением его от атмосферных осадков и механических повреждений.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА
Товар должен храниться в крытых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению и выполнении требований руководства пользователя не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, а также окружающей среде.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация поставляемого Товара
	-

	2
	Технические характеристики Товара
	-

	3
	Перечень адресов поставки и распределение Товара
	-





Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Код ОКПД2
	Количество
	Единица измерения

	1
	Средство РЭБ
	26.30.50.143
	10
	шт.

	2
	Портативный детектор дронов
	26.30.50.143
	16
	шт.





Приложение № 2 к ТЗ

Технические характеристики Товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Параметры
	Единица измерения
	Показатель

	1
	Средство РЭБ
	Дальность подавления
	м
	не менее 200*
	

	
	
	Исполнение
	-
	противоударное, влагозащитное
	соответствие

	
	
	Способ установки
	-
	портативный (на автомобиль)
	соответствие

	
	
	Вариант установки
	-
	магниты
	соответствие

	
	
	Количество каналов подавления
	шт.
	не менее 12*
	

	
	
	Мощность канала
	Вт
	не менее 20*
	

	
	
	Каналы подавления по диапазонам частот[footnoteRef:1]: [1:  Средство РЭБ должно обеспечивать одновременное блокирование каналов управления, навигации и передачи видеоданных БПЛА в указанных диапазонах частот. 
] 

	шт.
	
	

	
	
	в диапазоне управления и навигации 
200 - 1360 МГц
	
	не менее 9*
(участник указывает в заявке количество каналов с полосами подавления)
	

	
	
	в диапазоне передачи видеоданных 2.4 ГГц; 5.1 ГГц; 5.8 ГГц
	
	не менее 3*
(участник указывает в заявке количество каналов с полосами подавления)
	

	
	
	Пульт контроля и управления
	-
	наличие
	соответствие

	
	
	Питание
	-
	от бортовой сети автомобиля (12В) 
	соответствие

	2
	Портативный детектор дронов
	Расстояние обнаружения БПЛА
	км
	не менее 1.2*
	

	
	
	Источник питания
	-
	съемный аккумулятор
	соответствие

	
	
	Тип аккумулятора
	-
	литиевый
	соответствие

	
	
	Емкость одного аккумулятора
	мА*ч
	не менее 2100*
	

	
	
	Время автономной работы от одного аккумулятора
	часов
	не менее 5*
	

	
	
	Диапазон рабочих частот обнаружения[footnoteRef:2]: [2:  Портативный детектор дронов должен обеспечивать обнаружение сигналов основных типов коммерческих БПЛА и FPV-дронов во всем указанном диапазоне частот, без необходимости ручного переключения диапазонов.] 

	МГц
	
	

	
	
	min
	
	≤ 300*
	

	
	
	max
	
	≥6200*
	

	
	
	Антенна съемная SMA
	-
	наличие
	соответствие

	
	
	Разъем для подключения антенны
	-
	SMA
	соответствие

	
	
	Разъем питания
	-
	DC 3.5 мм, 
USB Type-C
	соответствие

	
	
	Способ установки
	-
	портативный
	соответствие

	
	
	Кнопочная клавиатура
	-
	наличие
	соответствие

	
	
	Боковые кнопки управления
	-
	наличие
	соответствие

	
	
	Автомобильное зарядное устройство
	-
	наличие
	соответствие

	
	
	Диапазон рабочих температур
	°С
	от -20 до +45*
	

	
	
	Вес
	грамм
	не более 310*
	



Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

Комплектация Товара (из расчета на одну единицу (шт.) Товара):

1. Средство РЭБ:
[bookmark: _GoBack]
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Станция РЭБ
	1 шт.

	2
	Пульт контроля и управления с кабелем питания
	1 шт.

	3
	Преобразователь 12/24В
	1 шт.

	4
	Магниты для крепления на автомобиль
	не менее 3 шт.

	5
	Транспортировочный кейс (ящик)
	1 шт.

	6
	Документация (сертификат соответствия / декларация о соответствии, паспорт, руководство пользователя)
	1 шт.



2. Портативный детектор дронов:

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Детектор
	1 шт.

	2
	Антенна съемная SMA
	не менее 1 шт.

	3
	Съемный литиевый аккумулятор
	не менее 1 шт.

	4
	Блок питания AC 230В / DC 8.4В
	1 шт.

	5
	Провод зарядки USB / DC 3.5 мм
	1 шт.

	6
	Крепежная клипса
	не менее 1 шт.

	7
	Автомобильное зарядное устройство
	1 шт.

	8
	Кейс
	1 шт.

	9
	Документация (сертификат соответствия / декларация о соответствии, паспорт, руководство пользователя)
	1 шт.





Приложение № 3 к ТЗ

Перечень адресов поставки и распределение Товара

	Наименование УФПС Покупателя (Грузополучателя)
	Место (адрес) поставки Товара
	Наименование Товара
	Количество Товара
	Единица измерения

	УФПС Белгородской области
	308009, 
г. Белгород, Соборная пл., д. 3
	Средство РЭБ
	4
	шт.

	
	
	Портативный детектор дронов
	4
	шт.

	УФПС Брянской области
	241050, г. Брянск, пл. Карла Маркса, 
д. 9
	Средство РЭБ
	2
	шт.

	
	
	Портативный детектор дронов
	2
	шт.

	УФПС Курской области
	305000, г. Курск, Красная площадь, 
д. 8
	Средство РЭБ
	4
	шт.

	
	
	Портативный детектор дронов
	10
	шт.



