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1. Общие сведения
1.1 Наименование закупаемой продукции
Оказание услуги спецтехники в п.Усть-Куйга для нужд Янских ЭС
1.2 Цель оказания услуг
По заявке Янских ЭС организовать работу спецтехники по погрузке/разгрузке и перемещению МТР с территории ДЭС п.Усть-Куйга на площадку станции «ХЕВЕЛ» для нужд Янских ЭС.
Требуемая спецтехника:
1. Автокран грузоподъемностью не менее 25 тонн не менее 1 ед. (с предоставлением стропальщика-крановщика);
2. Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 3 куб.м. не менее 1 ед.

2. Требования к продукции
2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.2 Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2 Перечень оказываемых услуг
	№
	Наименование услуг / этапа услуг
	Примечание

	1
	Автокран грузоподъемностью не менее 25 тонн с предоставлением стропальщика-крановщика
	по Заявке заказчика

	2
	Седельный тягая с полуприцепом не менее 12 метров
	по Заявке заказчика



2.1.3 Требования к срокам услуг
Таблица 3 Требования к срокам услуг
	№
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг
	Примечание

	1
	Автокран грузоподъемностью не менее 25 тонн с предоставлением стропальщика-крановщика
	с момента подписания договора, но не позднее 21.09.2026
	До 16.10.2026
	по Заявке заказчика

	2
	Седельный тягая с полуприцепом не менее 12 метров
	с момента подписания договора, но не позднее 23.09.2026
	До 16.10.2026
	по Заявке заказчика



2.2 Требования к качеству услуг:
Исполнитель гарантирует качественную организацию услуг.
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