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	Уважаемые господа! 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    ПАО «Якутскэнерго» (далее – Заказчик) направляет запрос  и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Поставщик) подавать свои предложения на поставку следующей продукции: «Запасные части к компрессору поршневому» 

	№ п/п
	Наименование продукции
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код по ОКПД2
	Применение за-конодательства о национальном режиме

	1
	Противоосколочные шторы
	Противоосколочная штора в чехле из износостойкой ткани 600D с водоотталкивающим полиуретановым покрытием. Класс защиты БР1/С2.
Противоосколочная стойкость не менее V50% ≥ 530,6 м/с.
СВМПЭ (Сверхмолекулярный п/э высокой плотности), плотность 160 гр./м2., 15 слоёв.
Крепление – на люверсах М12.
	М2
	58,70
	22.21.42.141
	Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции

	Итого:
	58,70
	х
	

	
	

	Сроки поставки: В течение 60 календарных дней с даты заключения договора.
Пункт назначения: 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Федора Попова ул, дом № 3, ЯТЭЦ ПАО "Якутскэнерго"

	Оплата: осуществляется Заказчиком в следующем порядке: в течение 7 (семи) рабочих дней (для МСП) /45 (сорока пяти) рабочих дней (прочие юр. лица) с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), акта освидетельствования, акта сдачи-приемки предлагаемой к поставке продукции или УПД.

	Приложение: 
1.1. Размеры фасадов и кровли ГРП-1 защитным материалом
[bookmark: _GoBack]1.2. Площадь фасадов и кровли ГРП-1

Исполнитель: Горбунов А.А.
	
	
	
	
	
	

	Тел: +7 (4112) 49-76-61
	
	
	
	
	
	

	Email: GorbunovAA@rushydro.ru 
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