







	






Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 26.51.20.110 Поставка радиолакационной станции для Кубанского филиала.
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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 26.51.20.110 Поставка радиолакационной станции для Кубанского филиала.
1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договору № 1190-4593-2026 от 03.09.2026г. «Строительно-монтажные работы по модернизации систем: охранной телевизионной, охранной сигнализации, охранного освещения, электропитания, контроля и управления доступом, инженерных средств защиты, оповещения на г/у на р.Большой Зеленчук Зеленчукской ГЭС-ГАЭС», заключенного между Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056]

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Приемо-передающее устройство MRS-1000
	шт
	1

	2. 
	Блок сопряжения
	шт
	1

	3. 
	Тепловизионно-оптический модуль
	шт
	1

	4. 
	Сервер архивации, высота 4U
	шт
	1

	5. 
	АРМ оператора, десктоп, 2 монитора, клавиатура, манипулятор "мышь"
	шт
	1



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	ОКПД 2: 26.51.20.110 Поставка радиолакационной станции для Кубанского филиала. (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции)
	с даты подписания договора
	в течение 60 календарных дней с даты подписания договора














2.2. [bookmark: _Toc125476061][bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125476062][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Приемо-передающее устройство MRS-1000
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.

	

	1.1.1
	Марка
	MRS-1000
	
	

	1.1.2
	Диапозон рабочих частот, МГц
	9300-9500
	
	

	1.1.3
	Режим сканирования антены
	Круговой
	
	

	1.1.4
	Максимальная дальность обнаружения, км
	Человек - 2,9
	
	

	
	
	Транспорт- 6,1
	
	

	1.1.5
	Напряжение сети, В
	17-27
	
	

	1.1.6
	Размер пикселя, мкм
	17
	
	

	1.1.7
	Диапазон рабочих температур, ⁰С
	Не менее -40
	
	

	
	
	Не более+55
	
	

	1.2
	Блок сопряжения
	
	

	1.2.1
	Марка
	ЖНКЮ.468353.050
	
	

	1.2.2
	Количество сетевых портов типа RJ-45 Ethernet-
коммутатора, шт
	5
	
	

	1.2.3
	тип коннектора
	SC, одномодовый
	
	

	1.2.4
	длина волны RX/TX, нм
	1310/1550
	
	

	1.2.5
	расстояние передачи данных, км
	3
	
	

	1.2.6
	напряжение переменного тока, В
	198 – 253
	
	

	1.2.7
	Потребляемая мощность, кВт
	1,1
	
	

	1.2.8
	Степень защиты
	IР54
	
	

	1.3
	Тепловизионно-оптический модуль
	
	

	1.3.1
	Марка
	РТР-100Ф
	
	

	1.3.2
	Чувствительность
	40mK
	
	

	1.3.3
	Фокусное расстояние объектива, мм
	100
	
	

	1.3.4
	Светосила объектива
	F1.0
	
	

	1.3.5
	Разрешение матрицы
	1/1.8
	
	

	1.3.6
	Разрешение изображения
	1920х1080
	
	

	1.3.7
	Оптический зум
	40x
	
	

	1.3.8
	Угол поворота по горизонтали
	360°
	
	

	1.3.9
	Угол поворота по вертикали
	90°
	
	

	1.3.10
	Рабочая температура
	От - 50ºС
	
	

	
	
	До + 60ºС
	
	

	1.4
	Сервер архивации, высота 4U
	
	

	1.4.1
	Марка
	ЖНКЮ.468366.016 ПС
	
	

	1.4.2
	Процессор
	INTEL Core i5
	
	

	1.4.3
	Видеокарта
	GeForce GTX 1050
	
	

	1.4.4
	Оперативная память, ГБ
	8
	
	

	1.4.5
	Емкость накопителя SSD, ГБ
	238
	
	

	1.4.6
	Емкость жесткого диска, ТБ
	5,4
	
	

	1.4.7
	Напряжение питания от сети переменного тока
частотой 50 Гц, В
	198 – 242
	
	

	1.5
	АРМ оператора
	
	

	1.5.1
	Марка
	ЖНКЮ.468366.013 ПС
	
	

	1.5.2
	Процессор
	INTEL Core i5
	
	

	1.5.3
	Видеокарта
	GeForce GTX 1050
	
	

	1.5.4
	Оперативная память, ГБ
	8
	
	

	1.5.5
	Емкость накопителя SSD
	240
	
	

	1.5.6
	Емкость жесткого диска, ТБ
	2
	
	

	1.5.7
	Напряжение питания от сети переменного тока
частотой 50 Гц, В
	198 – 242
	
	

	1.5.8
	В комплекте
	2 монитора
	
	

	
	
	клавиатура
	
	

	
	
	манипулятор "мышь"
	
	

	
	
	десктоп
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия, не менее
	36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Сертификат качества
	1 экземпляра
	
	

	3.2
	Упаковочный лист на продукцию
	1 экземпляра
	
	

	3.4
	Технический паспорт на русском языке
	1 экземпляра
	
	

	3.5
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	1 экземпляра
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА)
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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