(Оформляется на официальном бланке организации)                             



ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ


	№ исх. Обязательно заполнить
от ___.___ .2026 г.

	Генеральному директору 
АО «СК РусГидро»
Бойко Д.В.




Коммерческое предложение

1. Изучив Ваш запрос № __________ от «____» _________ 20__ г. на представление коммерческого предложения, и принимая установленные в нем требования и условия ________________________________________________________________
(полное наименование организации – участника)
в лице _____________________________________________________________________________
(должность лица, уполномоченного на подписание коммерческого предложения, фамилия, имя, отчество)
сообщает о согласии выполнения работ по восстановлению теплового контура и узлов крепления облицовки фасада на объекте АО «СК РусГидро» с учётом требований Заказчика и на условиях, указанных в приложении № 1.
2. Сроки оказания услуг: с даты заключения договора до 31.12.2026.
3. Стоимость коммерческого предложения составляет:________________руб. Без НДС (_______________руб. с НДС ___%)
4. Стоимость единичных расценок приведена в Приложении №1 к коммерческому предложению (Расчет стоимости).
5.  Оплата осуществляется в следующем порядке:
[bookmark: _Ref361858588]5.1. Оплата по Договору осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней (для МСП) с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг на основании счета, выставленного Контрагентом. 
6. Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 к.д.
7. Вашей организации настоящим предоставляются полномочия наводить справки с целью изучения документов, сведений, представленных в связи с данным предложением.



	______________________________
	_____________________
	_____________________

	должность лица, уполномоченного
на подписание коммерческого предложения

	подпись
	фамилия, имя, отчество


М.П.


Приложение №1
к Коммерческому предложению

Расчет стоимости

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена руб. за единицу без НДС
	Стоимость руб. без НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	Навеска и перенавеска альпинистского снаряжения (рабочий трос)
	шт
	7
	
	

	2
	Навеска и перенавеска альпинистского снаряжения (страховочный трос)
	шт
	7
	
	

	3
	Подъем и спуск люлек и опорных конструкций на крышу/с крыши
	подъём/спуск
	1
	
	

	4
	Монтаж и переустановка опорных конструкций и люлек на крышу и фасад
	1 установка
	40
	
	

	5
	Демонтаж металлоконструкций звукоизолирующих щитов
	мп
	70
	
	

	6
	Доставка лесов (вышка-тура)
	доставка
	1
	
	

	7
	Установка и разборка лесов (вышка-тура)
	м2
	160
	
	

	8
	Аренда лесов (вышка-тура)
	день
	7
	
	

	9
	Работа автовышки 17 м
	день
	30
	
	

	Раздел 2. Окна

	10
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий оконных блоков к проемам с использованием люлек (демонтаж)
	мп
	1050
	
	

	11
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий оконных блоков к проемам с использованием люлек (монтаж)
	мп
	1050
	
	

	12
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий оконных блоков к проемам с использованием лесов (демонтаж)
	мп
	10
	
	

	13
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий оконных блоков к проемам с использованием лесов (монтаж)
	мп
	10
	
	

	Раздел 3. Витражи

	14
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием альпинистского снаряжения (демонтаж)
	мп
	350
	
	

	15
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием альпинистского снаряжения (монтаж)
	мп
	350
	
	

	16
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием люлек (демонтаж)
	мп
	1766
	
	

	17
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием люлек (монтаж)
	мп
	1766
	
	

	18
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием лесов (демонтаж)
	мп
	190
	
	

	19
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием лесов (монтаж)
	мп
	190
	
	

	20
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием люлек (демонтаж)
	мп
	1219
	
	

	21
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием люлек (монтаж)
	мп
	1219
	
	

	22
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием лесов (демонтаж)
	мп
	105
	
	

	23
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием лесов (монтаж)
	мп
	105
	
	

	Ремонт примыканий конструкций витражей конференцзала с разборкой фасада на ширину до 1,5 м

	24
	Комплекс дополнительных работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием люлек (демонтаж на ширину до 1,5 м)
	м2
	19
	
	

	25
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием люлек (монтаж на ширину до 1,5 м)
	м2
	19
	
	

	26
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием лесов (демонтаж на ширину до 1,5 м)
	м2
	17
	
	

	27
	Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием лесов (монтаж на ширину до 1,5 м)
	м2
	17
	
	

	Раздел 4. Ремонт фасада конференцзала

	28
	Монтаж и переустановка опорных конструкций и люлек на крышу и фасад
	1 установка
	1
	
	

	29
	Комплекс работ по ремонту навесного фасада с использованием люлек (демонтаж на ширину до 1,5 м)
	м2
	7
	
	

	30
	Комплекс работ по ремонту навесного фасада с использованием люлек (монтаж на ширину до 1,5 м)
	м2
	7
	
	

	31
	Комплекс работ по ремонту навесного фасада с использованием лесов (демонтаж на ширину до 1,5 м)
	м2
	14
	
	

	32
	Комплекс работ по ремонту навесного фасада с использованием лесов (монтаж на ширину до 1,5 м)
	м2
	14
	
	

	Раздел 5. Ремонт фасадной подсистемы

	33
	Комплекс работ по ремонту участков фасадной подсистемы с использованием люлек (демонтаж)
	м2
	1343
	
	

	34
	Комплекс работ по ремонту участков фасадной подсистемы с использованием люлек (демонтаж)
	м2
	1343
	
	

	35
	Комплекс работ по ремонту фасадной подсветки с использованием люлек
	мп
	175
	
	

	Раздел 6. Завершающие работы

	36
	Монтаж металлоконструкций звукоизолирующих щитов
	мп
	70
	
	

	37
	Затаривание мусора в мешки, погрузка в транспортное средство, вывоз на полигон ТБО
	тн
	76,29
	
	

	38
	Утилизация мусора на полигоне ТБО
	м3
	121,6
	
	

	39
	Аренда автокрана для погрузки мусора
	день
	1
	
	

	Раздел 7. Материалы (основные и расходные)

	40
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, t=150 мм
	м2
	751
	
	

	41
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, t=100 мм
	м2
	22
	
	

	42
	Саморезы с шестигранной головкой
	шт
	14584
	
	

	43
	Саморезы по металлу d=16мм
	шт
	8611
	
	

	44
	Дюбель для теплоизоляции L=250-300 мм
	шт
	12978
	
	

	45
	Заклепки d=3,8 мм оцинкованные
	шт
	31253
	
	

	46
	Лента бутил-каучуковая
	мп
	3797
	
	

	47
	Уплотнитель резиновый для прижимных планок
	мп
	7594
	
	

	48
	Пена монтажная противопожарная
	шт
	74
	
	

	49
	Кронштейн фасадный усиленный цинк
	шт
	751
	
	

	50
	Профиль вертикальный цинк ПВ 65*21,5*20 мм
	мп
	1058
	
	

	51
	Профиль горизонтальный цинк ПГ 40*40 мм
	мп
	1173
	
	

	52
	Плитка фасадная Краспан, 200*400мм
	м2
	57
	
	

	Расходные материалы и изделия

	53
	Очиститель монтажной пены
	шт
	30
	
	

	54
	Буры для дюбелей L=360мм
	шт
	117
	
	

	55
	Биты крестовые
	шт
	22
	
	

	56
	Биты с торцевой головкой
	шт
	18
	
	

	57
	Сверла 4,2 мм
	шт
	181
	
	

	58
	Сверла 6 мм
	шт
	9
	
	

	59
	Перчатки х/б с латексным покрытием
	пара
	173
	
	

	60
	Мешки для строительного мусора
	шт
	311
	
	

	61
	Тент универсальный укрывной с люверсами 6x8 м, 75 г/кв.м, полипропилен
	шт
	1
	
	

	62
	Диски отрезные 125 мм
	шт
	49
	
	

	63
	Диски по камню 125 мм
	шт
	18
	
	

	64
	Альпинистская веревка
	мп
	89
	
	

	Итого стоимость без учета НДС
	

	Сумма НДС (___%)
	

	Итого стоимость с учетом НДС
	



	


должность лица, уполномоченного
на подписание коммерческого предложения

	


подпись
	


фамилия, имя, отчество


М.П.

