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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc240455835]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc240455836]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Продукция
	Шины для спец.техники

	УПД
	Универсальный передаточный документ






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc240455837]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД 2: 22.11.14.199 Поставка автомобильных шин для спецтехники для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро".
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc240455838]Цель использования закупаемой продукции
[bookmark: _Toc141715123][bookmark: _Toc143693870][bookmark: _Toc229490653][bookmark: _Toc240455839]       Обеспечение шинами парк спецтехники Камчатского филиала АО «ТК РусГидро».
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc240455840]Требования к продукции
2.1 [bookmark: _Toc240455841]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc240455842]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc240455843]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Шина 16,9 R28 всесезонная LingLong LL101a или эквивалент*
	шт.
	4

	2. 
	Шина 17.5 R25 зимняя TRIANGLE TB-596 или эквивалент*
	шт.
	20

	3. 
	Шина 17.5 R25 карьерная Aeolus Tyre CO., LTD L-3 (G-12) или эквивалент*
	шт.
	4

	4. 
	Шина 21,3x24 Nortec H-05 или эквивалент*
	шт.
	4


*Участник может предложить эквиваленты иных производителей, с характеристиками не ниже заявленных Покупателем.
[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc240455844]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc240455845][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 22.11.14.199 Поставка автомобильных шин для спецтехники для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро"
	с даты подписания сторонами договора.
	Не более 60 календарных дней с даты принятия Поставщиком заявки на поставку Товара


[bookmark: _Toc46743510]
2.2 [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc240455846][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc240455847] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _GoBack]Наименование продукции (позиции №1-4 Таблицы 1.1): ОКПД 2: 22.11.14.199 Поставка автомобильных шин для спецтехники для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро".
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Шина 16,9 R28 всесезонная LingLong LL101a или эквивалент
	---
	---
	

	1.1.1. 
	Типоразмер
	16,9 R28
	Согласие с требованием
	Сертификат соответствия либо иной документ, выданный заводом-изготовителем Продукции , подтверждающий его технические характеристики 
	

	1.1.2. 
	Индекс слойности (PR)
	Не менее 14
	Указание характеристик
	
	

	1.1.3. 
	Тип рисунка протектора
	Сельскохозяйственного типа («Ёлочка»)
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. 
	Сезонность
	Летние либо всесезонные
	Указание характеристик
	
	

	1.2. 
	Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1): Шина 17.5 R25 зимняя TRIANGLE TB-596 или эквивалент
	---
	---
	

	1.2.1. 
	Типоразмер
	17.5R25
	Согласие с требованием
	Сертификат соответствия либо иной документ, выданный заводом-изготовителем Продукции , подтверждающий его технические характеристики
	

	1.2.2. 
	Конструкция
	Радиальная
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3. 
	Исполнение
	Бескамерная
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4. 
	Сезонность
	Зимняя
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1): Шина 17.5 R25 карьерная Aeolus Tyre CO., LTD L-3 (G-12) или эквивалент
	---
	---
	

	1.3.1. 
	Типоразмер
	17.5R25
	Согласие с требованием
	Сертификат соответствия либо иной документ, выданный заводом-изготовителем Продукции , подтверждающий его технические характеристики
	

	1.3.2. 
	Конструкция
	Диагональная
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3. 
	Индекс слойности (PR)
	Не менее 16
	Указание характеристик
	
	

	1.3.4. 
	Тип рисунка протектора
	Карьерный
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1): Шина 21,3x24 Nortec H-05 или эквивалент
	---
	---
	

	1.4.1. 
	Типоразмер
	21,3x24 либо 21,3/70-24
	Указание характеристик
	Сертификат соответствия либо иной документ, выданный заводом-изготовителем Продукции , подтверждающий его технические характеристики
	

	1.4.2. 
	Сезонность
	Летние либо всесезонные
	Указание характеристик
	
	

	1.4.3. 
	Индекс слойности (PR)
	Не менее 14
	Указание характеристик
	
	

	1.4.4. 
	Тип рисунка протектора
	Сельскохозяйственного типа («Ёлочка»)
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.5. 
	Конструкция
	Диагональная
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, 16.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc133399015][bookmark: _Toc141715138][bookmark: _Toc143693885][bookmark: _Toc229490663][bookmark: _Toc240455848]---
	

	2.2
	Маркировка и упаковка
	Упаковка продукции должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. В случае получения продукции в дефектной упаковке Покупатель имеет право не принимать такой товар и вернуть его Поставщику за счет Поставщика.
	Согласие с требованием
	---
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, не менее 12 (двенадцати) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора
	Согласие с требованием
	---
	

	3.2. 
	Требования к условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания
	В случае выявления дефектов, в том числе скрытых, в течение гарантийного срока поставленная продукция заменяется Поставщиком за свой счет.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Вместе с продукцией поставщик обязан предоставить оригиналы следующих документов: Счёт, Счёт-фактура + Товарная накладная или УПД.
	Согласие с требованием
	---
	

	4.2.
	Требования к комплектации
	Комплектация поставляемого Товара должна обеспечить возможность использования продукции по прямому назначению.
	Согласие с требованием
	---
	

	5.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Доставка товара
	Доставка продукции осуществляется до места поставки силами, средствами и за счет Поставщика
	Согласие с требованием
	---
	

	6.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Требования к качеству и безопасности
	Качество и безопасность поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам и условиям, утвержденными на данный вид продукции, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Согласие с требованием
	---
	

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Требования к состоянию продукции
	Продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении. Продукция должна быть произведена не ранее 2025г. Не допускается поставка выставочных образцов.
	
	
	


2.2.1 [bookmark: _Toc240455849]В составе заявки необходимо предоставить:	
[bookmark: _Toc240455850]Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
[bookmark: _Toc240455851]1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями, по форме, предоставленной в Документации о закупке.
[bookmark: _Toc240455852]2. Копию (скан) сертификата соответствия либо иного документа, выданного заводом-изготовителем Продукции , подтверждающий его технические характеристики.
3. [bookmark: _Toc240455853]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Toc169776257][bookmark: _Toc169776720][bookmark: _Toc196393729]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
[bookmark: _Hlk88327292]


