
Технические требования к продукции
 (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции) 

	№ п/п
	Наименование
	Марка
	Технические характеристики (описание)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1
	Провод сталеалюминиевый

	2АС-300/39
	-


	м.
	200

	2
	Кабель контрольный
КГВЭВнг(А) 5х2,5
	КГВЭВнг(А) 5х2,5
	гибкий экранированный маслостойкий
КГВЭВнг(А) 5х2,5
(жилы кабеля должны соответствовать ГОСТ 22483-2012;
Кабель должен соответствовать ГОСТ 26411-2024)
	шт.
	102



Условия поставки:

	Требования к поставке продукции
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.
По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

	Место поставки продукции
	676730, Амурская область, пгт Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

	Условия поставки
	Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика

	Срок поставки
	Начало: день, следующий за днем подписания Сторонами договора.
Срок поставки  45 дней.

	Гарантийный срок
	Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям нормативно-технической документации (конструкторской документации) в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, исчисляемого с даты подписания соответствующих актов, товарных накладных (ТОРГ-12), при соблюдении условий транспортирования, правил хранения на складе. При этом гарантийное обслуживание осуществляется специалистами поставщика бесплатно в течение всего указанного гарантийного срока.




