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Технические требования на поставку МТР
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[bookmark: _Toc240447985][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1.1.1. [bookmark: _Toc240447986][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт, национальный стандарт РФ

	ГОСТ Р
	Государственные стандарты, принимаемые только в России



1.2.1.1. [bookmark: _Toc240447987]Наименование закупаемой продукции
Поставка Концентрационных столов  для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.3.1.1. [bookmark: _Toc240447988]Цель поставки
Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.4.1.1. [bookmark: _Toc240447989][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.
Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc240447990][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1]Требования к продукции
1.5.1.1. [bookmark: _Toc240447991]Требования к объемам и срокам поставки
1.5.1.1.1. [bookmark: _Toc240447992]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc240447993][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Стол концентрационный СКО-1 с песковым нарифлением
	шт.
	2

	2. 
	Стол концентрационный СКО-2 с песковым нарифлением
	шт.
	1

	3. 
	Стол концентрационный СКО-2 с шламовым нарифлением
	шт.
	1

	4. 
	Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	Усл.ед.
	1



1.5.2.1.1. [bookmark: _Toc240447994][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc240447995][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Стол концентрационный СКО-1 с песковым нарифлением
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 80 рабочих дней с даты заключения договора

	2. 
	Стол концентрационный СКО-2 с песковым нарифлением
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 80 рабочих дней с даты заключения договора

	3. 
	Стол концентрационный СКО-2 с шламовым нарифлением
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 80 рабочих дней с даты заключения договора
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1.6.1.1. [bookmark: _Toc240447996][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc240447997] Таблица 3.1. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc240447998]Наименование продукции: Стол концентрационный СКО-1 с песковым нарифлением
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Площадь деки  м²
	1

	1.2. 
	Материал деки
	стеклопластик

	1.3. 
	Частота колебаний не менее мин-1
	300

	1.4. 
	Длина хода деки  мм
	6 -16

	1.5. 
	Производительность до  т/час
	0.4

	1.6. 
	Потребляемая мощность до  кВт
	1.5

	1.7. 
	Масса  в пределах кг
	230-270

	1.8. 
	Габаритные размеры (длина, ширина, высота) мм
	2059х733х924

	1.9. 
	Крупность питания мм
	0.01 - 2

	1.10. 
	Поперечный угол наклона деки
	0 - 16°

	1.11. 
	Продольный угол наклона деки
	0 - 6°

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	-
	-

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	6.2. 
	комплектация
	стол в сборе, дека (поставляется в отдельной упаковке), приемный желоб с подвижными лотками.
ЗИП в составе: подшипники 206 и 305 сальник 47*24*10, пружины, ремни А-1150, манжета штока 20-28- 6.3 (RSB 0200 0280 057 C0), грязесъёмник штока 20-28.6-5.3 (WR- 020/8C)

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120





[bookmark: _Toc240447999]Таблица 3.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc240448000]Наименование продукции: Стол концентрационный СКО-2 с песковым нарифлением
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	8. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	8.1. 
	Площадь деки  м²
	2

	8.2. 
	Материал деки
	стеклопластик

	8.3. 
	Частота колебаний не менее мин-1
	300

	8.4. 
	Длина хода деки  мм
	6-16

	8.5. 
	Производительность до  т/час
	1,2

	8.6. 
	Потребляемая мощность до  кВт
	2,2

	8.7. 
	Масса  в пределах кг
	270-370

	8.8. 
	Габаритные размеры (длина, ширина, высота) мм
	2646х1050х982

	8.9. 
	Крупность питания мм
	0,1-3

	8.10. 
	Поперечный угол наклона деки
	0 - 16°

	8.11. 
	Продольный угол наклона деки
	0 - 6°

	9. 
	Требования к безопасности

	9.1. 
	-
	-

	10. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	10.1. 
	-
	-

	11. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	11.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	12. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	12.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	13. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	13.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	13.2. 
	комплектация
	стол в сборе, дека (поставляется в отдельной упаковке), приемный желоб с подвижными лотками.
ЗИП в составе: подшипники 206 и 305 сальник 47*24*10, пружины, ремни А-1150, манжета штока 20-28- 6.3 (RSB 0200 0280 057 C0), грязесъёмник штока 20-28.6-5.3 (WR- 020/8C).

	14. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	14.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120





[bookmark: _Toc240448001]Таблица 3.3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc240448002]Наименование продукции: Стол концентрационный СКО-2 с шламовым нарифлением
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	15. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	15.1. 
	Площадь деки, м2
	2

	15.2. 
	Покрытие деки
	резина

	15.3. 
	Форма деки
	Параллелограмм

	15.4. 
	Тип привода
	Инерционный

	15.5. 
	Частота хода дек, мин-1, в пределах
	280-320

	15.6. 
	Длина хода деки, мм (пред. отклонения +2 мм)
	22

	15.7. 
	Производительность стола, т/ч, в пределах
	0,08…0,3

	15.8. 
	Удельный расход электроэнергии, кВт ч/т, не более
	0,75

	15.9. 
	Габаритные размеры, мм, не более (длина/ширина/высота)
	3000/1250/1000

	15.10. 
	Масса стола в пределах (без запчастей) кг,
	410-460

	15.11. 
	Крупность питания, мм
	0,04 до 0,2

	16. 
	Требования к безопасности

	16.1. 
	-
	-

	17. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	17.1. 
	-
	-

	18. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	18.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	19. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	19.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	20. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	20.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	20.2. 
	
	

	21. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	21.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120




