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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc160194734]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 28.29.12.136 Поставка фильтрующих элементов для выполнения производственной программы Кубанского филиала. (далее продукция)

1.2. [bookmark: _Toc160194735][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договорам Подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК» и
Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»:
· № 1210-343-2023 от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений»;
Филиалом ПАО «РусГидро» «Карачаево-Черкесский филиал»:
· №1190-288-2023 от 11.10.2023 «Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования, зданий, сооружений»;
· № 1190-403-2023 от 26.12.2023 «Оказание Заказчику услуг по ОКПД2. 33.12.1.002. Техническому обслуживанию оборудования зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»;
2. [bookmark: _Toc160194736][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc160194737]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	
	2
	3
	4

	1. 
	Фильтрующий элемент Eletment Hydac Артикул 1282780 10 мкм или аналог
	шт
	8

	2. 
	Воздушный фильтр для компрессора Atlas Copco LE2 ATLAS COPCO 1503.0189.00 или 6211476100
	шт
	3

	3. 
	Влагоотделитель топлива Volvo 20998367
	шт
	1

	4. 
	Воздушный фильтр для ММЗ Д-243
	шт
	1

	5. 
	Картридж фильтра CART-2/WRAP
	шт
	4

	6. 
	Маслянный фильтр для ММЗ Д-243 (Фильтр воздушный (элемент) 240-1109165 МТЗ-80,82)
	шт
	1

	7. 
	Топливный фильтр Goodwill (FG 1050 ECO)
	шт
	2

	8. 
	Фильр тонкой очистки 840.1117009
	шт
	2

	9. 
	Фильтр воздушный 10000-51238 (901-047 901-518 26510337) PERKINS
	шт
	4

	10. 
	Фильтр воздушный 901-046 (26510362, 915-660) PERKINS
	шт
	1

	11. 
	Фильтр воздушный 901-048 (26510342) PERKINS
	шт
	1

	12. 
	Фильтр воздушный двигателя beaford R4100ZD Артикул К2410
	шт
	4

	13. 
	Фильтр воздушный для ЯМЗ 8503.9 238Н-1109080
	шт
	2

	14. 
	фильтр воздушный для вакуумного насоса RS-200 Erstevak Ltd артикул фильтр AF RS 160/200 (2) D72x420
	шт
	4

	15. 
	Фильтр воздушный Fleetguard AF25539
	шт
	3

	16. 
	Фильтр воздушный Volvo Penta 21702911
	шт
	1

	17. 
	Фильтр воздушный ДТ-75М-1109560А
	шт
	2

	18. 
	Фильтр всасывающий AS 010-00
	шт
	4

	19. 
	Фильтр гидравлический PI 8230 DRG 25
	шт
	4

	20. 
	Фильтр гидравлический PI17104 Mahle 90х74х59х36мм 3/4' BSP
	шт
	8

	21. 
	Фильтр гидравлический SH84021 Hi-Fi Filter
	шт
	4

	22. 
	Фильтр гидравлический SH84051 Hifi Filter
	шт
	4

	23. 
	Фильтр масляные Volvo 21707133
	шт
	2

	24. 
	фильтр маслянный для вакуумного насоса RS-200 Erstevak Ltd артикул ОF RS 160/200 D93x140
	шт
	2

	25. 
	Фильтр гидравлической системы сливной F3-0510-56
	шт
	4

	26. 
	Фильтр масляный Fleetguard LF701
	шт
	9

	27. 
	Фильтр масляный ДФМ 4907 (840-1012039-14(-15) тканевый) ДЗАФ
	шт
	1

	28. 
	Фильтр масляный двигателя beaford R4100ZD 009-1012005
	шт
	4

	29. 
	Фильтр масляный BY-PASS Volvo 21707132
	шт
	1

	30. 
	Фильтр масляный ФМ212/70 ЧКЗ
	шт
	2

	31. 
	Фильтр тонкой очистки топлива для Маз, двигатели ЯМЗ 238,236, ЯМЗ 650.10 Евро 3, 7511.1117075 ЯМЗ
	шт
	1

	32. 
	Фильтр топливный двигателя beaford R4100ZD. Артикул CS0708B1
	шт
	4

	33. 
	Фильтр масляный Scania 18040B 2057893 made in france 7096
	шт
	1

	34. 
	Фильтр топливный Volvo 20976003
	шт
	1

	35. 
	Фильтр-отстойник 840.1105009
	шт
	4

	36. 
	Фильтр-патрон СР6/2 ЧКЗ (6,5 куб.м/мин)
	шт
	2

	37. 
	Фильтроэлемент Parker 1140A/LV
	шт
	1

	38. 
	Фильтроэлемент 0160DN010BH4HC/V Hydac 10мкм
	шт
	8

	39. 
	Фильтроэлемент впуска воздуха фильтра PI 9111DRG VST10 10мкм для котла масло-напорной установки
	шт
	1

	40. 
	Фильтрующий элемент топливного фильтра EF51040 (part №26560163)
	шт
	4

	41. 
	Фильтрующий элемент топливного фильтра Fleetguard FF167A 
	шт
	2

	42. 
	Фильтрующий элемент топливного фильтра Fleetguard FG1050 ECO (part №26560201)
	шт
	1

	43. 
	Элемент фильтрующий очистки воздуха двигатели ЯМЗ МАЗ (ан. 740-1109560-02) ДФВ 5801
	шт
	1

	44. 
	Элемент фильтрующий 01.E70.10VG.16.S1.P Internormen 12МПа 10мкм
	шт
	4

	45. 
	Фильтрующий элемент Eletment Hydac 0110D005ON артикул 1260892 или аналог
	шт
	4

	46. 
	SH 84021 - HIFI FILTER (аналог Фильтр гидромеханической колонки PI 3215 PST 10MAHLE)
	шт
	4


2.1.2 [bookmark: _Toc160194739]Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД 2: 28.29.12.136 Поставка фильтрующих элементов для выполнения производственной программы Кубанского филиала
	с даты подписания договора
	Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора




[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc160194741]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Фильтрующий элемент 

	1.2. 
	Вид фильтра
	Гидравлический

	1.3. 
	Производитель
	Hydac

	1.4. 
	Артикул
	1282780

	1.5. 
	Внутреннее обозначение (модель)
	0160DN010BH4HC/-V

	1.6. 
	Типоразмер
	0160

	1.7. 
	Тонкость фильтрации, мкм
	10

	2. 
	Фильтр 

	2.1. 
	Вид фильтра
	Воздушный

	2.2. 
	Производитель
	Atlas Copco

	2.3. 
	Артикул
	1503.0189.00 или 6211476100

	2.4. 
	Тонкость фильтрации, мкм
	до 20

	2.5. 
	Диаметр внешний (D1), мм
	130

	2.6. 
	Диаметр внутренний (D2), мм
	87

	2.7. 
	Высота (H1), мм
	48

	3. 
	Влагоотделитель

	3.1. 
	Вид фильтра
	топливный

	3.2. 
	Тип
	Накручиваемый (Spin-On) фильтр-влагоотделитель грубой очистки

	3.3. 
	Производитель
	Volvo

	3.4. 
	Артикул
	20998367

	3.5. 
	Тонкость фильтрации, мкм
	30

	3.6. 
	Диаметр внешний (D1), мм
	94

	3.7. 
	Высота (H1), мм
	143

	3.8. 
	Резьба
	1-14 UNS-2B (внутренняя)

	4. 
	Воздушный фильтр 

	4.1. 
	Вид поставки
	Воздушный фильтр в сборе

	4.2. 
	Вид фильтра
	Воздушный

	4.3. 
	Артикул
	240-1109015-А-08

	5. 
	Картридж фильтра 

	5.1. 
	Тип
	CART-2/WRAP

	5.2. 
	Исполнение
	Картридж (в сборе с рукавным префильтром)

	5.3. 
	Вид фильтра
	Воздушный

	5.4. 
	Класс очистки
	MERV 9–15

	5.5. 
	Фильтрующий материал
	Полиэстер МВО (иногда встречается вариант с тефлоновой PTFE-мембраной)

	5.6. 
	Маркировка
	PES МВО, 412×500, 10 м²

	5.7. 
	Производитель
	Фабрика фильтров «BaltiK.»

	5.8. 
	Диаметр внешний (D1), мм
	412

	5.9. 
	Высота (H1), мм
	500

	6. 
	Фильтр 

	6.1. 
	Тип
	Фильтрующий элемент

	6.2. 
	Вид фильтра
	Воздушный

	6.3. 
	Артикул
	240-1109165

	6.4. 
	Производитель
	ММЗ

	6.5. 
	Габариты, мм 
	230 × 230 × 130

	7. 
	Фильтр 

	7.1. 
	Исполнение
	Фильтр-патрон (вставка)

	7.2. 
	Вид фильтра
	Топливный

	7.3. 
	Артикул
	FG 1050 ECO

	7.4. 
	Производитель
	Goodwill

	7.5. 
	Диаметр внешний (D1), мм
	77

	7.6. 
	Диаметр внутренний (D2), мм
	35

	7.7. 
	Высота (H1), мм
	159

	8. 
	Фильтр 

	8.1. 
	Артикул
	840.1117009

	8.2. 
	Производитель
	ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

	8.3. 
	Вид фильтра
	Топливный тонкой очистки

	8.4. 
	Габариты, мм
	270 × 280 × 120

	9. 
	Фильтр

	9.1. 
	Вид фильтра
	Воздушный

	9.2. 
	Артикул
	0000-51238

	9.3. 
	Производитель
	FG WILSON

	9.4. 
	Эффективность очистки, %
	97,4

	10. 
	Фильтр

	10.1. 
	Вид фильтра
	Воздушный

	10.2. 
	Артикул
	901-046

	10.3. 
	Производитель
	FG Wilson/Perkins

	10.4. 
	Диаметр внешний (D1), мм
	104

	10.5. 
	Высота (H1), мм
	300

	11. 
	Фильтр 

	11.1. 
	Вид фильтра
	Воздушный

	11.2. 
	Артикул
	901-048

	11.3. 
	Производитель
	FG Wilson/Perkins

	11.4. 
	Диаметр внешний (D1), мм
	163

	11.5. 
	Диаметр внутренний (D2), мм
	95

	11.6. 
	Высота (H1), мм
	355

	12. 
	Фильтр 

	12.1. 
	Вид фильтра
	Воздушный

	12.2. 
	Исполнение
	Фильтр-патрон

	12.3. 
	Артикул
	К2410 
K2410-MOLE 

	12.4. 
	Диаметр внешний (D1), мм
	230...240

	12.5. 
	Диаметр внутренний (D2), мм
	163...164

	12.6. 
	Высота (H1), мм
	96...100

	13. 
	Фильтр 

	13.1
	Вид фильтра
	Воздушный

	13.2
	Исполнение
	Фильтр-патрон

	13.3
	Артикул
	238Н-1109080

	13.4
	Производитель
	ОАО «Автоагрегат» (ТМ «ЛИВНЫ»)

	13.5
	Диаметр внешний (D1), мм
	280...286

	13.6
	Диаметр внутренний (D2), мм
	168...171

	13.7
	Высота (H1), мм
	392...400

	14. 
	Фильтр 

	14.1
	Вид фильтра
	Выходной воздушный

	14.2
	Код детали
	320750404

	14.3
	Фильтрующий материал
	Войлок

	14.4
	Производитель
	ERSTEVAK Ltd. (ЭРСТВАК)

	14.5
	Присоединительные размеры
	D72x420 мм

	15. 
	Фильтр 

	15.1
	Вид фильтра
	Воздушный (пылевой)

	15.2
	Артикул 
	AF25539

	15.3
	Производитель
	Fleetguard

	15.4
	Диаметр внешний (D1), мм
	104

	15.5
	Диаметр внутренний (D2), мм
	62

	15.6
	Высота (H1), мм
	300

	16. 
	Фильтр 

	16.1
	Производитель
	Volvo Penta

	16.2
	Каталожный номер 
	21702911

	16.3
	Вид фильтра
	Воздушный фильтр (фильтроэлемент)

	16.4
	Диаметр внешний (D1), мм
	307

	16.5
	Диаметр внутренний (D2), мм
	185

	16.6
	Высота (H1), мм
	485

	16.7
	Высота (H2), мм
	469

	16.8
	Высота (H3), мм
	465

	17. 
	Фильтр

	17.1
	Вид фильтра
	Воздушный фильтр (основной элемент)

	17.2
	Артикул 
	ДТ-75М-1109560А, ДТ75М.1109560

	17.3
	Производитель
	ОАО «Автоагрегат» (ТМ «ЛИВНЫ»)

	17.4
	Внешний диаметр (A/D),мм
	230 

	17.5
	Внутренний диаметр (B/d), мм
	120 

	17.6
	Диаметр отверстия (C/d1), мм
	22 

	17.7
	Высота (H), мм
	291

	18. 
	Фильтр 

	18.1
	Производитель
	ARGO-HYTOS

	18.2
	Вид фильтра
	всасывающий погружной сетчатый для гидравлических и смазочных систем

	18.3
	Модель
	AS 010-00

	18.4
	Тонкость фильтрации
	100 мкм

	18.5
	Присоединительная резьба
	G ½" (BSP)

	18.6
	Наружный диаметр (D), мм
	45

	18.7
	Длина (L1), мм
	82

	18.8
	Размер под ключ (K), мм
	27

	19. 
	Фильтр 

	19.1
	Вид фильтра
	гидравлический

	19.2
	Производитель
	KNECHT MAHLE

	19.3
	Артикул
	PI 8230 DRG 25 (PI8230DRG25)

	19.4
	Высота (H1), мм
	255

	19.5
	Внешний диаметр (D1), мм
	83

	19.6
	Внутренний диаметр (D2), мм
	47

	20. 
	Фильтр г

	20.1
	Вид фильтра
	гидравлический

	20.2
	Производитель
	KNECHT MAHLE

	20.3
	Артикул
	PI 1710/4 (PI17104)

	20.4
	Тонкость фильтрации
	100 мкм

	20.5
	Высота H1, мм
	90

	20.6
	Высота H2, мм
	74

	20.7
	Наружный диаметр D1, мм
	59

	20.8
	Внутренний диаметр D2, мм
	36

	20.9
	Резьба (D7)
	3/4"-BSP

	21. 
	Фильтр 

	21.1
	Вид фильтра
	гидравлический

	21.2
	Производитель
	Hi-Fi Filter

	21.3
	Артикул
	SH84021 (SH 84021)

	21.4
	Тонкость фильтрации, мкм
	10

	21.5
	Высота (H1), мм
	143

	21.6
	Внешний диаметр (D1), мм
	83

	21.7
	Внутренний диаметр (D2), мм
	48

	22. 
	Фильтр г

	22.1
	Вид фильтра
	гидравлический

	22.2
	Производитель
	Hi-Fi Filter

	22.3
	Артикул
	SH84051

	22.4
	Тонкость фильтрации, мкм
	40

	22.5
	Внешний диаметр (D1), мм
	83

	22.6
	Внутренний диаметр (D2), мм
	47–47,5

	22.7
	Высота (H1), мм
	142

	23. 
	Фильтр 

	23.1
	Вид фильтра
	масляный

	23.2
	Производитель
	Volvo

	23.3
	Артикул
	21707133 (VOE 21707133)

	23.4
	Тонкость фильтрации, мкм
	38

	23.5
	Высота (H1), мм
	261

	23.6
	Внешний диаметр (D1), мм
	110

	23.7
	Внутренний диаметр сверху (D2), мм
	108

	23.8
	Внутренний диаметр снизу (D3), мм
	100

	23.9
	Резьба
	1 1/8-16 UNF 

	24. 
	Фильтр 

	24.1
	Вид фильтра
	масляный

	24.2
	Производитель
	ERSTEVAK Ltd. (ЭРСТВАК)

	24.3
	Артикул (обозначение)
	OF RS 160/200 D93x140

	24.4
	Код в каталоге Erstevak (масляный фильтр, RS-160/200)
	320750501

	24.5
	Диаметр
	93

	24.6
	Высота
	140

	24.7
	Резьба
	G2

	25. 
	Фильтр 

	25.1
	Вид фильтра
	гидравлический

	25.2
	Производитель
	ARGO-HYTOS

	25.3
	Артикул
	V3.0510-56 (V 3.0510-56)

	25.4
	Тонкость фильтрации, мкм
	10

	25.5
	Наружный диаметр (D1), мм
	47

	25.6
	Внутренний диаметр (D2), мм
	44

	25.7
	Внутренний диаметр (D3), мм
	20

	25.8
	Высота (H1), мм
	106

	26. 
	Фильтр 

	26.1
	Вид фильтра
	масляный

	26.2
	Производитель
	Cummins Filtration

	26.3
	Артикул
	LF701

	26.4
	Высота (H), мм
	145,54

	26.5
	Наружный диаметр (D), мм
	93,73

	26.6
	Резьба
	3/4"-16 UNF-2B

	27. 
	Фильтр 

	27.1
	Вид фильтра
	масляный

	27.2
	Производитель
	ДЗАФ (Костромской завод «Автофильтр»)

	27.3
	Артикул
	ДФМ 4907

	27.4
	Альтернативные артикулы
	840-1012039-14, 840-1012039-15, 840.1012039-14

	27.5
	Высота (H), мм
	232

	27.6
	Наружный диаметр (D), мм
	116

	27.7
	Внутренний диаметр (d), мм
	54

	28. 
	Фильтр 

	28.1
	Вид фильтра
	масляный

	28.2
	Производитель
	ЛИВНЫ (г. Ливны), PEKAR, DIFA (арт. 5101/1)

	28.3
	Артикул
	009-1012005

	28.4
	Высота (H), мм
	140

	28.5
	Внешний диаметр (D), мм
	96...98

	28.6
	Диаметр уплотнения (A), мм
	~97

	28.7
	Резьба
	3/4"-16 UNF

	29. 
	Фильтр 

	29.1
	Вид фильтра
	масляный

	29.2
	Производитель
	Volvo

	29.3
	Артикул
	21707132

	29.4
	Высота (H), мм
	260...264

	29.5
	Внешний диаметр (D), мм
	107...108

	29.6
	Присоединительная резьба
	1 3/8"-16 UNF

	30. 
	Фильтр 

	30.1
	Вид фильтра
	масляный

	30.2
	Производитель
	ЧКЗ

	30.3
	Артикул
	ФМ212/70 (FM212/70)

	30.4
	Внешний диаметр (D1), мм
	98

	30.5
	Внутренний диаметр (D2), мм
	96

	30.6
	Внешний диаметр (D3), мм
	72

	30.7
	Высота (H), мм
	209

	30.8
	 Резьба
	1"-12 UNF

	31. 
	Фильтр 

	31.1
	Вид 
	Топливный тонкой очистки

	31.2
	Производитель
	ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

	31.3
	Артикул
	7511.1117075 (замена — 536.1117075-04)

	31.4
	Высота (H), мм
	178...179

	31.5
	Внешний диаметр (D1), мм
	96...98

	31.6
	Резьба
	М18×1,5

	32. 
	Фильтр

	32.1
	Вид фильтра
	топливный

	32.2
	Артикул
	CS0708B1

	32.3
	Внешний диаметр (D1), мм
	78

	32.4
	Внутренний диаметр (D2), мм
	76

	32.5
	Внешний диаметр (D3), мм
	71

	32.6
	Высота (H1), мм
	123

	32.7
	Резьба
	M16х1,5

	33. 
	Фильтр 

	33.1
	Вид 
	масляный

	33.2
	Производитель
	HIFI Filter 

	33.3
	Артикул (HIFI Filter)
	18040B

	33.4
	Бренд / OEM
	Scania, арт. 2057893

	33.5
	Внешний диаметр (D1), мм
	100

	33.6
	Внутренний диаметр (D2), мм
	45

	33.7
	Высота общая (H1), мм
	259

	33.8
	Высота рабочая (H2), мм
	242

	33.9
	Высота (H3), мм
	237

	34. 
	Фильтр 

	34.1
	Вид 
	топливный

	34.2
	Производитель
	Volvo

	34.3
	Артикул
	20976003

	34.4
	Высота (H), мм
	263

	34.5
	Внешний диаметр (D1), мм
	111

	34.6
	Внутренний диаметр (D2), мм
	108

	34.7
	Внешний диаметр (D3), мм
	102

	34.8
	Резьба
	M32×1,5

	35. 
	Фильтр-отстойник 

	35.1
	Вид 
	топливный

	35.2
	Производитель
	ПАО «Автодизель»

	35.3
	Артикул
	840.1105010 (840-1105010)

	35.4
	Габариты (Д × Ш × В)
	0,2 × 0,14 × 0,14 м

	36. 
	Фильтр

	36.1
	Вид фильтра
	погружной воздушно-масляный сепаратор

	36.2
	Исполнение
	фильтр-патрон

	36.3
	Производитель
	ООО «Челябинский компрессорный завод»

	36.4
	Маркировка
	СР 6/2

	36.5
	Внешний диаметр (D1), мм
	195–200

	36.6
	Внутренний диаметр (D2), мм
	167

	36.7
	Внешний диаметр (D3), мм
	107

	36.8
	Высота (H), мм
	229–230

	37. 
	Фильтрующий элемент

	37.1
	Вид 
	Воздушный

	37.2
	Производитель
	Parker Zander

	37.3
	Артикул
	1140A/LV

	38. 
	Фильтрующий элемент 

	38.1
	Вид 
	гидравлический

	38.2
	Производитель
	HYDAC

	38.3
	Внутренний артикул HYDAC
	1282780

	38.4
	Внешний диаметр (D1), мм
	100

	38.5
	Внутренний диаметр (D2), мм
	51.5

	38.6
	Внешний диаметр (D3), мм
	51.5

	38.7
	Типоразмер:
	160

	39. 
	Фильтрующий элемент

	39.1
	Вид 
	Гидравлический

	39.2
	Производитель
	KNECHT MAHLE

	39.3
	Артикул
	PI9111DRGVST10 (также 77741010 у Filtration Group)

	39.4
	Внешний диаметр (D1), мм
	47

	39.5
	Внутренний диаметр (D2), мм
	26

	39.6
	Высота (H1), мм
	246

	40. 
	Фильтрующий элемент 

	40.1
	Вид 
	топливный

	40.2
	Производитель
	Sakura Filter

	40.3
	Артикул (Sakura Filter)
	EF51040

	40.4
	Артикул (Perkins)
	26560163

	40.5
	Высота (H1), мм
	116,5

	40.6
	Высота фильтрующей части (Н2), мм
	109

	40.7
	Внешний диаметр (D1), мм
	76,5

	40.8
	Внутренний диаметр (D2), мм
	34,5

	40.9
	Резьба
	1 1/4–12 UNF

	41. 
	Фильтрующий элемент 

	41.1
	Вид 
	топливный

	41.2
	Производитель
	Fleetguard

	41.3
	Артикул
	FF167A

	41.4
	Внешний диаметр (D1), мм
	88,5

	41.5
	Внутренний диаметр (D2), мм
	19

	41.6
	Внутренний диаметр (D3), мм
	17

	41.7
	Высота (H1), мм
	71

	42. 
	Фильтрующий элемент 

	42.1
	Вид 
	топливный

	42.2
	Артикул
	FG1050ECO (GOODWILL)
26560201 (Perkins)
FS20009 (Fleetguard)

	42.3
	Внешний диаметр (D1), мм
	76–77 

	42.4
	Внутренний диаметр (D2), мм
	34,5–35 

	42.5
	Высота (H1), мм
	159 мм

	42.6
	Резьба
	1 1/4-12 UNF

	43. 
	Фильтрующий элемент 

	43.1
	Вид
	воздушный

	43.2
	Производитель
	ДЗАФ

	43.3
	Артикул
	ДФВ 5801

	43.4
	Внешний диаметр (D1), мм
	256

	43.5
	Внутренний диаметр (D2), мм
	128

	43.6
	Высота (H1), мм
	393

	44. 
	Фильтрующий элемент 

	44.1
	Вид
	гидравлический

	44.2
	Производитель
	Internormen

	44.3
	Артикул
	01.E70.10VG.16.S1.P

	44.4
	Типоразмер
	70

	44.5
	Внешний диаметр (D1), мм
	45

	44.6
	Внутренний диаметр (D2), мм
	23

	44.7
	Высота (H1), мм
	170

	44.8
	Тонкость фильтрации, мкм
	10

	45. 
	Фильтрующий элемент 

	45.1
	Вид
	гидравлический

	45.2
	Производитель
	HYDAC

	45.3
	Артикул Hydac
	1260892

	45.4
	Обозначение
	0110 D 005 ON

	45.5
	Типоразмер
	110

	45.6
	Тонкость фильтрации, мкм
	5

	45.7
	Внешний диаметр (D1), мм
	47

	45.8
	Внутренний диаметр (D2), мм
	20,5

	45.9
	Высота (H1), мм
	153

	46. 
	Фильтр

	46.1
	Вид фильтра
	гидравлический

	46.2
	Производитель
	Hi-Fi Filter

	46.3
	Артикул
	SH84021 (SH 84021)

	46.4
	Тонкость фильтрации, мкм
	10

	46.5
	Высота (H1), мм
	143

	46.6
	Внешний диаметр (D1), мм
	83

	46.7
	Внутренний диаметр (D2), мм
	48

	47. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	47.1. 
	Гарантия
	не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	47.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	48. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	48.1. 
	Паспорт качества
	1 экз.

	48.2. 
	Сертификат страны происхождения
	1 экз.

	48.3. 
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	1 экз.

	48.4. 
	Упаковочный лист
	1 экз.

	49. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	49.1. 
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,  с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00  (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	49.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика

	49.3. 
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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