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Технические характеристики продукции:

	№
п/п
	Наименование товаров
	Характеристика товара
	
Кол-во

	Ед.
изм.
	Цена
единицы
без НДС руб.
	Сумма
без НДС, руб.
	Сумма
с НДС, руб.
	Страна происхождения товара
	Код ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1
	Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР
	Номинальная выходная активная мощность, кВт  1,0
Диапазон рабочих значений выходной мощности, кВт0 0,03-1,00
Полная потребляемая мощность, не более кВА 1,24
КПД при выходной мощности, равной 1,0 Рном0,90
КПД при выходной мощности, равной 0,5 Рном 0,84 
КПД при выходной мощности, равной 0,2 Рном0,75
Коэффициент мощности 0,9
Коэффициент мощности 48/96
Номинальный выходной ток, А 20/10 
Диапазон рабочих значений суммарного выходного тока диапазона выходного напряжения «0-48В» 1-20
Диапазон рабочих значений суммарного выходного тока диапазона выходного напряжения «0-96В», А 0,5-10
Коэффициент пульсаций выходного напряжения (тока), %, не более1,0
Диапазон уставки выходного тока, %, не менее 5-100
Диапазон уставки суммарного потенциала, Вот -0,8 до -3,5
Диапазон уставки поляризационного потенциала, Вот -0,8 до -2,0
Точность поддержания суммарного потенциала, %1,0
Точность поддержания поляризационного потенциала, %1,0
Точность поддержания выходного (защитного) тока, %1,0
Входное сопротивление блока измерения защитного потенциала при нормальных климатических условиях, МОм, не менее10
Габаритные размеры, мм600х450х960
Гарантийный срок эксплуатации, лет 3
Срок службы, лет 25
	1
	шт.
	
	
	
	
	26.51.43.117

	ИТОГО без НДС
	

	Сумма НДС 22%
	

	ИТОГО с НДС
	



Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»
[bookmark: _GoBack]Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней
