



















Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 31.01.11.160 Поставка телекоммуникационного шкафа для нужд Кубанского филиала.
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[bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc51339692]1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции. 
ОКПД 2: 31.01.11.160 Поставка телекоммуникационного шкафа для нужд Кубанского филиала. (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договору подряда № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции.

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Разобранный напольный ШТК-М-42.6.8-1ААА,  42U
	шт
	1



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 31.01.11.160 Поставка телекоммуникационного шкафа для нужд Кубанского филиала  (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции)
	С даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора


[bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1]
[bookmark: _Toc125476061_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко][bookmark: _Toc125473255_Копия_1_Копия_1_Копия_1_Ко]2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125476062_Копия_1][bookmark: _Toc125473256_Копия_1]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Разобранный напольный ШТК-М-42.6.8-1ААА,  42U

	1.1.1
	Полезная глубина, мм
	655

	1.1.2
	Количество дверей
	1

	1.1.3
	Количество модулей (U-юнитов) в высоту
	42

	1.1.4
	Модель/исполнение
	С неподвижной рамой

	1.1.5
	Материал дверей
	
Стеклянная с тонированным ударопрочным стеклом

	1.1.6
	Тип вентиляционного блока
	Активная

	1.1.7
	Потолочная панель
	 Присутствует

	1.1.8
	Размер, мм
	Высота 2030

	
	
	Ширина 600

	
	
	Глубина 800

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Гарантия, не менее
	36 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя.

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении

	4.5
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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