











ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на проведение закупки
ОКПД2 28.99.31.120 ПОСТАВКА СУШИЛЬНЫХ КАМЕР И ШКАФОВ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЗАПАДНОГО ЭНЕРГОРАЙОНА









































1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 28.99.31.120 Поставка сушильных камер и шкафов для спецодежды для Центрального и Западного энергорайона».

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Применение законодательства о национальном режиме

	
	
	
	
	Код по ОКПД 2
	Меры по предоставлению национального режима

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЯГРЭС-1

	1. 
	Металлический шкаф для хранения спецодежды 2-х секционный    1860*600*500 мм
	
шт.
	11
	31.01.11.121

	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	ЯГРЭС-2

	2. 
	Шкаф сушильный  1850*600*500 мм
	шт.
	1
	28.99.31.120


	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	3. 
	Металлический шкаф для хранения спецодежды 2-х секционный    1860*600*500 мм
	
шт.
	4
	31.01.11.121

	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	Туймаада ТЭЦ

	4. 
	Шкаф сушильный  1850*600*500 мм
	шт.
	4
	28.99.31.120


	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	5. 
	Металлический шкаф для хранения спецодежды 2-х секционный    1860*600*500 мм
	
шт.
	119
	31.01.11.121

	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	КВГЭС

	6. 
	Шкаф сушильный  1850*600*500 мм
	шт.
	4
	28.99.31.120


	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	ЦЭС

	7. 
	Шкаф сушильный  1850*600*500 мм
	шт.
	7
	28.99.31.120


	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	8. 
	Металлический шкаф для хранения спецодежды 2-х секционный    1860*600*500 мм
	
шт.
	68
	31.01.11.121

	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции










2.1.2. [bookmark: _Hlk50465284]Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1.2.

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Металлический шкаф для хранения спецодежды 2-х секционный    1860*600*500 мм
	с даты подписания договора
	В течении 60 дней с даты подписания договопа

	2. 
	Шкаф сушильный  1850*600*500 мм
	с даты подписания договора
	В течении 60 дней с даты подписания договопа



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции

5

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.1.1): Металлический шкаф для хранения спецодежды 2-х секционный    1860*600*500 мм

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	
	

	1.1. 
	Габариты, не более
	Высота= 1850-1950мм
Ширина=600 мм
Глубина=500мм
	Предложение по габаритам в мм
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	
	

	2.1. 
	Шкаф металлический двухстворчатый с двумя отделениями, полка для головных уборов, внизу полка, отделяющая обувь, 2 крючка, 2 перекладины, 2 врезных замка. Разборный.  Сборка – саморезами либо с помощью заклепок. В случае сборки с помощью заклепок к каждому шкафу должен прилагаться заклепочник. Покрытие полностью полимерное (порошок); цвет светло-серый.
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	3. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	3.1. 
	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции.
ЯГРЭС/Туймаада ТЭЦ - 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2;
ЦЭС - 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-кт.  Михаила Николаева, 26;
КВГЭС – 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п.Чернышевский,  квартал Таежный
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875

	4.1.

	Поставка шкафов для спецодежды и комплектующие к ним по позиции №1 Таблицы 2.1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции; 
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров.
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	



Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 2.1.1): Шкаф сушильный 1850*600*500 мм

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	
	

	1.1. 
	Габариты, не более 

	Высота=1850 – 1950мм
Ширина=600мм
Глубина=500 мм.
	Предложение по габаритам в мм
	
	

	1.2. 
	Энергопотребление шкафа сушильного для спецодежды 0,7 кВт.

	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	1.3. 
	Подключение - к бытовой розетке 220 В. 
Количество нагревательных элементов: 1 шт.
Мощность нагревательных элементов: 1x1 кВт.
Рекомендуемая температура внутри шкафа: 45°C.
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	1.4. 
	Конвекция теплого воздуха в рабочей части сушильного шкафа осуществляется с помощью установленного вентилятора. Для подключения к центральной вентиляции предусмотрен вентиляционный патрубок размером от 80 до 150 мм.
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	1.5. 
	Шкаф оборудован реле-регулятором с датчиком температуры, которые производят отключение электронагревателя при достижении в шкафу определенной температуры и поддерживают ее на заданном уровне. При заводской настройке регулятор выставлен на температуру 45°C. Возможно плавное изменение температуры в шкафу от 40 до 80°C. Наличие временного таймера, позволяющего запрограммировать поддержку температуры согласно индивидуальным условиям.

	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	
	

	2.1. 
	Шкаф сушильный для сушки 3-х зимних   комплектов спецодежды и спецобуви или 6 летних комплектов спецодежды и обуви. Разборная конструкция. Металлический корпус, разделенный по ширине на 2 секции, двухстворчатый.
Покрытие полностью полимерное (порошок); цвет серый. Каркас и панели - из высококачественного металла. Дверь закрывается на ключ. 
Внутри шкафа - две подвесные сетчатые полки для сушки рукавиц, головных уборов и обуви, а также перекладина для вешалок. Вешала для одежды идут в комплекте. Для защиты нижнего отделения шкафа, с находящимся в нем электрооборудованием, под решетчатыми полками установлены съемные металлические поддоны.
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	
	
	

	3.1. 
	Соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации с момента получения продукции не менее 12 месяцев. 
Сервисное, после гарантийного срока, бесплатное обслуживание один год.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1.

	Сертификаты на продукцию, паспорта качества, декларации соответствия, на русском языке. 

	Согласие с требованием
	В случае, когда Товар не подлежит обязательной сертификации, Участник предоставляет информационное письмо в произвольной форме подтверждающее, что Товар, указанный в договоре, не подлежит обязательной сертификации.
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1. 
	Поставленная продукция является новой (не ранее 2025г. выпуска), неиспользованной, пожаробезопасной и соответствует требованиям, паспортам, сертификатам соответствия.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	
	

	5.3. 
	Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции.
ЯГРЭС/Туймаада ТЭЦ - 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2;
ЦЭС - 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-кт.  Михаила Николаева, 26;
КВГЭС – 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п.Чернышевский,  квартал Таежный
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875

	6.1. 
	Поставка сушильных камер и комплектующие к ним по позиции №2 Таблицы 2.1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции; 
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров.
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	






[bookmark: _GoBack]	
