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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на проведение метрологической поверки 

Системы автоматизированной информационно-измерительной

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)  

Филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» и

 Системы автоматизированной информационно-измерительной

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Гоцатлинской ГЭС

1. Место проведения работ.
      Работы проводятся на следующих объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»:
· Чиркейская ГЭС, РД, Казбековский р-н, пос. Дубки Чиркейская ГЭС, 

· Каскад Чирюртских ГЭС, РД, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай,

· Миатлинская ГЭС, РД, Кизилюртовский р-н, с.Ст. Миатли,

· Гельбахская ГЭС, РД, г. Кизилюрт, пос. Бавтугай,

· Гергебильская ГЭС, РД, Гергебильский р-н, с. Курми,

· Гунибская ГЭС, РД, Гунибский р-н, с. Курми,

· Ирганайская ГЭС, РД, п. Шамилькала,
· Гоцатлинская ГЭС, РД, Гергебильский р-он, с. Чалда.
2. Назначение оборудования. 
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи и отображения результатов измерений, формирования отчетных документов и передачи информации в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.
3. Существующее положение. 
 В 2015 году на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» проводилась работа по модернизации АИИС КУЭ. В рамках данной работы была проведена поверка системы и ее компонентов. 

Регистрационный номер АИИСКУЭ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений – 62211-15.

Срок действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ истекает 11 июля 2027 года.

В 2016 году на объекте филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Гоцатлинская ГЭС проводилась работа по внедрению АИИС КУЭ. В рамках данной работы была проведена поверка системы и ее компонентов. 

Регистрационный номер АИИС КУЭ Гоцатлинской ГЭС в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений – 63023-16.

Срок действия свидетельства о поверке АИИС КУЭ Гоцатлинской ГЭС истекает 9 июля 2027 года.

4. Основание на проведение работ.
4.1. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

4.2. Необходимость соблюдения межповерочного интервала АИИСКУЭ -  4 года.

5. Содержание работы.
      5.1. Разработать ППР и детальный график выполнения требуемых работ.

      5.2. Произвести поверку всей системы в целом.  

АИИС КУЭ филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» состоит из 57 точек измерения, девяти устройств сбора и передачи данных (УСПД) и восьми устройств синхронизации времени (УСВ) и двух серверов для хранения данных.

АИИС КУЭ Гоцатлинской ГЭС состоит из 6 точек измерения, одного устройства сбора и передачи данных (УСПД), одного устройства синхронизации времени (УСВ) и одного сервера для хранения данных.

Поверка производится по месту установки оборудования, без снятия. Измерительное оборудование, используемое при проведении поверки, должно быть соответствующего класса точности, должно быть поверенным и внесенным в реестр средств измерений. При выполнении поверки производитель и руководитель работ должны назначаться из состава персонала Исполнителя.

6. Результаты работы.
По завершении выполнения всех работ должны быть оформлены Свидетельства о поверке систем АИИС КУЭ филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» и АИИС КУЭ Гоцатлинской ГЭС.

7. Требования, предъявляемые к Исполнителю.
      7.1. Наличие аккредитации в Федеральной службе по аккредитации на право поверки измерительных систем и средств измерений - обязательно.

      7.2. Наличие необходимого методического, инструментального и приборного обеспечения – обязательно.

      7.3. Наличие квалифицированного персонала – обязательно.

      7.4.Наличие подтвержденной удостоверениями установленного образца квалификации по электробезопасности – обязательно.

      7.5.Наличие опыта оказания аналогичных услуг и положительных отзывов по ним – желательно.

      7.6. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться следующими документами:

· Приказ Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

· Методика поверки АИИС КУЭ;

· СТО  17330282.27.140.003-2008 Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

· СТО  17330282.27.140.004-2008 Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.

· СТО  17330282.27.140.021-2008 Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

· Правил по охране труда  при эксплуатации электроустановок; 

· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации от 04.10.2022 №1070;

      7.7. Календарный график выполнения работ (как приложение к договору) по желанию Исполнителя может разбиваться на этапы.

       7.8. Исполнитель вправе привлекать соисполнителей. 

8.  Сроки выполнения работы.
      Работы по поверке АИИС КУЭ должны быть выполнены в срок: с даты заключения договора по 31 марта 2027 года.
Согласовано:

Начальник участка измерений СРЗАиМ        ____________________ Б.Т. Саидов   

Начальник участка 

ВУ АСУ ТП ССИиТС                                      ____________________ М.М. Бадалов

