Приложение № 7
к ТТ «Инженерно-геодезическая съемка продольного профиля железнодорожного пути необщего пользования Жигулевской ГЭС»
Требования к материально-техническим ресурсам, необходимым для выполнения работ по инженерно-геодезической съемки продольного профиля железнодорожного пути необщего пользования
	№п.п
	Вид ресурсов
	Требование к материально-техническим ресурсам

	1.
	Материально-техническое оснащение
	Лаборатория неразрушающего контроля, аттестованная в области: 

1. Теодолит - 1 ед.;
2. Нивелир - 1 ед.;
3. Лента стальная геодезическая 20 м - 1 ед.

4. Рулетка - 1 ед.
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