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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc167097330][bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc240011663]Общие сведения
1.1 [bookmark: _Toc167097331][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc240011664]Обозначения и сокращения

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ТТ
	Технические требования

	СТО
	Стандарт организации

	ПТС
	Производственно-техническая служба

	СПСР ТПиР
	Служба подготовки и сопровождения ремонтов, техперевооружения и реконструкции

	СОТиПК
	Служба охраны труда и производственного контроля

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	
	





[bookmark: _Toc167097332][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc240011665]1.2 Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 71.12.19.100 Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»

1.3. [bookmark: _Toc240011666]Цель оказания услуг
· Целью актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования является приведение локально нормативной документации филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» в соответствие требований действующего федерального законодательства. 
· Целью проведения инженерно-геодезических съемки продольного профиля железнодорожного пути является выполнение обязательных требований Минтранса РФ (приказ №250 от 23.06.2022 г.), определения фактических уклонов на железнодорожном пути необщего пользования Жигулевской ГЭС.

[bookmark: _Toc171341914][bookmark: _Toc240011667]1.4. Существующее положение 
Место производства работ: Самарская область, г.Жигулевск, Московское шоссе, д.2, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
[bookmark: _Hlk48661047_Копия_1][bookmark: _Toc171341915][bookmark: _Toc240011668]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Железнодорожные подъездные пути
	Филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.
	Железнодорожные подъездные пути (инвентарный номер №ЖГ20011)
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО “РусГидро”-“Жигулевская ГЭС”



[bookmark: _Toc240011669]Основание на оказание услуг
Устранение нарушения Представления Приволжской транспортной прокуратуры от 14.08.2026 No23/1-3-2026, выданного по результатам проверки соблюдения Филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» требований федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. А также выполнение обязательных требований Минтранса РФ (приказ №250 от 23.06.2022 г.), определения фактических уклонов на железнодорожном пути необщего пользования Жигулевской ГЭС.
[bookmark: _Toc171341916][bookmark: _Toc240011670][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.6.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС».
1.6.2. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды (Приложение № 2 к ТТ), правилами пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика.
1.6.3. На объекте действует пропускной режим: проход лиц, проезд транспортных средств на территорию Филиала и обратно, вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей осуществляется по письмам и пропускам установленного образца согласно положения по пропускному и внутри объектовому режимам Заказчика (Приложение № 5 к ТТ).
В соответствии с положением по пропускному и внутри объектовому режимам Заказчика (Приложение № 5 к ТТ) организация, заключившая договор подряда с Филиалом, проводящая работы на территории предприятия, в целях получения доступа на объект, за 14 рабочих дней направляет письмо директору Филиала, с указанием перечня лиц. В СБ Филиала предоставляются следующие документы кандидатов на прием на работу: 
    • копии страниц паспорта;
    • справку о наличии, отсутствии судимости или факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, полученную на портале Госуслуг либо в МФЦ (или аналогичный документ, полученный в территориальном подразделении полиции по месту жительства); 
  • сведения, подтверждающие принадлежность работника к подрядной организации (заверенные печатью и подписью руководителя подрядной или сторонней организации, копии трудовой книжки или трудового договора, копии приказа о приеме на работы);
    • заполненная анкета (Приложение № 10 к Приложению № 5);
    • согласие на обработку персональных данных (Приложение № 18 к Приложению № 5).

[bookmark: _Toc240011671] Иные требования и сведения общего характера 
1.5.1. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» , в соответствии с Приказом №82 04.02.2022 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ) и Приказом № ЖГЭС/82-146 от 13.04.2023 «Положение по пропускному и внутриобъектовому режимам Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» (Приложение № 5 к ТТ).
1.5.2. Краткое описание существующего положения:
1.5.2.1. Железнодорожный путь необщего пользования Филиала является продолжением железнодорожного пути необщего пользования №38 ЗАО «ППЖТ», который примыкает централизованным стрелочным переводом №9 к нечётной горловине станции Жигулёвск. За начало пикетажа (ПК 0+00,00) принят стык рамного рельса централизованного стрелочного перевода №9 станции Жигулёвск (Приложение № 1 к ТТ).
1.5.2.2. Границей железнодорожного пути необщего пользования Филиала служит знак «Граница подъездного пути», установленный на ПК 13+00,00 железнодорожного пути необщего пользования ЗАО «ППЖТ».
1.5.3. Характеристика железнодорожного пути необщего пользования:
1.5.3.1. Общая полная длина ж/д путей -  8294,5 п.м.
1.5.3.2. Количество ж/д путей в составе пути необщего пользования -  8 шт. 
1.5.3.3. Общая полная длина стрелочных переводов -  249,2 п.м.
1.5.3.4. Количество стрелочных переводов -  8 шт.
1.5.3.5. Количество железнодорожных переездов -  19 шт.
1.5.3.6. Количество искусственных сооружений: Путепроводы – 3 шт.
1.5.4. Основание на выполнение работ:
1.5.4.1. п.43 Главы 6. Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 23 июня 2022 г. №250;
1.5.4.2. Федеральный закон №17-ФЗ от 10.01.2003 «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
1.5.4.3. п.2.1.18. «Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути» утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016г. №2288р.
2. [bookmark: _Hlk482097611][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc167097336][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc240011672][bookmark: _Toc167097337][bookmark: _Toc54646404]Требования к продукции
2. [bookmark: _Toc240011673]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc240011674][bookmark: _Toc51921657][bookmark: _Toc171341925][bookmark: _Toc171340787]2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc35351358][bookmark: _Toc51921658][bookmark: _Toc171341926][bookmark: _Toc240011675]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Количество

	1
	2
	4

	1.
	«Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
	1



[bookmark: _Toc240011676]2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc167097338][bookmark: _Toc54646405]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	
	Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС
	С даты заключения договора 
	В течении 45 календарных дней с даты заключения договора

	*
	По этапам: *п/п.1.1, 1.2, 1.3 к учету не принимаются и отражаются только для контроля сроков выполнения работ.

	1.1
	Разработка программы инженерно-геодезических изысканий, проекта производства работ (ППР), согласование с заинтересованными службами филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», согласование ППР и программы обследования.
	С даты заключения договора
	В течении 15 календарных дней с даты заключения договора

	1.2
	Проведение инженерно-геодезических изысканий
	С даты окончания первого этапа
	В течении 15 календарных дней с даты окончания первого этапа

	1.3
	Актуализация технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования, масштабного плана путей и сводных таблиц с характеристиками элементов путей и переездов. Оформление и согласование результатов инженерно-геодезических изысканий.
	С даты окончания второго этапа
	В течении 15 календарных дней с даты окончания второго этапа



0

6

[bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc240011677]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc167097340][bookmark: _Toc54646410_Копия_1]Таблица 4. Требования к качеству услуг
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): «Оказание услуг по актуализации технического паспорта и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
· В объем оказания услуг входит:
Подготовительные работы: Ознакомление с объектом изысканий; Подбор и анализ документации: Схема железнодорожных путей необщего пользования филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» (Приложение № 1 к ТТ), Технический паспорт железнодорожного пути, Инструкции о порядке обслуживания и организации движения. Составление программы работ с последующим согласованием у Заказчика. Разработка проекта производства работ и согласование с заказчиком (Приложение № 6 к ТТ). Проведение организационно-технических мероприятий.
· Основные работы: Проведение инженерно-геодезических изысканий, включающие в себя работы по съемке продольного профиля железнодорожных путей, стрелочных переводов и масштабного плана, детальной съемки кривых; Проведение инженерно-технических изысканий, включающие в себя комплексный осмотр и полную опись верхнего и нижнего строения пути, с целью определения всех характеристик и показателей пути, земляного полотна и искусственных сооружений. Обработка результатов геодезических и инженерно-технических изысканий с составлением продольных профилей железнодорожного пути и таблиц с характеристиками элементов путей и переездов; Обновление технического паспорта железнодорожного пути и инструкции о порядке обслуживания и организации движения. Согласование обновленного технического паспорта железнодорожного пути, инструкции о порядке обслуживания и организации движения, продольного профиля железнодорожного пути с заинтересованными службами филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», Приволжским филиалом АО «ТК РусГидро» и ЗАО «ППЖТ».
	Исполнитель должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-
	-//-

	1.2.
	Требования к области применения
	
	
	

	    1.2.1.
	Требования к области применения
	Работа выполняется в соответствии с настоящими техническими требованиями и требованиями нормативных документов:
    1. Федерального закона №17-ФЗ от 10.01.2003 «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (действующая редакция);
    2. Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 23 июня 2022 г. №250 (действующая редакция);
    3. «Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути» утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 14.11.2016г. №2288р (действующая редакция);
    4. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ. (утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 14.12.2016 №2540р) (ред. от 09.03.2023) (действующая редакция);
    5. Методических указаний по составлению продольных профилей станционных путей и перегонов 
№ ЦПТ-54/26 от 17.12.2008 г.;
    6. СП 238.1326000.2015. Железнодорожный путь. Утвержден приказом Министерства транспорта РФ от 06.07.2015 г. № 209). (действующая редакция);
    7. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;
    8. СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2.
	Требования к  учету особых условий работы оборудования и производства работ
	Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия.
Наличие в зоне производства работ действующих ПС и движущегося железнодорожного и автомобильного транспорта.
При выполнении работ на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» соблюдать:
Правила внутреннего трудового распорядка и требования пропускного и внутри объектового режима предприятия Заказчика.
Действующие требования в области охраны труда и пожарной безопасности, в том числе:
Правила по охране труда в строительстве.
Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
Правила противопожарного режима в РФ.
Приказ Филиала об «Организации режима курения на филиале».
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к способам организации услуг
	
	
	

	1.3.1.
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	- Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к оказанию услуг осуществляются на основании Регламента в соответствии с Приказом № 300 28.04.2023 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (Приложение № 4 к ТТ).
- Допуск к оказанию услуг выполняет персонал Заказчика.
- Исполнитель должен обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты свой персонал на время оказания услуги.
При выполнении работ исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») НТД:
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом Ростехнадзора 26.11.2020 №461);
Действующих требований в области охраны труда и пожарной безопасности.
Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Правила по охране труда при работе на высоте» (действующая редакция);
Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №61411 “Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями”(действующая редакция).
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2
	Требование к способам оказания услуг охраны
	Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3
	Требования к собственному или          арендуемому оборудованию
	Необходимо предоставить аттестаты на применяемое оборудование (ГОСТ Р 8.568-2017), а также действующую документацию о проведении поверок измерительного инструмента. (Приложение № 7)
	
	
	

	1.7.
	Требования к результату работы и форме его предоставления
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1.
	Требования к форме предоставления результата
	Приемка работ производится по факту передачи согласованного обновленного технического паспорта железнодорожного пути, инструкции о порядке обслуживания и организации движения и актуализированного продольного профиля железнодорожного пути Заказчику.
Работы, выполняемые в рамках настоящих технических требований, считаются выполненными после подписания Акта приемки.
Документы представить на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном носителе в форматах *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg. Необходимо предоставить материалы в электронном виде в формате бесконфликтно работающих в операционных системах «Windows», «AlterOS».
	
	
	

	1.7.2.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	1. Технический паспорт железнодорожного пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».
2. Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС», примыкающего к железнодорожному пути необщего пользования ЗАО «ППЖТ», с приложениями:
- Схема железнодорожного пути необщего пользования;
- Ведомость железнодорожных путей;
- Ведомость стрелочных переводов;
- Порядок и нормы закрепления вагонов тормозными башмаками;
- Ведомость негабаритных мест;
- Продольный профиль путей;
- Расчет норм закрепления вагонов.
3. Акт приема-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.
	
	
	

	1.7.3.
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.
Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях оказания услуг с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне».
	
	
	

	1.8.
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.1.
	Наличие квалифицированного персонала

	Требования к привлекаемым специалистам указан в Приложение № 3 к ТТ. Подтверждение указанных требований на этапе конкурса осуществляется предоставлением «Справки о кадровых ресурсах» с указанием сведений о квалификации персонала с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.2.
	Требования к опыту
	Наличие опыта по проведению инженерно-геодезических изысканий за последние 3 года предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и в общем объеме не менее 50% от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров», приведенной в Документации о закупке.
При этом Заказчику представить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).
На момент подписания договора Заказчик вправе запросить оригиналы подтверждающих документов.
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc240011678]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему «Перечень работ с единичными расценками» по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием в приложении в отношении каждого наименования работ коэффициента снижения стоимости за единицу продукции Ki (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).
[bookmark: _Hlk87537450]3.2. Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки второго уровня в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок»
(в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).
3.3. Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».
3.4. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.»

4. [bookmark: _Toc240011679]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1 По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.
4.2 Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых работ по заданию заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

1. [bookmark: _Toc167097342][bookmark: _Toc240011680]Приложения
Приложение № 1 – Схема железнодорожных путей необщего пользования Филиала.
Приложение № 2 – Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала.
Приложение № 3 – Требования к наличию квалифицированного персонала на выполнение работ по комплексному обследованию железнодорожных путей.
Приложение № 4 – Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.
Приложение № 5 – Положение по пропускному и внутри объектовому режимам Филиала.
Приложение № 6 - Порядок разработки и согласования проектов производства работ.
Приложение № 7 - Требования к материально - техническому оснащению.
[bookmark: _GoBack]
