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Технические требования


«ОКПД 2.27.31 Поставка Кабель оптический одномодовый»





















1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc184220612]Наименование закупаемой продукции: «ОКПД 2.27.31 Поставка Кабель оптический одномодовый»
1.2. [bookmark: _Toc184220613][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции: 
[bookmark: _Toc184220614]Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС.

2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc184220615][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc184220616]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc184220617]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc184220618][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Кабель оптический одномодовый
	м.
	2000


2.1.2. [bookmark: _Toc184220619][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446577]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc184220620][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	Кабель оптический одномодовый

	С даты подписания договора
	Не позднее 31.10.2026г.


	*сроки установлены согласно требованиям договора подряда указанного в п.1.3





[bookmark: _Toc184220622] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: позиция № 1 Таблицы 1.1: 



	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1. Кабель оптический одномодовый марки ДПО

	1.1
	Допустимая растягивающая нагрузка кН
	1,5

	1.2
	Количество волокон
	24

	1.3
	Тип волокон
	G.652.D+G.657.A1

	1.4
	Производитель ОВ
	Corning или аналог с соответствием указанным стандартам

	1.5
	Номинальный наружный диаметр ОК, мм
	9,9

	1.6
	Мин. радиус изгиба ОК, мм
	148,5

	1.7
	Рабочая температура, °С
	-60…+70

	1.8
	Температура монтажа, °С
	-30…+50

	1.9
	Срок службы, лет
	25

	6,2
	Масса ОК, кг/км
	74,6

	7.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	7.1
	



Гарантия, не менее
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	2.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	2.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Паспорт; сертификат качества;
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке);
Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	    9.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	9.1
	Место поставки
	404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».

	9.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00

	9.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	  10.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	10.1
	Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011.
Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.





