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Москва, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ 
п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определений

	1.
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи 

	3.
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	4.
	ГОСТ 
	Государственный стандарт Российской Федерации

	  5.
	Общий срок поставки Товара  
	Период, в который Покупатель подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар

	6.
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	7.
	Товар, Тележки
	Тележки для транспортировки почтовых отправлений


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Предмет закупки: поставка тележек для транспортировки почтовых отправлений для нужд участка курьерской доставки филиалов УФПС г. Москвы.
Цель поставки товара: обеспечение бесперебойной и качественной работы участка курьерской доставки АО «Почта России». 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. 
3.2. Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Количество, шт.

	1.
	Тележка двухколесная с откидной платформой
	Указаны в п. 3.3.1 настоящего ТЗ
	44

	2.
	Тележка складная с откидной платформой
	Указаны в п. 3.3.2 настоящего ТЗ
	26


3.3. Основные характеристики товара
3.3.1. Тележка двухколесная с откидной платформой
Тележка грузовая универсальная должна состоять из каркаса, откидной (складной) платформы, двух колёс и ручек. Каркас тележки должен быть изготовлен из металлической трубы диаметром не более 30 мм. Складная платформа должна быть усилена рёбрами жёсткости. Тележка должна быть оборудована усиленными «крыльями». В собранном виде откидная платформа должна полностью убираться в корпус и фиксироваться при помощи неодимовых магнитов. Покрытие тележки – антикоррозионное, атмосферостойкое, высокопрочное полимерно-порошковое. Поверхности деталей тележки не должны иметь забоин, заусениц, задиров, вмятин, грубых рисок и других дефектов. Грузоподъемность – не менее 250 кг. Тележка должна быть двухколесной. На тележку должны быть установлены резиновые или пневматические колеса.
Параметры тележки грузовой универсальной с откидной платформой указаны в таблице № 1 настоящего ТЗ.
Таблица № 1
	Характеристики, единица измерения
	Значение

	Грузоподъемность, кг
	Не менее 250

	Высота, мм
	1200-1300

	Ширина платформы, мм
	500 – 600

	Глубина платформы, мм
	300 - 400

	Количество колес, шт
	2

	Диаметр колес, мм
	240 - 300

	Цвет тележки
	Основной-синий

	Вес, кг
	Не более 16,5


Примерная конструкция тележки грузовой универсальной с откидной платформой показана на рисунках 1 и 2 настоящего ТЗ.
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                     Рис.1.                                                               Рис.2. 

3.3.2. Тележка складная с откидной платформой
Тележка складная должна состоять из каркаса, откидной (складной) платформы, двух колёс и ручек. Каркас тележки должен быть изготовлен из металлической трубы диаметром не более 30 мм. Складная платформа должна быть усилена рёбрами жёсткости. Тележка должна быть оборудована усиленными «крыльями». В собранном виде откидная платформа должна полностью убираться в корпус и фиксироваться при помощи неодимовых магнитов. Покрытие тележки – антикоррозионное, атмосферостойкое, высокопрочное полимерно-порошковое. Поверхности деталей тележки не должны иметь забоин, заусениц, задиров, вмятин, грубых рисок и других дефектов. Грузоподъемность – не менее 90 кг. Тележка должна быть двухколесной. На тележку должны быть установлены резиновые или пневматические колеса.
Параметры тележки грузовой универсальной с откидной платформой указаны в таблице № 2 настоящего ТЗ.
Таблица № 2
	Характеристики, единица измерения
	Значение

	Грузоподъемность, кг
	Не менее 90

	Высота, мм
	Не менее 1000                

	Ширина платформы, мм
	Не менее 450х350

	Количество колес, шт
	2                                       Складываются

	Ручка выдвижная
	наличие

	Фиксирующий шнур
	наличие

	Материал
	металл

	Вес, кг
	Не более 5



Примерная конструкция тележки складной с откидной платформой показана на рисунке 3 настоящего ТЗ.
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3.4. Комплектность товара
Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь сертификат соответствия и паспорт качества, инструкцию по эксплуатации. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Требования к Товару установлены в соответствии со следующими нормативными документами:
-	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
-	ГОСТ 15150-69 «Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
-	ГОСТ 9.306-85 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения»
-	ГОСТ 2590-2006 «Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент»;
-	ГОСТ 1050-2013 «Межгосударственный стандарт. Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия»;
-	ГОСТ 35094-2024 «Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»;
-	ГОСТ 9.104-2018 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации»;
-	ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;
-	ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования»;
-	ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»;
-	ГОСТ 12969-67 «Межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования»;
-	ГОСТ 26653-2015 «Межгосударственный стандарт. Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования».
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12.
При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки Товара или заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости устранения недостатков Товара или проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, установленным договором. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов». 
Товар должен иметь следующую маркировку:
- товарный знак (при наличии) и (или) наименование предприятия-изготовителя;
- наименование товара и его условное обозначение;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дату выпуска.
5.	ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка должна соответствовать требованиям, установленным       ГОСТ 26653-2015 «Межгосударственный стандарт. Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования».
Упаковка должна обеспечивать защиту Товара во время перевозок любыми видами транспорта. 
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
6.1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора. 
6.1.2.	Адрес поставки Товара – 130201, г. Москва, проспект Вернадского, д. 18.
6.2. Условия поставки
Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего ТЗ. Поставщик обязан уведомить Покупателя о поставке Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента его поставки.
Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов.
Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
	Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товаров. Доставка Товаров до определенного Покупателем места, разгрузка, подъем Товаров до помещений Покупателя осуществляются Поставщиком.
7.	УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п.7.2 Технического задания.
7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар Покупателю с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:
-  - паспорт качества, гарантийный талон, инструкция (руководство) по установке, монтажу и эксплуатации на русском языке;
-	товарной накладной по форме ТОРГ-12; 
-	товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожная накладная (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика; 
-	счет-фактурой;[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.
] 

-	копией сертификатов соответствия или иных документов, подтверждающих качество и безопасность Товара.
8.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Упаковка должна соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 26653-2015 «Межгосударственный стандарт. Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования».
 В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений.
9.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Условия хранения Товара должны соответствовать ГОСТ 15150-69 «Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
10.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
[bookmark: _GoBack] Требование к обслуживанию определены в п. 3.6 настоящего ТЗ.
11.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12.	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар должен быть разрешен для применения на территории РФ и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень адресов Покупателя
	8





Приложение № 1 к ТЗ
Перечень адресов Покупателя
	№ п/п
	Наименование Покупателя
	Адрес склада Покупателя
	Контактное лицо (ответственное лицо за приемку Товара), телефон, электронная почта и контактные данные для направления уведомления
	Платежные реквизиты Покупателя

	1
	УФПС г. Москвы
	130201, г. Москва, проспект Вернадского, д. 18
	Заведующий складом
Andrej.Kusajlo@russianpost.ru 
8-926-244-17-36
	ИНН 7724490000, КПП 770143001
Р/счет 40502810500060000098
Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525187
К/счет 30101810700000000187
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