



















Технические требования на поставку МТР

Поставка Снегоболотохода в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»
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Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc124170617][bookmark: _Toc146783990]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические Требования 

	ТС
	Транспортное средство


[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc124170618][bookmark: _Toc146783991][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc146783992][bookmark: _Toc124170619][bookmark: _Toc75446569]Наименование закупаемой продукции:  Поставка снегоболотохода в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго».
Цель использования закупаемой продукции: Для доставки оперативного персонала к месту проведения работ по г. Якутску, для нужд АО «Сахаэнерго».
Иные требования и сведения общего характера 
1.4.1.	Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. 
1.4.2.	Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc124170485][bookmark: _Toc124170620][bookmark: _Toc146783993][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc124170621][bookmark: _Toc146783994]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc124170486][bookmark: _Toc124170622][bookmark: _Toc146783995]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc124170487][bookmark: _Toc124170623][bookmark: _Toc146783996]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Снегоболотоход
	шт.
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc124170488][bookmark: _Toc124170624][bookmark: _Toc75446578]
2.1.2. [bookmark: _Toc146784007][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc124170489][bookmark: _Toc124170625][bookmark: _Toc146784008][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка снегоболотохода в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»
	С даты заключения договора
	В течение 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения Договора



3
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2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc124170490][bookmark: _Toc124170627][bookmark: _Toc146784020]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: Поставка снегоболотохода в г. Якутск для нужд АО «Сахаэнерго»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1 
	Снегоболотоход

	1.1
	Марка
	Поставка снегоболотохода
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	1.2
	Область применения
	доставка оперативного персонала к месту проведения работ по г .Якутску
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.3
	Сроки изготовления
	Продукция должна быть новой, не ранее 2026 года изготовления, комплектующие и запасные части на поставляемую Продукцию должны быть новыми, не ранее 2026 года изготовления (Продукцией, которая не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не была использованной).
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	1.4
	Иное
	На всю продукцию должно быть установлено оборудование согласно ТТ непосредственно заводом изготовителем или в авторизованном сервисном центре, что должно быть подтверждено заказ-нарядом (предоставляет при поставке Продукции).
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	2
	Технические характеристики:

	[bookmark: _GoBack]2.1
	Колесная формула
	6 х 6
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	2.2
	Собственная масса, кг.
	не более 2 900
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	2.3
	Габаритная длинна/ширина/высота, мм
	не более 5920/2550/2940
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	
	Емкость топливного бака, л.
	не менее 110
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	
	Кузов 
	З-х дверный, алюминиевые сплавы
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	
	Количество мест
	не менее 8
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	
	Шины
	бескамерные, низкого давления
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	
	Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2)
	от 10 до 60 (от 0,1 до 0,6)
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	
	Колея, мм
	не более 1 870
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	
	Дорожный просвет
	не менее 490
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	
	Коробка передач
	5-тиступенчатая, механическая
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	
	Раздаточная коробка
	2-хступенчатая, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	
	Коробка привода заднего ведущего моста
	механическая, без межосевого дифференциала
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	
	Рулевое управление
	гидроусилитель интегрированного типа
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	
	Грузоподъемность, кг.
	не менее 600
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	
	Двигатель
	дизельный с наддувом
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	
	Рабочий объем, см3
	не менее 2 400
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	
	Максимальная мощность, кВт (л.с.)
	не менее 73 (99)
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	
	Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)
	не более 225 (23)
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	
	Требуемая категория прав удостоверения тракториста-машиниста
	АII
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	3
	Комплектация
	
	
	
	

	
	Централизованная подкачка колес
	Наличие
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	
	Багажник на крышу с лестницей
	Наличие
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	
	Предпусковой подогреватель двигателя
	Наличие
	Указание характеристик
	Не требуется
	

	
	Автономный отопитель салона
	Наличие
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	
	Стеклопакет лобового стекла
	Наличие
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	3
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, зд. 42
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	3.2
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69
5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	3.3
	Выполнение предпродажной подготовки
	Проверка уровней масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей в агрегатах, узлах и системах, проверка системы питания на герметичность, контроль содержания вредных веществ в отработавших газах, проверка креплений оборудования и приборов системы питания, протяжка креплений всех узлов и механизмов, подтверждение выполнения работ по гарантийному и предпродажному обслуживанию поставляемой Продукции на любом авторизованном техническом центре
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	4
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на Продукцию составляет не менее 12 месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) или 50 000 км пробега, в зависимости от того какое из условий наступит раньше.
Продлевается на период, когда Покупатель не мог пользоваться Продукцией из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в письменной форме в срок, предусмотренный Договором.
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	4.2
	Гарантийные обязательства
	Распространяются в полном объеме на поставляемую Продукцию, на все составляющие её части (комплектующие изделия), а также на запасные части 
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	4.3
	Гарантийные обязательства
	Поставщик бесплатно осуществляет гарантийные обязательства в отношении Продукции и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание Продукции, ремонт, восстановление, замену, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации Продукции или условий её хранения. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Покупателя (Получателя), так и по месту нахождения Участника закупки (Победитель закупки). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка Продукции и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.
	Согласие с требованием
	Не требуется
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих документов:
- паспорт транспортного средства с отметкой об утилизационном сборе;
- технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу Продукции (при наличии у производителя Продукции);
- сертификат соответствия или декларация о соответствии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- паспорта и сертификаты на дополнительное оборудование;
- одобрение на соответствие Техническому регламенту ТР/ТС 08/2011 о безопасности колесных ТС; 
- одобрение типа транспортного средства на соответствие допустимым осевым нагрузкам при допустимой полной массе ТС в зависимости от категории дорог (Постановление Правительства РФ № 12 от 09.01.2014);
- инструкция пользователя на русском языке, сервисная книжка на русском языке (при наличии у производителя Продукции);
- руководство по эксплуатации на русском языке;
- договор купли-продажи, для постановки на учет в ГИБДД в 3 (трех) экземплярах;
- товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27);
- счет;
- счет-фактуру (при наличии);
- товарная накладная (УПД) в 2 (двух) экз.;
 - акт-приема передачи ТС в 2 (двух) экз.
	Согласие с требованием
	Не требуется
	



3. [bookmark: _Toc146537484][bookmark: _Toc146549459]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Цена на поставляемую Продукцию должна быть указана с учетом затрат на страхование, транспортировку до места поставки указанного в ТТ, с учетом скидки с максимальной цены перепродажи и расшифровкой стоимости дополнительного оборудования предлагаемой комплектации, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, при этом сумма НДС (в случае его уплаты) выделяется отдельно и не входит в итоговую стоимость заявки Участника, являющегося плательщиком НДС.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе своей заявки сведений по форме 3 Коммерческое предложение
