5

Технические требования на оказания услуг

ОКПД 2 71.20.1 «Определение химического состава проб природных и сточных вод  золошлакоотвала на территории размещения золошлакоотвала Читинской ТЭЦ-1 и прилегающей территории»
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1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТЭЦ
	теплоэлектроцентраль 


1.2. Наименование закупаемой продукции

Оказание услуг по выполнению количественного химического анализа состава сточных и природных вод на территории Забайкальского края,  Черновского района г. Читы на территории размещения золошлакоотвала Читинской ТЭЦ-1 и прилегающей территории.
ОКПД 2 71.20.1. – Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа
1.3. Цель оказания услуг
Целью является лабораторные исследования сточных и природных вод для выявления причин загрязнения и фильтрации в водные объекты.
Задачи 
Химический анализ природных и сточных вод 
1.4. Существующее положение 
Лаборатория  принимает  пробы не позднее 24 часов после отбора, согласно требованиям к срокам хранения установленными ГОСТ Р 59024-2020 согласно утвержденному графику между заказчиком и исполнителем.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Оказание услуг по выполнению количественного химического анализа состава сточных и природных вод на территории Забайкальского края,  Черновского района г. Читы на территории размещения золошлакоотвала Читинской ТЭЦ-1 и прилегающей территории.
	г. Чита, проезд                Энергостроителей, 1.3
	Золошлакоотвал            Читинской ТЭЦ-1
	


1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Работа выполняется в соответствии с календарным графиком к Договору с № 2-253-2681 от  20.08.2026 на оказание услуг «Предпроектное обследование гидротехнического сооружения – золошлакоотвала Читинской ТЭЦ-1»»
Работа выполняется в1 этап 1:

1. Оказание услуг по выполнению количественного химического анализа состава сточных и природных вод на территории Забайкальского края,  Черновского района г. Читы на территории размещения золошлакоотвала Читинской ТЭЦ-1 и прилегающей территории.
2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№

п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Сточные и поверхностные воды
	шт 
	25

	2.
	Подземные воды
	шт
	10


2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Лабораторные исследования
	дата заключения договора
	15.11.2026



2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг: 
Оказание услуг по выполнению количественного химического анализа состава сточных и природных вод на территории Забайкальского края,  Черновского района г. Читы на территории размещения золошлакоотвала Читинской ТЭЦ-1 и прилегающей территории.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг 

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 

	1.1.1. 
	Наличие аттестата Росаккредитации и оказание соответствующих услуг только при наличии действующего аттестата аккредитации (с предоставлением копий подтверждающих документов).
Наличие соответствующей области аккредитации в сфере природных и сточных вод.
Лаборатория принимает  пробы не позднее 24 часов после отбора, согласно требованиям к срокам хранения установленными ГОСТ Р 59024-2020 согласно утвержденному графику между заказчиком и исполнителем.

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг

	
	Место оказания услуг
	г. Чита

	1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг: 

Химический анализ природных и сточных вод.  

Перечень определяемых показателей:

	1.3.1
	Водородный показатель pH

	1.3.2.
	Массовая концентрация сухого остатка

	1.3.3
	Жесткость общая

	1.3.4.
	Гидрокарбонат-ион

	1.3.5.
	Массовая концентрация сульфат-ионов

	1.3.6.
	Массовая концентрация хлорид-ионов

	1.3.7.
	Массовая концентрация фторид-ионов

	1.3.8
	Массовая концентрация  катионов кальция

	1.3.9
	Массовая концентрация  катионов натрия 

	1.3.10
	Массовая концентрация  катионов калия.

	1.3.11
	Массовая концентрация  катионов магния

	1.3.12
	Железо общее

	1.3.13
	Массовая концентрация марганца

	1.3.14
	Массовая концентрация меди

	1.3.15
	Массовая концентрация никеля

	1.3.16
	Массовая концентрация свинца

	1.3.17
	Массовая концентрация стронция

	1.3.18
	Массовая концентрация цинка

	1.3.19
	Массовая концентрация алюминия

	1.3.20
	Массовая концентрация нитрит-ионы

	1.3.21
	Массовая концентрация нитрат-ионы*

	1.3.22
	Массовая концентрация аммиака и ионов-аммония

	1.3.23
	АПАВ*

	1.3.24
	БПК5*

	1.4
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	1.5.
	Требования к персоналу исполнителя

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Лаборатория передает в течение срока оказания услуг протоколы выполнения исследований по выполнению количественного химического анализа состава природных и сточных вод с указанием методики, условий проведения и полученных значений с допустимой погрешностью оформленные на бумажных носителях в 2 (двух) экземплярах.

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 

	2.3.1. .
	Результатом  оказания услуг протоколы выполнения исследований по выполнению количественного химического анализа состава природных и сточных вод с указанием методики, условий проведения и полученных значений с допустимой погрешностью


	2.3.2. 
	Количество

экземпляров
	в 2 экземплярах с подписями на бумажном носителе (оригиналы) и в электронном виде.

	2.3.3. 
	Адрес предоставления результатов
	Результаты направляются с сопроводительным письмом по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская 21

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.4.1. 
	Форма предоставления результата:  протоколы выполнения исследований по выполнению количественного химического анализа состава природных и сточных вод с указанием методики.
	в 2 экземплярах с подписями на бумажном носителе (оригиналы) и в электронном виде.

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость Услуг в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Исполнителя, а также расходы Исполнителя на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Заказчика, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг и исполнением иных обязательств по Договору.
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