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Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 81.22.12.000 Оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи офисного здания по адресу: г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.2

Лот № 

1. [bookmark: __RefHeading___Toc3365_1975687802][bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3367_1975687802][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТТ
	Технические требования

	Заказчик
	АО «СК «РусГидро»

	Исполнитель
	Исполнителем по договору может быть юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

	ЛНА
	Локальные нормативные акты



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3369_1975687802][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 81.22.12.000 Оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи офисного здания по адресу: г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.2
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc3371_1975687802][bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг: 
[bookmark: _Toc127428682]В целях исполнения доходного договора, заключенного между ООО «СНРГ» и АО «СК «РусГидро» на предмет оказания услуг по чистке и уборке объектов ООО «СНРГ».
Очистки крыш от выпавшего снега и образовавшейся наледи, для обеспечения безопасности, находящихся внизу людей, припаркованного транспорта и зеленых насаждений. Для своевременного и контролируемого удаления снега и наледи с целью исключения риска лавинообразного схода покрова, защиты чердачных помещений и верхних этажей от протеканий в период таяния.

1.4. [bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение: 
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	БЦ «Гидропроект»
	Офисное здание по адресу: г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 2
	Кровля здания
	Объект Заказчика является зданием с ограниченным допуском. Проход в здания осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации.



1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. Оказание услуг осуществляется по Заявкам Заказчика, направленной в адрес Исполнителя любым доступным способом связи, обеспечивающим подтверждение факта получения Заявки Исполнителем.
1.5.2.  Оказание услуг по уборке снега и наледи с крыш осуществляется методом промышленного альпинизма высококвалифицированным персоналом с необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы, а также допусками, аттестациями и регулярными повышением квалификации в соответствии с требованиями следующих документов:
· Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
· Приказом Минтруда России N 988н, Минздрава N 1420н от 31.12.2020. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»
1.5.3. Исполнитель обязан до начала проведения работ разработать и утвердить у Заказчика Проект производства работ (ППР) на высоте либо Технологическую карту (ТК) на очистку кровли от снега, наледи и сосулек. Документация должна быть разработана в строгом соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н). В составе ППР/ТК обязательно должны быть отражены:
· Схема организации рабочих мест на высоте, включая схемы установки анкерных линий, точек крепления страховочных систем и расположения ограждения опасных зон на земле.
· Перечень применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты (СИЗ), их классы защиты согласно ТР ТС 019/2011, а также протоколы периодических проверок СИЗ.
· Детальное описание технологических операций по удалению снега и наледи с указанием безопасных приемов работы (использование двуручного инструмента, исключение сбрасывания смерзшихся глыб вручную).
· Схемы складирования и временного размещения сброшенного снега, места установки защитных экранов, козырьков и сигнальной ленты для исключения доступа посторонних лиц в зону падения льда.
· Мероприятия по защите фасада здания, водосточной системы, кондиционеров, вывесок и иных инженерных коммуникаций от повреждений при сбросе снега.
· План мероприятий по эвакуации работника и оказанию первой помощи при падении с высоты или травмировании падающими предметами, включая схему связи и расположение аптечек.
· Расчет нагрузок на несущие конструкции кровли (при необходимости очистки участков с высоким скоплением снега) во избежание обрушения.
· Лист ознакомления персонала с ППР/ТК под подпись перед началом смены. Работы без утвержденного Заказчиком ППР/ТК не допускаются.»
1.5.4. Исполнитель обязан обеспечить всех сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг на Объекте, средствами индивидуальной защиты и другими необходимыми инструментами и оснасткой, согласно установленных норм с учетом конкретных условий производства и сезона выполнения наружных работ. Сотрудник должен выполнять работу на высоте в соответствующей специальной одежде, в защитной строительной каске, с предохранительным поясом с капроновым стропом, в необходимых случаях - с применением верхолазного устройства с вертикальным страховочным канатом и прочим оборудованием в зависимости от вида и способа выполняемых работ.
1.5.5. При работе, выполняемой на высоте, Исполнитель обязан соблюдать правила техники безопасности с оформлением письменного документа на особо опасные работы с указанием фамилий работников и их подписью в наряде-допуске и в журнале техники безопасности с соблюдением положений трудового законодательства. Работы выполняются после инструктажа рабочих ответственным лицом Исполнителя и под его непосредственным контролем, который несет всю ответственность за безопасность при оказании услуг. После заключения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику приказ о назначении ответственного лица на весь период действия Договора.

1.6.  Требования к количественному составу, квалификации персонала
1.6.1. Исполнитель для проведения работ обязуется направить на объект для проведения работ персонал в количественном составе, необходимом для выполнения работ в объеме, указанном в настоящих технических требованиях. До начала проведения работ Исполнитель назначает лиц, ответственных за выполнение работ, с правом  подписи в акте-допуске и правами выдачи нарядов-допусков на выполняемые  работы по предварительному согласованию с представителем Заказчика на объекте (руководитель работ, производитель работ). 
1.6.2. Оказание услуг по уборке снега и наледи с крыш с привлечением промышленных альпинистов, обязательное условие - наличие удостоверения промышленного альпиниста, группа по безопасности работ на высоте. Личная книжка учета работ на высоте в соответствии с Приложением № 4 Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Группа по электробезопасности не ниже II.
1.6.3. Документы, подтверждающие квалификацию персонала, прохождение обучения, необходимого для оказания услуг, Исполнитель предоставляет после заключения договора до начала предоставления/оказания услуг на объекте представителю Заказчика на Объекте.
1.6.4. Исполнитель привлекает к оказанию услуг персонал, владеющим русским языком для ознакомления с инструктажами и иной информацией для допуска к работе на Объектах.

1.7. Условия предоставления услуг
1.7.1. Уборка снега и льда выполняется пластиковыми или деревянными лопатами без применения металлических инструментов (ломы, ледорубы и т.п.). В случае обнаружения у работников Исполнителя при оказании услуг металлических инструментов Заказчик имеет право остановить оказание услуг до их замены.
1.7.2. Услуги по уборке снега и льда оказывать в мягкой не скользкой обуви.
1.7.3. При очистке кровель от снега и льда, выполняемой на высоте, Исполнитель обязан соблюдать правила техники безопасности с оформлением письменного документа на особо опасные работы с указанием фамилий работников и их подписью в наряде-допуске и в журнале техники безопасности с соблюдением положений трудового законодательства. Очистка крыш от снега и наледи каждый раз выполняется после инструктажа рабочих ответственным лицом Исполнителя и под его непосредственным контролем, который несет всю ответственность за безопасность при оказании услуг. После заключения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику приказ о назначении ответственного лица на весь период действия Договора.
1.7.4. По окончании оказания услуг по Договору Исполнитель по акту сдает Заказчику кровлю в исправном состоянии. При обнаружении дефектов кровли в акте производится подробное описание обнаруженных дефектов. При отказе Исполнителя от подписания акта Заказчик имеет право составить такой акт самостоятельно.
1.7.5. В случае повреждения кровли Исполнитель в течение 10 календарных дней после составления акта, за свой счет производит устранение имеющихся дефектов кровельного покрытия. 
1.7.6. В случае если объекту работ был причинен ущерб либо порча, Исполнитель обязан по выбору Заказчика самостоятельно за свой счет восстановить поврежденный объект, произведя необходимые работы, либо возместить Заказчику расходы, связанные с восстановлением объекта работ силами третьих лиц, либо компенсировать понесенные Заказчиком убытки (реальный ущерб в размере страховой оценки объекта и упущенная выгода). В случае если Объект был уничтожен, утрачен (похищен или утерян) или же причиненные ему повреждения исключают возможность восстановления, Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, вызванные случайной гибелью или случайным повреждением Объекта, произошедшим до момента приемки Заказчиком работ, предусмотренных настоящим договором.
1.7.7. Исполнитель привлекает к выполнению работ/ оказания услуг персонал, владеющим русским языком для ознакомления с инструктажами и иной информацией для допуска к работе на объектах Заказчика.
1.7.8. Не допускаются к работе (отстраняются от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также не допускается перенос и нахождение на территории размещения объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.
1.7.9. Обеспечение персонала, оказывающего услуги, рабочей (фирменной) одеждой, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, согласно нормам (Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 09.12.2014 № 997н) является обязанностью Исполнителя.
1.7.10. Исполнитель самостоятельно организовывает обучение персонала нормами и требованиями промышленной безопасности и охраны труда. Персонал Исполнителя должен иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований промышленной безопасности и охраны труда установленной формы.
1.7.11. После заключения договора в однодневный срок, перед началом фактического оказания услуг, Исполнитель должен документально подтвердить наличие специалистов, прошедших аттестацию и имеющих допуски на проведение высотных работ.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc3375_1975687802][bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к услугам
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3377_1975687802][bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к перечню и объемам услуг
[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество
	Периодичность
	Общий объем, м2*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	ОКПД2 81.22.12.000 Оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи офисного здания по адресу: г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.2

	м2
	1387,00
	По мере необходимости по заявкам Заказчика в зимний период
	9709,00


*Информация об объеме услуг имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема услуг. Указание объема услуг не налагает на Заказчика обязательств по приобретению услуг в полном объёме, указанном в настоящих Технических требованиях.
2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3383_1975687802][bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc3385_1975687802][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]4

	1
	ОКПД2 81.22.12.000 Оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи офисного здания по адресу: г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.2
	С даты подписания договора
	31.12.2027



6


2.2. [bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг
Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД2 81.22.12.000 Оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи офисного здания по адресу: г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д.2.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение Участника

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, экологической безопасности и производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, в том числе соблюдение норм, законов и правил нормативно-технических документов:
    • Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
    • Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
    • Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
    • Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
    • Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
• Приказ министерства  труда и социальной защиты  Российской Федерации от 16.11.2020 г. N 782н Об утверждении правил по  охране труда при работе на высоте.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Исполнитель должен руководствоваться Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3. 
	Требования к организации услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Ответственность за нарушение техники безопасности, пожарной безопасности при оказании услуг, в размере возмещения реального ущерба, определенного силами экспертной организации, привлеченной Заказчиком, лежит на Исполнителе
	Согласие с требованиями
	
	

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к работам
	-Наличие у персонала Исполнителя удостоверения промышленного альпиниста, группа по безопасности работ на высоте. Личная книжка учета работ на высоте. Группа по электробезопасности не ниже II.
	Согласие с требованиями
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Кровля очищена от снега, отсутствие наледи и сосулек по периметру крыши.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	По результатам оказанных услуг ответственный сотрудник проводит визуальный осмотр. При наличии замечаний оформляется «Ведомость замечаний» и направляется исполнителю
	Согласие с требованиями
	
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	По окончании оказания Услуг Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах УПД с приложением Отчета об оказании Услуг и иных отчетных документов.
	Согласие с требованиями
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: __RefHeading___Toc3391_1975687802]Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ. В случае если услуги оказаны некачественно, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней после получения претензии Заказчика за свой счет устранить выявленные недостатки.
	Согласие с требованиями
	
	





3. [bookmark: __RefHeading___Toc3397_1975687802][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора.

4. [bookmark: __RefHeading___Toc3399_1975687802][bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, предложенной Участником закупки, заявка которого соответствовала требованиям ТТ и содержала наиболее низкую цену.
[bookmark: __RefHeading___Toc3401_1975687802][bookmark: __RefHeading___Toc3401_1975687802]




