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1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc75446569]Наименование закупаемой продукции
ОКПД Поставка электропривода АUМА (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение обязательств по договору №4-РЕМ-2023 от 11.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Поставка на Новосибирскую ГЭС

	1.1 
	Электропривод  AUMA SG 10,1-F10, напряжение 380 Вольт, IP67
	шт.
	1




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	Поставка на Новосибирскую ГЭС

	1.
	ОКПД Поставка электропривода АUМА
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора





2.2. Требования к качеству продукции 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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[bookmark: _Toc75446582]Таблица 2.3. Требования к продукции

	Наименование продукции (позиция № 1.1 (Таблицы 2.3): ОКПД Поставка электропривода АUМА

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	
	Поставка на Новосибирскую ГЭС

	1.1
	Электропривод
	Производитель
	AUMA
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Тип
	SG 10,1-F10
	
	

	
	
	Напряжение
	380 В
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP67
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1
	Место поставки
	Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1.
	
	

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 16:00.
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 (383) 379-07-74
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1
	Сроки гарантии
	[bookmark: _GoBack]Не менее тридцати шести (36) месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
Продукция поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов, поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
	
	



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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