	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 25.93.15.120: Поставка электродов на капитальный ремонт ГА№1 для нужд Жигулевского филиала

Лот №       -РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЖигФ

1.
Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.93.15.120: Поставка электродов на капитальный ремонт ГА№1 для нужд Жигулевского филиала (далее – продукция)

1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 28-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС «Капитальный ремонт гидроагрегата ст. №1  Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»» заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1
	Электроды нержавеющие диам 4мм ЭА-395/9  СИМЭЛ
	 25.93.15.120
	кг
	70

	1.2
	Электроды нержавеющие диам 3мм ЭА-395/9 СИМЭЛ
	 25.93.15.120
	кг
	10

	1.3
	Электроды нержавеющие диам 2мм ЭА-395/9 СИМЭЛ
	 25.93.15.120
	кг
	10

	1.4
	Электрод Э46 МР-3-Ø2-УД
	 25.93.15.120
	кг
	15

	1.5
	Электроды Э46-МР-3С-Ø3-УД
	 25.93.15.120
	кг
	35

	1.6
	Электрод Э46-МР-3С-Ø4-УД
	 25.93.15.120
	кг
	67

	1.7
	Электрод Э50А-УОНИ-13/55-Ø4-УД
	 25.93.15.120
	кг
	13

	1.8
	Электрод сварочный Broco 3/8'(9.5х457мм) для экзотермической резки
	 25.93.15.120
	кг
	8,56

	1.9
	Электрод сварочный Broco Soft Touch 5/32'  для подводной сварки
	 25.93.15.120
	кг
	7,2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2  Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	6

	1
	ОКПД2 [25.93.15.120] Поставка электродов на капитальный ремонт ГА-1 для нужд Жигулевского филиала
	С даты подписания договора
	В течение 10 (десяти) календарных дней


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции.
Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Электроды нержавеющие диам 4мм ЭА-395/9  
	Марка
	 ЭА-395/9  
	ГОСТ 9466-75

	
	
	Диаметр, мм
	4
	

	
	
	Производитель
	СИМЭЛ
	

	1.2
	Электроды нержавеющие диам 3мм ЭА-395/9
	Марка
	 ЭА-395/9  
	ГОСТ 9466-75

	
	
	Диаметр, мм
	3
	

	
	
	Производитель
	СИМЭЛ
	

	1.3
	Электроды нержавеющие диам 2мм ЭА-395/9
	Марка
	 ЭА-395/9  
	ГОСТ 9466-75  ГОСТ 10052-75

	
	
	Диаметр, мм
	2
	

	
	
	Производитель
	СИМЭЛ
	

	1.4
	Электрод Э46 МР-3-Ø2-УД
	Марка
	Э46 МР-3-УД
	ГОСТ 9466-75  ГОСТ 10052-75

	
	
	Диаметр, мм
	2
	

	1.5
	Электроды Э46-МР-3С-Ø3
	Марка
	Э46-МР-3С-УД
	ГОСТ 9466-75  ГОСТ 10052-75

	
	
	Диаметр, мм
	3
	

	1.6
	Электрод Э46-МР-3С-Ø4
	Марка
	Э46-МР-3С-УД
	ГОСТ 9466-75  ГОСТ 10052-75

	
	
	Диаметр, мм
	4
	

	1.7
	Электрод Э50А-УОНИ-13/55-Ø4-УД
	Марка
	Э50А-УОНИ-13/55-УД
	

	
	
	Диаметр, мм
	4
	

	1.8
	Электрод сварочный Broco 3/8" (9.5х457мм) для экзотермической резки
	Марка
	Broco
	

	
	
	Назначение электрода
	экзотермическая резка  
	

	
	
	Диаметр
	 3/8"(9,5мм)
	

	
	
	Длина, мм
	 457
	

	
	
	Количество стержней в электроде
	 7
	

	1.9
	Электрод сварочный Broco Soft Touch 5/32"  для подводной сварки
	Марка
	 Broco 
	

	
	
	Назначение электрода
	подводная сварка
	

	
	
	Диаметр
	5/32" 
	

	
	
	Серия
	Soft Touch 
	

	
	
	Защитная парафиновая обмазка электрода
	Имеется
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40. Въезд транспортного средства на территорию ЖиГЭС без транзитного груза.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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