ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 [25.94] Поставка метизов для капитального ремонта ГА-13 для нужд Жигулевского филиала 

Лот №                  -2026-ГРВКК-ЖигФ
1.
Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [25.94] Поставка метизов для капитального ремонта ГА-13 для нужд Жигулевского филиала (далее – продукция)

1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Продукция предназначена для исполнения договора:

- № 16-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС/1090 от 03.02.2026 «Капитальный ремонт гидроагрегата ст. №13  Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»» заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».  
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество
	

	1
	2
	
	4
	5
	

	1.1. 
	Болт М16-6gх30.58.019 
	25.94.11.110
	шт
	174
	

	1.2. 
	Болт М16-6gх80.36 
	25.94.11.110
	шт
	80
	

	1.3. 
	Болт М20х75мм 5.8  (S30) 
	25.94.11.110
	шт
	40
	

	1.4. 
	Болт М24-6gх60.58.019 
	25.94.11.110
	шт
	96
	

	1.5. 
	Болт М27х120мм 
	25.94.11.110
	кг
	28,64
	

	1.6. 
	Болт М16-6gх40.58.019 
	25.94.11.110
	шт
	120
	

	1.7. 
	Болт М16-6gх45.58.019 
	25.94.11.110
	шт
	12
	

	1.8. 
	Болт М18х100мм (гайка, шайба-2шт)
	25.94.11.110
	кг
	20
	

	1.9. 
	Болт М20х100мм 5.8 
	25.94.11.110
	шт
	160
	

	1.10. 
	Болт М16-6gх70.58 
	25.94.11.110
	шт
	24
	

	1.11. 
	Гайка М56-6Н.04 Ц24.фос.прм 
	25.94.11.130
	шт
	20
	

	1.12. 
	Винт с шестигранной головкой В.М8-6gх20.32 
	25.94.11.110
	шт
	36
	

	1.13. 
	Винт B.М16-6gх35.46 Ц15.фос.прм ГОСТ 17475
	25.94.11.110
	шт
	128
	

	1.14. 
	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ М24-6gх50.56 Ц15 
	25.94.11.110
	шт
	72
	

	1.15. 
	Винт с шестигранной головкой В.М10-6gx16.23 
	25.94.11.110
	шт
	364
	

	1.16. 
	Шайба плоская 20.02.029
	25.94.11.130
	шт
	80
	

	1.17. 
	Гайка М20-6Н.5.0115
	25.94.11.130
	шт
	140
	

	1.18. 
	Гайка М24-6Н.5 Ц15. 
	25.94.11.130
	шт
	12
	

	1.19. 
	Гайка шестигранная М16-6Н.5.019 
	25.94.11.130
	шт
	200
	

	1.20. 
	Гайка шестигранная М27-6Н.5 
	25.94.11.130
	кг
	7
	

	1.21. 
	Шпилька М20х100
	25.94.11.130
	шт
	9
	

	1.22. 
	Шайба 20 65Г Ц15
	25.94.12.110
	шт
	9
	

	1.23. 
	Шайба 24 65Г Ц24 
	25.94.12.110
	шт
	108
	

	1.24. 
	Шайба А 20.01.08кп.016 
	25.94.12.110
	шт
	192
	

	1.25. 
	Шайба стопорная 16.03.016
	25.94.12.110
	шт
	174
	

	1.26. 
	Шайба стопорная с лапкой исп.1 М36 стальная 
	25.94.12.110
	шт
	20
	

	1.27. 
	Шайба плоская 16.02.019 
	25.94.12.110
	шт
	24
	

	1.28. 
	Шайба стопорная с лапкой 42.01 Ц15 
	25.94.12.110
	шт
	12
	

	1.29. 
	Шпилька стальная М12х60мм 
	25.94.11.140
	шт
	20
	

	1.30. 
	Шпилька М24-6gх60.56 Ц15. 
	25.94.11.140
	шт
	12
	


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.
	С даты подписания договора
	В течение 14 (четырнадцать) календарных дней


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции.
Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Болт М16-6gх30.58.019 
	Диаметр резьбы, мм
	М16
	ГОСТ 7798-70

	
	
	Длина , мм
	30
	

	
	
	Класс прочности
	5.8
	

	
	
	Покрытие
	019
	

	1.2
	Болт М16-6gх80.36  
	Диаметр резьбы, мм
	М16
	ГОСТ 7798-70

	
	
	Длина , мм
	80
	

	
	
	Класс прочности
	3,6
	

	1.3
	Болт М20х75мм 5.8  (S30) 
	Диаметр резьбы, мм
	М20
	ГОСТ 7798-70

	
	
	Длина , мм
	75
	

	
	
	Класс прочности
	5.8
	

	
	
	Покрытие
	цинк
	

	
	
	Размер под ключ
	S30
	

	1.4
	Болт М24-6gх60.58.019 
	Диаметр резьбы, мм
	М24
	ГОСТ 7798-70

	
	
	Длина , мм
	60
	

	
	
	Класс прочности
	5.8
	

	
	
	Покрытие
	019
	

	1.5
	Болт М27х120мм 


	Диаметр резьбы
	М27
	ГОСТ 7798-70

	
	
	Длина, мм
	120
	ГОСТ 7798-70

	1.6
	Болт М16-6gх40.58.019 
	Диаметр резьбы, мм
	М16
	ГОСТ 7798-70

	
	
	Длина , мм
	40
	

	
	
	Класс прочности
	5.8
	

	
	
	Покрытие
	019
	

	1.7
	Болт М16-6gх45.58.019 
	Диаметр резьбы, мм
	М16
	ГОСТ 7798-70

	
	
	Длина , мм
	45
	ГОСТ 7798-70

	
	
	Класс прочности
	5.8 
	ГОСТ 7798-70

	
	
	Покрытие
	019
	ГОСТ 7798-70

	1.8
	Болт М18х100мм (гайка, шайба-2шт)
	Диаметр резьбы, мм
	М18
	

	
	
	Длина , мм
	100
	

	
	
	В комплекте
	Гайка, шайба
	

	1.9
	Болт М20х100мм 5.8 
	Диаметр резьбы, мм
	М20
	ГОСТ 7798-70

	
	
	Длина , мм
	100
	ГОСТ 7798-70

	
	
	Класс прочности
	5.8 
	ГОСТ 7798-70

	1.10
	Болт М16-6gх70.58 
	Диаметр резьбы, мм
	М16
	ГОСТ 7798-70

	
	
	Длина , мм
	70
	ГОСТ 7798-70

	
	
	Класс прочности
	5.8 
	ГОСТ 7798-70

	1.11
	Гайка М56-6Н.04 Ц24 
	Диаметр резьбы, мм
	М56
	ГОСТ 10605-94

	
	
	Покрытие
	Ц24
	

	1.12
	Винт с шестигранной головкой В.М8-6gх20.32 
	Диаметр резьбы, мм
	М8
	ГОСТ 17475-80

	
	
	Длина , мм
	20
	

	
	
	Класс прочности
	3.2 
	

	1.13
	Винт B.М16-6gх35.46 Ц15.
	Диаметр резьбы, мм
	М16
	ГОСТ 17475-80

	
	
	Длина , мм
	35
	

	
	
	Класс прочности
	4.6
	

	1.14
	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ М24-6gх50.56 Ц15 
	Диаметр резьбы, мм
	М24
	ГОСТ 11738-84

	
	
	Длина , мм
	50
	

	
	
	Класс прочности
	5.6 
	

	
	
	Покрытие
	Ц15
	

	1.15
	Винт с шестигранной головкой В.М10-6gx16.23  
	Диаметр резьбы, мм
	М10
	ГОСТ 17475-80

	
	
	Длина , мм
	16
	

	
	
	Класс прочности
	2.3
	

	1.16
	Шайба плоская 20.02.029
	Условное обозначение
	20.02.029
	ГОСТ 11371-78 

	1.17
	Гайка М20-6Н.5.0115
	Диаметр резьбы, мм
	М20
	ГОСТ 5915-70 

	
	
	Класс прочности
	5
	ГОСТ 5915-70 

	
	
	Покрытие
	0115
	ГОСТ 5915-70 

	1.18
	Гайка М24-6Н.5 Ц15
	Диаметр резьбы, мм
	М24
	ГОСТ 5915-70 

	1.1
	
	Класс прочности
	5
	ГОСТ 5915-70 

	1.1
	
	Покрытие
	Ц15
	ГОСТ 5915-70 

	1.19
	Гайка шестигранная М16-6Н.5.019 
	Диаметр резьбы, мм
	М16
	ГОСТ 5915-70 

	
	
	Класс прочности
	5
	ГОСТ 5915-70 

	
	
	Покрытие
	019
	ГОСТ 5915-70 

	1.20
	Гайка шестигранная М27-6Н.5 
	Диаметр резьбы, мм
	М27
	ГОСТ 5915-70 

	
	
	Класс прочности
	5
	ГОСТ 5915-70 

	1.21
	Шпилька М20х100 Г
	Диаметр резьбы, мм
	М20
	ГОСТ 22042-76 

	
	
	Длина,мм
	100
	

	1.22
	Шайба 20 65Г Ц15. 
	Условное обозначение
	Шайба пружинная 20
	ГОСТ 6402-70  

	
	
	Материал
	65Г
	

	
	
	Покрытие
	Ц15
	

	1.23
	Шайба 24 65Г Ц24 
	Условное обозначение
	Шайба пружинная 24
	ГОСТ 6402-70

	
	
	Материал
	65Г
	

	
	
	Покрытие
	Ц15
	

	1.24
	Шайба А 20.01.08кп.016 
	Условное обозначение
	 20.01.08кп.016
	ГОСТ 11371-78

	1.25
	Шайба стопорная 16.03.016 ГОСТ 
	Условное обозначение
	16.03.016 
	ГОСТ 13463-77

	1.26
	Шайба стопорная с лапкой исп.1 М36 стальная 
	Диаметр 
	М36
	ГОСТ 13463-77

	
	
	исполнение
	1
	

	1.27
	Шайба плоская 16.02.019 
	Условное обозначение
	16.02.019
	ГОСТ 11371-78

	1.28
	Шайба стопорная с лапкой 42.01 Ц15 
	Условное обозначение
	42.01
	ГОСТ 13463-77

	
	
	Покрытие
	Ц15
	

	1.29
	Шпилька стальная М12х60мм 
	Диаметр резьбы
	М12
	ГОСТ 9066-75

	
	
	Длина, мм
	60
	

	1.30
	Шпилька М24-6gх60.56 Ц15
	Диаметр резьбы
	М24
	ГОСТ 22033-76

	
	
	Длина, мм
	60
	

	
	
	Класс прочности
	5.6
	

	
	
	Материал
	20х13
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40.  Въезд транспортного средства на территорию ЖиГЭС без транзитного груза.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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