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№
п/п
	
Наименование продукции
	
Единица измерения
	
Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Рабочее колесо насоса
	шт
	4

	2. 
	Рабочее колесо насоса
	шт
	1

	3. 
	Рабочее колесо сетевого насоса в сборе с валом
	шт
	1

	4. 
	Рабочее колесо циркуляционного насоса в сборе  с валом
	шт
	1

	5. 
	Рабочее колеса питательного насоса в сборе с валом
	шт
	1

	
	ИТОГО:
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Рабочее колесо насоса
	С даты подписания договора
	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора

	2.
	Рабочее колесо насоса
	
	

	3.
	Рабочее колесо сетевого насоса в сборе с валом
	
	

	4.
	Рабочее колесо циркуляционного насоса в сборе  с валом
	
	

	5.
	Рабочее колеса питательного насоса в сборе с валом
	
	












4
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Наименование продукции (позиция №1-5 Таблицы 3.1): запасные части к насосам
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	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	В составе заявки необходимо представить заполненную Таблицу с указанием характеристик по форме Таблицы 3.1 Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям (столбцы №№ 5 и 6 «Предложение участника»)
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров.
Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации товара составляет: не менее 12 месяцев со дня поставки
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества и/или сертификат на каждую поставляемую партию.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии, назначенный ресурс до списания в часах эквивалентной наработки.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2026 года изготовления) и ранее не использованная.
	Согласие с требованием
	
	













Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: запасные части к насосам

	№ п/п
	Наименование продукции*
	Требования заказчика
	Способ подтверждения
	Предложения поставщика

	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Наименование продукции
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Рабочее колесо насоса
	Для насоса NIS100-65-200/18.5SWH (CNP). 
Материал — чугун HT200 (ASTM25B), номинальный диаметр — 200 мм
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Рабочее колесо насоса
	Для насоса NISF80-50-200/15SWL (CNP)
Номинальный диаметр — 200 мм, материал  — нержавеющая сталь ZG07Cr19Ni9 (AISI304).
	Указание характеристик
	
	

	3. 
	Рабочее колесо сетевого насоса в сборе с валом
	Типоразмер насоса: D350-725A 
Рабочее колесо: Двухстороннего входа
Диаметр рабочего колеса: 642мм
Подача: 2800 м3/ч (0,78м3/с)
Напор: 180м
Максимальное допустимое давление на входе: 4,8 кгс/см2
КПД насоса: 87,7% 
Допускаемый кавитационный запас: 9,5м
Материал рабочего колеса: Коррозионно- стойкая сталь
Длина ротора: 1705мм
	Указание характеристик
	
	

	4. 
	Рабочее колесо циркуляционного насоса в сборе  с валом
	Для насоса D600-720A-Ш/Н-т УХЛ3.1
Производительность – 5300 м3/час
Частота вращения – 745 об/мин 
Напор – 37,3 м
Мощность – 610 кВт
Длина ротора: 1915мм
	Указание характеристик
	
	

	5. 
	Рабочее колеса питательного насоса в сборе с валом
	Для насоса ПЭ 580-185-5.
Подача, 585м³/ч 
Напор, 19,9 Мпа
Предельное давление насоса, 23,5МПа
Частота вращения, 2985 об/мин.
Допустимый кавитационный запас, не менее 8,8 м.вод.ст.
Максимальное давление на входе в насос, 10 Мпа
Температура питательной воды, не более 159 ºС
Тип конструкции: многоступенчатый
Длина ротора- 3232мм
Масса вращающихся частей, не более 516 кг
Кол-во рабочих колес: 10
Материал: Сталь
	Указание характеристик
	
	



Примечание: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
               * Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации
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