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1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446569]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 19.20.28.190 Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (ГСМ) (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 

В рамках исполнения доходного договора №1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество

	

	1
	2
	3
	4
	

	1.1 
	Автомобильный бензин Регулятор (АИ-92)
	л
	3 250,00
	

	1.2 
	Дизельное топливо (евро) зимнее/лето
	л
	3 980,00
	




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД 19.20.28.190 Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	С даты подписания договора
	До 31.12.2027
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[bookmark: _Toc75446582]  Таблица 2.3. Требования к продукции 
	Наименование продукции (позиции № 1.1- 1.2 (Таблицы 2.3): ОКПД 19.20.28.190 Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Саяно-Шушенского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Автомобильный бензин Регулятор АИ-92
	Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу
	≥ = 92  и  < 95
	ГОСТ Р 51105-97
ГОСТ 32513-2013

	
	
	Экологический класс
	не ниже К5
	

	
	
	Соответствие
	ТР ТС 013/2011
	

	1.2
	Дизельное топливо (евро)
	Сорт
	Не ниже C
	ГОСТ Р 52368-2005

	
	
	Класс топлива
	Не ниже 1
	

	
	
	Тип топлива дизельного
	Летнее/зимнее
	

	
	
	Экологический класс
	Не ниже К5
	

	
	
	Соответствие
	ТР ТС 013/2011
	

	2.
	Место и условия поставки товара

	2.1
	Место поставки
	Автозаправочные станции (АЗС) Поставщика, АЗС третьих лиц, с которыми у Поставщика оформлены договорные отношения по поставке товара, расположенные в Республике Хакасия.

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется ежедневно, в круглосуточном режиме.

	3.
	Область применения

	3.1
	Автомобильный бензин АИ-92
	Топливная система транспортных средств.

	3.2
	Дизельное топливо (евро)
	Топливная система транспортных средств в зимний и летний период эксплуатации.

	4.
	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества

	4.1
	Поставщик гарантирует качество и безопасность ГСМ на момент отпуска. Подтверждением качества поставленного товара со стороны поставщика является сертификат (декларация) соответствия на товар, действующий на момент передачи товара. Претензии по качеству принимаются не позднее 3х дней с момента заправки.
В случае выявления несоответствия качества поставляемого ГСМ условиям договора, Заказчик вправе обращаться в органы государственного контроля и экспертные организации с целью определения качества и проведения экспертизы ГСМ.

	5.
	Требования к порядку сдачи и приемки товара

	5.1
	Отпуск ГСМ на АЗС осуществляется через топливораздаточные колонки Поставщика по топливным картам, непосредственно в топливный бак автотранспорта Заказчика.
Вместе с ГСМ (продукцией) Поставщик передает следующие документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ: счет-фактуру (при наличии) и товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз., акт - сдачи приемки товара; документацию, подтверждающую качество товара, сертификат соответствия или декларацию соответствия, иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Документация, подтверждающая качество товара, сертификаты должна быть заверены поставщиком.

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1
	Поставщик должен предоставить список АЗС с указанием месторасположения, где принимаются к оплате за ГСМ топливные карты на бумажном либо электронном носителе.
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