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Техническое задание 
на Выполнение работ по ремонту мягкой кровли в отделении почтовой связи 358003, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю.Клыкова, д.83 для нужд УФПС Республики Калмыкия.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения/определения

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	2.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи

	3.
	Подрядчик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком

	4.
	Работы
	Работы по капитальному ремонту отделения почтовой связи

	5.
	ТЗ
	Техническое задание

	6.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	7.
	ФЗ 
	Федеральный закон

	8.
	ГОСТ 
	Государственный стандарт

	9.
	СП 
	Своды правил

	10.
	СНиП
	Строительные нормы и правила



2.  НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

Выполнение работ по ремонту мягкой кровли в отделении почтовой связи 358003, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю.Клыкова, д.83 для нужд УФПС Республики Калмыкия.

3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

          Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ                        (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1) Начало работ – не позднее 5(пяти) календарных дней с даты заключения договора.
Окончание работ – не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты начала выполнения работ. 
   2)    Место выполнения Работ: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю.Клыкова, 83.

5.	 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
При организации и проведении работ на объекте Подрядчиком должны соблюдаться требования государственных стандартов, СНиП.
     Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет работы с применением материалов в объеме, соответствующем объему работ согласно Технического задания.
Работы выполняются с применением инструментов, машин и механизмов Подрядчика и за его счет. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет работы с применением материалов в объеме, соответствующем объему работ согласно Технического задания.
К выполнению работ относится также получение всех необходимых согласований условий производства работ на объектах с управляющими (ресурсными) организациями (при необходимости). 
   Все скрытые работы у Подрядчика должны быть оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет. 
   Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком по окончании всех Работ Приемочной комиссией Заказчика при участии представителя Подрядчика.
Обязательным условием приемки Заказчиком результата работ по окончании всех работ, является соответствие результата выполненных работ условиям договора, требованиям законодательства Российской Федерации.
Окончание всех работ считается выполненным после принятия Объекта приемочной комиссией, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ и подписания Акта по форме КС-2 и КС-3.

6.	 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.	 Требования к качеству работ
Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов, технических условий, и других нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность выполнения таких работ.
 6.1.2. При выполнении работ необходимо соблюдать требования, установленные следующими документами:
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты».
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования
и мониторинга технического состояния»;
- ГОСТ 2.701-2008 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»; 
- СП 73.13330.2016 Актуализированная редакция «Свод правил
внутреннее санитарно-технические системы зданий» СНиП 3.05.01-85; 
-  СП 71.13330.2017 (с изменением № 1-4) Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-   СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 
– Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 года N 883н.
6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Подрядчик в течении 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора разрабатывает сметную документацию на выполнение работ по текущему ремонту ОПС на основании Ведомости объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр, сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и направляет Заказчику на утверждение. 
       При отсутствии в действующих сборниках сметно-нормативной базы ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании стоимости завода-изготовителя или стоимости, полученной в результате мониторинга цен в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. 
6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 08 : 00 часов  
до 17 : 00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте
только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий. 
6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
          6.3 Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020);
-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 49.13330.2010);
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 

          6.4. Условия сдачи-приемки выполненных работ
      При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2;
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
3.	Счет-фактуру (предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС).
4.   Сметную документацию на выполненные работы;
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
6.	Акты освидетельствования скрытых Работ;
7.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
8.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
9.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).
          6.5. Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.4 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.


                  8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не применимо.
                  9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1. 
	Ведомость объёмов работ
	10-11


		

 













































	Приложение №1 к ТЗ
    Ведомость объемов Работ
Выполнение работ по ремонту мягкой кровли в отделении почтовой связи 358003, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д.83 для нужд УФПС Республики Калмыкия.
	

	

	 
	
	
	 
	 
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечания 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	Раздел 1. Демонтажные работы
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	3,399
	 
	

	2
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	3,399
	 
	

	3
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков/Разборка примыканий кровли
	100 м
	0,78
	
	

	4
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,258198
	 
	

	5
	Организация вывоза мусора
	1т груза
	25,8198
	 
	 

	Раздел 2. Монтажные работы
	

	6
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100м2
	3,399
	 
	

	7
	Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики битумно- полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной
	100м2
	3,399
	
	

	8
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя    
	100м2
	3,399
	
	





	9
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков    
	100м
	0,78
	
	 

	10
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами    
	 м3
	0,84 
	
	 

	11
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали/ Устройство покрытий парапета из оцинкованной стали    
	 100м2 
	0,6119
	 
	



