














ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 
Выполнение работ по текущему ремонту кровли в отделении почтовой связи, расположенном по адресу: 347881, Ростовская область, г. Гуково, ул. Крупской, д.19 для нужд УФПС Ростовской области
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России»,
АО «Почта России» в лице УФПС Ростовской области

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи

	5.
	Работы
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Выполнение работ по текущему ремонту кровли в отделении почтовой связи, расположенном по адресу: 347881, Ростовская область, г. Гуково,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ул. Крупской, д.19 для нужд УФПС Ростовской области.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
а) Начало выполнения Работ: не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания договора. 
б) Окончание выполнения Работ: не позднее 60 ( шестьдесят) рабочих дней с даты начала выполнения Работ.
Место выполнения Работ:347881, Ростовская область, г. Гуково, ул. Крупской, д.19.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

	6.  ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
           6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
 – «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023);
 – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  – Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «О почтовой связи»; 
  – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
 – Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
 – ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
– ГОСТ 31173-2016 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия»;
– Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 (ред. от 20.06.2023) "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты");
¬ Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 27.06.2023) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";
– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с изменением № 1)»;
– СП 73.13330.2016 (с изменением № 1) «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
– СП 71.13330.2017 (с изменением № 1) «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- ФЗ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– СП 12.13130.2011 (с изменением № 1) «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
–СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
– СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;
– СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
- СП 2.1.3678-20 16.07.2024 г. санитарно-эпидемиологические требования к помещениям; 
 -  Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н. "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

6.2.Условия выполнения работ
6.2.1.	Подрядная организация в течении 3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора сверяет ведомость объемов работ и сметную документацию с фактическими объемами и видами работ. В случае принятия решений о внесении изменений в сметную документацию, Подрядчик передает уточненный локальный сметный расчет составленный ресурсно-индексным методом в соответствии с положениями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. (далее также – Методика), сметными нормативами, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов. Заказчику, для заключения дополнительного соглашения на изменение видов и объемов работ. Стоимость работ в сторону увеличения не корректируется.
При отсутствии в действующих сборниках сметно-нормативной базы ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании стоимости завода-изготовителя или стоимости, полученной в результате мониторинга цен в соответствии с Приказ Минстроя России от 04.08.2020                      N 421/пр. (ред. от 23.01.2025)
6.2.2.	Работы должны выполняться в рабочее время с 8:00 часов 
до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.7.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.3.Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
– Федеральный закон от  22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
– Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты 
и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 

6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.

6.5  Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт сдачи-приемки выполненных Работ (форма КС-2) - унифицированная форма акта о приемке выполненных Строительно-монтажных работ, утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 №100; 
2.	Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) - унифицированная форма справки о стоимости выполненных работ и затрат, утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 №100;
3.	Счет-фактуру.[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.] 

4.	Сметную документацию на выполненные работы.
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).
6.	Журнал общий ведения работ КС-6.
7.	Акты освидетельствования скрытых Работ.

6.6.Требования по передаче заказчику закупки технических 
 и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п.6.5.  настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок  не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и представляется Подрядчиком  в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять 
не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Ведомость объемов работ
	10

	2
	Регламент осуществления строительного производства №1-п от 15.01.2024г.
	предоставляется отдельным файлом




     


Приложение № 1 к ТЗ
Выполнение работ по текущему ремонту кровли в отделении почтовой связи, расположенном по адресу: 347881, Ростовская область, г. Гуково, ул. Крупской, д.19 для нужд УФПС Ростовской области

Ведомость объемов работ
Демонтажные работы
	№ п/п
	Наименование видов Работ
	Объем Работ
	Единица измерения
	
Примечание

	
	Раздел 1. Общестроительные работы

	1
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности
	42
	м2
	ГЭСН12-01-033-02


монтаж ранее демонтируемого
	2
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	12
	м2
	ГЭСН12-01-010-01

	3
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	36
	м2
	ГЭСН12-01-010-01

	4
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности
	42
	м2
	ГЭСН12-01-033-02




	5
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	0,01
	М3
	ГЭСН46-02-007-01

	6
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	1
	шт
	ГЭСН12-01-035-02

	7
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	3
	м
	ГЭСН12-01-035-03

	8
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	103
	м2
	ГЭСНр61-01-004-07

	9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	103
	м2
	ГЭСН15-04-006-01

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	103
	м2
	ГЭСН15-04-005-04

	11
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	212
	м2
	ГЭСНр61-01-002-07

	12
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	212
	м2
	ГЭСН15-04-006-03

	13
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	212
	м2
	ГЭСН15-04-005-03


Приложение № 1 к ТЗ
 
Выполнение работ по текущему ремонту кровли в отделении почтовой связи, расположенном по адресу: 347881, Ростовская область, г. Гуково, ул. Крупской, д.19 для нужд УФПС Ростовской области

Регламент осуществления строительного производства №1-п от 15.01.2024г.

 (предоставляется отдельным файлом)






