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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником транспортных средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают его руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) 

	2
	УФПС
	Обособленное подразделение АО «Почта России», управление федеральной почтовой связи

	3
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	4
	ТС
	Транспортное средство

	   5
	    ГОСТ
	Государственный стандарт

	6
	                 ГТО
	Государственный технический осмотр (Технический осмотр в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Федерального закона от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ)

	7
	СТО
	Станция технического обслуживания


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому осмотру транспортных средств для нужд УФПС Тамбовской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Оказание услуг по техническому осмотру транспортных средств для нужд УФПС Тамбовской области. Требования к техническому состоянию транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) установлены международными договорами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществляется проверка транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования), при проведении технического осмотра. Описание заказчиком услуги приведено с учетом национального стандарта ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.

3.1.	Задачи оказываемой услуги
Проверка технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории РФ и в случаях, предусмотренных международными договорами РФ, также за ее пределами.

3.2.	Цель оказываемой услуги
Оценка соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном правилами проведения технического осмотра.
          -	поддержание работоспособности и исправного состояния ТС;
-	выполнение производственных задач по перевозке почтовых отправлений;
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Услуга оказывается по заявкам Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения Исполнителем заявки Заказчика. Заявки направляются Исполнителю по электронной почте на авторизированный адрес Исполнителя, указанный в договоре.
Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте заявку в рабочие дни с 8:30 до 17:30 в рамках срока действия Договора. 
В заявке Заказчика указываются дата, категория ТС, количество ТС каждой категории подлежащей ГТО.
Письменно по эл. почте согласовывается время оказания услуг, но не позднее 1 (одного) календарного дня с даты получения Исполнителем заявки Заказчика.
Приемка автотранспорта для оказания услуг должна осуществляться без ожидания в общей очереди и не превышать 3 (трёх) часов с момента подачи транспортного средства на станцию технического осмотра.
Место оказания услуг: по адресу СТО Исполнителя, не далее 30 км от Заказчика: РФ, г. Тамбов, ул. Советская, д. 114, расстояние определяется с помощью интернет сервиса Яндекс карты..
Начало оказания услуг – с момента подписания договора.
Срок окончания оказания услуг – через 12 месяцев после подписания договора. 
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Технический осмотр проводится операторами ТО, аккредитованными Российским Союзом Автостраховщиков (РСА), созданными в соответствии с ФЗ № 170-ФЗ от 01.07.2011 г. «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Все услуги должны оказываться в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правила проведения технического осмотра транспортных средств указаны в Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1434 "Об утверждении правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Перечень оказываемых услуг приведен Приложении №1 «Перечень категорий и количество автотранспорта, подлежащего осмотру» к настоящему техническому заданию.
Обязательно наличие технических возможностей для ежедневной передачи сведений о результатах проведения технического осмотра в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра, а также документирования сведений о таких результатах.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

 Оказание услуг по техническому осмотру ТС должны соответствовать требованиям:
· Федерального закона от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Правил проведения технического осмотра транспортных средств указаны в Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1434 «Об утверждении правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Приказа Минтранса России от 09.07.2020 № 232 «Об утверждении требований к производственно-технической базе оператора технического осмотра и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического осмотра обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации»;
· Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);
· ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;
· Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»);
Исполнитель предоставляет представителю Заказчика возможность осуществления контроля за оказываемыми услугами.
По вопросам организации технического осмотра Исполнитель должен выполнять поручения и задачи представителя Заказчика.
Транспортные средства, прошедшие технический осмотр, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»).
6.2. Условия оказания услуг
Результатом проведения государственного технического осмотра транспортного средства является выдача диагностической карты
Услуги по проведению государственного технического осмотра транспортного средства должны быть оказаны своевременно и в полном объеме.
Обеспечить соблюдение правил проверки транспортного средства в соответствии с Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными Правительством Российской Федерации от 15.09.2020 № 1434.
Оказание услуг осуществляется по месту нахождения станции технического обслуживания Исполнителя.
Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить сохранность, а также неиспользование и неприменение ТС и установленного на них специального оборудования Заказчика. 
Доставка ТС до пункта проведения технического осмотра Исполнителя и обратно осуществляется силами и средствами Заказчика. 
6.3. Требования к безопасности
Услуги осуществляются согласно нормам Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Техническим регламентом ТР ТС 018/2011 Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». При проведении инструментального контроля использовать только сертифицированные и поверенные приборы и оборудование, соответствующие диапазонам измерения технических характеристик транспортных средств согласно Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 09.07.2020 № 232 «Об утверждении требований к производственно-технической базе оператора технического осмотра и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического осмотра обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации».
6.4. Требования по приемке услуг
В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания оказания услуг по Заявке Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанный и заверенный оттиском печати Исполнителя.
Приемка оказанных услуг по каждой из Заявок осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг. 
По итогам приемки оказанных услуг Заказчик подписывает и передает Исполнителю 1 (один) экземпляр Акта.
Услуги считаются оказанными после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком и Исполнителем. 
6.5.	Требования по передаче Заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
По результатам оказанных услуг Исполнитель передает Заказчику диагностическую карту, содержащую сведения о выявленных технических неисправностях, о соответствии/несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Исполнитель гарантирует качество услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, национальных и международных стандартов, которые регулируют качество оказания услуг данного вида, а также в соответствии с условиями Технического задания.
Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке оказанных услуг.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

[bookmark: _GoBack]Участник закупки должен обладать специальной правоспособностью, а именно должен иметь аттестат аккредитации оператора технического осмотра в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с указанием следующих областей аккредитации: M1, N1, N2.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень категорий и количество автотранспорта, подлежащего осмотру
	6





Согласовано:

Начальник Автотранспортного подразделения                                                           С.А. Завражнев




                                                                                                                                   Приложение №1

Перечень категорий и количество автотранспорта, подлежащего осмотру





	№ п/п
	Наименование Услуги
	Наименование ТС
	Марка ТС
	Ед. изм.
	к-во ТС УФПС Тамбовской области
	к-во ГТО в год на 1 ТС
	Итого к-во ГТО в год 

	1
	Технический осмотр транспортных средств категории М1
	Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.
	SKODA  Rapid     TOYOTA Camry   LADA Largus  SKODA Octavia  LADA 211440     TOYOTA Corolla 
	Условная единица
	30
	1
	30

	3
	Технический осмотр транспортных средств категории N1
	Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн.
	FORD Transit   ГАЗ A31R32 АВТОФУРГОН 3009А1  УАЗ 390995     УАЗ 29891     ГАЗ 2705    ГАЗ 27527Соболь     УАЗ 396255 
	Условная единица
	37
	1
	37

	4
	Технический осмотр транспортных средств категории N2
	Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т.
	ГАЗ LUIDOR 3010 GA
	Условная единица
	6
	1
	6

	ИТОГО
	 
	73
	 
	73










                                                                                     


                                                                                                                                      


