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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро»

	ТС
	Транспортное Средство

	ТТ
	Технические требования

	Продукция 
	Автобус малого класса

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	ТТ
	Технические требования 

	VIN
	Идентификационный номер транспортного средства

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного Союза

	ГЛОНАСС
	Глобальная навигационная спутниковая система


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 29.10.30.130 Поставка автобусов малого класса не менее 14 мест для нужд Южного филиала АО «ТК РусГидро»
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Закупается с целью обеспечения Карачаево-Черкесского и Дагестанского транспортных участков Южного филиала АО «ТК РусГидро» транспортными средствами для перевозки пассажиров. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.30.130 Поставка автобусов малого класса не менее 14 мест для нужд Южного филиала АО «ТК РусГидро»
	шт.
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД 2: 29.10.30.130 Поставка автобусов малого класса не менее 14 мест для нужд Южного филиала АО «ТК РусГидро»
	С даты подписания договора
	В течении 45 календарных дней с даты заключения договора


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1):ОКПД 2: 29.10.30.130 Поставка автобусов малого класса не менее 14 мест для нужд Южного филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Марка, модель и модификация предлагаемого транспортного средства
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.
	Размеры и вес
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Тип
	Автобус малого класса
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4.
	Длина, мм
	Не менее 5 750
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.5.
	Ширина, мм
	Не менее 2 036
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6.
	Высота, мм
	Не менее 2 590
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.7
	Снаряженная масса,кг
	Не менее 2 515
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.8.
	Полная масса, кг
	Не менее 3 970
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.9.
	Число мест
	Не менее14
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.
	Двигатель
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Тип двигателя
	Дизель
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	Мощность, л. с.
	Не менее 136
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.3.
	Емкость топливного бака, л
	Не менее 80
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.4.
	Объем двигателя, л
	Не менее 2 298
	Указание характеристик
	-
	

	1.2.5.
	Экологический класс
	Евро 5
	Указание характеристик
	
	

	1.3.
	Трансмиссия
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	КПП
	Механическая 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2.
	Количество передач
	Не менее 6
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.3.
	Колесная формула/привод
	4х2/передний 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.4.
	Привод
	Передний
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.4.
	Передняя подвеска
	Независимая 

(с амортизационными стойками)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.5.
	Задняя подвеска
	Зависимая, рессорная
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.
	Рулевое управление
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Усилитель руля
	Гидравлический
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2.
	Расположение руля
	Левый
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.
	Тормозная система
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Тип
	Гидравлический двухконтурный привод
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2.
	Передние
	Дисковые 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.3.
	Задние
	Дисковые
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.
	Колеса и шины
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Размер шин
	215/75R16C Одинарные шины спереди и сзади
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Поставляемое ТС должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (в действующей редакции) и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копии указанного сертификата со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)
	Согласие с требованием
	Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатические условия эксплуатации
	ТС должен быть рассчитан на эксплуатацию при рабочих температурах окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	1) Карачаево-Черкесска Республика, Карачаевский р-н, п. Правокубанский

2) Республика Дагестан, г. Каспийск


	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4.2. 
	Требования к предпродажной подготовке
	Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на  авторизованном техническом центре)
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4.3
	Способ транспортировки до места поставки (получения)
	 Доставка осуществляется силами Поставщика до места поставки.
 Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода-изготовителя.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

Год изготовления товара – не ранее 2026.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантии на Продукцию
	Гарантия на транспортное средство - не менее гарантийного срока, установленного заводом- изготовителем, с даты продажи Заказчику.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Климатическая система
	Кондиционер
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	7.2. 
	Комплект поставки, дополнительные опции
	1)
 Медицинская автоаптечка (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 24 мая 2024 года № 260н «Об утверждении к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)» (в действующей редакции).
2)
Огнетушитель (регламентированного образца согласно ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 794-ст) (в действующей редакции).
3) Комплект инструмента (домкрат, балонный ключ).

4) Комплект зимних шин  215/75R16C 
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	7.3. 
	Комплектация ТС
	-Антиблокировочная система тормозов (ABS)

-Распределитель тормозных усилий (EBD) система электронной стабилизации (ESP)

-Автоматическая экстренная тормозная система (AEB) 

-Система контроля выезда за пределы полосы движения (LDWS)
-Система “ЭРА-ГЛОНАСС”

-Кондиционер

-Тахограф

-Телематическая система

-Радио (AM+FM+AUX) + Bluetooth
	Согласие с требованием
	
	

	7.4. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	 Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации на русском языке, сервисную книжку на русском языке. 
Руководство по эксплуатации в обязательном порядке должно содержать:

- порядок и периодичность (интервал) технического обслуживания;
- объемы и характеристики смазочных материалов и технических жидкостей для проведения технического обслуживания. 
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	8. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1. 
	Цвет кузова 
	Кузов: белый/серый/серебристый/

	Указание характеристик
	-
	-

	8.2.
	Подтверждение происхождения товара
	Национальный режим предоставляется.
Поставка по лоту включена в допустимый диапазон в размере 20 % закупок, не входящих в объем минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения (80%) по ОКПД 2: 29.10.3 (позиция 191 «Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек») согласно приложения № 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. №1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
	Согласие с требованием
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
Руководитель группы КЭО И РТС
Южного филиала АО ТК «РусГидро»












Ю.А. Патычек 

Ведущий инженер

Южного филиала АО «ТК РусГидро»
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