
















Технические требования на поставку МТР
ОКПД2: 25.11.23.119 Поставка леса хомутовые ЛСПХ-60 для монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС»
 
Лот № 
















1. Общие сведения

1.1.      Обозначения и сокращения

	ТТ
	- Технические требования

	ГЭС
	- гидроэлектростанция

	НТД
	- нормативно-техническая документация

	УПД
	- универсальный передаточный документ

	Покупатель
	- Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п.Богородское

	
	- 

	
	

	
	




[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _GoBack]ОКПД2: 25.11.23.119 Поставка леса хомутовые ЛСПХ-60 для выполнения монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС» (далее – продукция). 

[bookmark: _Toc75446569_Копия_1][bookmark: _Toc46743507]1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Продукция предназначена для демонтажа, монтажа забральной балки и закладных частей донного затвора, согласно ППР в рамках заключенного между АО «Гидроремонт — ВКК» и ПАО «РусГидро» договора подряда от 13.07.2026 № 1200-3373-2026 «Выполнение работ по монтажу рабочих и аварийно-ремонтных затворов водосливной плотины №2 Рыбинской ГЭС, монтажные работы по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС» 
 
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1.Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]       2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество

	

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	
Леса хомутовые ЛСПХ-60 

	м2
	511
	



 

[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]2 .1.2 Требования к срокам поставки продукции.
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	с даты подписания договора
	В течение 250 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания договора



2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582_Копия_1]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (Таблицы 1.1) ОКПД2: 28.99.39.190.
 Поставка леса хомутовые ЛСПХ-60  для выполнения монтажных работ по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС» (далее – продукция). 
	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Леса хомутовые ЛСПХ-60 

	1.1.1
	Стойка 4м ЛСПХ 60     (160 шт)
	Вертикальная стойка
	Рядовая 

	
	
	Сталь 
	Ст3

	
	
	Покрытие 
	Порошковое полимерное

	
	
	Труба
	D=48мм

	
	
	Труба толщина стенки
	 2,5мм

	1.1.2
	Стойка 2м ЛСПХ 60          (шт 32)
	Вертикальная стойка 
	Доборная 

	
	
	Сталь 
	Ст3

	
	
	Покрытие 
	Порошковое полимерное

	
	
	Труба
	D=48мм

	
	
	Труба толщина стенки
	 2,5мм

	1.1.3
	Связь 5,3м ЛСПХ 60           (164 шт)
	Диагональная 
	рядовая

	
	
	Сталь 
	Ст3

	
	
	Покрытие 
	Порошковое полимерное

	
	
	Труба
	D=48мм

	
	
	Труба толщина стенки
	Толщина 2,5мм

	1.1.4
	Связь 3,7 м ЛСПХ 60         (140шт)                   
	Горизонтальные
	Доборная 

	
	
	Сталь 
	Ст3

	
	
	Покрытие 
	Порошковое полимерное

	
	
	Труба
	D=48мм

	
	
	Труба толщина стенки
	2,5мм

	1.1.5
	Поперечина ЛСПХ 60 1,8м (208 шт)
	Горизонтальная
	Соединение стоек и перила для рабочих ярусов

	
	
	Сталь 
	Ст3

	
	
	Покрытие 
	Порошковое полимерное

	
	
	Труба
	D=48мм

	
	
	Труба толщина стенки
	2,5мм

	1.1.6
	Лестница наклонная (без перил)
	Высота лестницы
	2,2м

	
	
	Сталь 
	Ст3

	
	
	Покрытие 
	Порошковое полимерное

	
	
	Труба толщина стенки
	 2,5мм

	1.1.7
	Опора простая d=48
	Диаметр
	Под трубу d=48

	
	
	Сталь 
	Ст3

	
	
	Покрытие 
	Порошковое полимерное

	1.1.8
	Кронштейн крепления 42мм L- 600мм
	Сталь 
	Ст3

	
	
	Покрытие 
	Порошковое полимерное

	1.1.9
	Хомут глухой=48
	Материал 
	Оцинкованный кованный

	
	
	Диаметр
	48мм

	1.1.10
	Хомут поворотный д=48
	Материал 
	Оцинкованный кованный

	
	
	Диаметр
	48мм

	1.1.11
	Настил деревянный 0,5х1,5м( без пропитки)
	Материал 
	Щиты из дерева хвойных пород

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Филиал ПАО РусГидро-Каскад Верхо-Волжских ГЭС, Угличская ГЭС, РФ, 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д. 33

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. 

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта  по тел. 8 908-648-70-86

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	· Сертификат качества в 1 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.;
· Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· Обязательные первичные документы:
· Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200);
· Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД).

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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