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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по ремонту системы освещения в помещениях участка курьерской доставки Краснодар для нужд УФПС Краснодарского края.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	 Объект
	Участок курьерской доставки Краснодар

	5.
	Работы
	Выполнение работ по текущему ремонту 

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по ремонту системы освещения в помещениях участка курьерской доставки Краснодар для нужд УФПС Краснодарского края.
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта, в соответствии с его назначением, улучшение условий пребывания сотрудников в период использования Объекта, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1.  Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора. 
Окончание выполнения Работ: в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора.
4.2. Место выполнения Работ: 350880, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 156.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.01.2026) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026);
– Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
– Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О почтовой связи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026);
– Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
– Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
[bookmark: _GoBack]– ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787).
6.2. Условия выполнения работ 
6.2.1.	Работы должны выполняться в рабочее время с 09:00 часов 
до 17:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекты
только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объектах в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.3.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объектах, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.4.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.5.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта 
(в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ 
от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками 
и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объектов по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объектах эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
– Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787).
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объектах.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты 
и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной 
за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.
6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме КС-3.
3.	Счет-фактуру.[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.] 

4.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).
5.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).
6.	Акты освидетельствования скрытых Работ (при необходимости).
7.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости).
8.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости).
9.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок 
не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком 
в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцать четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять 
не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	9















Приложение № 1 к ТЗ 
Ведомость объемов работ по выполнению работ по ремонту системы освещения в помещениях участка курьерской доставки Краснодар для нужд УФПС Краснодарского края.
	N п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем
	Примечание

	1
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт
	38
	

	2
	Демонтаж: выключателей, розеток

	шт
	1
	

	3
	Монтаж Светильник потолочный или 
настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	шт.
	13
	

	4
	Монтаж Светильник в подвесных потолках
	шт.
	25
	

	5
	Монтаж Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	1
	























Перечень и характеристики материалов (товаров) для выполнения работ
	 
	УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ (ТОВАРАМ)

	№ п/п 
	Наименование товаров
	Характеристики товаров
(параметры эквивалентности)

	1
	Светильник светодиодный универсальный
	Номинальное напряжение, (В): 230
Рабочее напряжение, (В): 180-260
Потребляемая мощность, (Вт): 36
Световой поток, (Лм): 3 300
Энергоэффективность, (Лм/Вт): 85
Цветовая температура (К): 4000
Габаритные размеры, ВхШхГ, (мм): 595х595х19
Степень защиты (IP): 40 
рассеиватель - прозрачный полимерный материал  типа "Призма".

	2
	Светильник светодиодный ультратонкий
	Номинальное напряжение, (В): 230
Рабочее напряжение, (В): 175-265
Потребляемая мощность, (Вт): 40
Световой поток, (Лм): 3 600
Энергоэффективность, (Лм/Вт): 85
Цветовая температура (К): 6500
Габаритные размеры, ВхШхГ, (мм): 8*595*595
Степень защиты (IP): 20
Рассеиватель - матовый пластик типа "опал"
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	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	· номинальное напряжение: 220–250 В, 50 Гц;
· номинальный ток: от 10 до 25 А 
· степень защиты (IP): IP20 
· климатическое исполнение: УХЛ3.
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	Выключатель 1-клавишный
	Тип серии: рамочная
Материал изделия: пластик 
Цвет: белый
Способ монтажа: открытый
Количество клавиш, шт: 1
Степень защиты не менее: IP20
Номинальный ток, А: 10
Номинальное напряжение, В: 250
Крепление: в распор и на шурупах 



