













Технические требования
 ОКПД2 71.12.40.139 оказание услуг по проверке готовности организации к применению технологий сварки для нужд Жигулевского филиала

Лот  № 









1.	Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
	 ОКПД2 71.12.40.139 оказание услуг по проверке готовности организации к применению технологий сварки для нужд Жигулевского филиала (Далее – предоставление услуг)

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции  
	Обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Гидроремонт-ВКК» по договору от 13.07.2026 № 1200-3373-2026 «Монтаж рабочих и аварийно-ремонтных затворов водосливной плотины №2 Рыбинской ГЭС. Монтажные работы по замене донных затворов ВСП №1 Угличской ГЭС».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.12.40.139 оказание услуг по проверке готовности организации к применению технологий сварки для нужд Жигулевского филиала
	Условная единица
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1 
	[bookmark: _GoBack]ОКПД2 71.12.40.139 оказание услуг по проверке готовности организации к применению технологий сварки для нужд Жигулевского филиала
	

С даты подписания договора
	Не позднее 31.12.2026г.



[bookmark: _Toc75446582]  Таблица 3 Требования к качеству услуг

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1.
	Требования к оказанию услуг

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1
	Услуга должна предоставляться качественно и в срок, в соответствии с требованиями настоящего Технического требования, Договора, а также в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации для данного вида услуг. Услуга должна оказываться с соблюдением требований следующей нормативно-технической документации:
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»;
- СТО НАКС 2.9 (в действующей редакции) «Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий»;
- Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила организации проведения сварочных работ при эксплуатации опасных производственных объектов» (в действующей редакции).

	1.2.
	Требования к Исполнителю

	1.2.1
	Исполнитель должен быть членом Национального агентства контроля сварки (НАКС), осуществляющим деятельность по проверке готовности организаций к применению сварочных технологий (АЦСТ), с действующей областью аккредитации, включающей группы технических устройств и способы сварки, заявленные Заказчиком.

	1.2.2
	Проверка готовности организации к применению технологий сварки проводится аттестационной комиссией, сформированной руководителем АЦСТ, в состав которой входят аттестованные специалисты сварочного производства не ниже III уровня профессиональной подготовки и специалисты по неразрушающему контролю.

	1.3.
	Требования к способам оказания услуг

	1.3.1
	Проверка готовности организации к применению технологий сварки проводится в следующей последовательности: прием и экспертиза заявочных документов; разработка программы проверки готовности; проверка технических, организационных и квалификационных возможностей заявителя для выполнения сварочных работ; аттестационные испытания заявленной технологии сварки (выполнение и контроль качества контрольных сварных соединений); оценка и оформление результатов проверки готовности; экспертиза результатов и оформление Свидетельства о готовности организации к применению аттестованной технологии сварки.

	2.
	Требования к результатам услуг

	2.1.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.1.1
	По результатам проверки готовности Исполнитель оформляет Заключение о готовности организации-заявителя к применению аттестованной технологии сварки с приложениями по форме, установленной СТО НАКС 2.9. Заключение подписывается руководителем АЦСТ, председателем и членами аттестационной комиссии и уполномоченным представителем заявителя, оформляется в двух экземплярах.

	2.1.2
	При положительных результатах экспертизы Исполнитель обеспечивает оформление и выдачу Свидетельства о готовности организации-заявителя к применению аттестованной технологии сварки с внесением записи в единый Реестр САСв. Свидетельство должно содержать QR-код для проверки его подлинности.

	3.1.
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	3.1.1
	Исполнитель гарантирует соответствие оказанных услуг требованиям нормативно-технической документации НАКС. Срок действия Свидетельства о готовности устанавливается в соответствии с требованиями СТО НАКС 2.9 (в действующей редакции).



