Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание предмета закупки


	№ п/п
	Наименование
	ОКПД 2
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Светодиодный светильник (AL1004 41204)
	27.40.39.113
	Мощность не менее 200 Вт и не более 210 Вт
Напряжение питающей сети не менее 175 Ви не более 265 В
Частота питающей сети 50 Гц
Коэффициент мощности не менее 0,95 cos φи не более 0,96 cos φ	
Угол рассеивания 120 градусов
Масса светильника не менее 3 кг и не более 8	кг
Используемые светодиоды светодиоды BMTC SMD 2835
Количество светодиодов не менее 184 и не более 400	
Световой поток светильника не менее 21000 Лм и не более 45000 Лм
Цветовая температура не менее 6400 К и не более 6500 К	
Пульсация светового потока не менее 1% и не более 5%	
Степень защиты от воздействия окружающей среды не ниже 65 IP и не выше 66 IP	
Высота светильника не менее 88 мм и не более 220 мм	
Ширина светильника не менее 310 мм и не более 360 мм	
Глубина светильника не менее 310 мм и не более 360 мм	
Температура эксплуатации не менее (от -20 до +50) ℃
Корпус светильника: литой под давлением корпус из сплава алюминия с матовым полимерным покрытием
Рассеиватель: Фасетчатое каленое стекло с тиснением "микропризма",
повышенная пропускная способность светового потока — в пределах 85-90%, уменьшенный эффект слепимости
Крепление: подвесное
Система охлаждения: развитый теплоотвод в виде ребер отвода тепла, для обеспечения максимального охлаждения светильника
Блок питания: внутри корпуса светильника
Ресурс работы светильника подтвержденный протоколом испытаний (срок службы подразумевает то время работы светильника, по истечению которого световой поток светильника снизится на 30% от первоначального состояния): не менее 50000 час  
Подвес светильника: Рым-болт или кольцо
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2. Место поставки: г. Дзержинск, набережная Окская, дом 5а
3. Срок поставки: в течение 20 календарных дней после даты заключения договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности товара: 
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
[bookmark: _GoBack]4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее 36 месяцев. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;
5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара;

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
