







	






Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.30.50.111 Поставка извещателей охранных линейных для нужд Кубанского филиала.
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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc125476051]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 26.30.50.111 Поставка извещателей охранных линейных для нужд Кубанского филиала. (далее продукция).
1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476052]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc125476056]Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc125476057]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Извещатель охранный линейный радиоволновый
	Компл.
	10



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	Поставка продукции.
Продукция в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции
	с даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора


























2.2. [bookmark: _Toc125473255][bookmark: _Toc125476061] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125476062][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Поставка извещателей охранных линейных»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические характеристики продукции
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям
	

	1.1
	Модель
	ПРИЗМА-3-10/250РС
	
	

	
	Длина зоны обнаружения, м
	От 3
	
	

	
	
	До 250
	
	

	
	Ширина зоны обнаружения, м
	От 0,5
	
	

	
	
	До 3,5
	
	

	
	Рабочая частота, ГГц
	10,55
	
	

	
	Напряжение питания, В
	От 10
	
	

	
	
	До 36
	
	

	
	Максимальный ток потребления, мА
	 40
	
	

	
	Рабочая температура
	От - 50°C
	
	

	
	
	До +  50°C
	
	

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	   3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	   3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]   3.3
	Сертификат страны происхождения
	2 экземпляра
	
	

	   3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	  4
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в
г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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