ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 [  25.73 ] Поставка инструмента для нужд Жигулевского филиала 

Лот №                  -2026-ГРВКК-ЖигФ
1.
Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [ 25.73] Поставка инструмента для нужд Жигулевского филиала  (далее – продукция)

1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Реализация БП 2026 на закупку малоценного оборудования для Жигулевский филиал 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1. 
	Цельностальная кувалда с удлинённой рукояткой 3 кг 360 мм 
	25.73.60.112
	шт
	2

	1.2. 
	Кувалда RAGE by VIRA 3 кг 3000 г с фиберглассовой рукояткой 
	25.73.60.112
	шт
	2

	1.3. 
	Кувалда 4 кг, фибергласовая обрезиненная рукоятка 600 мм
	25.73.60.112
	шт
	3

	1.4. 
	Кувалда 2кг с фибергласовой рукояткой
	25.73.60.112
	шт
	2

	1.5. 
	Цельностальная кувалда с удлинённой рукояткой 4 кг 480 мм 
	25.73.60.112
	шт
	1

	1.6. 
	Магнитный компактный уровень Gigant Professional 100 мм 2 глазка 
	25.73.30.290
	шт
	1

	1.7. 
	Строительный магнитный уровень HARDEN с 3-мя глазками, 500 мм. 
	25.73.30.290
	шт
	2

	1.8. 
	Циркуль CNIC разметочный с винтом 500 мм для прямой разметки 
	25.73.30.290
	шт
	2

	1.9. 
	Карданный шаровый ударный переходник ключа 1/2" JTC-5827 
	 25.73.60.190 
	шт
	2

	1.10. 
	Комбинированный трещоточный ключ 19 мм 
	25.73.30.170
	шт
	5

	1.11. 
	Комбинированный трещоточный ключ 24 мм 
	25.73.30.170
	шт
	5

	1.12. 
	Комбинированный гаечный трещоточный ключ 30мм 
	25.73.30.170
	шт
	5

	1.13. 
	Комбинированный ключ 19 мм 
	25.73.30.170
	шт
	5

	1.14. 
	Комбинированный ключ 24мм 
	25.73.30.170
	шт
	5

	1.15. 
	Комбинированный ключ 30мм 
	25.73.30.170
	шт
	5

	1.16. 
	Комбинированный ключ 36мм 
	25.73.30.170
	шт
	5

	1.17. 
	Набор комбинированных ключей Rockforce 14 предметов RF-5141P
	25.73.30.170
	шт
	5

	1.18. 
	Набор комбинированных ключей Forcekraft 25 пр, на полотне FK-5261P
	25.73.30.170
	шт
	3

	1.19. 
	Комбинированные плоскогубцы Gigant 200 мм GCP 200
	25.73.30.160
	шт
	4

	1.20. 
	Удлинитель ударный 250 мм, 1/2" Forsage F-8044250K
	25.73.60.190
	шт
	7

	1.21. 
	Удлинитель ударный 125 мм, 1/2"DR Forcekraft FK-8044125K
	25.73.60.190
	шт
	5

	1.22. 
	Удлинитель ударный Cr-Mo 75мм, 1/2" Forcekraft FK-8044075MPB 
	25.73.60.190
	шт
	5

	1.23. 
	Шлицевая ударная отвертка 14мм 250 L=375мм FORCE 71314M
	25.73.30.230
	шт
	2

	1.24. 
	Силовая шлицевая отвертка  12х250мм 
	25.73.30.230
	шт
	2

	1.25. 
	Столярный угольник из нержавеющей стали, 400 мм  
	25.73.30.240
	шт
	3

	1.26. 
	Патрон стальной 3-х кулачковый (2-13 мм; 1/2") для ударных дрелей 
	25.73.30.290
	шт
	1

	1.27. 
	Головка 12-ти гранная удлиненная  46 мм L=85 мм, 1/2" 
	25.73.30.176 
	шт
	1

	1.28. 
	Головка торцевая ударная 6-гранная удлиненная 70мм, 3/4"
	25.73.30.176
	шт
	1

	1.29. 
	Головка торцевая удлиненная ударная шестигранная 36 мм; 1/2
	25.73.30.176
	шт
	1

	1.30. 
	Головка ударная глубокая 6-гранная 60 мм; 3/4"
	25.73.30.176
	шт
	1

	1.31. 
	Головка ударная торцевая шестигранная удлинённая 65 мм, 3/4"
	25.73.30.176
	шт
	1

	1.32. 
	Головка торцевая 1/2” 46 ударная L=60мм
	25.73.30.176
	шт
	1

	1.33. 
	Торцевая головка ударная 46, 1”
	25.73.30.176
	шт
	1

	1.34. 
	Торцевая головка ударная 55, 1”
	25.73.30.176
	шт
	1

	1.35. 
	Головка ударная 6-гранная (19 мм; 1/2'') 
	25.73.30.176
	шт
	8

	1.36. 
	Головка ударная 6-гранная (24 мм; 1/2'') 
	25.73.30.176
	шт
	4

	1.37. 
	Головка ударная 6-гранная (27 мм; 1/2'')
	25.73.30.176
	шт
	2

	1.38. 
	Головка торцевая ударная 6-гранная (55 мм; 3/4") 
	25.73.30.176
	шт
	2

	1.39. 
	Головка ударная 6-гранная (30 мм; 1/2'') 
	25.73.30.176
	шт
	2

	1.40. 
	Головка ударная 6-гранная (36 мм; 1/2'')
	25.73.30.176
	шт
	2

	1.41. 
	Набор головок ударных 1" 11 шт.
	25.73.30.176
	шт
	1

	1.42. 
	Строительный лом Gigant D 25 мм, L 1500 мм, круглый 
	25.73.30.
	шт
	4

	1.43. 
	Ключ накидной ударный односторонний 36мм
	25.73.30.170
	шт
	1

	1.44. 
	Ключ накидной ударный односторонний 41мм
	25.73.30.170
	шт
	1

	1.45. 
	Ключ накидной ударный односторонний 46мм
	25.73.30.170
	шт
	1

	1.46. 
	Ключ накидной ударный односторонний 50мм
	25.73.30.170
	шт
	1

	1.47. 
	Ключ накидной ударный односторонний 55мм
	25.73.30.170
	шт
	3

	1.48. 
	Ключ накидной ударный 105
	25.73.30.170
	шт
	1

	1.49. 
	Ключ накидной ударный 115
	25.73.30.170
	шт
	1

	1.50. 
	Трубный ключ №1, угол 90 гр. CrV
	25.73.30.173
	шт
	4

	1.51. 
	Трубный ключ №2, угол 90 гр., CrV
	25.73.30.173
	шт
	3

	1.52. 
	Трубный ключ №3, угол 90 гр. , CrV 
	25.73.30.173
	шт
	2

	1.53. 
	Трубный ключ №4, угол 90 гр., CrV 
	25.73.30.173
	шт
	1

	1.54. 
	Тиски слесарные ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 140 мм 32608-140 
	25.73.30.221
	шт
	2

	1.55. 
	Трехгранный напильник (№ 1, 150мм, подвес) 
	25.73.30.110
	шт
	2

	1.56. 
	Трехгранный напильник, 150 мм, двухкомпонентная рукоятка, №2 
	25.73.30.110
	шт
	2

	1.57. 
	Набор напильников по металлу  200 мм, зернистость 2 
	25.73.30.110
	шт
	2

	1.58. 
	Кованый топор с округлым лезвием  600 г 2070-06
	25.73.30 
	шт
	3

	1.59. 
	Молоток с фибергласовой рукояткой 400g 
	25.73.30.141 
	шт
	4

	1.60. 
	Масленка рычажная 200мл
	25.73.30.290
	шт
	1

	1.61. 
	Сумка для инструмента Kraftool 18 карманов, 16"
	
	шт
	3

	1.62. 
	Профессиональный степлер 6 в 1 Inforce 06-14-07
	25.73.30.290
	шт
	1

	1.63. 
	Фреза для выравнивания поверхности со сменными ножами LC03014 LIVTER 8886
	25.73.40.160 
	шт
	1

	1.64. 
	Фреза для выравнивания плоскости и слэбов D 52,4 I 6,35 L 84 S 12 мм Z 6 Woodwork 923.6352.12
	25.73.40.160 
	шт
	1

	1.65. 
	Измерительные щупы YATO 200мм 17шт. 0,02-1мм YT-7221
	25.73.30.240
	шт
	14

	1.66. 
	Измерительные щупы YATO 100мм 17шт. 0,02-1мм YT-7220
	25.73.30.240
	шт
	14

	1.67. 
	Рулетка  10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп 
	26.51.33.199 
	шт
	3

	1.68. 
	Рулетка 3м
	26.51.33.199
	шт
	3

	1.69. 
	Рулетка 5м
	26.51.33.199
	шт
	3

	1.70. 
	Цельнометаллическая линейка 1000 мм 
	26.51.33.141 
	шт
	3

	1.71. 
	Штатив магнитный (176х150 мм; усилие 80 кг) Буревестник 000006 
	26.51.33.199
	шт
	4

	1.72. 
	Штатив магнитный WIEDERKRAFT WDK-MTS29
	26.51.33.199
	шт
	2

	1.73. 
	Стальной штангенциркуль  ШЦ-1-150 150 мм 
	26.51.33.121
	шт
	2

	1.74. 
	Штангенциркуль Elitech PROMO 2210.003100 205240
	26.51.33.121
	шт
	1

	1.75. 
	Патрон токарный 3-х кулачковый 250 мм
	28.49.23.195
	шт
	1


2.1.1. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.
	С даты подписания договора
	В течение 30 (тридцати) календарных дней


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции.
Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Цельностальная кувалда с удлинённой рукояткой 3 кг 360 мм 
	Вес бойка, кг
	3

	
	
	Материал рукояти
	Стальной обрезиненный

	
	
	Материал бойка
	сталь

	
	
	Длина рукоятки, мм
	360 

	
	
	Боек
	Круглый

	1.2
	Кувалда RAGE by VIRA 3 кг с фиберглассовой рукояткой 
	Вес бойка, кг
	3

	
	
	Материал рукояти
	фиберглас (стекловолокно) с прорезиненным покрытием

	
	
	Материал бойка
	сталь

	
	
	Длина рукоятки, мм
	900 

	
	
	Боек
	квадратный

	1.3
	Кувалда 4 кг, фибергласовая обрезиненная рукоятка 600 мм
	Вес бойка, кг
	4

	
	
	Материал рукояти
	фиберглас (стекловолокно) с прорезиненным покрытием

	
	
	Материал бойка
	сталь

	
	
	Длина рукоятки, мм
	600 

	1.4
	Кувалда 2кг с фибергласовой рукояткой
	Вес бойка, кг
	2

	
	
	Материал рукояти
	фиберглас (стекловолокно) с прорезиненным покрытием

	
	
	Материал бойка
	сталь

	
	
	Длина рукоятки, мм
	275 

	1.5
	Цельностальная кувалда с удлинённой рукояткой 4 кг 480 мм 
	Вес бойка, кг
	4

	
	
	Материал рукояти
	Стальной обрезиненный

	
	
	Материал бойка
	сталь

	
	
	Длина рукоятки, мм
	480 

	1.6
	Магнитный компактный уровень Gigant Professional 100 мм 2 глазка 
	Длина, мм
	100

	
	
	Количество глазков, шт
	2

	
	
	Материал корпуса
	АВS пластик + алюминий

	
	
	Наличие магнита
	есть

	
	
	Погрешность, мм/м
	 0,35

	1.7
	Строительный магнитный уровень HARDEN с 3-мя глазками, 500 мм. 
	Длина, мм
	500

	
	
	Количество глазков, шт
	3

	
	
	Материал корпуса
	АВS пластик + алюминий

	
	
	Наличие магнита
	есть

	1.8
	Циркуль CNIC разметочный с винтом 500 мм для прямой разметки 
	Тип конструкции
	винтовой

	
	
	Общая длина, 500
	мм

	1.9
	Карданный шаровый ударный переходник ключа 1/2" JTC-5827 
	Тип оснастки
	переходник карданный

	
	
	Посадка на инструмент
	1/2 дюйма

	
	
	Размер посадки на инструмент
	1/2 дюйма Female DR

	
	
	Размер посадки под оснастку
	1/2 дюйма Male DR

	
	
	Ударная
	да

	
	
	Материал


	CrMo

	1.10
	Комбинированный трещоточный ключ 19 мм 
	Наличие трещетки
	есть

	
	
	Размер, мм
	19

	
	
	Материал
	614OCrV

	
	
	Покрытие
	никелирование

	1.11
	Комбинированный трещоточный ключ 24 мм 
	Наличие трещетки
	есть

	
	
	Размер, мм
	24

	
	
	Материал
	614OCrV

	
	
	Покрытие
	никелирование

	1.12
	Комбинированный гаечный трещоточный ключ 30мм 
	Наличие трещетки
	есть

	
	
	Размер, мм
	30

	
	
	Материал
	614OCrV

	
	
	Покрытие
	никелирование

	1.13
	Комбинированный ключ 19 мм 
	Размер, мм
	19

	
	
	Материал
	CrV

	
	
	Покрытие
	никелирование

	1.14
	Комбинированный ключ 24мм 
	Размер, мм
	24

	
	
	Материал
	CrV

	
	
	Покрытие
	никелирование

	1.15
	Комбинированный ключ 30мм 
	Размер, мм
	30

	
	
	Материал
	CrV

	
	
	Покрытие
	никелирование

	1.16
	Комбинированный ключ 36мм 
	Размер, мм
	36

	
	
	Материал
	CrV

	
	
	Покрытие
	никелирование

	1.17
	Набор комбинированных ключей Rockforce 14 предметов RF-5141P
	Тип
	рожковые/накидные

	
	
	Размер min, мм
	10

	
	
	Размер max, мм
	32

	
	
	Материал
	CrV

	
	
	Количество в наборе, шт
	14

	
	
	Вид упаковки
	чехол(сумка)/полотно

	1.18
	Набор комбинированных ключей Forcekraft 25 пр, на полотне FK-5261P
	Тип
	рожковые/накидные

	
	
	Размер min, мм
	6

	
	
	Размер max, мм
	32

	
	
	Материал
	CrV

	
	
	Количество в наборе, шт
	25

	
	
	Вид упаковки
	чехол(сумка)/полотно

	1.19
	Комбинированные плоскогубцы 200 мм GCP 200
	Форма губок
	прямая с полукругом и режущей кромкой

	
	
	Материал
	CrV

	
	
	Длина, мм
	200

	
	
	Возможность перекусить проволоку
	есть

	1.20
	Удлинитель ударный 250 мм, 1/2" Forsage F-8044250K
	Длина
	250 мм 

	
	
	Материал 
	CrMo

	
	
	Размер посадки под инструмент
	½ дюйма

	
	
	Размер посадки под оснастку
	½ дюйма

	
	
	Тип 
	ударный

	1.21
	Удлинитель ударный 125 мм, 1/2"DR Forcekraft FK-8044125K
	Длина
	125 мм 

	
	
	Материал 
	CrMo

	
	
	Размер посадки под инструмент
	½ дюйма

	
	
	Размер посадки под оснастку
	½ дюйма

	
	
	Тип 
	ударный

	1.22
	Удлинитель ударный Cr-Mo 75мм, 1/2" Forcekraft FK-8044075MPB 
	Длина
	75 мм 

	
	
	Материал 
	CrMo

	
	
	Размер посадки под инструмент
	½ дюйма

	
	
	Размер посадки под оснастку
	½ дюйма

	
	
	Тип 
	ударный

	1.23
	Шлицевая ударная отвертка 14мм 250 L=375мм FORCE 71314M
	
	

	1.24
	Силовая шлицевая отвертка  12х250мм 
	Размер шлица
	12мм 

	
	
	Длина стержня
	250 мм

	1.25
	Столярный угольник из нержавеющей стали, 400 мм  
	Материал
	Нержавеющая сталь

	
	
	Размер большей стороны
	400мм

	
	
	Размер меньшей стороны
	160мм

	1.26
	Патрон стальной 3-х кулачковый (2-13 мм; 1/2") для ударных дрелей 
	Тип
	Быстрозажимной

	
	
	Посадочный диаметр
	1/2

	
	
	Мin диаметр зажима
	2мм

	
	
	Max диаметр зажима
	13мм

	1.27
	Головка 12-ти гранная удлиненная L=85 мм, 1/2" 
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	1/2 дюйма

	
	
	Размер головки, мм
	36 

	
	
	Форма наконечника

	внутренний двенадцатигранник

	
	
	Длина, мм
	85

	
	
	Материал
	CrMo

	1.28
	Головка торцевая ударная 6-гранная удлиненная 70мм, 3/4"
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	3/4 дюйма

	
	
	Форма наконечника
	внутренний (торцевой) шестигранник

	
	
	Размер головки, мм
	70 

	
	
	Материал
	CrMo

	1.29
	Головка торцевая удлиненная ударная шестигранная 36 мм; 1/2
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	1/2 дюйма

	
	
	Форма наконечника
	внутренний (торцевой) шестигранник

	
	
	Размер головки, мм
	36 

	
	
	Длина, мм
	78

	
	
	Материал
	CrMo

	1.30
	Головка ударная глубокая 6-гранная 60 мм; 3/4"
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	3/4 дюйма

	
	
	Форма наконечника
	внутренний (торцевой) шестигранник

	
	
	Размер головки, мм
	60

	
	
	Материал
	CrMo

	1.31
	Головка ударная торцевая шестигранная удлинённая 65 мм, 3/4"
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	3/4 дюйма

	
	
	Форма наконечника
	внутренний (торцевой) шестигранник

	
	
	Размер головки, мм
	65 

	
	
	Материал
	CrMo

	1.32
	Головка торцевая 1/2” 46 ударная L=60мм 
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	1/2 дюйма

	
	
	Форма наконечника
	внутренний (торцевой) шестигранник

	
	
	Размер головки, мм
	46 

	
	
	Длина, мм
	60

	
	
	Материал
	CrMo

	1.33
	Торцевая головка ударная 46, 1”
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	1 дюйм

	
	
	Форма наконечника
	внутренний (торцевой) шестигранник

	
	
	Размер головки, мм
	46 

	
	
	Материал
	CrMo

	1.34
	Торцевая головка ударная 55, 1”
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	1 дюйм

	
	
	Форма наконечника
	внутренний (торцевой) шестигранник

	
	
	Размер головки, мм
	55 

	
	
	Материал
	CrMo

	1.35
	Головка ударная 6-гранная (19 мм; 1/2'') 
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	1/2 дюйма

	
	
	Форма наконечника
	внутренний (торцевой) шестигранник

	
	
	Размер головки, мм
	19 

	
	
	Материал
	CrMo

	1.36
	Головка ударная 6-гранная (24 мм; 1/2'') 
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	1/2 дюйма

	
	
	Форма наконечника
	внутренний (торцевой) шестигранник

	
	
	Размер головки, мм
	24 

	
	
	Материал
	CrMo

	1.37
	Головка ударная 6-гранная (27 мм; 1/2'')
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	1/2 дюйма

	
	
	Форма наконечника
	внутренний (торцевой) шестигранник

	
	
	Размер головки, мм
	27 

	
	
	Материал
	CrMo

	1.38
	Головка торцевая ударная 6-гранная (55 мм; 3/4") 
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	3/4 дюйма

	
	
	Форма наконечника
	внутренний (торцевой) шестигранник

	
	
	Размер головки, мм
	55 

	
	
	Материал
	CrMo

	1.39
	Головка ударная 6-гранная (30 мм; 1/2'') 
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	1/2 дюйма

	
	
	Форма наконечника
	внутренний (торцевой) шестигранник

	
	
	Размер головки, мм
	30 

	
	
	Материал
	CrMo

	1.40
	Головка ударная 6-гранная (36 мм; 1/2'')
	Тип крепления
	квадрат с отверстием

	
	
	Тип головки
	Торцевая, Ударная

	
	
	Размер посадки
	1/2 дюйма

	
	
	Форма наконечника
	внутренний (торцевой) шестигранник

	
	
	Размер головки, мм
	36 

	
	
	Материал
	CrMo

	1.41
	Набор головок ударных 1" 11 шт.
	Количество в комплекте, шт
	11

	
	
	Дина, мм
	80

	
	
	Размер посадки 
	1 дюйм

	
	
	Min размер головки, мм
	27

	
	
	Max размер головки, мм
	50

	
	
	Ударная
	да

	
	
	Материал 
	CrMo

	
	
	Упаковка 
	кейс/чемодан

	1.42
	Строительный лом Gigant D 25 мм, L 1500 мм, круглый 
	Длина, мм
	1500

	
	
	Диаметр/размер профиля, мм
	25

	
	
	Материал
	сталь

	
	
	Форма рабочей зоны
	плоская/острая

	
	
	Закаленный
	да

	1.43
	Ключ накидной ударный односторонний 36мм
	Размер, мм
	36

	
	
	Ударный 
	да

	
	
	Тип профиля 
	12-гранный

	
	
	Материал 
	CrMo

	1.44
	Ключ накидной ударный односторонний 41мм
	Размер, мм
	41

	
	
	Ударный 
	да

	
	
	Тип профиля 
	12-гранный

	
	
	Материал 
	CrMo

	1.45
	Ключ накидной ударный односторонний 46мм
	Размер, мм
	46

	
	
	Ударный 
	да

	
	
	Тип профиля 
	12-гранный

	
	
	Материал 
	CrMo

	1.46
	Ключ накидной ударный односторонний 50мм
	Размер, мм
	50

	
	
	Ударный 
	да

	
	
	Тип профиля 
	12-гранный

	
	
	Материал 
	CrMo

	1.47
	Ключ накидной ударный односторонний 55мм
	Размер, мм
	55

	
	
	Ударный 
	да

	
	
	Тип профиля 
	12-гранный

	
	
	Материал 
	CrMo

	1.48
	Ключи накидной ударный 105
	Размер, мм
	105

	
	
	Ударный 
	да

	
	
	Тип профиля 
	12-гранный

	
	
	Материал 
	CrMo

	1.49
	Ключи накидной ударный 115
	Размер, мм
	115

	
	
	Ударный 
	да

	
	
	Тип профиля 
	12-гранный

	
	
	Материал 
	CrMo

	1.50
	Трубный ключ №1, угол 90 гр. CrV
	Тип
	шведский (рычажный)

	
	
	Угол губок
	90 град

	
	
	Номер ключа
	№1

	
	
	Материал 
	CrV

	1.51
	Трубный ключ №2, угол 90 гр., CrV
	Тип
	шведский (рычажный)

	
	
	Угол губок
	90 град

	
	
	Номер ключа
	№2

	
	
	Материал 
	CrV

	1.52
	Трубный ключ №3, угол 90 гр. , CrV 
	Тип
	шведский (рычажный)

	
	
	Угол губок
	90 град

	
	
	Номер ключа
	№3

	
	
	Материал 
	CrV

	1.53
	Трубный ключ №4, угол 90 гр., CrV 
	Тип
	шведский (рычажный)

	
	
	Угол губок
	90 град

	
	
	Номер ключа
	№4

	
	
	Материал 
	CrV

	1.54
	Тиски слесарные ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 140 мм 32608-140 
	Тип
	слесарные

	
	
	Ширина губок, мм
	140

	
	
	Рабочий ход, мм
	180

	
	
	Функция поворота
	есть

	
	
	Материал корпуса
	чугун

	
	
	Материал губок
	сталь

	
	
	Наковальня
	есть

	1.55
	Трехгранный напильник (№ 1, 150мм, подвес) 
	Тип
	по металлу

	
	
	Форма
	трехгранный

	
	
	Зернистость
	1

	
	
	Длина, мм
	150

	1.56
	Трехгранный напильник, 150 мм, двухкомпонентная рукоятка, №2 
	Тип
	по металлу

	
	
	Форма
	трехгранный

	
	
	Зернистость
	2

	
	
	Длина, мм
	150

	1.57
	Набор напильников по металлу  200 мм, зернистость 2 
	Тип инструмента 
	Напильники по металлу

	
	
	Количество в наборе, шт
	5

	
	
	Форма 
	плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/квадратный

	
	
	Рабочая длина, мм
	200

	
	
	Зернистость 
	2

	1.58
	Кованый топор с округлым лезвием  600 г 2070-06
	Материал рукояти
	дерево

	
	
	Вес лезвия, гр
	600

	
	
	Материал лезвия
	углеродистая сталь У8

	
	
	Общая длина, мм
	430

	1.59
	Молоток с фибергласовой рукояткой 400g 
	Вес бойка, г
	400

	
	
	Материал рукояти
	стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом

	
	
	Материал бойка
	закаленная сталь

	
	
	Форма бойка
	квадратный

	
	
	Общая длина, мм
	300

	1.60
	Масленка рычажная 200мл
	Объем рабочей жидкости, л
	0,2

	
	
	Тип
	рычажная масленка

	1.61
	Сумка для инструмента Kraftool 18 карманов, 16"
	Материал 
	нейлон

	
	
	Размер 
	16 дюймов

	
	
	Наплечный ремень 
	да

	
	
	Количество карманов 
	18

	
	
	Пластиковое дно 
	да

	1.62
	Профессиональный степлер 6 в 1 Inforce 06-14-07
	Подходящая расходка
	скобы, гвозди (штифты), шпильки

	
	
	Тип гвоздей
	47/F/055/049/300/J/SK50

	
	
	Тип скоб
	140/G/11/57; 36/L; 53/A

	
	
	Регулировка силы удара
	есть

	
	
	Тип пружины
	рессорная/пластинчатая



	1.63
	Фреза для выравнивания поверхности со сменными ножами LC03014 LIVTER 8886
	Тип
	пазовая прямая

	
	
	Вид
	концевая

	
	
	Внешний диаметр, мм


	50

	
	
	Диаметр хвостовика, мм
	12

	
	
	Рабочая высота, мм
	23

	
	
	Общая длина,  мм
	72

	
	
	Со сменными ножами
	да

	1.64
	Фреза для выравнивания плоскости и слэбов D 52,4 I 6,35 L 84 S 12 мм Z 6 Woodwork 923.6352.12
	Тип
	дисковая

	
	
	Вид
	концевая

	
	
	Внешний диаметр, мм


	52.4

	
	
	Диаметр хвостовика, мм
	12

	
	
	Рабочая высота, мм
	6,35

	
	
	Общая длина,  мм
	84

	1.65
	Измерительные щупы YATO 200мм 17шт. 0,02-1мм YT-7221
	Назначение
	для измерения зазоров

	
	
	Форма
	плоская

	
	
	Количество щупов, шт
	17

	
	
	Min измерения, мм
	0.02

	
	
	Мах измерения, мм
	1

	
	
	Длина, мм
	200

	
	
	Материал щупа
	нержавеющая сталь

	1.66
	Измерительные щупы YATO 100мм 17шт. 0,02-1мм YT-7220
	Назначение
	для измерения зазоров

	
	
	Форма
	плоская

	
	
	Количество щупов, шт
	17

	
	
	Min измерения, мм
	0.02

	
	
	Мах измерения, мм
	1

	
	
	Длина, мм
	100

	
	
	
	

	1.67
	Рулетка  10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп 
	Размер ленты
	10м х 25мм

	
	
	Материал ленты
	сталь

	
	
	Измерительная шкала
	сантиметры

	
	
	Зацеп
	магнитный обрезиненный

	1.68
	Рулетка 3м
	Длина, м
	3

	
	
	Материал ленты
	сталь

	
	
	Измерительная шкала
	сантиметры

	
	
	Зацеп
	магнитный 

	1.69
	Рулетка 5м
	Длина, м
	5

	
	
	Материал ленты
	сталь

	
	
	Измерительная шкала
	сантиметры

	
	
	Зацеп
	магнитный 

	1.7
	Цельнометаллическая линейка 1000 мм 
	Длина разметки
	1000 мм

	
	
	Толщина
	1мм

	
	
	Материал 
	Сталь

	1.71
	Штатив магнитный (176х150 мм; усилие 80 кг) Буревестник 000006 
	Усилие магнита
	790 Н

	
	
	Тип колонки штатива
	Шарнирная

	
	
	Крепление ИЧ
	За присоединительную гильзу

	1.72
	Штатив магнитный WIEDERKRAFT WDK-MTS29
	Усилие магнита
	588 Н

	
	
	Размер основания, мм
	70х46

	
	
	Тип колонки штатива
	Шарнирная

	
	
	Крепление ИЧ
	За присоединительную гильзу

	1.73
	Стальной штангенциркуль  ШЦ-1-150 150 мм 
	Тип
	нониусный

	
	
	Погрешность, мкм
	50

	
	
	Измерение до, мм
	150

	
	
	Глубиномер
	да

	
	
	Класс точности
	2

	
	
	Измерение в
	мм

	1.74
	Штангенциркуль Elitech PROMO 2210.003100 205240
	Тип
	цифровой

	
	
	Погрешность, мкм
	10

	
	
	Измерение до, мм
	150

	
	
	Глубиномер
	да

	
	
	Разметочный
	да

	
	
	Класс точности
	нет

	
	
	Батарейки
	LR44(LR1154;V13GA;AG13;G13;RW82)

	
	
	Измерение в
	мм/дюймы

	
	
	Материал штанги
	алюминий, нержавеющая сталь

	
	
	Материал губок
	нержавеющая сталь

	
	
	Размер шага,  мм
	0.001

	
	
	Измерение внутреннего диаметра
	есть

	
	
	Микроподача
	да

	1.75
	Патрон токарный 3-х кулачковый 250 мм
	Тип
	зажимной(кулачковый)

	
	
	Диаметр патрона
	250 мм

	
	
	Крепление
	на фланец под поворотную шайбу

	
	
	Количество кулачков
	3 шт

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40.
Въезд транспортного средства на территорию ЖиГЭС осуществляется без транзитного груза.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества (паспорта); счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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