Приложение 1 к запросу
Техническое задание. Спецификация оборудования.

	№ п/п
	Наименование товара,
работы, услуги
	Назначение товара,
работы, услуги
	Основные условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), включая сроки и требования к порядку поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), порядок оплаты, требования к гарантийному сроку товара (работы, услуги) и (или) объему предоставления гарантий качества
	Технические и иные характеристики товара, особенности предоставляемых услуг, проводимых работ
	Количество товара, объем работ, услуг
	Наименование страны происхождения поставляемых товаров/ПО 


	Номер реестровой записи поставляемого
товара/ПО[footnoteRef:1]  [1:  Номер реестровой записи указывается в случае, если предлагаемый к поставке товар/ПО включен в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 616 / в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства РФ № 878/единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные Постановление № 1236.] 



	1. 
	Сервер YADRO G4208P G3, Артикул Y0AX84U2S101A_C27E38
	Исполнение доходного договора
	Сроки поставки товара – до 16.10.2026
Оплата в течение 45 календарных дней по факту подписания УПД
Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию

	Шасси сервера YADRO G4208P G3 с дисковой корзиной 12*LFF – 1 шт, 
Процессор Intel Xeon 6526Y – 16C, 2.8 – 3,9 Ghz, 37,5МВ, 195W – 2 шт,
[bookmark: _GoBack]Модуль памяти 32 ГБ DDR5-5600 ECC RDIMM- 4 шт, RAID- контроллер SAS – SATA 8i портов (SlimSAS с BBU) – 1 шт, Плата PCle для размещения суперконденсаторного модуля для RAID – 1 шт, Твердотельный накопитель 960ГБ SAS 1 DWPD – 2 шт, Графический адаптер NVIDIA H200 NVL 141 ГБ – 1 шт, комплект фронтального райзера для G4208P G3-1 шт, контроллер Ethernet OCP 4*1 Гбит RJ-45 _- 1шт, Блок питания 2700ВТ AC  - 4 шт, Кабель питания С19-С20,1,8 м, направляющая укладки кабелей (CMA) для G42008P G3 – 1 шт, Телескопические рельсы полного выдвижения с поддержкой CMA – 1 шт, Интегрированный программный комплекс сервисного процессора – 1 щт, тех. документация G4208P G3 – 1 шт, Сертификат на тех. поддержку на сервер YADRO G4208P G3, программа оптимальная 3 года, Территория 1 – 1шт
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