
Техническое задание на

Устройство уличного освещения в г. Оренбурге
1. Объект и цель работ
1.1 Объектом закупки является выполнение электромонтажных работ светотехнического оборудования для освещения городских улиц, пешеходных зон и тротуаров г. Оренбург.
1.2 При выполнении работ по организации устройства уличного освещения и недостающих светильников требуется обеспечить нормативный уровень средней освещенности и средней яркости дорожного покрытия в темное время суток, согласно требованиям СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
1.3 Работы включают в себя весь комплекс работ по монтажу и настройке светового оборудования.
2. Место выполнения работ
Работы выполняются по следующим адресам: г. Оренбург, ул. Юркина от ул. Ижеской до ул. Кавказской, ул. Базовая от ул. Терешковой до стр № 30, вдоль пр-д Промысловый, вдоль ул.31 Линия (ост.Максимум), вдоль ул. Технической от ул. Терешковой до поворота на МОЛЛ «Армада», вдоль ул. Измайловская п. Пристанционный, ул. Сухарева от ул. Терешковой до ул. Советской, ул. Степная от ул. Терешковой до ул. Цвиллинга, ул. Малышевская, пер. Маврицкого, ул. Озеленителей, ул. Народная до ул. Новой до д.№36, ул. Центральная д.11, ул. Амурская, д. 6 (пешеходный переход), ул. Ткачева, д. 29 (пешеходный переход), ул. Заречная, д. 18, пешеходный переход, ул. Луговая, д. 79 а, пешеходный переход, ул. Астраханская, ул. Кривцова 1 проезд, пер. Ардатовский, 32-34, пр. Автоматики от пр. Победы до ул. Монтажников, ул. Караваева-Роща 44-83, пер. Ясный, ул. Нагорная, ул. Регенераторная, пер. Короткий, ул. Широтная, п. Нижнесакмарский, ул. Урожайная, п. Пристанционный, ул. Нахимова от трассы по всей протяженности, ул. Краснодарская, ул. Крупской, ул. Калужская, ул. Талалихина, ул. С. Юлаева, ул.Восстания , ул.Калининградская, ул.Жигулевская, с.Краснохолм, ул. Димитрова, с.Краснохолм, ул.Революционная, с.Краснохолм, ул. Южная, п. Троицкий, ул. Новая, п. Красный Партизан,  ул. Южная, ул. Центральная, ул. Измайловская (от ул. Авиационной до стр. 2), п. Подмаячный, 10 Квартал, п. Подмаячный, ул.11 Квартал, п. Подмаячный, ул.14 Квартал, п. Подмаячный, ул.15 Квартал, п. Подмаячный, ул.16 Квартал., ул. 17 Линия (от ул. 10 Линия до ул. 2 Линия), ул. Лесозащитная (на участке от стр. 18 до стр. 1), пер. Гринбергский (от ул. Донецкой до ул. Кавалерийской), пр. Победы (дублер от ул. Транспортной до ул. Транспортной), ул.Ремесленная (от ул. Чапаева до ул. Желябова), ул. Паровозная (от ул. Магистральной до ул. Вагонной), ул. Кислородная (от ул. Магистральной до ул. Вагонной), ул. Волочаевская (от ул. Чапаева до стр. 27а по ул. Волочаевской), пер. Крайний, ул. Автомобилистов, ул. Кривцова, п. Красный Партизан, ул. Южная, от ул. Уральской до дома 22, ул. Чкалова вдоль МОАУ "Гимназия №5".
3. Срок выполнения работ
Срок выполнения работ Подрядчиком: до 21.03.2027 года.
4. Требования к выполнению работ
[bookmark: _Hlk93305107]4.1 Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства, Технического задания, Локальным сметным расчетом.
4.2 Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности, бывших в употреблении. 
4.3 Перечень показателей, определяющих качество товара (материала), используемого при выполнении работ, его технические, функциональные и иные характеристики определены в Локальном сметном расчете и Приложении №1 к настоящему ТЗ.
[bookmark: _GoBack]В случае если в Локальном сметном расчете и Приложении №1 упоминаются торговые марки, знаки, словесные обозначения и т.д., участник закупки вправе предложить эквивалент, соответствующий техническим и функциональным параметрам товара (материала), установленным Заказчиком в технической части.
4.4 Требования к качеству, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика приведены в Локальном сметном расчете.
4.5 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в Российской Федерации, в том числе:
· Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;
· ГОСТ Р 59104-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Линии электроосвещения. Технические правила содержания;
· СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение;
· СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий»
•  СНиП 12-03-2001 (часть 1), СНиП 12-04-2002 (часть 2) — безопасность труда в строительстве;
•     Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
•     ГОСТ 12.2.007-75 и иных действующих нормативных документов.
В случае если указанные ГОСТы, СНиПы являются устаревшими, применяется действующая редакция соответствующего документа.
4.6 Соответствие качества используемого товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
– сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также иными документами Российской Федерации (при наличии требований законодательства);
– сертификатом (паспортом) качества производителя, который оформляется в соответствии с положениями отраслевых стандартов и ГОСТов, а также единой системы технологической документации (ЕСТД) и другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации (при наличии требований законодательства).
5. Гарантийные обязательства
5.1. Гарантийный срок на все оборудование, конструктивные элементы и выполненные работы — не менее 1 (одного) года, а также не менее гарантийного срока завода-изготовителя используемых материалов и оборудования.
5.2. Гарантийный срок начинает действовать со дня подписания Сторонами документа о приёмке выполненных работ.
6. Порядок сдачи-приёмки работ
6.1. Приёмка выполненных работ осуществляется с участием представителей Заказчика. При необходимости — с участием представителей МБУ «УКС» г. Оренбург.
6.2. Скрытые работы подлежат освидетельствованию до их закрытия с составлением соответствующих актов.
6.3. Подрядчик обязан вести журнал производства работ и предоставлять его по требованию Заказчика.
7. Требования к материалам (Приложение № 1)
