













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2:  26.51.52.130.Поставка преобразователей давления для проведения работ на Новосибирской ГЭС
(Лот № )






    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]	ОКПД2:  26.51.52.130.Поставка преобразователей давления для проведения работ на Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Исполнение обязательств по договору №4-РЕМ-2023 от 11.10.2023 «Капитальный и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Преобразователь давления АИР-10-/Н/ДИ/1150/-/НГ-06/-/G2/11N/t0550/C05/0…250 кПа/IP65/GSP/-/-/ИТЦ420/М4-1
	шт.
	1

	2.
	Преобразователь давления АИР-10-/Н/ДИВ/1350/-/НГ-06/-/G2/11N/t0550/C05/-100…150 кПа/IP65/GSP/-/-/ИТЦ420/М4-1/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП
	шт.
	4



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции
 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2:  26.51.52.130.Поставка преобразователей давления для проведения работ на Новосибирской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 30 рабочих дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc54785622]          Таблица 2.3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.2. Таблицы 2.1):ОКПД2:  26.51.52.130.Поставка преобразователей давления для проведения работ на Новосибирской ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.
	Преобразователь давления
	Модель
	АИР-10
	

	
	
	Модификация
	Н
	

	
	
	Тип измеряемого давления
	ДИ
	

	
	
	Верхний предел измерений
	1150 кПа
	

	
	
	Тип корпуса
	НГ-06
	

	
	
	Параметры подключения
	G2/11N/t0550/C05/
	

	
	
	Диапазон измерений
	0…250 кПа
	

	
	
	Степень защиты от пыли и влаги
	IP 65
	

	
	
	Материал и тип клеммной головки
	GSP
	

	
	
	Установка светодиодного индикатора
	ИТЦ420/М4-1
	

	2.
	Преобразователь давления
	Модель
	АИР-10
	

	
	
	Модификация
	Н
	

	
	
	Тип измеряемого давления
	ДИВ
	

	
	
	Верхний предел измерений
	1350 кПа
	

	
	
	Тип корпуса
	НГ-06
	

	
	
	Параметры подключения
	G2/11N/t0550/C05/
	

	
	
	Диапазон измерений
	100…150 кПа
	

	
	
	Степень защиты от пыли и влаги
	IP 65
	

	
	
	Тип клеммной головки
	GSP
	

	
	
	Установка светодиодного индикатора
	ИТЦ420/М4-1
	

	
	
	Исполнение
	ГП
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1.

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 16:00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в размере 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию либо в размере 36 месяцев с даты отгрузки со склада поставщика — в зависимости от того, какое из указанных событий наступает позднее.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
[bookmark: _GoBack]Продукция поставщика должна быть пригодна для ремонта гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» и соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов, поставщик обязан согласовывать это с Покупателем



3. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
0.1. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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