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Требования к индивидуальной упаковке товара

1. Общие требования
· Целевой размер упаковки в развернутом виде (после вырубки) – 173*234 мм.
· Вылеты (поля) под вырубку со всех сторон не менее 5 мм. Размер макета для печати с учетом выносов – 183*244 мм.
· Высечка по индивидуальным формам, с элементами вырубки технологических отверстий.

2. Требования к полиграфии
· Для упаковки должен использоваться только белый картон, плотностью не менее 250 гр./кв. м.
· Двусторонняя полноцветная печать, максимальная цветность печати составляет 4+4 (CMYK).
· Нанесение на поверхность упаковки любых изображений, постоянной и переменной графической информации, а также использование цветовых схем, шрифтов и т.п. производится в соответствии с дизайн-макетом заказчика.
· Допускается использование нескольких вариантов дизайн-макетов заказчика (не более трех) для печати разных партий товара.
· Односторонняя матовая ламинация (с лицевой стороны).

3. Требования к упаковке и сборке
· Биговка согласно вырубленной форме (предварительно «продавленные» места сгибов).
· Сборка упаковки по нанесенным биговкам.
· Приклейка, фиксация товара (брелока) на две клеевые точки (суперточки).
· Строгое совмещение штрихкода на брелоке с соответствующим вырубленным окном на упаковке.
· Круглый стикер (диаметр не менее 1 см) на клапан, приклейка стикера на клапан.


