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Технические требования на поставку МТР

"ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабеля с пропитанной бумажной изоляцией                          в рамках энергоремонтного производства Центральных и Западных 
электрических сетей "



1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc235540913]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc235540914]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc235540915]«ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабеля с пропитанной бумажной изоляцией в рамках энергоремонтного производства Центральных и Западных электрических сетей».
1.2. Цель использования закупаемой продукции 
Кабели силовые с бумажной пропитанной изоляцией для ремонтной программы с целью обеспечения надежности электроснабжения потребителей Центральных и Западных электрических сетей Республики Саха (Якутия).
Место поставки: 
Позиция 1,2: филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Проспект Михаила Николаева, д. 26.
Позиция 3: филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 678174 г. Мирный, Ленинградский проспект, 5/2
1. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc235540916]Требования к продукции
1.3. [bookmark: _Toc235540917]Требования к объемам и срокам поставки
1.3.1. [bookmark: _Toc235540918]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc235540919]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во*
	Код по ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	Центральные электрические сети

	1. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААПл 3х240-10кВ
	км
	0,041
	27.32.14.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	2. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААПл 4х95-1кВ
	км
	0,010
	27.32.14.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	Западные электрические сети

	3. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x120-10кВ
	км
	1,150
	27.32.14.112
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции


*- По позициям 1,2 допускается отклонение (+1 %) (плюс один процент) от общего объема продукции при доведении транзитной нормы отгрузки.
1.3.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc235540920]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc235540921][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	Кабели силовые с бумажной пропитанной изоляцией (позиции 1, 2)
	С даты подписания договора
	В течение 90 дней с даты подписания договора

	2. 
	Кабели силовые с бумажной пропитанной изоляцией (позиция 3)
	С даты подписания договора
	В течение 60 дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc547856221][bookmark: _GoBack]
