ТЗ на поставку накопителей для СХД: F+data FPD-8-DS-OSK5K5HG5-CTO

Не смотря, на то что важно обеспечить совместимость ЗУ с эксплуатируемой СХД, анализ аналогов по предоставленным характеристикам показывает, что возможны поставки как минимум двух производителей, это оригинальных дисков F+data, либо Huawei.

Список совместимых накопителей  с характеристиками:
	
Характеристики товара, работы, услуги

	
Наименование

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения 
характеристики
	F+data
BOM-код - 02355UHE
	Huawei OceanStor Dorado 5000 V6
(артикул D5V6-SSD-NVMe-30.72T)
BOM-код - 02355UHE

	Тип устройства
	SSD
	
	SSD
	SSD

	Объем устройства

	≥ 30 000
	Гагабайт
	[bookmark: _GoBack]30.72
	30.72

	
	
	
	
	

	Форм фактор 
	Palm Disk Unit (7")
	
	Palm Disk Unit (7")
	Palm Disk Unit (7")

	Тип памяти 
	TLC 3D NAND
	
	TLC 3D NAND
	TLC 3D NAND

	Интерфейс устройства
	PCIe 4.0
	
	PCIe 4.0
	PCIe 4.0

	Ресурс на запись дисков SSD - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD)
	≥ 1
	
	1
	1

	Скорость интерфейса устройства
	≥ 24
	Гигабита в секунду
	24
	24

	Поддержка технологии глобального выравнивания износа
	да
	
	да
	да

	Защита данных при потере питания
	да
	
	да
	да

	Поддержка режима горячей замены
	да
	
	да
	да

	Среднее время наработки на отказ устройства (MTBF)
	≥ 2 000 000
	часов
	2 000 000
	2 000 000

	Поддержка одновременной работы с двумя контроллерами
	да
	
	да
	да

	Максимальная скорость последовательного чтения накопителя в комплекте  (блок 128 Кбайт )
	≥ 7400
	Мегабайт в секунду
	7 400
	7 400

	Максимальная скорость последовательной записи накопителя в комплекте  
	≥ 4700
	Мегабайт в секунду
	4 700
	4 700

	Производительность случайного чтения 4 Кбайт блоками (Random Read IOPS 4KB)
	≥ 1600000
	
	1 600 000
	1 600 000

	Производительность случайной записи 4 Кбайт блоками (Random Write IOPS 4KB)
	≥ 150000
	
	150 000
	150 000







