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1. [bookmark: _Toc240977116][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc240977117][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	Заказчик
	ПАО «РусГидро»

	ИБ
	Информационная безопасность

	ИД
	Исполнительная документация

	ИТ
	Информационные технологии[footnoteRef:2] - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [2:  Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 2).] 


	ЛВС
	Локальная вычислительная сеть

	НМА
	Нематериальные активы

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ОС
	Операционная система

	ПО
	Программное обеспечение

	Подрядчик
	Участник, получивший право на заключение договора

	ТТ
	Технические требования

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	ЦОД
	Центр обработки данных

	ЭД
	Эксплуатационная документация

	NAC
	Network Access Control (Система контроля сетевого доступа)






1.2. [bookmark: _Toc240977118][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 58.29.50.000 Создание системы аудита сетевых доступов.
1.3. [bookmark: _Toc240977119][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
1.3.1 Целью мероприятия является реализация Zero Trust подхода в части безопасной сетевой архитектуры, за счет создания системы аудита сетевых доступов в соответствии с протоколом мероприятия по результату стратегической сессии ДИТ ПАО "РусГидро" и ООО "РусГидро ИТ сервис".
1.3.2. Задачами являются:
· разработка документации;
· развёртывание инфраструктуры NAC-системы;
· настройка NAC-системы;
· разработка безопасной типовой конфигурации сетевых доступов;
· проведение ПСИ;
· ввод в опытную эксплуатация;
· ввод в промышленную эксплуатацию.
1.4. [bookmark: _Toc240977120][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]В настоящий момент система аудита сетевых доступов отсутствует.

[bookmark: _Toc131080448][bookmark: _Toc130406163][bookmark: _Toc131081289]Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Система аудита сетевых доступов
	Российская Федерация, Республика Хакасия, посёлок городского типа Черёмушки, Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего, здание щитового блока ОРУ-500
	Новое основное средство
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро»


1.5. [bookmark: _Toc240977121][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. Подрядчик должен в полном объеме обладать всеми материально-техническими ресурсами необходимыми для качественного выполнения работ и достижения требуемого результата.
1.6. [bookmark: _Toc240977123][bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Toc240977122][bookmark: _Toc240977061][bookmark: _Toc240976848]Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Техническая документация и информация, необходимая Подрядчику для выполнения работ, будет представляться по письменному запросу Подрядчика к Заказчику. 
1.6.2. Заказчик своевременно уведомляет Подрядчика об изменениях требований НТД, которые необходимо учесть при выполнении работ, путем направления официального письма
1.6.3. Заказчик имеет право осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика.

2. [bookmark: _Toc240977124][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc240977125]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc240977126]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Этап 1

	1.1
	Разработка документации
	Условная единица
	1

	2
	Этап 2

	2.1
	Поставка ПО
	Условная единица
	1

	3.
	Этап 3

	3.1.
	Развёртывание инфраструктуры NAC-системы
	Условная единица
	1

	3.2.
	Настройка NAC-системы
	Условная единица
	1

	3.3.
	Разработка безопасной типовой конфигурации сетевых доступов
	Условная единица
	1

	3.4.
	Проведение ПСИ
	Условная единица
	1

	3.5.
	Ввод в опытную эксплуатация
	Условная единица
	1

	3.6.
	Ввод в промышленную эксплуатацию
	Условная единица
	1


[bookmark: _Toc51955658][bookmark: _Toc54970186]Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемого ПО 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Система контроля сетевого доступа NAICE
	шт.
	1

	2
	Опция TACACS+ на одну систему контроля сетевого доступа NAICE
	шт.
	1

	3
	Опция на 1 пользовательское подключение в системе контроля сетевого доступа NAICE, пакет «ADVANCED, 1+ уникальных пользовательских подключений», бессрочная
	шт.
	100


2.1.2. [bookmark: _Toc240977128][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc240977127][bookmark: _Toc240977066]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54970188]Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг 
	№ п/п
	Наименование работ / услуг 
(вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1
	Этап 1

	1.1
	Разработка документации
	X[footnoteRef:3] [3:  Здесь и далее: дата заключения Договора.] 

	X+20 р.д.

	2
	Этап 2

	2.1.
	Поставка ПО
	X+20 р.д.
	X+50 р.д.

	3
	Этап 3

	3.1
	Развёртывание инфраструктуры NAC-системы
	X+50 р.д.
	X+55 р.д.

	3.2
	Настройка NAC-системы
	X+55 р.д.
	X+70 р.д.

	3.3
	Разработка безопасной типовой конфигурации сетевых доступов
	X+70 р.д.
	X+100 р.д.

	3.4
	Проведение ПСИ
	X+100 р.д.
	X+102 р.д.

	3.5
	Ввод в опытную эксплуатация
	X+102 р.д.
	X+112 р.д.

	3.6
	Ввод в промышленную эксплуатацию
	X+112 р.д.
	X+112 р.д.


[bookmark: _Toc54970189]Таблица 3.2 Требования по срокам поставки ПО 
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Система контроля сетевого доступа NAICE
	X+20 р.д.
	X+50 р.д.

	2
	Опция TACACS+ на одну систему контроля сетевого доступа NAICE
	X+20 р.д.
	X+50 р.д.

	3
	Опция на 1 пользовательское подключение в системе контроля сетевого доступа NAICE, пакет «ADVANCED, 1+ уникальных пользовательских подключений», 3 года
	X+20 р.д.
	X+50 р.д.



0

6
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125126]
2.2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc240977129]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование работ: ОКПД2 58.29.50.000 Создание системы аудита сетевых доступов.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Объем работ
	1. Разработка документации, в т.ч.:
· Сбор требований и границ проекта (перечень сегментов, типов устройств, сценариев доступа, анализ нормативных требований и внутренних политик);
· Определение архитектуры решения;
· Разработка и согласование плана производства работ;
· Разработка и согласование программы и методики испытаний;
· Разработка эксплуатационной документации;
· Разработка акта готовности системы к вводу в опытную эксплуатацию;
· Разработка паспорта системы.
2. Поставка ПО в соответствии с таблицей 2.2.
3. Развёртывание инфраструктуры NAC-системы, в т.ч.:
· Подготовка вычислительной инфраструктуры;
· Установка компонентов NAC-системы;
· Настройка кластера;
4. Настройка NAC-системы, в т.ч.:
· Настройка методов аутентификации;
· Настройка источников идентификации (LDAP, сертификаты);
· Интеграция с сетевым оборудованием;
· Настройка мониторинга и резервного копирования.
5.  Разработка безопасной типовой конфигурации сетевых доступов, в т.ч.:
· Определение ролей доступа;
· Разработка матрицы доступа;
· Разработка и настройка политик авторизации;
· Настройка профилирования устройств;
· Настройка posture-проверок.
6. Проведение ПСИ
7. Ввод в опытную эксплуатацию
8. Ввод в промышленную эксплуатацию
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями документов, указанных в Приложении № 1 к настоящим ТТ.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc137126364][bookmark: _Toc133502488][bookmark: _Toc130406176]-
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями:
· регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».
· положений о пропускном и внутриобъектовом режимах соответствующих площадок в контуре работ, указанных в таблице 1 настоящих технических требований.
Подготовку рабочих мест и допуск работников Подрядчика к выполнению работ выполняет персонал Заказчика
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к оборудованию и программному обеспечению, используемому для выполнения работ
	Для выполнения работ Подрядчик должен использовать технические и программные средства, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения и санкции соответствующих правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика.
Подрядчиком должно быть исключено применение личных технических и программных средств принадлежащего работникам Подрядчика.
Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и корпоративные файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование некорпоративных (личных) адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика.
Применение флеш-накопителей Исполнителя для настройки оборудования допускается только после их проверки антивирусным ПО Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества выполняемых работ
	Подрядчик должен обеспечивать контроль выполняемых работ на каждом этапе.
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc137126367][bookmark: _Toc133502491][bookmark: _Toc130406179]-
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация и опыт персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Работники Подрядчика, обеспечивающие выполнение работ, должны быть обучены, иметь подготовку и опыт не менее 3-х лет в областях:
· наладки вычислительной инфраструктуры;
· наладки средств защиты информации.
Работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ, должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ.
В течение 5 дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающие наличие в штате квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием в области информационных технологий и информационной безопасности либо прошедших соответствующую профессиональную переподготовку в количестве не менее 5 (пяти) человек.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	В ходе оказания услуг Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, относящиеся к сфере деятельности и проведения работ.
Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все иные законодательные и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Подрядчик, в случае необходимости, обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к ПО, поставляемому подрядчиком
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Технические характеристики
	NAC-система должна обладать техническими характеристиками, приведенными в Приложении №3 к настоящим ТТ.
	
	
	

	2.2.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1.
	Безопасность
	Продукция должна соответствовать общим правилам безопасности, предъявляемым к продукции данного рода. Продукция должна соответствовать требованиям технической документации на данную продукцию и обеспечивать безопасность персонала при ее эксплуатации (использовании)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1.
	Техническая поддержка
	На всю продукцию должна предлагаться техническая поддержка производителя в рабочее время на весь срок гарантии.
Для позиций Таблицы 2.2 техническая поддержка производителя предоставляется на срок не менее 36 месяцев в объеме:
· работа горячей линии для приёма входящих обращений: в режиме 24х7 (круглосуточно, без праздников и выходных);
· работа горячей линии дистанционной поддержки: в режиме 8х5 (в рабочее время);
· предоставление обновлений ПО: на протяжение всего срока поддержки;
· неограниченное количество обращений в техническую поддержку.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.
	Прочие требования
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1.
	Требования к происхождению ПО
	Поставляемое ПО должно входить в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236)
	Согласие с требованием
	-
	

	3.
	Требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Общие требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1.
	Общие требования к результатам создания системы аудита сетевых доступов
	1. В результате создания системы аудита сетевых доступов должна быть разработана документации для развёртывания NAC-системы, в т.ч.:
· Аналитический отчет, включающий в себя информацию о требованиях и границах проекта (перечень сегментов, типов устройств, сценариев доступа, анализ нормативных требований и внутренних политик);
· Архитектурная концепция, фиксирующая и определяющая конечный список используемых технических средств и решений, взаимосвязи компонентов, функциональность, аппаратное обеспечение.
· План производства работ;
· Программа и методика испытаний;
· Подписанный сторонами протокол прохождения ПСИ;
· Разработанный акт готовности системы к вводу в опытную эксплуатацию;
· Разработанный паспорт системы;
· Эксплуатационная документация в объеме Положения о процессе приемки информационных систем в эксплуатацию.
2. В результате создания системы аудита сетевых доступов должна быть развёрнута инфраструктура NAC-системы, в т.ч.:
· подготовлена вычислительная инфраструктура;
· Установлены компоненты NAC-системы;
· Настроен кластера;
3. В результате создания системы аудита сетевых доступов должна быть произведена настройка NAC-системы, в т.ч.:
· Настройка методов аутентификации;
· Настройка источников идентификации (LDAP, сертификаты);
· Интеграция с сетевым оборудованием;
· Настройка мониторинга и резервного копирования.
4. В результате создания системы аудита сетевых доступов должна быть разработана безопасная типовая конфигурации сетевых доступов и разработана матрица доступов.
5. В результате создания системы аудита сетевых доступов должны быть проведены ПСИ;
6. В результате создания системы аудита сетевых доступов должен быть произведен ввод в опытную эксплуатацию;
7. В результате создания системы аудита сетевых доступов должен быть произведен ввод в промышленную эксплуатацию

Проведение ПСИ не должно оказывать влияние на иные ИС (системы) ИТ-инфраструктуры Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.1.2.
	Требования к исполнительной и эксплуатационной документации
	Должна быть представлена эксплуатационная документация на Систему в объеме Положения о процессе приемки информационных систем в эксплуатацию.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-
	-//-

	3.2.1. 
	Требования к системе
	1. Система аудита сетевых доступов должна регистрировать все попытки установления сетевого соединения (успешные и неуспешные)
2. Система аудита сетевых доступов должна автоматически определять тип подключенного устройства
3. Система аудита сетевых доступов должна иметь возможность проверять состояние конечных устройств на соответствие корпоративным политикам безопасности и фиксировать результаты проверки в журнале событий
4. Выход из строя одного из экземпляров NAC-системы не должен влиять на работоспособность всей системы.
5. Система аудита сетевых доступов должна обеспечивать передачу событий в существующие SIEM-систему и систему мониторинга ПАО «РусГидро»
6. Система аудита сетевых доступов должна использовать существующие источники идентификации для сопоставления сетевого доступа с учетной записью пользователя.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.2.2. 
	Требования к масштабируемости системы
	Система аудита сетевых доступов должна обеспечивать возможность увеличения покрытия сетевого оборудования без перерывов в обслуживания путем добавления лицензий на конечные устройства, добавления кластеров для покрытия отдельных сегментов сети.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	3.3.1. 
	Требования к приемке результатов работ
	Все комплекты документов, разрабатываемые Подрядчиком в рамках всех этапов работ, указанных в Таблице 2.1, должны быть согласованы с Заказчиком, все замечания на момент приемки должны быть устранены.
Все выявленные замечания на этапах реализации создания системы аудита сетевых доступов должны быть устранены.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	3.4.1. 
	Требования к оформлению документации
	Исполнительная и эксплуатационная документация, разрабатываемая Подрядчиком в рамках работ, указанных в Таблице 2.1, должна быть разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, указанных в Приложении №1 к настоящим ТТ.
Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке.
Вся указанная документация должна быть передана Заказчику в 1 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде.
Электронный формат[footnoteRef:4]  предоставляемых документов должен соответствовать: [4:  В ходе проведения работ электронный формат предоставления документов может быть изменен/уточнен при наличии технических возможностей и по взаимному согласованию Заказчика и Подрядчика.] 

· Portable Document Format (PDF) - для сканированных или не редактируемых копий документов;
· Open Document Format (ODF):
· ODT - для оригинальных редактируемых текстовых документов,
· ODS - для оригинальных редактируемых документов, содержащих табличные данные.
· VSDX – для редактируемых копий графических схем
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями документов, указанных в Приложении № 1 к настоящим ТТ.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	Гарантийный срок на результат выполнения работ (в т.ч. на электронные носители информации) должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.
Гарантия не предполагает выполнение дополнительных работ по актуализации проектной документации в случаях изменений законодательства РФ и/или требований организационно-распорядительных документов ПАО «РусГидро» принятых после даты подписания акта о приемке выполненных работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2.
	Конфиденциальность информации
	Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящих технических требований, без предварительного письменного согласия Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Требования к наличию лицензий на выполнение работ
	Подрядчик обязан предоставить заказчику следующие лицензии:
1. Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на деятельность по оказанию услуг по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации, в т.ч. программных (программно-технических) средств защиты информации и программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации.
	
	
	

	6.2.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования к обеспечению информационной безопасности при оказании услуг
	В ходе оказания услуг Подрядчик должен обеспечить принятие соответствующих мер по обеспечению безопасности (в т.ч. исключающих возможность несанкционированного доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения информации третьими лицами) любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ.
Подрядчик обязан уведомить Заказчика (в письменном виде в течении 3 рабочих дней с момента выявления) обо всех инцидентах информационной безопасности (в т.ч. факты несанкционированных доступа, ознакомления, изменения, распространения и/или разглашения) связанных с любой информацией (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образованной в ходе выполнения работ.
Публикация или передача третьим лицам любой информации (вне зависимости от вида ее носителя) полученной от Заказчика и/или образующейся в ходе выполнения работ (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ) без согласования с Заказчиком запрещена.
При необходимости предоставления Подрядчику удаленного доступа для проведения работ, Подрядчик обязан соблюдать порядок предоставления удаленного доступа, действующий в ПАО «РусГидро».
	Согласие с требованием
	-
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3. [bookmark: _Toc240977130][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

4. [bookmark: _Toc240977131]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1.	Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию представлены в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

5. [bookmark: _Toc240977132][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения
[bookmark: _Toc144806327]Приложение № 1. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов и документов ПАО «РусГидро».
[bookmark: _Toc144806327]Приложение № 2. Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение работ/услуг.
Приложение №3. Технические требования к NAC-системе
Приложение № 4. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 г. № 82).



[bookmark: _Toc240977133]Приложение № 1

Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов и документов ПАО «РусГидро»

1.	Нормативно-правовые документы:
1.1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
1.2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.3. Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
1.4. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
1.5. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
1.6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.7. Методический документ «Методика оценки угроз безопасности информации» (утв. ФСТЭК России 05.02.2021).
1.8. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29.04.2022 № 279н (ред. от 29.04.2025) «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н».

2. Нормативно-технические документы:
2.1. ГОСТ 34.201-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
2.2. ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
2.3. ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011. Системная и программная инженерия. Описание архитектуры.
2.4. ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем.
2.5. ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
2.6. ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
2.7. ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
3. Документы ПАО «РусГидро»:
3.1. Техническая политика ПАО «РусГидро» (утверждена решением Совета Директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 09.04.2020 № 307 в ред. протокола от 24.02.2022 № 340)).
3.2. Положение об инсайдерской информации ПАО «РусГидро» (утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 23.12.2022 № 353)).
3.3. Приказ ПАО «РусГидро» от 02.09.2022 № 654 «Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию информационных систем».
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3.4. Приказ ПАО «РусГидро» от 11.11.2024 № 780 «Об утверждении Политики ПАО «РусГидро» в отношении обработки персональных данных».
[bookmark: _Toc240977134][bookmark: _Toc233245653][bookmark: _Toc224214318]Приложение № 2
[bookmark: _Toc54646414][bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Toc54451385][bookmark: _Toc54646414][bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Toc54451385]
Требования к оформлению и составлению
смет или расчетов на выполнение работ/услуг

Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ)

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении смет на техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
6. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу … «ФЕР 2020 изм.1-9».
7. Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно ниже указанным методом:
7.1. Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
8. При определении сметной стоимости базисно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН: 
8.1. Для базисно-индексного метода: Индексы, публикуемые Минстроем РФ: Индексы по видам объектов (при полном соответствии наименования объекта, кроме "Прочих", а также при применительном использовании наименования объекта, включая "Прочие") к элементам прямых затрат.
9. В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным Единых сценарных условий, Группы РусГидро. В настоящий момент актуальными являются индексы-дефляторы инвестиций (вариант – для формирования инвестиционных, производственных программ), приложенные к приказу ПАО «РусГидро» от 08.11.2023г. № 810:
на 2024 г. – 5,3%;
на 2025г. – 4,8%;
на 2026г. – 4,6%.
10. На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. Например, при проведении работ i-го этапа в 2023 г. при начале работ и составлении сметной документации в уровне цен 2021 г. должен быть учтен индекс-дефлятор на 2022 и 2023 год.
11. В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.
12. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
13. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ). При этом среднерыночная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению.
14. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
15. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
16. Транспортные затраты определяются следующими методами:
16.1. по доставке материальных ресурсов: 
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
16.2. по доставке оборудования:
· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;
· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;
· [bookmark: _Hlk86255346]в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.
17. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
18. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
19. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.
20. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
21. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
22. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
23. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный 
расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
24. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.
25. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических 
требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
26. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
27. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
28. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
29. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
30. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
31. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
32. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
33. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
34. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:5]: [5:  Пункт Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».] 

34.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
34.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
34.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
34.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:6]. Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.  [6:  Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498.] 

· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
34.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
34.2.4. По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
34.2.5.  Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
·  расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:7]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [7:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

35. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
36. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
37. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:
[image: cid:image001.jpg@01D771AB.FE884A10]

Приложение 1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.


7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 

Приложение № 1.1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ                                                                                             

Приложение №___
к договору от_______№_____
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	СОГЛАСОВАНО:
______________(Подрядчик )
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                           _____________(Заказчик )
                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	N п/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель
проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]





Приложение №1.2
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ по программе
ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ                                                                                             

Приложение №___
дополнительному соглашению от ___ № __
к договору от________№_____ 
	Заказчик

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№:
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	Руководитель проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]







Приложение №1.3
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ                                                                                             

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 





Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Приложение №1.5
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
ОБРАЗЕЦ

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12







Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
Образец № 3п
	 Приложение №_____
 к договору от ______№_______
 (дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)
________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



Смета № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование монтажной организации ________________________________
Наименование организации заказчика _________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п/п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого заработной платы, в руб. _____________________________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Накладные расходы, %__________________________________________________________
2.2 Себестоимость работ ___________________________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, % _____________________________________________________
Итого __________________________________________________________________________
3. Командировочные расходы (по расчету)_________________________________________
Всего (руб.) __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/




Приложение № 2.1
к Требованиям к оформлению и
составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы 

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание - до 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.


При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.


Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Накладные расходы _______(%)						
Рентабельность предприятия_________(%)						 

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:8]		 [8:  В ходе проведения работ электронный формат предоставления документов может быть изменен/уточнен при наличии технических возможностей и по взаимному согласованию Заказчика и Подрядчика.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.


Приложение №2
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


Образец расчета командировочных расходов
Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ п/п
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания, руб./сут.. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во командированных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	






Приложение 3 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Метод анализа ТКП
при формировании цен на материальные ресурсы и оборудование

[bookmark: _MON_1766935975]При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро. Образец заполнения формы приведен ниже:




[bookmark: _Toc240977135][bookmark: _Toc190270329]Приложение № 3 
Технические требования к NAC-системе

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Поддерживаемые протоколы аутентификации
	MAB (MAC-Authentication Bypass)


	
	
	PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol)

	2.
	Поддерживаемые методы проверки подлинности
	Ваучер (одноразовый код доступа)


	
	
	MS-CHAPv2 (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol v2)

	3.
	Общие требования к системе управления доступом
	Система управления доступом должна поддерживать создание политик аутентификации и авторизации, которые определяют правило перенаправления трафика вновь подключающихся не аутентифицированных гостевых абонентов.


	
	
	Система управления доступом должна поддерживать возможность наложения ограничений на пользовательский трафик до того, как пользователь пройдет аутентификацию.

	
	
	Система управления доступом должна иметь возможность реализации политики аутентификации и авторизации, разрешающей подключения к гостевой беспроводной сети только после активации гостевой сессии путем корректной аутентификации заданным способом.

	
	
	Система управления доступом должна иметь возможность задания длительности гостевой сессии.

	
	
	Система управления доступом должна поддерживать возможность наложения ограничений на пользовательский трафик после того, как пользователь пройдет аутентификацию

	
	
	Интерфейс управления системой должен давать возможность убедиться, что аутентифицированный клиент успешно подключен к сети и для него активирована гостевая сессия

	
	
	Система управления доступом должна поддерживать двухфакторную аутентификацию при помощи Единой системы идентификации и аутентификации

	
	
	Система управления доступом должна поддерживать создание политик аутентификации и авторизации, разрешающих подключения к беспроводной сети передачи данных пользователям из локализованной группы MS AD/ALD.Pro только после прохождения успешной аутентификации

	
	
	Система управления доступом должна иметь возможность назначения карантинного VLAN по результатам успешной аутентификации, а также возможность создания правил перенаправления трафика для ввода 2-го фактора вновь подключающихся не аутентифицированных 2-м фактором абонентов.

	
	
	Система управления доступом должна разрешать подключение к БЛВС только после активации 2-го фактора путем корректной аутентификации.

	
	
	Система управления доступом должна иметь возможность проводить процесс аутентификации при помощи подключения к защищенному SSID пользователя из локализованной группы MS AD/ALD.Pro при помощи ввода на клиенте корректных логина и пароля пользователя.

	
	
	Система управления доступом должна регистрировать обмен RADIUS-пакетами во время процесса аутентификации в RADIUS-журнале, а также фиксировать проверку политик аутентификации.

	
	
	Система управления доступом должна иметь возможность подключения внешних каталогов пользователей (MS AD/ALD.Pro )

	4.

	Требования к аутентификации и авторизации на сетевом оборудовании
	Поддержка протоколов TACACS и (или) RADIUS.


	
	
	Поддержка протокола PEAP.


	
	
	Поддержка двухфакторной авторизации.


	
	
	Централизованное управление политиками безопасности.


	
	
	Поддержка user-based политик безопасности к доменным и не доменным пользователям.


	
	
	Классификация сетевых устройств и пользователей, поддержка профилей.


	
	
	Мониторинг и управление оконечных устройств.

	
	
	Ведение журналов событий учетных записей сетевых устройств, а также пользователей БЛВС
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общий расчет

																														Приложение №3

																														к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по техническому перевооружению 

		                                                ПРИМЕР



		Метод анализа ТКП 



		№ п/п		Наименование планируемой к закупке продукции		Единица изменения		Требуемое количество		Цена за ед. в смете, руб. без НДС		Источник информации-1						Источник информации-2						Источник информации-3						Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 		% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 

m: Автор:
в данном столбце, автоматически выделяется красной заливкой превышение свыше 0		Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)

m: Автор:
добавила, для исключения замечаний, выдаваемых от группы мониторинга		КОММЕНТАРИЙ				% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)

m: Автор:
автоматически выделяются:
*красной заливкой превышение свыше 20% от среднеарифметической 
*оранжевой заливкой - превышение менее 20%



												Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС		Наименование источника информации		Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС		Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС												Источник информации-1		Источник информации-2		Источник информации-3

		1		2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		12		15		16		17		18

		1		ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ		маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		2		Снегоболотоход  ТГ-126-06 "Иркут"		маш.час		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		3		Шкаф автоматизации		шт.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		4		Кабель силовой …..		м.		1.00								0.00 ₽						0.00 ₽						0.00 ₽		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.00 ₽						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		ИТОГО																												ERROR:#DIV/0!				0.00 ₽







				* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).

				* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).






image2.wmf
Приложение  Метод анализа ТКП.XLSX


image1.jpeg
{ i

Crpaska

L 3axperms.
£ 3axpurms sce
1 Yerawoswn

3 Bonoa

[ rcpnomy

[ o notcn
Py o oo Gopus il
(MAC81-35.2004)

} ICP no Meroamxe 2020 (EUM)

3xenopr aokymentos

{4 Bumoaums COMMACOBAHO n YTBEPXAAO
- Bosomms Texcrose KomenTap
[ Bomonums neyamusaensie nosmsm
v B Busomums aimerosarie suaa pabor:
2 - obopyaosaun
2 -narepuance.
4 Busoums Heyrerie pecypot
~ i rorw
~ {2 Busogus uToru no pasaenan
O Kaxra 3pave
@ Nomocrero paoperms:
O Oavofi crpokoi MTOTO.
v £ o s xorwe aoxymenta
O Kaxa 3pave
@ Nomocrero paoperms:
O Oarofi crpokoi MTOTO

[ Bomonims HeaxTusHee SnenenTs! S GO ATHPOSHHEX SaTDAT

[ Bosonim Kowsesrapit x socyverty





