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[bookmark: _GoBack]Технические требования 
к закупке «ОКПД 2 27.11.43.000 Поставка двухтрансформаторной комплектной трансформаторной подстанции для реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Здание ГАЭС новое».

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
Поставка двухтрансформаторной комплектной трансформаторной подстанции (далее – КТП) для реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Здание ГАЭС новое.
2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения/Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Целью закупки является поставка двухтрансформаторной КТП ПЧН (2 БКТП-Т-Кк-400-6-0,4 У1) для реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Здание ГАЭС новое.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)
4.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемого оборудования приведены в Приложении 1 к настоящим требованиям. 

5. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 	
5.1. Начало поставки оборудования– с даты, заключения договора.
5.2. Окончание поставки оборудования – до20.11.2026 года.
  
6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
6.1. Место поставки: ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, площадка работ по комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, близ пос. Водораздельный.
6.2. Доставка оборудования осуществляется собственными силами и средствами Субподрядчика или привлеченной транспортной компанией.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ 
7.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной (ТОРГ-12)/ УПД.
7.2. Гарантийный срок на Товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
8.1.Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой оборудования.
8.2. Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
9.1. Спецификация оборудования.
9.2. Принципиальная однолинейная схема двухтранспорматорной подстанции.


Приложение 1 
к Техническим требованиям


	№
	Наименование
	Ед
	Кол-во

	1
	Трансформаторная подстанция 2БКТП-Т-Кк-400-6-0,4 У1
	компл.
	1

	Спецификация 2БКТП-Т-Кк-400-6-0,4 У1

	№
	Наименование
	Ед
	Кол-во

	1
	Корпус БКТП 6400х2500 сэндвич-панели 100 мм
	компл.
	2

	2
	РУ 6 кВ
	компл.
	2

	2.1
	Корпус КСО
	шт.
	4

	2.2
	Разъединитель РВЗ-10/630 II УХЛ2 с комплектом ПРБД-10(вал заземление снизу)
	шт.
	2

	2.3
	Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7, 2/5/250 УХЛ1
	шт.
	6

	2.4
	Предохранитель ПКТ 102-6-50-31,5 УЗ
	шт.
	6

	2.5
	Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-21А-5РR15/5РR15-20/20-2500/1 40кА УХЛ2
	шт.
	6

	2.6
	Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-11А-0.2SFs5-20-50/1 20кА УХЛ2
	шт.
	6

	2.7
	Шкаф РЗА на базе Терминала «Лютик+»
	шт.
	2

	3
	ШРНН секц. 1
	компл.
	1

	3.1
	Корпус ШРНН
	шт.
	1

	3.2
	Многофункциональный измерительный преобразователь
ЭНИП-2-45/400-220-A2E4x2-21(220)
	шт.
	1

	3.3
	Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ1
	шт.
	3

	3.4
	(RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40-0 3D M2C2S2 3H 1000 (с корзиной, 3пол. 1000А, 55 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В)
	шт
	1

	3.5
	Автоматический выключатель BA 88-36/125H 3P (F) TMD 80-100A
25кА AC380/415В ESQ
	шт
	1

	3.6
	Автоматический выключатель BA 88-36/125H 3P (F) TMF 16A 25кА AC380/415В ESQ
	шт
	2

	3.7
	Трансформатор тока CT60 800/5А, класс точности 0.2S, 5ВА  DKC
	шт.
	3

	3.8
	Трансформатор тока ТТЕ-100-800/5А класс точности 0,5
	шт
	1

	3.9
	Панель ЩСН
	компл.
	1

	4
	ШРНН секц. 2
	компл.
	1

	4.1
	Корпус ШРНН
	шт.
	1

	4.2
	Многофункциональный измерительный преобразователь
ЭНИП-2-45/400-220-A2E4x2-21(220)
	шт.
	1

	4.3
	Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ1
	шт.
	3

	4.4
	(RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40-0 3D M2C2S2 3H 1000 (с корзиной, 3пол. 1000А, 55 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В)
	шт
	2

	4.5
	Автоматический выключатель BA 88-36/125H 3P (F) TMD 80-100A
25кА AC380/415В ESQ
	шт
	1

	4.6
	Автоматический выключатель BA 88-36/125H 3P (F) TMF 16A 25кА AC380/415В ESQ
	шт
	2

	4.7
	Трансформатор тока CT60 800/5А, класс точности 0.2S, 5ВА  DKC
	шт.
	3

	4.8
	Трансформатор тока ТТЕ-100-800/5А класс точности 0,5
	шт
	1

	4.9
	Панель АВР
	компл.
	1

	5
	Комплект принудительной вентиляции трансформаторного отсека
	компл.
	2

	6
	Комплект ОПС Трансформаторной подстанции
	компл.
	1

	7
	Трансформатор силовой
ТСЛ-400/10-УХЛ3, 6/0,4 кВ, Д/Ун-11
	шт.
	2



