


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка автомобильных шин для транспортных средств для нужд филиалов УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО "Почта России"   (ОКПД2 - 22.11.14.199)
1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ТС
	Транспортное средство

	2.
	УФПС
	Управление Федеральной Почтовой Связи

	3.
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России». Под Покупателем также понимаются АУО и филиалы (УФПС) Общества.

	4.
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), которое обязуется поставить Покупателю товар в соответствии с заключенным Договором поставки

	5.
	ГОСТ
	Государственный Стандарт

	6.
	РФ
	Российская Федерация

	7.
	ФЗ
	Федеральный Закон

	8.
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.

	9
	УПД
	Универсальный передаточный документ


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Предмет закупки: 
Поставка автомобильных шин для транспортных средств для нужд филиалов УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО "Почта России"

Цель: Поддержание автотранспортных средств филиалов УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в состоянии технической готовности и отвечающим действующим Правилам дорожного движения РФ в части требований, предъявляемых к автомобильным шинам.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть серийного производства, не бывшим ранее в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, чистым и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.
Товар должен быть Российского происхождения.
Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 (ред. от 10.06.2025) "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ", при осуществлении закупки ТРУ, в отношении данного вида товара, установлен ЗАПРЕТ закупки Товара иностранного происхождения. Не допускается, при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства. 
Также Поставщик обязан представить при поставки российского товара номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров).
Товар должен быть произведен не ранее 2025 года.
3.2	Спецификация поставляемого товара
Спецификация Товара размещена в приложении №1 к Техническому заданию.
Спецификация поставляемого Товара приведена с конкретным наименованием Товара. 
Допускаются к участию в закупке эквиваленты к товару, соответствующие указанным характеристикам, и находящиеся в перечне товаров из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (вход на ресурс по ссылке: https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/

3.2 Основные характеристики
  Основные характеристики Товара изложены в приложении №2 к Техническому заданию.

3.3 Комплектность Товара
Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь сертификат (декларацию) соответствия и/или сертификат (паспорт) качества, инструкцию по эксплуатации. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.
3.4 Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Поставленный Товар должен иметь обязательный для данного вида Товара сертификат (декларацию) соответствия и/или сертификат (паспорт) качества завода-производителя, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Товар описан на основании его качественных показателей, которые необходимы для выполнения производственных задач автомобилями АО «Почта России». 
Автомобильные шины, должны соответствовать:
- требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 23.05.2025) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств") (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.10.2025);                                   
 - требованиям ГОСТ 4754-97 Шины Пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особого малой вместимости; Технические условия.                                                                                
- требованиям ГОСТ Р 51893-2002 Шины пневматические. Общие технические требования безопасности.
- требованиям ГОСТ Р 52900-2007 Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия. Технические условия.
- требованиям ГОСТ Р ИСО 4000-1-2005 Шины для легковых автомобилей и ободья. Часть 1. Шины (метрические серии) и ГОСТ ИСО 4209-1-2006 Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 1. Шины.
Заводом-изготовителем транспортных средств предусмотрена установка автошин таких типоразмеров, в которые заложены номинальные показатели устойчивости, управляемости, проходимости автомобиля во всем диапазоне его скоростей, указанные в «руководстве» по эксплуатации транспортного средства.
3.5 Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок службы автошин – не менее 5 (пяти) лет с даты изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения Заказчиком. 
Поставщик обязуется заменить неисправный Товар на новый.
Покупатель обязуется соблюдать требования, изложенные в инструкции по эксплуатации конкретного типа Товара.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Товар должен быть маркирован согласно стандартам производителя. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.
На каждой единице Товара должна быть нанесена дата производства в виде кода, первые две цифры которого соответствуют неделе изготовления, а следующие две – год изготовления.
Товар должен быть дополнительно маркирован одним из идентификаторов: 
•	уникальный номер;
•	Штрих код;
•	QR код;
•	RFID метка.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования» и техническим условиям завода-изготовителя изделия. 
Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны исключить повреждение и порчу Товара. 
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1 Срок и место поставки

Поставка товара осуществляется Поставщиком по ЗАЯВКАМ Покупателя. Наименование и количество товара, определяется Покупателем в соответствии с его потребностями и указывается в заявках на поставку товара. При этом минимальная партия поставки Товара в одной заявке, должна составлять не менее 4 шт., с частотой подачи Заявки не чаще двух раз в месяц.  
Поставка автомобильных шин осуществляется любым видом транспорта, за счёт средств Поставщика до склада Заказчика по адресам, указанным в Приложении № 3 к Техническому заданию. 
В состав одной заявки может быть включен Товар, доставляемый в различные УФПС Заказчика в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию. 
Под заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Заказчика указание Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте и направленное на почтовый адрес или адрес электронной почты Поставщика. 
Заявка считается принятой к исполнению Поставщиком со дня ее получения Поставщиком.
Общий срок поставки Товара: 14 месяцев с даты заключения договора. 
Срок действия договора: 14 месяцев с даты заключения договора.
Срок поставки Товара: не более 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днем направления Заказчиком заявки.
6.2 Условия поставки Товара
Товар поставляется согласно заявкам Заказчика в период действия договора по мере необходимости в поставке Товара в количестве, не менее установленного в п. 6.1.
Поставщик обязан предупредить Заказчика о поставке Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня путем его уведомления по указанным в проекте договора контактам.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ. Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.
При приемке Товара осуществляется:
· внешний осмотр тары и упаковки;
· проверка соответствия количества отгруженных и поступивших позиций в соответствии с ТОРГ-12 или УПД;
· визуальная проверка соответствия содержимого упаковочным листам, характеристикам, указанным в Заявке на поставку, требованиям настоящего Технического задания и товаросопроводительной документации.
В случае выявления дефектов (недостатков) Поставщик обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения таких дефектов (недостатков) и направления Покупателем письменного требования в адрес Поставщика об устранении недостатков Товара.
7.2.	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке Товара
Поставляемый Товар должен иметь сертификат (декларацию) соответствия и/или сертификат (паспорт) качества на каждую партию Товара.
Копии сертификатов/паспортов качества должны быть заверены подписью и печатью Поставщика, содержать следующие сведения:
· Ф.И.О. Лица, заверившего документ, должность, дата.
· Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.
Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Требования к транспортировке Товара должны соответствовать ГОСТ Р 51908–2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования».
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Требования к хранению Товара должны соответствовать ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования».
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлено.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
Товар должен быть разрешен для применения на территории РФ и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Приложение

	1
	Спецификация Товара
	1

	2
	Основные характеристики Товара
	2

	3
	Информация о местах поставки Товара
	  3
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Приложение №1
к Техническому заданию




Спецификация Товара
	№ п/п
	Наименование товара с указанием торговой марки
	Возможность замены *
	Код ОКПД2
	Единица измерения
	Прогнозное количество 
	Страна происхождения Товара

	1. 
	Автомобильная шина 8,25R20 У-2 125/122 J нс10 (всесезонная) универсальная, камерная с ободной лентой, Производитель: ПАО «Нижнекамскшина»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	78
	Россия

	2. 
	Автомобильная шина KAMA-240 8.25R20 130/128 K (всесезонная) универсальная камерная с ободной лентой.  Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	36
	Россия

	3. 
	Автомобильная шина KAMA Forza Mix A 11 R22.5 148/145K бескамерная, универсальная.  Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	40
	Россия

	4. 
	Автомобильная шина Кама-310 11.00R20 150/146K TT 16PR Универсальная камерная с ободной лентой. Производитель: ПАО "Нижнекамскшина
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	5. 
	Автомобильная шина Кама-431 12 R18 136J TT Камерная Универсальная. Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	6. 
	Автомобильная шина Кама О-40БМ 9.00R20 140/137 J Универсальная камерная с ободной лентой. Производитель: ПАО Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	7. 
	Автомобильная шина Кама BREEZE (HK-132) 175/70 R14 84T (летняя). Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	38
	Россия

	8. 
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 175/70 R14 88T (зимняя шипованная), Производитель: АО "Кордиант"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	32
	Россия

	9. 
	Автомобильная шина Cordiant Gravity 185/65 R15 92H (летняя),
Производитель: АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	480
	Россия

	10. 
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 185/65 R15 92T (зимняя шипованная). Производитель: АО "Кордиант»  
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	722
	Россия

	11. 
	Автомобильная шина Cordiant Road Runner 185/70R14 88H (летняя), 
Производитель АО "Кордиант"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	12. 
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 185/70R14 92T (зимняя шипованная), Производитель АО "Кордиант"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	20
	Россия

	13. 
	Автомобильная шина Cordiant Business CS-2   185/75R16C 104/102 R (летняя), Производитель: АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	12
	Россия

	14. 
	Автомобильная шина 185/75R16C CORDIANT BUSINESS, CA-1 104/102Q (всесезонные), Производитель: АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	188
	Россия

	15. 
	Автомобильная шина   185/75R16C CORDIANT BUSINESS, CW-2 104/102Q б/к ОШ (зимняя-шипованная.) Производитель: АО Кордиант
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	52
	Россия

	16. 
	Автомобильная шина Cordiant Gravity 195/65 R15 95H (летняя),
Производитель: АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	4
	Россия

	17. 
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 195/65 R15 95T (зимняя шипованная). Производитель: АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	12
	Россия

	18. 
	Автомобильная шина 195/75R16C CORDIANT BUSINESS, CA-2 107/105R (всесезонная). Производитель: АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	92
	Россия

	19. 
	Автомобильная шина Cordiant Business CS-2   195/75R16C 110/108 R (летняя), Производитель: АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	12
	Россия

	20. 
	Автомобильная шина 195/75R16C CORDIANT BUSINESS, CW-2 107/105Q (зимняя шипованная), Производитель: АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	12
	Россия

	21. 
	Автомобильная шина Cordiant Sport 3 PS2 205/55 R16 91V(летняя),
Производитель: АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	44
	Россия

	22. 
	Автомобильная шина 205/55R16 CORDIANT SNOW CROSS PW-2 94T (зимняя шипованная), Производитель: АО "Кордиант"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	69
	Россия

	23. 
	Автомобильная шина 205/65R15 CORDIANT_COMFORT_2 99H б/к    Производитель: АО "Кордиант"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	24. 
	Автомобильная шина 205/65R15 CORDIANT SNOW CROSS PW-2 99T (зимняя шипованная), Производитель: АО "Кордиант"         
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	25. 
	Автомобильная шина 205/70R15C КАМА TRACE (HK-135)  106/104R  ПАО "Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	12
	Россия

	26. 
	Автомобильная шина 205/70R15С CORDIANT BUSINESS, CW-2 106/104Q (зимняя шипованная), Производитель: АО "Кордиант
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	20
	Россия

	27. 
	Автомобильная шина Cordiant Gravity SUV 215/65 R16 102H, (летняя), Производитель АО "Кордиант "
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	8
	Россия

	28. 
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 SUV 215/65 R16 102T (зимняя шипованная), Производитель АО "Кордиант"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	4
	Россия

	29. 
	Автомобильная шина 215/65R16C Cordiant Business CA-2 109/107R, (всесезонная), Производитель АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	30. 
	Автомобильная шина 215/65R16C CORDIANT BUSINESS, CW-2 109/107Q, (зимняя шипованная), Производитель АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	31. 
	Автомобильная шина   215/55R17 CORDIANT SPORT 3 98V (летняя), 
Производитель АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	24
	Россия

	32. 
	Автомобильная шина 215/55R17 CORDIANT SNOW CROSS PW-2 98T (зимняя шипованная). Производитель АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	28
	Россия

	33. 
	Автомобильная шина 215/75R17,5 NU-301 КАМА 126/124 M, (всесезонная) универсальная. Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"                    
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	36
	Россия

	34. 
	Автомобильная шина 225/65R16C Cordiant Business CA-2 112/110 R (всесезонная). Производитель АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	404
	Россия

	35. 
	Автомобильная шина КАМА-218 225/75R16С  121/120 N (всесезонная) Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"                    
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	526
	Россия

	36. 
	Автомобильная шина Кама ALGA LT (НК-534) 225/75 R16C 121R (зимняя шипованная). Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	52
	Россия

	37. 
	Автомобильная шина Cordiant Business CA-2 235/65R16C 115/113 R, (всесезонная).Производитель АО "Кордиант"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	38. 
	Автомобильная шина Cordiant Business CS-2   235/65R16C 115/113 R, (летняя), Производитель АО "Кордиант"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	134
	Россия

	39. 
	Автомобильная шина Viatti Vettore Inverno 235/65R16C (V-524) 115/113R, (зимняя шипованная), Производитель ПАО Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	177
	Россия

	40. 
	Автомобильная шина   КАМА NR 201 245/70R19.5 136/134M, (всесезонная) ведущая, Производитель ПАО "Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	26
	Россия

	41. 
	Автомобильная шина   КАМА NF 202 245/70R19.5 136/134M, (всесезонная) рулевая, Производитель ПАО "Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	20
	Россия

	42. 
	Автомобильная шина КАМА NU 301 245/70R19.5 136/134M, (всесезонная) универсальная, Производитель ПАО "Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	72
	Россия

	43. 
	Автомобильная шина КАМА NU 301 265/70R19.5 140/138М, (всесезонная) универсальная, Производитель ПАО "Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	12
	Россия

	44. 
	Автомобильная шина 265/70R19,5 NR-202 КАМА 140/138 M, (всесезонная) ведущая,  Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"        
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	12
	Россия

	45. 4
	Автомобильная шина 265/70R19,5 NF-202 КАМА 140/138 M, (всесезонная) рулевая,  Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"  
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	6
	Россия

	46. 
	Автомобильная шина 295/80R22,5 NR-202 КАМА 152/148 M (всесезонная) ведущая,  Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"       
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	12
	Россия

	47. 
	Автомобильная шина 295/80R22,5 NF-202 КАМА 152/148 M, (всесезонная) рулевая,  Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"             
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	2
	Россия

	48. 
	Автомобильная шина КАМА NU 301 295/80R22.5 152/148M, (всесезонная) универсальная, Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"             
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	12
	Россия

	49. 
	Автомобильная шина КАМА NF 202 315/70R22.5 154/150L, (всесезонная) рулевая, Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	43
	Россия

	50. 
	Автомобильная шина   КАМА NR 202 315/70R22.5 154/150L, (всесезонная) ведущая, Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"  
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	89
	Россия

	51. 
	Автомобильная шина КАМА NT 202 385/65R22.5 160K TL (всесезонная) полуприцеп. Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"      
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	68
	Россия

	52. 
	Автомобильная шина 215/75R16C КАМА TRACE (HK-135) 116/114 R  ПАО "Нижнекамскшина"          
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	53. 
	Автомобильная шина Vettore Brina 215/75R16C 116/114 R (зимняя нешипуемая). Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"    
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	54. 
	Автомобильная шина Vettore Inverno 215/75R16C 116/114 R (зимняя шипованная). Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"    
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	55. 
	Автомобильная шина Viatti Strada 2 225/55R17 101 W (летняя),
Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	4
	Россия

	56. 
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 225/55 R17 101T (зимняя шипованная). Производитель АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	57. 
	Автомобильная шина 225/55R16 CORDIANT_SPORT_3, PS-2 95V б/к Производитель АО "Кордиант»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	58. 
	Автомобильная шина KAMA TRACE (HK-135) 215/70R15C 109 R (летняя). Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	0
	Россия

	59. 
	Автомобильная шина Nokian Tyres (Ikon) Hakkapeliitta 9 225/60 R16 102T XL  (зимняя шипованная). Производитель ООО «Айкон Тайерс»
	Или эквивалент
	22.11.14.199
	Шт.
	4
	Россия


	*- Допускается к участию в закупке эквиваленты к Товару, соответствующие характеристикам, указанным в Приложении №2 к Техническому заданию, и находящиеся в перечне товаров из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (вход на ресурс по ссылке: https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/.
 



Приложение №2
к Техническому заданию
Основные характеристики Товара


	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики/параметры эквивалентов*

	1
	Автомобильная шина 8,25R20 У-2 125/122 J нс10 (всесезонная) универсальная, камерная с ободной лентой
Производитель: ПАО «Нижнекамскшина»
	Типоразмер - 8.25R20
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее 125/122*
Индекс категории скорости не менее – J*
Норма слойности не менее – 10*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - камерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - дорожный
Максимальная скорость, км/ч не менее – 100*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 1650*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее - 1500*
Ездовая камера - 8.25–20 (в комплекте с шиной)
Тип вентиля ездовой камеры - ГК-115
Ободная лента - 6.7–20 (в комплекте с шиной).
Дополнительная маркировка - M+S

	2
	Автомобильная шина KAMA-240 8.25R20 130/128 K (всесезонная) универсальная камерная с ободной лентой.  Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 8.25R20
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее 130/128*
Индекс категории скорости не менее – K*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - камерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - дорожный
Максимальная скорость, км/ч не менее – 110*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 1900*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее - 1800*
Ездовая камера - 8,25–20 (в комплекте с шиной)
Тип вентиля ездовой камеры - ГК-115
Ободная лента -  6,7–20 (в комплекте с шиной)
Дополнительная маркировка - M+S

	3
	Автомобильная шина KAMA Forza Mix A 11 R22.5 148/145K бескамерная, универсальная. .  Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 11R22.5
Ось назначения рекомендуемая - Всепозиционная
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее 148/145*
Индекс категории скорости не менее – К*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение – бескамерное
Тип рисунка протектора- универсальный
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Максимальная скорость, км/ч не менее – 110*
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 3 150* 
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее - 2 900*
Тип вентиля бескамерной шины УБ
Дополнительная маркировка - M+S

	4
	Автомобильная шина Кама-310 11.00R20 150/146K TT 16PR Универсальная камерная с ободной лентой. Производитель: ПАО "Нижнекамскшина
	Типоразмер - 11.00R20
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 150/146*
Индекс категории скорости не менее – K*
Норма слойности не менее – 16*
Тип конструкции радиальная
Исполнение - камерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора- универсальный
Максимальная скорость, км/ч не менее – 110*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 3350*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее - 3000*
Ездовая камера - 11.00–20 (в комплекте с шиной)
Тип вентиля ездовой камеры - ГК-145
Ободная лента - 7.7–20 (в комплекте с шиной)
Дополнительная маркировка - M+S

	5
	Автомобильная шина Кама-431 12 R18 136J TT Камерная Универсальная. Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер -12.00R18
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее – 136*
Индекс категории скорости – J*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - камерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора -повышенной проходимости
Максимальная скорость, км/ч не менее – 100*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 2240
Обод рекомендуемый - 228Г-457
Ездовая камера - 12,00–18 (в комплекте с шиной)
Ободная лента 205–457 (в комплекте с шиной)
Дополнительная маркировка - M+S, POR

	6
	Автомобильная шина Кама О-40БМ 9.00R20 140/137 J Универсальная камерная с ободной лентой. Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 9.00R20
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее 140/137*
Индекс категории скорости - J
Норма слойности не менее – 14*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - камерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - универсальный
Максимальная скорость, км/ч не менее – 100*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 2500*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее - 2300*
Обод рекомендуемый - 7.0–20
Ездовая камера - 9.00–20 (в комплекте с шиной)
Тип вентиля ездовой камеры - ГК-135
Ободная лента - 6.7–20 (в комплекте с шиной)
Дополнительная маркировка - M+S

	7
	Автомобильная шина Кама BREEZE (HK-132) 175/70 R14 84T (летняя).
Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 175/70R14
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 84 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - дорожный направленный
Максимальная скорость, км/ч не менее - 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее – 500*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	8
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 175/70 R14 88T (зимняя шипованная), Производитель: АО "Кордиант"
	Типоразмер - 175/70R14
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 88 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний направленный шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее - 560*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	9
	Автомобильная шина Cordiant Gravity 185/65 R15 92H (летняя),
Производитель: АО "Кордиант»
	Типоразмер - 185/65R15
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 92 H*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - дорожный асимметричный  
Максимальная скорость, км/ч не менее – 210*
Максимальная нагрузка, кг не менее – 630*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	10
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 185/65 R15 92T (зимняя шипованная). Производитель: АО "Кордиант»  
	Типоразмер - 185/65R15
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 92 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний направленный шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее - 630*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	11
	Автомобильная шина Cordiant Road Runner 185/70R14 88H (летняя), 
Производитель АО "Кордиант"
	Типоразмер - 185/70R14
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 88 H*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора – дорожный направленный
Максимальная скорость, км/ч не менее – 210*
Максимальная нагрузка, кг не менее – 560*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	12
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 185/70R14 92T (зимняя шипованная), 
Производитель АО "Кордиант"
	Типоразмер - 185/70R14
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 92 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний направленный шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее - 630*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	13
	Автомобильная шина Cordiant Business CS-2   185/75R16C 104/102 R (летняя),
Производитель: АО "Кордиант»
	Типоразмер - 185/75R16С
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 104/102*
Индекс категории скорости не менее - R
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - дорожный
Максимальная скорость, км/ч не менее -170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 900*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 850*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	14
	Автомобильная шина 185/75R16C CORDIANT BUSINESS, CA-1 104/102Q (всесезонные), Производитель: АО "Кордиант»
	Типоразмер - 185/75R16С
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 104/102*
Индекс категории скорости не менее – Q*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - дорожный
Максимальная скорость, км/ч не менее -160*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 900*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 850*
Дополнительная маркировка - M+S
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	15
	Автомобильная шина   185/75R16C CORDIANT BUSINESS, CW-2 104/102Q б/к ОШ (зимняя-шипованная.) Производитель: АО "Кордиант
	Типоразмер - 185/75R16С
Индексы несущей способности и категории скорости не менее – 104/102*                                                                                                                  Индекс категории скорости не менее – Q*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 160*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс не менее - 900*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс не менее - 850*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	16
	Автомобильная шина Cordiant Gravity 195/65 R15 95H (летняя),
Производитель: АО "Кордиант»
	Типоразмер - 195/65 R15
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 95 H*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - дорожный асимметричный  
Максимальная скорость, км/ч не менее – 210*
Максимальная нагрузка, кг не менее – 690*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	17
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 195/65 R15 95T (зимняя шипованная).
	Типоразмер - 195/65R15
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 95 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний направленный шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее - 690*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	18
	Автомобильная шина 195/75R16C CORDIANT BUSINESS, CA-2 107/105R (всесезонная). Производитель: АО "Кордиант»
	Типоразмер - 195/75R16С
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 107/105*
Индекс категории скорости не менее – R*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора – дорожный симметричный
Максимальная скорость, км/ч не менее -170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 975*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 925*
Дополнительная маркировка - M+S
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	19
	Автомобильная шина Cordiant Business CS-2   195/75R16C 110/108 R (летняя),
Производитель: АО "Кордиант»
	Типоразмер - 195/75R16С
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 110/108*
Индекс категории скорости не менее - R*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - дорожный
Максимальная скорость, км/ч не менее -170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1060*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 1000*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	20
	Автомобильная шина 195/75R16C CORDIANT BUSINESS, CW-2 107/105Q (зимняя шипованная), Производитель: АО "Кордиант»
	Типоразмер - 195/75R16С
Индексы несущей способности и категории скорости не менее – 107/105 Q*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 160*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс не менее - 975*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс не менее - 925*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	21
	Автомобильная шина Cordiant Sport 3 PS2 205/55 R16 91V(летняя),
Производитель: АО "Кордиант»
	Типоразмер – 205/55R16
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 91 V*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора – дорожный асимметричный
Максимальная скорость, км/ч не менее – 240*
Максимальная нагрузка, кг не менее – 615*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	22
	Автомобильная шина 205/55R16 CORDIANT SNOW CROSS PW-2 94T (зимняя шипованная),
Производитель: АО "Кордиант"
	Типоразмер - 205/55R16
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 94 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний направленный шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее - 670*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	23
	Автомобильная шина 205/65R15 CORDIANT_COMFORT_2 99H б/к    Производитель: АО "Кордиант"
	Типоразмер – 205/65R15
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 99 H*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора – асимметричный 
Максимальная скорость, км/ч не менее – 210*
Максимальная нагрузка, кг не менее – 775*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	24
	Автомобильная шина 205/65R15 CORDIANT SNOW CROSS PW-2 99T (зимняя шипованная), 
Производитель: АО "Кордиант"         
	Типоразмер - 205/65R15
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 99 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний направленный шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее - 775*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	25
	Автомобильная шина 205/70R15C КАМА TRACE (HK-135)  106/104 R  ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер 205/70R15С
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 106/104*
Индекс категории скорости не менее - R
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - ненаправленный
Максимальная скорость, км/ч не менее - 170
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 950*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 900*

	26
	Автомобильная шина 205/70R15С CORDIANT BUSINESS, CW-2 106/104Q (зимняя шипованная), 
Производитель: АО "Кордиант
	Типоразмер - 205/70R15С
Индексы несущей способности и категории скорости не менее – 106/104Q*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 160*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс не менее - 950*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс не менее - 900*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	27
	Автомобильная шина Cordiant Gravity SUV 215/65 R16 102H, (летняя), 
Производитель АО "Кордиант "
	Типоразмер - 215/65R16
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 102 H*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - дорожный асимметричный  
Максимальная скорость, км/ч не менее – 210*
Максимальная нагрузка, кг не менее – 850*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	28
	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 2 SUV 215/65 R16 102T (зимняя шипованная),
Производитель АО "Кордиант"
	Типоразмер - 215/65R16
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 102 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний направленный шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее - 850*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	29
	Автомобильная шина 215/65R16C Cordiant Business CA-2 109/107R, (всесезонная), Производитель АО "Кордиант»
	Типоразмер - 215/65R16С
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 109/107*
Индекс категории скорости не менее – R*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора – дорожный симметричный
Максимальная скорость, км/ч не менее -170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1030*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 975*
Дополнительная маркировка - M+S
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	30
	Автомобильная шина 215/65R16C CORDIANT BUSINESS, CW-2 109/107Q, (зимняя шипованная), Производитель АО "Кордиант»
	Типоразмер - 215/65R16С
Индексы несущей способности и категории скорости не менее – 109/107Q*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 160*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс не менее - 1030*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс не менее - 975*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	31
	Автомобильная шина   215/55R17 CORDIANT SPORT 3 98V (летняя), 
Производитель АО "Кордиант»
	Типоразмер – 215/55R17
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 98 V*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора – дорожный асимметричный
Максимальная скорость, км/ч не менее – 240*
Максимальная нагрузка, кг не менее – 750*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	32
	Автомобильная шина 215/55R17 CORDIANT SNOW CROSS PW-2 98T (зимняя шипованная) 
Производитель АО "Кордиант»
	Типоразмер - 215/55R17
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 98 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний направленный шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее - 750*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	33
	Автомобильная шина 215/75R17,5 NU-301 КАМА 126/124 M, (всесезонная) универсальная.
Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"                    
	Типоразмер - 215/75R17.5
Ось назначения рекомендуемая - Всепозиционная
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 126/124*
Индекс категории скорости не менее - M*
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Максимальная скорость, км/ч не менее – 130*
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1700*
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 1600*
Тип вентиля бескамерной шины УБ
Дополнительная маркировка - M+S

	34
	Автомобильная шина 225/65R16C Cordiant Business CA-2 112/110 R (всесезонная) 
Производитель АО "Кордиант»
	Типоразмер - 225/65R16С
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 112/110*
Индекс категории скорости не менее – R*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора – дорожный симметричный
Максимальная скорость, км/ч не менее -170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1120*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 1060*
Дополнительная маркировка - M+S
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	35
	Автомобильная шина КАМА-218 225/75R16С  121/120 N (всесезонная) Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"                    
	Типоразмер - 225/75R16С
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 121/120*
Индекс категории скорости не менее - N*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - универсальный
Максимальная скорость, км/ч не менее - 140*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1450*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 1400*
Обод рекомендуемый 6 J
Тип вентиля бескамерной шины ЛБ
Дополнительная маркировка M+S, POR

	36
	Автомобильная шина Кама ALGA LT (НК-534) 225/75 R16C 121R (зимняя шипованная). Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин
	Типоразмер - 225/75R16C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 121/120*
Индекс категории скорости не менее - R
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний шипуемый
Максимальная скорость, км/ч не менее – 170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1450*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг – 1400*
Обод рекомендуемый - 6 J
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	37
	Автомобильная шина Cordiant Business CA-2 235/65R16C 115/113 R, (всесезонная).Производитель АО "Кордиант"
	Типоразмер - 235/65R16С
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 115/113*
Индекс категории скорости не менее – R*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора – дорожный симметричный
Максимальная скорость, км/ч не менее -170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1215*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 1150*
Дополнительная маркировка - M+S
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	38
	Автомобильная шина Cordiant Business CS-2   235/65R16C 115/113 R, (летняя), Производитель АО "Кордиант"
	Типоразмер - 235/65R16С
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 115/113*
Индекс категории скорости не менее – R*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора – дорожный симметричный
Максимальная скорость, км/ч не менее -170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1215*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 1150*

	39
	Автомобильная шина Viatti Vettore Inverno 235/65R16C (V-524) 115/113R, (зимняя шипованная), Производитель ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 235/65R16C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 115/113*
Индекс категории скорости - R
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний шипуемый
Максимальная скорость, км/ч не менее – 170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1215*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 975*
Обод рекомендуемый 7 J
Тип вентиля бескамерной шины ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	40
	Автомобильная шина   КАМА NR 201 245/70R19.5 136/134M, (всесезонная) ведущая, Производитель ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 245/70R19.5
Ось назначения рекомендуемая Ведущая
Ось назначения допускаемая - Рулевая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 136/134*
Индекс категории скорости не менее - M
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Условия эксплуатации протектора - Региональная
Максимальная скорость, км/ч не менее – 130*
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 2240*
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее - 2120*
Обод, рекомендуемый 7.50
Тип вентиля бескамерной шины УБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	41
	Автомобильная шина   КАМА NF 202 245/70R19.5 136/134M, (всесезонная) рулевая, Производитель ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 245/70R19.5
Ось назначения рекомендуемая - Рулевая
Ось назначения допускаемая - Ведущая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 136/134*
Индекс категории скорости - М
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Условия эксплуатации протектора - Региональная
Максимальная скорость, км/ч не менее – 130*
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 2240*
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 2120*
Обод, рекомендуемый 7.50
Тип вентиля бескамерной шины УБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	42
	Автомобильная шина КАМА NU 301 245/70R19.5 136/134M, (всесезонная) универсальная, Производитель ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 245/70R19.5
Ось назначения рекомендуемая - Всепозиционная
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 136/134*
Индекс категории скорости – не менее M*
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Максимальная скорость, км/ч не менее – 130*
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 2240*
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 2120*
Обод, рекомендуемый 7.50
Тип вентиля бескамерной шины - УБ
Дополнительная маркировка - M+S

	43
	Автомобильная шина КАМА NU 301 265/70R19.5 140/138М, (всесезонная) универсальная, Производитель ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 265/70R19.5
Ось назначения рекомендуемая - Всепозиционная
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 140/138*
Индекс категории скорости не менее – М*
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Максимальная скорость, км/ч не менее – 130*
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 2500*
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 2360*
Обод, рекомендуемый 7.50
Тип вентиля бескамерной шины УБ
Дополнительная маркировка M+S

	44
	Автомобильная шина 265/70R19,5 NR-202 КАМА 140/138 M, (всесезонная) ведущая,  Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"        
	Типоразмер - 265/70R19.5
Ось назначения рекомендуемая - Ведущая
Ось назначения допускаемая - Рулевая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 140/138*
Индекс категории скорости не менее – M*
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Максимальная скорость, км/ч не менее - 130
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 2500*
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 2360*
Обод, рекомендуемый 7.50
Тип вентиля бескамерной шины - УБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	45
	Автомобильная шина 265/70R19,5 NF-202 КАМА 140/138 M, (всесезонная) рулевая,  Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"  
	Типоразмер - 265/70R19.5
Ось назначения рекомендуемая - Рулевая
Ось назначения допускаемая - Ведущая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не более - 140/138*
Индекс категории скорости – М*
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Условия эксплуатации протектора - Региональная
Максимальная скорость, км/ч не менее – 130*
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 2500*
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 2360*
Обод, рекомендуемый 7.50
Тип вентиля бескамерной шины УБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	46
	Автомобильная шина 295/80R22,5 NR-202 КАМА 152/148 M (всесезонная) ведущая,  Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"       
	Типоразмер - 295/80R22.5
Ось назначения рекомендуемая - Ведущая
Ось назначения допускаемая - Рулевая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 152/148*
Индекс категории скорости не менее - M*
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Условия эксплуатации протектора - Региональная
Максимальная скорость, км/ч не менее - 130*
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 3550*
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее - 3150*
Обод, рекомендуемый 9.00
Тип вентиля бескамерной шины - УБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	47
	Автомобильная шина 295/80R22,5 NF-202 КАМА 152/148 M, (всесезонная) рулевая,  Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"             
	Типоразмер - 295/80R22.5
Ось назначения рекомендуемая - Рулевая
Ось назначения допускаемая - Ведущая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 152/148*
Индекс категории скорости не менее - M*
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Условия эксплуатации протектора - Региональная
Максимальная скорость, км/ч не менее - 130*
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 3550*
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 3150*
Обод, рекомендуемый 9.00
Тип вентиля бескамерной шины - УБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	48
	Автомобильная шина КАМА NU 301 295/80R22.5 152/148M, (всесезонная) универсальная,Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"             
	Типоразмер - 295/80R22.5
Ось назначения рекомендуемая - Всепозиционная
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 152/148
Индекс категории скорости - M*
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Условия эксплуатации протектора - Город
Максимальная скорость, км/ч не менее - 130*
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 3550*
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 3150*
Обод, рекомендуемый 9.00
Тип вентиля бескамерной шины - УБ
Дополнительная маркировка - M+S
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	Автомобильная шина КАМА NF 202 315/70R22.5 154/150L, (всесезонная) рулевая, Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"
	Типоразмер - 315/70R22.5
Ось назначения рекомендуемая - Рулевая
Ось назначения допускаемая - Ведущая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 154/150*
Индекс категории скорости не менее – L*
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Условия эксплуатации протектора - Региональная
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 3 750*
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее - 3 350*
Обод рекомендуемый 9.00
Тип вентиля бескамерной шины - УБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	50
	Автомобильная шина   КАМА NR 202 315/70R22.5 154/150L, (всесезонная) ведущая, Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"  
	Типоразмер - 315/70R22.5
Ось назначения рекомендуемая - Ведущая
Ось назначения допускаемая - Рулевая
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 154/150*
Индекс категории скорости не менее – L*
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Условия эксплуатации протектора – Региональная
Максимальная скорость, км/ч не менее - 120*
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 3 750*
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее - 3 350*
Обод рекомендуемый 9.00
Тип вентиля бескамерной шины - УБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	51
	Автомобильная шина КАМА NT 202 385/65R22.5 160K TL (всесезонная) полуприцеп. Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"      
	Типоразмер - 385/65R22.5
Ось назначения рекомендуемая - Прицепная
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее – 160*
Индекс категории скорости не менее – K*
Тип конструкции - Радиальная
Исполнение - Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - ЦМК
Условия эксплуатации протектора - Региональная
Максимальная скорость, км/ч не менее – 110*
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг не менее - 4500*
Обод рекомендуемый 11.75
Тип вентиля бескамерной шины - УБ
Дополнительная маркировка - M+S
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	Автомобильная шина 215/75R16C КАМА TRACE (HK-135) 116/114 R  ПАО "Нижнекамскшина"          
	Типоразмер - 215/75R16С
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 116/114*
Индекс категории скорости не менее – R*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - Ненаправленный 
Максимальная скорость, км/ч не менее -170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1250*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 1180*
Обод рекомендуемый 6 J
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	53
	Автомобильная шина Vettore Brina 215/75R16C 116/114 R зимняя нешипуемая. Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"    
	Типоразмер - 215/75R16C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 116/114*
Индекс категории скорости не менее - R*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний нешипуемая
Максимальная скорость, км/ч не менее – 170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1250*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 1180*
Обод рекомендуемый 6 J
Тип вентиля бескамерной шины -ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	54
	Автомобильная шина Vettore Inverno 215/75R16C 116/114 R (зимняя шипованная). Производитель ООО "Нижнекамский завод грузовых шин"    
	Типоразмер - 215/75R16C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 116/114*
Индекс категории скорости не менее - R
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний шипуемый
Максимальная скорость, км/ч не менее – 170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1250*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг не менее – 1180*
Обод рекомендуемый 6 J
Тип вентиля бескамерной шины -ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF
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	Автомобильная шина Viatti Strada 2 225/55R17 101 W (летняя).
Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 225/55R17
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 101 W
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора дорожный – дорожный асимметричный
Максимальная скорость, км/ч не менее - 270*
Максимально допустимая нагрузка на шину, кг не менее - 825*
Обод рекомендуемый - 7 J
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
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	Автомобильная шина Cordiant Snow Cross 225/55 R17 101T (зимняя шипованная). Производитель АО "Кордиант»
	Типоразмер - 225/55R17
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 101 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний направленный шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее - 825*
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF

	57
	Автомобильная шина 225/55R16 CORDIANT_SPORT_3, PS-2 95V б/к Производитель АО "Кордиант»
	Типоразмер - 225/55R16
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 95 V*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора асимметричный
Максимальная скорость, км/ч не менее – 240*
Максимально допустимая нагрузка на шину, кг – 690*
Обод рекомендуемый - 6 1/2 J
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ

	58
	Автомобильная шина KAMA TRACE (HK-135) 215/70R15C 109 R (летняя), Производитель: ПАО "Нижнекамскшина"
	Типоразмер - 215/70R15C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину не менее - 109/107*
Индекс категории скорости не менее – R*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - дорожный
Максимальная скорость, км/ч не менее – 170*
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг не менее – 1030*
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг – 975*
Обод рекомендуемый 6 1/2 J
Тип вентиля бескамерной шины ЛБ

	59
	Автомобильная шина Nokian Tyres (Ikon) Hakkapeliitta 9 225/60 R16 102T XL  (зимняя шипованная). Производитель ООО «Айкон Тайерс»
	Типоразмер - 225/60 R16
Индексы несущей способности и категории скорости не менее - 102 Т*
Тип конструкции - радиальная
Исполнение - бескамерное
Конструкция каркаса и брекера - комбинированная
Тип рисунка протектора - зимний направленный шипуемый.
Максимальная скорость, км/ч не менее – 190*
Максимальная нагрузка, кг не менее - 850*
Extra Load – усиленная боковина и каркас
Тип вентиля бескамерной шины - ЛБ
Дополнительная маркировка - M+S, 3PMSF


*-Допускаются к участию в закупке эквиваленты к товару, соответствующие указанным характеристикам, и находящиеся в перечне товаров из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (вход на ресурс по ссылке: https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/.




Приложение №3
к Техническому заданию

Информация 
о местах поставки Товара


	№ п/п
	Федеральный округ
	Субъект Российской Федерации
	Город
	Улица
	Дом
	Почтовый индекс

	1
	Приволжский
	Кировская область
	Киров
	Сормовская
	1
	610044

	2
	Центральный
	Смоленская область
	Вязьма
	Воинов интернационалистов
	3
	215110

	1. 
	
	
	пос. Монастырщина 
	1-я Краснинская
	19
	216130

	3
	Центральный
	Тверская область
	Тверь
	Склизкова
	43
	170033

	4
	Центральный
	Ярославская область
	Ярославль
	Пожарского
	23
	150030

	5
	Центральный
	Ивановская область
	Иваново
	Домостроителей
	36
	153051

	6
	Центральный
	Костромская область
	Кострома
	Станкостроительная
	4
	   156961

	7
	Северо-Западный
	Архангельская область
	Архангельск
	Октябрят
	29
	163000

	8
	Северо-Западный
	Ненецкий АО
	Нарьян-Мар
	Смидовича
	25
	166000

	9
	Северо-Западный
	Вологодская область
	Вологда
	Гиляровского
	54-а
	160014

	10
	Северо-Западный
	Калининградская область
	Калининград
	Железнодорожная
	29
	236015

	11
	Северо-Западный
	Мурманская область
	Мурманск
	Чапаева
	10
	183032

	12
	Северо-Западный
	Новгородская область
	Великий Новгород
	Хутынская
	56
	173020

	13
	Северо-Западный
	Псковская область
	Псков
	Леона Поземского
	127
	180006

	14
	Северо-Западный
	Республика Карелия
	Петрозаводск
	Шотмана
	7
	185961

	15
	Северо-Западный
	Республика Коми
	Сыктывкар
	Колхозная
	40
	167981

	16
	Северо-Западный
	Санкт-Петербург и Ленинградская область
	Санкт-Петербург
	Софийская
	81
	192289






