












Технические требования

[bookmark: _GoBack]ОКПД2 27.12.10.190 Поставка предохранителей для нужд Жигулевского филиала
Лот № 











1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.12.10.190 Поставка предохранителей для нужд Жигулевского филиала (далее — Продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126]Продукция предназначена для исполнения договора подряда №0028-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС «Выполнение работ по Капитальному ремонту гидроагрегата ст. №1 Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.
2. Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.
	Предохранитель 12,5 URD 84 TQF 1700 PC84UD13C17CTQ FERRAZ (кат. №225987А)
	27.12.10.190
	шт
	2


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Предохранитель 12,5 URD 84 TQF 1700 PC84UD13C17CTQ FERRAZ (кат. №225987А)
	С даты подписания договора
	по 16.11.2026 г.


[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581]Поставка осуществляется одной партией.
* Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договора подряда №0028-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС.

2.2. Требования к качеству продукции 
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Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: ОКПД2 27.12.10.190 Поставка предохранителей для нужд Жигулевского филиала
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Требования к техническим и функциональным характеристикам

	1.1.
	Предохранитель 12,5 URD 84 TQF 1700 PC84UD13C17CTQ FERRAZ (кат. №225987А)
	класс прибора
	aR
	ГОСТ 17242-86, IEC60269-4

	
	
	типоразмер
	84  Protistor в квадратном корпусе
	

	
	
	номинальный ток (ток вставки)
	1700А
	

	
	
	класс напряжения (номинальное напряжение IEC (В AC))
	1250В
	

	
	
	Отключающая способность Ir (предельный ток срабатывания)
	115 кА
	

	
	
	Тип крепления
	ТTQF (к шинам 4 болтами)
	

	2.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	2.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложениях № 1 и 2 к настоящим Техническим требованиям на поставку тиристоров.

	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1.
	Место поставки
	РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС

	3.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	3.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификат качества;
· паспорт качества;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
· иные документы, предусмотренные п 3.3 Договора

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

	5.3.
	Срок гарантии: 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.




