
Технические требования на поставку МТР
«ОКПД2 27.32.13.112 Поставка кабеля силового с изоляцией из ПВХ для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия

	ОМП
	определение места повреждения

	Структура обозначения марок кабелей

	А
	алюминиевая токопроводящая жила;

	В
	изоляция из ПВХ пластика;

	Б
	броня из стальных оцинкованных лент;

	б
	 без подушки под броней;

	Шв
	выпрессованный ПВХ защитный шланг;

	
	


1.2. Наименование закупаемой продукции
«Кабель силовой »
2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	1
	Кабель силовой с изоляцией из ПВХ АВБбШв-1 4х185
	км
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель силовой.
	с даты подписания договора.
	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции

Кабель силовой.
Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 1): Кабель силовой.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
*
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Соответствие кабеля силового АВБбШв-1 4х185-ГОСТ 16442-80
	Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ
	
	

	1.2. 
	А- алюминиевая токопроводящая жила;
В- изоляция из ПВХ пластика;
Б- броня из стальных оцинкованных лент;
б- без подушки под броней;
Шв-  выпрессованный ПВХ защитный шланг;
4х185- колличество жил  и сечение проводника.
1 кВ- класс напряжения

	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Предоставление декларации соответствия
	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (п. 3530 «Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1кВ (до 35кВ включительно)»),  в составе заявки представить отсканированную копию декларации о соответствии ГОСТ 16442-80 на кабель марки _(марка кабеля), АВБбШв-1 4х185  либо предлагаемый эквивалент с приложением документов, на основании которых выдана декларация соответствия. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet. Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должна быть действующей на момент подачи заявки Участником.
	
	 Предоставление документов в составе заявки Участника/ указать регистрационный номер декларации о соответствии ГОСТу
*
	

	2.2. 
	Подтверждение технических характеристик кабеля ПВХ
	1. Участнику необходимо предоставить отсканированную копию документа о качестве (паспорт качества) на партию товара (на АВБбШв-1 4х185) произведенную в 2025-2026 г
2. Участнику необходимо указать наименование ТУ в соответствии с которыми выпускается предлагаемая продукция. (Если выпускается по ТУ).
3. Участник должен указать номера протоколов периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик кабеля согласно требованиям, ГОСТ 16442-80, при этом дата окончания периодических испытаний должна быть не более 12 месяцев до момента подачи заявки Участником. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet.
	
	Предоставление документов в составе заявки Участника
	

	3. 
	Требования к гарантии и сроку службы
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание гарантийного срока
	
	

	4. 
	Требование к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5. 
	Требования к сроку выпуска продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой 2025-2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
4. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке  приложением документов в соответствии с требованиями п. 2.2. таблицы 3 Технических требований;
2) Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
�	* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции [В разделе «Предложения участника» в отношении каждого требования нужно указать соответствующий способ подтверждения: согласие, указание технических характеристик, предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения].


�	* Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте � HYPERLINK "https://fsa.gov.ru/"��https://fsa.gov.ru/� (требование п.6 ст.24 ФЗ-184).





