

Технические характеристики продукции 

Страховочные устройства (Привязь комбинированная PETZL AVAO BOD; спусковое устройство PETZL RIG; амортизатор PETZL ABSORBICA)

Страховочные устройства (Привязь комбинированная PETZL AVAO BOD; спусковое устройство PETZL RIG; амортизатор PETZL ABSORBICA)  – 1 компл.
Назначение: предназначено для обеспечения безопасного спуска. 

Основные характеристики:

Привязь Petzl Avao Bod:
Материалы: нейлон, полиэстер, алюминий, сталь.
Пять петель для развески снаряжения.
Прорези для крепления развесочного карабина CARITOOL.
Крепление для сумки TOOLBAG.
Обхват пояса: 60-90 см (размер 0), 70-110 см (размер 1), 80-130 см (размер 2).
Обхват бедра: 45-65 см (размер 0), 45-65 см (размер 1), 60-75 см (размер 2).
Рост: 160-180 см (размер 0), 165-185 см (размер 1), 175-200 см (размер 2).
Сертификаты: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, ЕАС
Вес: 2055 г (размер 0), 2100 г (размер 1), 2180 г (размер 2).

Спусковое устройство PETZL RIG:
Вес: 400 г
Предельная рабочая нагрузка: 200 кг 
Материалы: алюминий, сталь, нейлон
Гарантия: 3 года
Совместимость:
— EN 341 класс 2A при использовании с канатом PARALLEL 10.5 мм или AXIS 11 мм;
— EN 12841 тип C при использовании с канатами диаметром от 10 до 11.5 мм соответствующих стандарту EN 1891 A;
— EN 15151-1 при использовании с канатами от 9 до 10.5 мм;
— NFPA 1983 Technical Use при использовании с канатами от 10 до 11.5 мм;
Сертификация: EN 341 класс 2A, CE EN 12841 тип C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use, EAC
Страна производства: Франция

Амортизатор PETZL ABSORBICA:
Длина: 14 см
Вес: 115 г
Материалы: полиэстер, нейлон
Гарантия: 3 года
Сертификация: CE EN 355
Страна производства: Румыния

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 45 рабочих дней
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