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	Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
ФИЛИАЛ «ПРИМОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

	ул. Командорская, 13 А, г. Владивосток, Приморский край, Российская Федерация, 690080

	doc@prim.drsk.ru; www.drsk.ru


Уважаемые господа!
1. Заказчик Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Почтовый адрес: 690080, г. Владивосток ул. Командорская 13 «А» проводит упрощенную закупочную процедуру в электронном формате, и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчик) подавать свои предложения: на выполнение работ (оказание услуг): «ОКПД2 43.21.10 Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования инженерно-технических средств охраны на территории Приморского края, в объеме, указанном в техническом задании. 
2. Требования по выполнению работ (оказание услуг) (оказание услуг) изложены в техническом задании:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
3.  Наименование услуги: Техническое обслуживание комплекса инженерно-технических средств охраны (далее по тексту - ИТСО) филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (Далее по тексту ПЭС):

Перечень ИТСО Заказчика которым требуется Техническое обслуживание: 
	№ п/п
	Структурное подразделение
	Наименование объекта
	Наименование ИТСО
	Место расположения

	1
	Управление филиала ПЭС
	Административно-производственная территория Управления филиала ПЭС
	СОТ (1 Сервер IPDROM Enterprise ITV-RM-t3-181217, 38 уличных сетевых IP видеокамер DS-2CD3045FHWD-I (2.8mm), 2 уличные сетевые IP видеокамеры DS-2CD4A26FWD-IZHS, 19 компактных сетевых IP видеокамер DS-2CD2535FWD-IS для помещений, 3 уличные скоростные поворотные сетевые IP видеокамеры DS-2DF8236IX-AELW, 3 АРМ IPDROM WS ITV-ATX-t3). Введена в эксплуатацию в 2019г.
	г. Владивосток, ул. Командорская, 13, 13-А

	
	
	
	Дорожный автоматический шлагбаум NICE 4 метра с автоматическими откатными воротами 6 метров . Введен в эксплуатацию в 2023г.
	

	
	
	Центр Управления сетями
	СОТ (Видеосервер IPDROM Enterprise sl117804020 – 1 шт., АРМ с ПК IPDROM Enterprise sl112403020 – 1 шт., IP-видеокамера DS_2CD2535FWD-IS (2.8 mm) – 13 шт., IP-видеокамера DS_2CD2535FWD-IS (4 mm) – 5 шт., IP-видеокамера DS_2CD2535FWD-IS (6 mm) – 2 шт.). Введена в эксплуатацию в 2022г.
	

	2
	СП ПЮЭС
	Ремонтно-производственная база СП Приморские Южные электрические сети
	СОТ (1 Видеосервер HP ProLiant DL380e с предустановленным Блоком программного обеспечения, 1 уличная сетевая IP видеокамера «Hikvision DS-2CD7A26GO/P-IZHS», 2 купольные IP видеокамеры «Hikvision DS-2CD (2.8 mm)», уличные скоростные поворотные сетевые IP видеокамеры «Hikvision DS-DS-2DE7232IW-AE(B)», 5 уличных IP – камер «Hikvision DS-DS-2CD3025FHWD-I (2.8mm)», 35 уличных IP – камер «Hikvision DS-DS-2CD3025FHWD-I (2.8mm)»). Введена в эксплуатацию в 2020г.
	г. Владивосток, ул. Стрелковая, 19, 21, 23.

	
	
	
	Дорожный автоматический шлагбаум NICE 4 метра с автоматическими откатными воротами 6 метров. Введен в эксплуатацию в 2020г.
	

	3
	СП ПЮЭС Владивостокский РЭС
	Электроподстанция ПС 110/35/6 кВ «Лазурная»
	СОТ (7 IP-видеокамер B2710 Beward и 1 IP-видеорегистратор DOMINATION IP-16-4 Beward). Введена в эксплуатацию в 2018г.
	г. Владивосток, ул. Лесная, 1.

	4
	СП ПЮЭС Владивостокский РЭС
	Электроподстанция ПС 110/35/6 кВ «Залив»
	СОТ (WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, 3 IP-видеокамеры DS-I400(D)(2.8mm) 4Мп и 1 IP-видеорегистратор TRASSIR NVR-1104 V2). Введена в эксплуатацию в 2023г.
	г. Владивосток, Лесной переулок, 1-А.

	5
	СП ПЮЭС Владивостокский РЭС
	Электроподстанция ПС 35/6 кВ «Сахарный ключ»
	СОТ (WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, 4 IP-видеокамеры DS-I400(D)(2.8mm) 4Мп и 1 IP-видеорегистратор TRASSIR NVR-1104 V2). Введена в эксплуатацию в 2023г.
	г. Владивосток, Зеленый переулок, 20-С.

	6
	СП ПЮЭС Владивостокский РЭС
	Электроподстанция ПС 110/35/6 кВ «Седанка»
	СОТ (WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, 2 IP-видеокамеры DS-I400(D)(2.8mm) 4Мп и 1 IP-видеорегистратор TRASSIR NVR-1104 V2). Введена в эксплуатацию в 2023г.
	г. Владивосток, ул. Полетаева, 35.

	7
	СП ПЮЭС Владивостокский РЭС
	Электроподстанция ПС 35/10 кВ «Коммунальная»
	СОТ (WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, 4 IP-видеокамеры DS-I400(D)(2.8mm) 4Мп и 1 IP-видеорегистратор TRASSIR NVR-1104 V2). Введена в эксплуатацию в 2023г.
	г. Владивосток, о. Русский.

	8
	СП ПЮЭС Владивостокский РЭС
	Электроподстанция ПС 110/35/6 кВ «Чайка»
	СОТ (WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, 2 IP-видеокамеры DS-I400(D)(2.8mm) 4Мп и 1 IP-видеорегистратор TRASSIR NVR-1104 V2). Введена в эксплуатацию в 2023г.
	г. Владивосток, ул. Айвазовского, 77.

	9
	СП ПЮЭС Владивостокский РЭС
	Электроподстанция ПС 35/10 кВ «Океанариум»
	СОТ (WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, 4 IP-видеокамеры DS-I400(D)(2.8mm) 4Мп и 1 IP-видеорегистратор TRASSIR NVR-1104 V2). Введена в эксплуатацию в 2023г.
	г. Владивосток, о. Русский.

	10
	СП ПЮЭС Владивостокский РЭС
	Электроподстанция ПС 35/6 кВ «Телецентр»
	СОТ (WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, 4 IP-видеокамеры DS-I400(D)(2.8mm) 4Мп и 1 IP-видеорегистратор TRASSIR NVR-1104 V2). Введена в эксплуатацию в 2023г.
	г. Владивосток, ул. Суханова, 6.

	11
	СП ПЮЭС Владивостокский РЭС
	Электроподстанция ПС 35/6 кВ «Эгершельд»
	СОТ WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, (4 IP-видеокамеры DS-I400(D)(2.8mm) 4Мп и 1 IP-видеорегистратор TRASSIR NVR-1104 V2). Введена в эксплуатацию в 2023г.
	г. Владивосток, ул. Морозова, 4.

	12
	СП ПЮЭС Артёмовский РЭС
	Электроподстанция ПС 110/5 кВ «Садовая»
	СОТ (WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, 8 всепогодных IP-камер B2710RV и 1 IP-видеорегистратор ВК0108-Р8). Введена в эксплуатацию в 2019г.
	г. Большой Камень, ул. Лазо, 8

	13
	СП ПЮЭС Шкотовский РЭС
	Ремонтно-производственная база «Шкотовский район электрических сетей»

	СОТ (WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, 6 видеокамер PoE Honeywell и 1 Видеорегистратор HEN16102 16-канальный NVR серии Performance). Введена в эксплуатацию в 2018г.
	г. Большой Камень, ул. Подгорная, 3

	14
	СП ПЮЭС Хасанский РЭС
	Ремонтно-производственная база «Хасанский район электрических сетей»
	СОТ (WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, 6 видеокамер PoE Honeywell и 1 Видеорегистратор HEN16102 16-канальный NVR серии Performance). Введена в эксплуатацию в 2018г.
	Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Ленинская. 66

	15
	Управление филиала ПЭС
	Полигон группы подготовки оборудования ОМТС
	СОТ (Видеосервер 19" Trassir DuoStation AF 32-RE - 1 шт., WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, IP-видеокамера Hikvision DS-2CD2047G2-LU 2.8 mm - 7 шт., АРМ с 2 мониторами LCD 22"). Введена в эксплуатацию в 2022г.
	г. Уссурийск, ул. Резервная, 22-А

	16
	СП ПЦЭС Михайловский РЭС
	Электроподстанция ПС 35/10 кВ «Ленинское»
	СОТ (7 IP-видеокамер B2710 Beward и 1 IP-видеорегистратор DOMINATION IP-16-4 Beward). Введена в эксплуатацию в 2017г.
	Михайловский район, с. Ленинское

	17
	СП ПЦЭС Михайловский РЭС
	Электроподстанция ПС 110/35/10 кВ «Агрокомплекс»
	СОТ (8 всепогодных IP-камер B2710RV и 1 IP-видеорегистратор ВК0108-Р8). Введена в эксплуатацию в 2017г.
	Михайловский район, 500 м к востоку от поворота на Турий Рог с Федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури».

	18
	СП ПЦЭС Михайловский РЭС
	Электроподстанция ПС 35/10 кВ «Дубки»
	СОТ (8 IP-видеокамер B2710 Beward и 1 IP-видеорегистратор DOMINATION IP-16-4 Beward). Введена в эксплуатацию в 2017г.
	Михайловский район, 2,5 км на северо-восток от с. Дубки

	19
	СП ПЗЭС Спасский РЭС
	Электроподстанция ПС 110/10 кВ «Ключи»
	СОТ (8 IP-видеокамер B2710 Beward и 1 IP-видеорегистратор DOMINATION IP-16-4 Beward). Введена в эксплуатацию в 2017г.
	Спасский район, между с. Красный Кут и с. Малые Ключи

	20
	СП ПЗЭС Спасский РЭС
	Ремонтно-производственная база «Спасский район электрических сетей»
	СОТ (Видеосервер 19" Trassir DuoStation AF 32-RE - 1 шт., WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, IP-видеокамера Hikvision DS-2CD2643GO-IZS-12 mm-4 шт., IP-видеокамера Hikvision DS-2CD2047G2-LU 4 mm - 6 шт.-видеокамера Hikvision DS-2CD2047G2-LU 2.8 mm - 3 шт., АРМ с 2 мониторами LCD 22"). Введена в эксплуатацию в 2022г.
	г. Спасск-Дальний, ул. Ангарская, 1/1

	21
	СП ПЗЭС Кировский РЭС
	Ремонтно-производственная база «Кировский район электрических сетей»
	СОТ (Видеосервер 19" Trassir DuoStation AF 32-RE - 1 шт., WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, IP-видеокамера Hikvision DS-2CD2047G2-LU 2.8 mm - 9 шт., АРМ с 2 мониторами LCD 22"). Введена в эксплуатацию в 2022г.
	Кировский район, пгт. Кировский, пер. Лесной, 5-А

	22
	СП ПЗЭС
	Ремонтно-производственная база СП «Приморские Западные электрические сети»
	СОТ (Видеосервер 19" Trassir DuoStation AF 32-RE - 1 шт., WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, IP-видеокамера Hikvision DS-2CD2047G2-LU 2.8 mm - 16 шт., АРМ с 2 мониторами LCD 22"). Введена в эксплуатацию в 2022г.
	г. Лесозаводск, ул. Григоренко, 17.

	23
	СП ПЗЭС Дальнереченский РЭС
	Ремонтно-производственная база «Дальнереченский район электрических сетей»
	СОТ (Видеосервер 19" Trassir DuoStation AF 32-RE - 1 шт., WI-LTE110-O V2 LTE-роутер Outdoor, IP-видеокамера Hikvision DS-2CD2047G2-LU 2.8 mm - 7 шт., АРМ с 2 мониторами LCD 22"). Введена в эксплуатацию в 2022г.
	г. Дальнереченск, ул. Светлая, 62


4. Виды работ
4.1. Регламентные работы по обслуживанию СОТ:   
- контроль технического состояния компонентов Системы, коммутационных центров, мониторов, видеорегистраторов и источников питания, видеокамер;
- проверка и корректировка настроек Системы;
- проверка коммутационных разъемов;
- проверка наличия камер и качества изображения;
- юстировка и настройка видеокамер и объективов;
- проверка работоспособности программного обеспечения Системы;
- диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер;
- проверка параметров электроснабжения.
4.2. Регламентные работы по обслуживанию шлагбаумов с автоматическими откатными воротами:
- проверка корпуса на наличие повреждений;
- проверка затяжки анкерных креплений, как тумбы, так и крышки корпуса, проверка и смазка запорного устройства, при необходимости подтягивание анкерных болтов;
- проверка надёжности креплений стрелы, при необходимости затягивание креплений;
- осмотр кронштейна опорной стрелы, при необходимости его замена;
- проверка стрелы на целостность и отсутствие видимых повреждений, проверка её посадки и упора, проверка сбалансированности пружин, подтяжка и регулирование пружин при нарушении баланса;
- проверка целостности светоотражающих накладок на поверхности стрелы, их замена при необходимости;
- проверка блока управления и кабеля, который питает его на предмет целостности, а также отсутствия влаги;
- проверка функционала электроприводов, их тестирование в соответствии с программой разработанной заводом-изготовителем, дополнительная настройка и регулировка при необходимости;
- замер степени износа балансировочных пружин замеряется степень износа, осмотр растяжки винтов и креплений, проверка крепления пружин, регулировка натяжения при необходимости;
- проверка надёжности крепления тумбы, смазка, закрепление, либо замена анкерных болтов;
- проверка работоспособности системы аварийной разблокировки, смазка личинки запорного устройства;
- проверка надёжности и работоспособности блоков управления, фотоэлементов, мотора и редукторов, их очистка от различных загрязнений и лишней смазки при необходимости;
- осмотр и проверка работоспособности установленных на устройствах безопасности фотоэлементов, а также микровыключателей;
- проверка функциональности системы защищающий край с оптическим датчиком;
- проверка функционирования сигнальной лампы, замена при необходимости.
5. Требования к выполнению услуги:
5.1. Работы выполняются в действующих электроустановках;
5.2. Работы в действующих электроустановках выполнять на правах командированного персонала в соответствии с требованиями главы XLVI Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н. Командируемый персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе электробезопасности, присвоенной в установленной действующими нормами порядке.
5.3. Обеспечение круглосуточного приема заявок от «Заказчика» на устранение недостатков и неисправностей ИТСО «Исполнителя». 
5.4. Обеспечение круглосуточной (24х7) телефонной технической поддержки с момента заключения договора и до окончания выполнения работ. 
5.5. Восстановление работоспособности ИТСО в случае отказа в возможно короткий срок, но не более 24 часов. 
5.6. Осуществление оперативного ремонта при необходимости замены отказавших блоков, модулей, узлов и устройств на аналогичные в срок не более 24 часов. 
5.7. Расходные материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, должны быть предоставлены Исполнителем. 
5.8. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
5.9. На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. 
5.10. Запрещается устанавливать взамен неисправного оборудования оборудование иного типа или принципа действия. 
5.11. Исполнитель может использовать, аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в техническом задании Заказчика, и имеют возможность интеграции в существующие системы. 
5.12. Гарантия на монтажные работы устанавливается на весь срок договора. 
6. Требования к исполнителю:
Персонал Исполнителя, выполняющий функции технического обслуживания должен быть обучен и иметь соответствующую квалификацию по специальности, допуски и аттестацию. 
7. Особые условия: 
7.1. Работы выполнять в соответствии с действующими правилами и инструкциями:
-Правила устройств электроустановок 7-ое издание;
-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
- Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.202 № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»;
- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, утвержденные РАО «ЕЭС России от 09.03.2000».
7.2. График выполнения регламентных работ согласовать с Заказчиком. 
8. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ:
- оплата осуществляется в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя; 

- оплата услуг производится в течение 30 (тридцати) дней с момента выставления исполнителем счета после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (если Исполнитель является субъектом малого и среднего предпринимательства - в течение 7 рабочих дней);
- авансирование не предусмотрено.
9. Заказчик: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

Срок оказания услуг: с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.
10. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему запросу, и быть действительным до 21.12.2026 г. В случае, если Подрядчик указывает более короткий срок действия своего ценового предложения, оно отклоняется как не отвечающее основным требованиям Заказчика.

11. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Подрядчика без доверенности (далее - уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Подрядчика.

12. Предлагаемая цена на выполнение работ (оказание услуг) должна быть указана с учетом НДС (либо без НДС со ссылкой на условия работы без НДС), стоимости МТР «Подрядчика», и с учетом других расходов, связанных с данным видом работ (оказанием услуг) (командировочные и др.) в ценах 2025 г.

13. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций, указанных в техническом задании.
14. Предложение должно быть подано до 16.00 часов местного времени (+7 часов от московского времени) 21 октября 2026 г. в следующем порядке: в письменной форме по адресу по адресу: 690080 г. Владивосток, ул. Командорская 13А, АБК № 2, каб. № 2213, или на электронную почту klochkov-pv@prim.drsk.ru в сканированном виде с копией в формате word (excel).
Заказчик отклоняет все предложения, полученные после окончания установленного срока их подачи.

15. В случае Вашего согласия принять участие в проводимой нерегламентированной закупочной процедуре, с целью выполнить работы (оказать услуги), в соответствии с данным запросом, просим представить: 

- Ценовое предложение (Приложение № 1);
- Анкету участника (Приложение № 2);
16. Заказчик, на основании поданных предложений Подрядчика, определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой к выполнению работ (оказанию услуг) условиям настоящего запроса.

17. В течение 10 дней после определения Победителя Заказчик уведомит об этом Подрядчика, выбранного в качестве победителя. Заказчик подпишет Договор на выполнение работ (оказание услуг) на условиях настоящего запроса и предложения Подрядчика определенного в качестве Победителя.

18. Настоящий запрос не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Подрядчиком. 
19. В составе своего предложения поставщик прикладывает анкету участника, подписанную и скрепленную печатью, а также выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП сроком действия не более 1 мес. с момента подачи заявки участником.     
Приложения:
1. Форма ценового предложения;
2. Анкета участника;
