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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc216959511]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc216959512]Обозначения и сокращения
	SMS
	Short Message Service «служба коротких сообщений»

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место оператора

	АСУ
	Автоматизированная система управления

	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	ГРУ
	Главное распределительное устройство 6 кВ

	ДЩУ/ДЭМ
	Дежурный электромонтер главного пульта управления

	ЗРУ
	Закрытое распределительное устройство

	ИД
	Исполнительная документация

	ИОТПиПБ
	Инспекция по охране труда, производственной и пожарной безопасности

	КРУ
	Закрытое комплектное распределительное устройство

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	НТД
	Актуальная нормативно-техническая документация

	ОДС
	Оперативно-диспетчерская служба

	ПНР
	Пусконаладочные работы и испытания

	ПО
	Программное обеспечение

	ППБ
	Федеральные нормы и правила промышленной безопасности

	ППР
	Проект производства работ

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	ПТЭ/ПТЭЭСС
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070

	ПЭС
	Передвижные электростанции

	РД
	Рабочая документация

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	СППР 
	Система поддержки принятия решений

	ТС
	Транспортное средство

	ТСН
	Трансформатор собственных нужд

	ТТ
	Технические требования



[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc216959513]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]СМР и ПНР объекта "Расширение программно-технического комплекса "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ", с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги""
[bookmark: _Toc124515959][bookmark: _Toc216959514]Цель оказания услуг
1.3.1 Повышение надежности функционирования ПТК «ЭКРА» в соответствии с разделом VII «Требования к эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и автоматизированных систем управления» ПТЭЭСС.
1.3.2 Синхронизация времени терминалов ЭКРА с в целях исполнения ГОСТ Р 59365-2021 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и требования
1.3.3 Устранение замечаний, выявленных в процессе эксплуатации АРМ ДЩУ ПТК «ЭКРА» приложение № 9 к настоящим ТТ.

[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc124515960][bookmark: _Toc216959515]Существующее положение
	
1.
	Заказчик
	ПАО «Передвижная энергетика» 
629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.о. город Лабытнанги, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д.60
Филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» 
629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, 1

	2. 
	Адрес места выполнения работ
	Тюменская область, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков. Территория промышленного предприятия ПЭС «Лабытнанги». Здания (сооружения) ГРУ, ЗРУ - 6кВ, КРУ-6 кВ, Аппаратная ГТЭ-24 №11, КРУМ-6 кВ ГТГ-1, ГТГ-2.
Тюменская область, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская 60, офисно-производственное здание.

	4.
	Назначение объекта и сведения об объекте 
	ПТК «ЭКРА» выполняет следующие функции главной электрической схемой ГРУ 6 кВ:
-Технологическое управление и сбора данных
- Управление режимом работы сети
-Управление аварийными отключениями

ПТК «ЭКРА» построен на базе программного комплекса СППР, комплекса программ EKRASCADA и физического оборудования, обеспечивающих работу и сбор данных для ПТК


	8.
	Основание для выполнения работы
	Производственная программа ПАО «Передвижная энергетика».






Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	СМР и ПНР объекта "Расширение программно-технического комплекса "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ", с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги""
	Электростанция филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» Российская Федерация, ЯНАО, 
г. Лабытнанги, ул. Энергетиков 1, 
Офисно-производственное здание
ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская 60
	33-Л-Л00000822 Система управления автоматизации ГРУ 
	Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика»



[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc216959516][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):
[bookmark: _Toc131423249]Заказчик предоставит Подрядчику (в течение 5 календарных дней после заключения Договора):
· РД АСУ «Расширение объекта: «Программно-технический комплекс «ЭКРА», в составе основного средства «Система управления автоматизации ГРУ», с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»» шифр Л202407-206-103-АСУ1
· Сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты.
· Заказчик обеспечивает доступ представителей Подрядчика на Объект для сбора исходных данных.
[bookmark: _Toc131423250]Заказчик должен ознакомить Подрядчика с:
· регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "Передвижная энергетика», с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков;
· правилами внутреннего трудового распорядка и пропускным режимом.
[bookmark: _Toc131423251]Заказчик должен провести подрядчику:
· вводный инструктаж по охране труда;
· первичный инструктаж по охране труда;
· [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]инструктаж по пожарной безопасности.
[bookmark: _Toc148599868][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc216959517]Требования к продукции
[bookmark: _Toc216959518]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc216959519]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc216959520]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№ п.п.
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	СМР и ПНР объекта "Расширение программно-технического комплекса "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ", с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги""
	Комплекс
	1

	1.1. 
	Закупка МТР
	В соответствии с ведомостью объемов работ в составе РД (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)

	1.2. 
	Монтаж оборудования
	

	1.3. 
	ПНР
	





[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc216959521]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc216959522][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	[bookmark: _Toc50125131]№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1. 
	СМР и ПНР объекта "Расширение программно-технического комплекса "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ", с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги""
	С момента заключения договора
	25.12.2026






6

38

[bookmark: _Toc216959523][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc216959524]Таблица 4 Требования к качеству работ 

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): СМР и ПНР объекта "Расширение программно-технического комплекса "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ", с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги""

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	
	
	

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Работы должны выполнятся в соответствии с требованиями рабочей и сметной документации «Расширение объекта: «Программно-технический комплекс «ЭКРА», в составе основного средства «Система управления автоматизации ГРУ», с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги».
СМР и ПНР объекта «Расширение объекта: «Программно-технический комплекс «ЭКРА», в составе основного средства «Система управления автоматизации ГРУ», с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги» проводятся с использованием оборудования, материалов, приспособлений и ресурсов Подрядчика, в том числе: выполнение Подрядчиком подготовительных, монтажных и пусконаладочных работ, контроль качества, испытания и измерения, поставка материально технических ресурсов, доставка к Заказчику, прочие работы и затраты, а так же управление всеми вышеперечисленными работами и процессами.
Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком ППР, программу испытаний и комплексного опробования.
Подрядчик после СМР и ПНР проводит комплексное опробование по разработанной им программе и предварительно согласованной Заказчиком
По завершению всех работ, Подрядчик обязан выполнить уборку объекта.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.1.2. 
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться, включая, но не ограничиваясь, следующими нормативными документами:
· СП 90.13330.2012 Свод правил. Электростанции тепловые. Включая ссылочные НТД. 
· "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства.»
· "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85"
· Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384)
· ГОСТ Р 55393-2012. Электростанции газотурбинные. Требования безопасности.
· Правила устройства электроустановок.
· РД 153-34.1-35.127-2002. Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций.
· СТО 70238424.27.100.010-2009 "Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования.
· РД 34.35.310-97 Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем.
· ГОСТ Р 58604-2019. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования.
· Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 N 556 "Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. N 100" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2020 N 61282).
· ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
· Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
· Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"
· СТО РусГидро 01.02.115-2019 «Приемка и ввод в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства»
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора обязан согласовать с Заказчиком детализированный план график выполнения работ, выполненный в программе MS Project или в формате pdf, Docx, xlsx.
За 10 (десять) дней до начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком форму отчетов, предоставляемых Заказчику в рамках осуществления надзора и контроля за ходом выполнения работ.
За 5 (пять) рабочих дней до начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком:
- ППР
- План производства работ на высоте (при необходимости)
- Программу проведения испытаний и комплексного опробования
- Перечень исполнительной документации
Заказчик и Подрядчик перед началом работ:
- проводят совместное техническое совещание с участием служб Заказчика и Подрядчика по вопросам организации и осуществления строительного контроля и технического надзора за ходом работ
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.2.2. 
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» от 14.03.2022 г. №35, с обязательным оформлением необходимых актов-допусков и нарядов-допусков.
Для оформления допуска к работам и временных пропусков на территорию электростанции, до начала работ за 2 (два) рабочих дня, Подрядчик предоставляет Заказчику письмо о допуске персонала и транспортных средств для производства работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, с приложением копий удостоверений работников, списка работников и транспортных средств, с указанием:
· ФИО;
· профессия/должность;
· права (руководитель работ, производитель работ, член бригады, ответственный за безопасное выполнение работ и т.д.);
· группа по электробезопасности;
· области аттестации по промышленной безопасности
· № удостоверений
· регистрационный номер ТС, марка, модель, тип ТС
Форма письма представлена в регламенте процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика».
Первичную подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемому оборудованию и материалам
	Оборудование и материалы необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно.
Качество материалов и оборудования должно удостоверятся документами в соответствии с действующим на территории РФ законодательством и должно отвечать требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.
Копии сертификатов и вышеуказанных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3.2. 
	Требования к используемому оборудованию при производстве работ
	Средства измерения при проведении работ, должно иметь действующее свидетельство о поверке. Применяемое оборудование должно быть исправным и соответствовать действующим требованиям.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации);
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т. п.);
· комплектности материалов.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.4.2. 
	Подрядчик должен не позднее чем за 1 рабочий день письменно сообщить Заказчику о готовности к сдаче скрытых работ.
Заказчик вправе осуществлять/направить своего представителя для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, приемки скрытых работ, участия в проведении испытаний, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и приостановить выполнение работ.
Скрытые работы, испытания проводятся только в присутствии представителя Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала Подрядчика привлекаемого к выполнению работ
	· Подрядчик привлекает для выполнения работ квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, производитель работ не ниже IV
· Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, инструментами и приборами, обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений
· При условии выполнения работ силами субподрядных организаций в обязательном порядке указать распределение объемов между субподрядными организациями с указанием их наименования и объемов работ в процентном и денежном выражении.
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования безопасности выполняемых работ

	Организация и выполнение работ на объектах филиала ПЭС «Лабытнанги» должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных действующих нормативных правовых актов в т.ч.:
· строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству;
· Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957);
· правил по охране труда, утвержденных в установленном порядке;
· правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ;
· государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.
В соответствии с требованиями п. 4.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ должны быть выполнены следующие мероприятия:
· между Подрядчиком и Заказчиком оформлен акт-допуск о предоставлении Подрядчику территории строительных площадок на Объекте для производства строительно-монтажных работ, с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ;
· оформлены акты-допуски между Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии), непосредственно выполняющим работы на электростанции, с указанием участка территории площадки, выделенной субподрядчику для производства работ;
· организовано проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу Подрядчика и субподрядчика (при наличии).
Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.
Подрядчик должен привлекать для выполнения только обученный, аттестованный и квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий все необходимые допуски для выполнения работ.
Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, требований ПТЭ, ППБ, правил работы с кранами, правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, а также обязан исполнять установленные требования по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений.
Все лица, привлеченные к выполнению работ, обязаны носить защитные каски, спецодежду и светоотражающие жилеты. Работники без защитных касок, спецодежды, страховочных поясов и привязей (при необходимости по технологии выполнения работ) к выполнению работ не допускаются.
Контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим монтажные работы со стороны Подрядчика, осуществляется руководителем строительства, его заместителями и инженером по охране труда, а со стороны Заказчика ИОТПиПБ филиала ПЭС «Лабытнанги». При выявлении нарушений руководителям Подрядчика выдаются обязательные для исполнения предписания.
Подрядчик обязан:
· Обеспечить выполнение на площадках необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.
· Проводить со своими работниками и работниками субподрядной организации (при наличии) мероприятия, установленные правилами филиала ПЭС «Лабытнанги», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.д.).
· Соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, привлеченных для выполнения работ.
· Перед началом Работ Заказчик совместно с Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии) обязаны выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых Работ. Места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных зон.
· На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.
При выполнении работ на электростанции с участием субподрядчика Подрядчик обязан:
· Осуществлять допуск субподрядчика на электростанцию с учетом выполнения требований п. 4.6 СНиП 12-03-2001, Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика».
· Обеспечить общие, для всех подразделений субподрядчика мероприятия охраны труда и координацию действий субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных Работ.
· На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001.
· Руководители подрядчика/субподрядчика, персонал которого выполняет Работы на Объекте, обязаны перед допуском работников к Работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.), и должны быть очищены от горючих веществ и материалов радиусом в зависимости от высоты рабочего места, но не менее 5-ти метров.
Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на территории выделенной Подрядчику, за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Подрядчика.
Подрядчик обязан строго соблюдать противопожарный режим на строительной площадке в т.ч.:
· Определить и оборудовать места для курения (соблюдать строгий запрет на курение вне специально отведённых мест).
· Установить порядок уборки территории от горючих отходов.
· Определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.
Подрядчик должен соблюдать требования по охране окружающей среды, а именно:
· При производстве работ на строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий.
· работы должны осуществляться с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.
Перед началом работ Подрядчик по согласованию с Заказчиком определяет место складирования и организовывает работу по размещению (вывоз, утилизация) отходов производства и потребления, образующихся при строительстве (в том числе при использовании строительной техники, работе персонала), строительный мусор.
- Подрядчик обязан обеспечить участие своих ответственных должностных в комиссии при приемке результата работ и устранение замечаний согласующих организаций к результату работ.
	Согласие с требованием
	-
	-

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	· Установка АРМ ДЩУ в помещении ОДС по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская 60, и подключение его по сети к ПТК «ЭКРА».
· Приобретение резервных АРМ ДЩУ в кол-ве 2 шт.
· Настройка СМС оповещений ПТК «Экра» по аварийным событиям.
· Синхронизация времени терминалов ЭКРА в КРУ 6 кВ, ЗРУ 6 кВ по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS с национальной шкалой координированного времени Российской Федерации.
· Увеличение пропускной способности информационного канала связи RS 485 на участке: терминалы ЭКРА ГРУ – АРМ ДЭМ.
· Подключение терминалов ЭКРА в КРУ 6 кВ, ЗРУ 6 кВ электростанции в общую сеть ПТК ЭКРА
· Восстановление связи с терминалом А2 Бреслер-0107.0814, расположенного в кабинете №208 (релейная) ГРУ 6 кВ.
· Устранение замечаний, перечисленных в «Перечне замечаний, выявленных в процессе эксплуатации АРМ ДЩУ ПТК «ЭКРА»» (Приложение №9).
· Мониторинг ТСН электростанции с выводом информации на вкладку ПТК ЭКРА АРМ ДЩУ.  Глубина архива не менее 1 года.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями рабочей документацией «Расширение программно-технического комплекса "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ", с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"».
Отклонения от требований рабочей документации переданной Заказчиком в производство работ в процессе производства работ не допускается. В случае возникновения такой необходимости, изменения в рабочую документацию могут быть внесены только проектной организацией, проектировавшей данный Объект и по согласованию с Заказчиком и за счет Подрядчика. Корректировка проектных решений осуществляется в установленном законодательством порядке.
Проектные решения, предусмотренные утверждённой рабочей документацией, могут быть скорректированы Заказчиком в процессе строительства, и будут являться обязательными для выполнения Подрядчиком, привлекаемым к работам.
На протяжении всего срока выполнения работ должна оформляться исполнительная документация в соответствии с нормативными требованиями РФ. 
Все работы должны выполняться в соответствии с рабочей документацией выданной Заказчиком в «Производство работ».
	Согласие с требованием
	-
	-

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Работы выполненные в соответствии с требованиями РД «Расширение объекта: «Программно-технический комплекс «ЭКРА», в составе основного средства «Система управления автоматизации ГРУ», с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»» шифр Л202407-206-103-АСУ1 должны соответствовать нормативной документации:
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
· Строительные нормы и правила (СНиП);
· Государственные стандарты (ГОСТ);
· Свод правил (СП);
· техническим условиям (ТУ) на изделия и электрооборудование.
	-
	-
	-

	2.3.  
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	
	

	2.3.1. 
	Порядок приемки выполненных работ 
	Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями:
· Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"
· СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.
· Приказ №49 от 12.05.2016г. «Положение о строительном контроле»
· СТО РусГидро 01.02.115-2019 «Приемка и ввод в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства». Приказ №19 от 17.02.2020 г. «Приемка и ввод объекта в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства»
· Распоряжение №358р от 14.08.2023 О порядке представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро (Приложение №8 к настоящим Техническим требованиям).
· СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства.»
· "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85"
· РД 34.45-51.300-97.
· Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписываемом обеими Сторонами в соответствии с Договором.
· Подрядчик одновременно с результатом работы предоставляет Заказчику исполнительную документацию (акты, схемы, формуляры и др.) на выполненные работы, строительные материалы, конструкции.
·  Подрядчик разрабатывает и предоставляет производственную инструкцию по эксплуатации на программно-технический комплекс "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ".
· Все неполадки и дефекты, выявленные в ходе подконтрольной эксплуатации, Подрядчик устраняет за свой счет
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.2. 
	Проведение испытаний ПТК ЭКРА
	Перед передачей Заказчику результатов работ Подрядчик должен провести испытания доработанного ПТК ЭКРА. После этого Акт о проведении испытаний после СМР и ПНР должен быть передан Заказчику вместе с пакетом документов, указанных в п. 2.4.2. настоящей таблицы
Приемка ПТК ЭКРА после СМР и ПНР производится в присутствии представителя Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	
	
	

	2.4.1. 
	Общие требования к оформлению документации
	Подрядчику необходимо:
· До начала работ направить Заказчику на согласование перечень исполнительной документации на соответствующие работы, приведенные в рабочей документации.
· Обеспечить с начала производства работ ведение общего и специальных журналов работ установленной формы, градостроительного кодекса РФ, обязательных отраслевых НТД.
· Оформление исполнительной документации проводится согласно СП 48.13330.2019; РД 34.35.310-97;  СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации"; Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07; РД 153-34.3-35.613-00 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4–35 кВ»; ЭКРА.650321.114.И 6.
· Составить и передать Заказчику по акту, после завершения монтажных работ, полный комплект исполнительной документации на русском языке в 3-х экземплярах, соответствующей требованиям нормативных документов.
· Подрядчик предоставляет исполнительную документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах с приложением реестра (перечня) передаваемых документов и в электронном виде в редактируемом формате (*.doc, *.xls, *.dwg и др.), а также в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле). Документы в электронном виде должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
	
	
	

	2.4.2. 
	Документация, передаваемая заказчику по результатам выполненных работ
	Приемка у Подрядчика выполненных работ с оформлением и подписанием унифицированной формы КС-2 или подписанием акта освидетельствования выполненных работ осуществляется при условии надлежащего оформления и предъявления Подрядчиком полного комплекта ИД в соответствии с применимыми требованиями нормативного-технической документации и законодательства в отношении предъявляемых к сдаче-приемке работ. В ходе сдачи-приемки Подрядчиком работ сформированные им комплекты исполнительной документации размещаются в соответствующем разделе на сетевом ресурсе Заказчика. Доступ Подрядчику к сетевому ресурсу предоставляется Заказчиком.
Подрядчик размещает на сетевом ресурсе в соответствующем разделе комплекты ИД и реестр ИД (далее – Реестр), в котором помимо принадлежности комплекта ИД и наименования документов отображается информация о дате размещения, наличии замечаний, сроках устранения замечаний, отметках о согласовании по каждому комплекту ИД. Формы Реестров для соответствующих разделов представлены в приложении к Распоряжению ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358 р. (Приложением №8 к настоящим Техническим требованиям).
Подрядчик обязан подготовить и передать заказчику Отчет о выполненных электромонтажных работах в соответствии с СП 48.13330.2019; РД 34.35.310-97; СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации"; Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07; РД 153-34.3-35.613-00 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4–35 кВ»; ЭКРА.650321.114.И 6.
В состав исполнительной документации включая, но не ограничиваясь входят:
· перечень организаций, участвовавших в производстве работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;
· комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица;
· общий журнал работ;
· специальные журналы (журнал входного контроля, журнал монтажных работ и др.);
· паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на применяемые оборудование;
· акты освидетельствования скрытых работ;
· акты выполненных работ;
· акт комплексного опробования;
· акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования;
· акт передачи рабочей документации;
· акт готовности объекта к производству строительно-монтажных работ;
· акт передачи технических средств автоматизации в монтаж;
· акт окончания строительно-монтажных работ;
· опись технической документации;
· протокол измерения сопротивлений изоляции, петли фаза-ноль;
· разрешение на монтаж технических средств автоматизации;
· ведомость смонтированных технических средств автоматизации;
· акт приемки объекта «Программно-технический комплекс "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ"» с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий;
· программы и протоколы испытаний объекта «Программно-технический комплекс "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ"» с добавлением резервного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий;
· принципиальные схемы из комплекта рабочей документации расширения объекта «программно-технический комплекс "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ"» с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий со всеми изменениями, внесенными и согласованными с заказчиком в процессе производства пусконаладочных работ (один экземпляр). 
· паспорта и инструкции по эксплуатации;
· журналы: общий журнал работ, журнал входного контроля;
· исполнительные схемы;
· протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;
· ведомость смонтированного оборудования;
· акт об окончании пусконаладочных работ;
· акт проведения комплексных испытаний;
· акт приёмки объекта «Программно-технический комплекс "ЭКРА", в составе основного средства "Система управления автоматизации ГРУ"» с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий в эксплуатацию после комплексного опробования.
Указанный перечень исполнительной документации не является исчерпывающим и должен быть представлен Подрядчиком до начала производства работ на согласование в необходимом объеме в соответствии с рабочей документацией и действующим законодательством.
	
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	
	

	3.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Подрядчик обязан нести гарантийные обязательства в течение 12 месяцев по качеству выполненных работ с устранением выявленных дефектов.


	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	
	
	

	4.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ

	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ

	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Требования к приёмо-передачи места складирования запасных частей и материалов

	Заказчик предоставляет Подрядчику место для складирования инструмента, приспособлений, запасных частей и материалов, передаваемое по акту приёма-передачи до строительно-монтажных работ Заказчиком Подрядчику и после завершения строительно-монтажных работ Подрядчиком Заказчику.

	Согласие с требованием
	
	

	4.3. 
	Требования к приёмо передачи места производства работ

	Заказчик предоставляет Подрядчику место производства работ, передаваемое по акту допуску до строительно-монтажных работ Заказчиком Подрядчику и после завершения строительно-монтажных работ Подрядчиком Заказчику.

	Согласие с требованием
	
	

	4.4. 
	Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и поведения на ней.

	Заказчик ознакамливает подрядчика с:
· Положением о пропускном режиме филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика».
Правилами внутреннего трудового распорядка.

	Согласие с требованием
	
	



[bookmark: _Toc189049391][bookmark: _Toc190267526][bookmark: _Toc191889441][bookmark: _Toc191910811]2.2.1 В составе заявки необходимо предоставить:
В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно 
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии Актов к договору подписанных с обеих сторон;
· копии актов сдачи-приемки работ (иных документов, оформляющих, в соответствии с условиями договора, факт выполнения работ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении работ в рамках каждого предоставленного договора;
· копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. 
В составе заявки необходимо предоставить копии документов, подтверждающие квалификацию персонала, занимающегося СМР и ПНР оборудования НПП «ЭКРА»:
· Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;
· Удостоверения для работы на высоте;
· Удостоверения электромонтажника с присвоением не ниже 3 гр. допуска для персонала выполняющих монтаж, а для ответственного руководителя – выдающего наряд не ниже 4 гр. допуска;
· Специальные виды работ (работы с электро и пневмо инструментом)


[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc216959525][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Toc158881608][bookmark: _Toc164869068][bookmark: _Toc167366308]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
3.1. [bookmark: _Toc164869069][bookmark: _Toc167366309]Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
[bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc157512792][bookmark: _Toc216959526]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в сводном сметном расчете единым индексом в итогах.



[bookmark: _Toc216959527]Приложения
	№ п/п
	Наименование

	1. 
	РД АСУ «Расширение объекта: «Программно-технический комплекс «ЭКРА», в составе основного средства «Система управления автоматизации ГРУ», с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»» шифр Л202407-206-103-АСУ1

	2. 
	Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика». Отдельный файл

	3. 
	Приказ №49 от 12.05.2016г. «Положение о строительном контроле». Отдельный файл.

	4. 
	Требования к оформлению и составлению сметной документации, формируемой на этапе исполнения договора. Отдельный файл

	5. 
	Приказ №19 от 17.02.2020 г. «Приемка и ввод объекта в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства». Отдельный файл.

	6. 
	Сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты. Отдельный файл

	7. 
	Требования к Участнику закупки.

	8. 
	Распоряжение ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р «Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро». Отдельный файл.

	9. П
	Перечень замечаний, выявленных в процессе эксплуатации АРМ ДЩУ ПТК «ЭКРА». Отдельный файл.







Приложение №1
Рабочая документация
РД АСУ «Расширение объекта: «Программно-технический комплекс «ЭКРА», в составе основного средства «Система управления автоматизации ГРУ», с добавлением дополнительного АРМ ОДС и функции SMS оповещения при возникновении аварийных событий для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»» шифр Л202407-206-103-АСУ1


Отдельным файлом



Приложение № 2
Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»


Отдельным файлом


Приложение № 3 
Приказ № 49 от 12.05.2016г. «Положение о строительном контроле»


Отдельным файлом


[bookmark: _Hlk48222348]Приложение № 4 
Требования к оформлению и составлению смет, формируемым на этапе исполнения договора для обоснования возникших непредвиденных затрат


Отдельным файлом


Приложение № 5
Приказ №19 от 17.02.2020г. «Приемка и ввод объекта в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства»


Отдельным файлом


Приложение № 6 
Сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты 


Отдельным файлом


Приложение № 7 
Требования к Участнику закупки
1. Специальные требования 
Таблица 1. Перечень специальных требований
	№ п/п
	Требование к участникам
	Требование к документам, подтверждающим соответствие участника установленным требованиям

	1
	Наличие у участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров):
· СМР и ПНР программно-технического комплекса «ЭКРА» с функцией SMS оповещения при возникновении аварийных событий.
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
· копии договоров, подписанных с обеих сторон.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.



2. Квалификационные требования
Таблица 2. Перечень квалификационных требований
	№ п/п
	Требования к Участникам

	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

	1. 
	Персонал Участника – руководители и специалисты должны быть аттестованы в области  промышленной безопасности в соответствии с требования Постановления Правительства РФ от 25.10. 2019г  № 1365
	В составе заявки Участник должен предоставить:
· справку, подтверждающую квалификацию персонала, по форме «Справка о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением подтверждающих документов;
· справку или ной документ, подтверждающий наличие в штатном расписании указанных работников или копиями заключенных ГПХ договоров.


	2. 
	Персонал Участника, непосредственно занимающийся проведением строительно-монтажных и пусконаладочных работ, должен быть обучен и аттестован в соответствующем порядке в той области работ, в которой принимает участие
	

	3. 
	Наличие у Участника собственного и/или привлеченного квалифицированного персонала, обученного правилам безопасного ведения работ.
	





Приложение № 8 
Распоряжение ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358 р «Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро»


Отдельным файлом



Приложение №9
Перечень замечаний, выявленных в процессе эксплуатации АРМ ДЩУ ПТК «ЭКРА»


Отдельным файлом
